# 機械能力モードを切り替え - 10152

機械能力テスト モードを切り替えます。

SoftPLCでの名前: MACHINE_CAPABILITY_TEST_MODE_TOGGLE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- 内部入出力：FALSE

- スタックライト: FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ユーザーディスプレイ: 偽

- ソフトセレクタ: 偽

- 入出力拡張器: FALSE

- ツールLED：偽

- ツールブザー: 偽

- ツールリング: 真

- フィールドバス：偽

- ST セレクタ：FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 手動モード: 偽

- インジケータボックス： FALSE

- ツールバイブレーター: 偽

- 自動化ルール: 偽