# コントローラへのワイヤレスツールのペアリング

メカトロニックレンチとコントローラのペアリングは、他のワイヤレスツールとは異なり、コントローラにMWRKitを接続する必要があります。詳細については、ツールの製品説明書を参照してください。

ペアリングプロセスを開始する前に：

- 仮想ステーションが利用可能であることを確認してください。

- コントローラーでBluetoothが有効になっていることを確認してください。

- 利用可能なペアリングスロットがあることを確認します（Bluetooth用に6つ）

- 使用する無線チャネルを確認します

- ツールをペアリングモードにする方法を確認します。ペアリングするツールについては、対応するドキュメントを参照するか、以下の手順に従ってください。

- 可能であれば、ツールとコントローラ間の見通しをよくしてください。

- 他のツールが、同時にコントローラとペアリングされていないことを確認します。

1. コントローラーのBluetoothを有効にするには、[設定]タブに移動し、左側のペインで[ワイヤレス]を選択して、[Bluetooth]ウィンドウに移動します。有効スイッチをオンにドラッグします。

2. 無線ツールで使用する無線チャンネルを設定します。ホームビューで、[設定]タブに移動し、左側のペインで[ネットワーク]を選択し、[Bluetooth]ウィンドウに移動します。有効スイッチをオンにドラッグします。

3. ホームビューに戻り、[ツール] タブに行きます。次に、画面の右上隅にあるプラスアイコンを選択してペアリングを開始します。

4. ツールをペアリングモードにします。

5. ペアリングダイアログボックスで、Bluetoothをクリックしてペアリングプロセスを開始します。

6. ペアリングプロセスは、以下の結果のいずれか 1 つが出ると終了します。

   - ペアリングに成功しました：ツールが、選択されたチャネルを使ってコントローラとペアリングされました。

   - ペアリングに失敗しました：これには、次のいずれかの理由が考えられます：

     - ペアリングプロセス中にツールが検出されませんでした。ツールが範囲内でペアリングモードになっていることを確認し、[閉じる] を選択してもう一度試してください。

     - ペアリングプロセス中に複数のツールが見つかりました。他のツールがペアリングモードになっていないことを確認し、[閉じる]を選択してもう一度やり直してください。

     - ペアリングは既に進行中です。他のユーザーがコントローラでペアリングプロセスを実行していないことを確認し、[閉じる] を選択してもう一度やり直します。

     - ペアリングに失敗しました。[閉じる]を選択してもう一度やり直してください。