# Synkroniserade åtdragningar

Det går bara att använda åtdragningsprogram för flerstegsåtdragning vid synkroniserad åtdragning. Synkroniseringspunkter används för att synkronisera verktygen i en uppsättning. Vid dessa punkter väntar verktygen på varandra innan du fortsätter med nästa steg i åtdragningsprogrammet.

Det går bara att tilldela åtdragningsprogram till olika verktyg i ToolsTalk2.

Exempel på program för flerstegsåtdragning vid synkroniserad åtdragning

A | Synkroniseringspunkt

Ett åtdragningsprogram kan bestå av maximalt 25 steg (om du inte räknar synkroniseringspunkterna).

Tillgängliga steg

- Dra åt till vinkel

- Dra åt till moment

- Dra åt till moment plus vinkel

- Dra åt till DynaTork

- Vänta

- Hylsfrigörelse

- Dra åt till moment eller vinkel

- Lossa till vinkel

- Lossa till moment

- Nergängning

- Dra åt till sträckgräns M2

- Dra åt till sträckgräns

- Dra åt till moment och vinkel

- Gängskärning till moment

- Koppla

Tillgängliga skärmar

- Vinkel

- Toppmoment

- Stäng av moment

- Momenthastighet och avvikelse

- Moment i vinkelfönster

- Eftervy moment högt

- Eftervy moment lågt

- Vinkel från sträckgräns

- Rådande moment

- Stäng av ström

- Eftergängsnittsvinkel

- Eftergängsnitt toppmoment

- Stick Slip Detection

- Tid

Tillgängliga stegbegränsningar

- Maxmoment

- Maximal vinkel

- Kryssgänga

- Upphäver moment

- Momentgradient

- Moment i vinkelvy

- Moment kontra strömavvikelse

Avvisningshantering

När du växlar till Av:

Åtgärd om fel | Beskrivning
Avsluta alla | Alla kanaler avslutar åtdragningen och rapportstatusen NOK. Åtdragningen som inte hade ett fel i sig kommer att rapportera ytterligare information Terminated by other bolt (Avslutad av annan bult).
Fortsätt OK | Alla kanaler där fel inträffade avslutar åtdragningen och rapportstatusen NOK. De återstående kanalerna fortsätter med resten av åtdragningen.

När du växlar till På:

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Max antal misslyckade steg | Anger högsta tillåtna antal olika steg där fel kan uppstå under hela åtdragningen. Det spelar ingen roll om samma steg drabbas av fel mer än en gång, det räknas bara som att ett steg har drabbats. Om parametern inte har ställts in kan ett obegränsat antal steg ha fel.
Åtgärd om värdet överskrids | Anger åtgärd om Max antal misslyckade steg överskrids.
Åtgärd vid NOK under reparation | Anger åtgärd om ett nytt fel (NOK) avkänns medan en reparation pågår.