# T&A – Dra åt till moment och vinkel

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Det här åtdragningssteget kör verktyget med angivet varvtal i framåtriktningen tills både målmomentet och målvinkeln har nåtts.

Mätningen av moment startar i början av steget.
Om momentutlösaren INTE har ställts in kommer vinkelmätningen att starta vid början av steget.
Om momentutlösaren har ställts in kommer vinkelmätningen att starta när momentutlösningen nås.

Steget avslutas när:
Uppmätt moment >= Målmoment (Ts)
OCH
(Uppmätt vinkel - Vinkel uppmätt vid momentutlösning) >= Målvinkel (As).

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment (Ts) | ﻿Standardvärde: 0. Måste vara > 0 och <= Verktygets maxmoment.
Målvinkel (As) | ﻿Standardvärde: 0. Måste vara > 0.
Momentutlösare (Tt) | ﻿Standardvärde: EJ inställt. Måste vara > 0 och < Målmoment (Ts).
Varvtal (n) | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0 och <= Verktygets maxvarvtal.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell öppnas Varvtalsramp automatiskt.
Broms (Gäller endast för Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning, Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:
Åtdragning till moment OCH vinkel, utan momentutlösare inställd

A | Målmoment
B | Målvinkel

Peka och klicka på bilden för att se mer information:
Åtdragning till moment OCH vinkel, med momentutlösare inställd

A | Målmoment
B | Momentutlösare
C | Målvinkel