# Stato angolo finale: 31006

Questo segnale visualizza lo stato dell'angolo finale, che può essere:

- OK: se l'angolo misurato rientra nei limiti configurati nel programma di avvitatura.

- ALTO: se l'angolo misurato è superiore al limite alto configurato nel programma di serraggio.

- BASSO: se l'angolo misurato è inferiore al limite basso configurato nel programma di avvitatura.

Il valore del segnale Stato angolo finale viene visualizzato in modo diverso a seconda della configurazione del segnale Fieldbus.
Se l'utente seleziona il convertitore di segnale, il segnale visualizza uno dei seguenti valori:

- O: stato angolo finale OK.

- H: stato angolo finale alto.

- L: stato angolo finale basso.

Se non viene applicato alcun filtro, il segnale visualizza uno dei seguenti valori:

- 1: stato angolo finale OK.

- 2: stato angolo finale alto.

- 3: stato angolo finale basso.

Nome in SoftPLC: FINAL_ANGLE_STATUS

Converti | Tipo di segnale | Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Stato | Intero | 2 | 8
StatusAsChar | Stato | Intero | 2 | 8

Per evitare la duplicazione dei segnali, è possibile definire i convertitori di valore.

I convertitori consentono di supportare più di una rappresentazione dello stesso segnale (ad esempio, Stato coppia/angolo può essere rappresentato a livello di bit o come carattere di stato).

## Dispositivi

- Fieldbus: TRUE

- Casella dell'indicatore: FALSE

- I/O interno: FALSE

- Pannello dell'operatore: FALSE

- Funzioni dello strumento: FALSE

- Selettore ST: FALSE

- Stacklight: FALSE

- Tag TLS: FALSE

- Espansore I/O: FALSE