# Fältbusslåslossning – 20021

En virtuell station låses när man startar en lossning om signalen om signalen sätts från ett anslutet till ett stöttat tillbehör.
En pågående lossning avbryts omedelbart när fältbusslåslossning sätts till Sant, på grund av Stop Drive-inställningen.

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT