# Collegamento degli utensili BCP/BCV-RE

Il processo per connettere gli strumenti BCV e BCP al controller è leggermente diverso da quello degli altri tipi di strumenti.

1. Nella vista Home, aprire la scheda Impostazioni e selezionare Connessioni BCP/BCV-RE.

2. Aggiungere una nuova configurazione per Connessioni BCP/BCV-RE selezionando l'icona + nell'angolo in alto a destra della schermata.

3. Attivare la configurazione e inserire un nome nel relativo campo.

4. Inserire il numero di porta e il nome del dispositivo host dell'utensile da connettere nei rispettivi campi. È possibile trovare queste informazioni nel software loader dell'utensile.

L'utensile adesso è connesso al controller. Assegnarlo a una stazione virtuale per utilizzarlo con un programma di serraggio.