# Parámetros de etapa de apriete de Impulso-etapa individual

Nombre del parámetro | Condición | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | --- | ---
Energía de impulso |  | La Energía de impulso que se suministra en el impulso de acción expresado en un porcentaje de la energía máxima que puede suministrar la herramienta en cada impulso. | 100%
Factor de correlación de par residual |  | El término Factor de correlación de par residual es similar a una calibración y realiza un ajuste entre el par dinámico, medido en la herramienta eléctrica, y el par residual, medido con una herramienta de control. | 100%
Tiempo de detección prematura de pérdida de par |  | Se asume un aumento constante del par cuando se pasa de la aproximación al apriete. Si la boca se desliza o se rompe la cabeza de un tornillo, el par puede disminuir. Esto se puede detectar en una ventana de monitorización. | 200 ms
Par objetivo |  | Par objetivo final para el apriete. | 0 Nm
Límites de par |  | Seleccionado con botones de radio. Los límites se pueden seleccionar Automáticamente o Manualmente | Manualmente
Par mín. | Límites de par = Manual | Par mínimo para la etapa. | 0 Nm
Par máx. | Límites de par = Manual | Par máximo para la etapa. | 1 Nm
Límites de ángulo |  | Off: los límites de ángulo se desactivan. Desde aproximación completa: Los límites de ángulo se activan. El sistema empieza a monitorizar el ángulo de apriete en cuanto se alcanza la Aproximación completa e informa si se han infringido los límites de ángulo. Desde el par: Los Límites del par de aproximación están On. El sistema arranca para controlar el ángulo de apriete desde el valor de par especificado e informa si se han infringido los límites de ángulo. | Off
Par de monitorización del ángulo final |  | Valor de par desde el que se inicia la monitorización de los Límites de ángulo. | 20 Nm
Ángulo mín. |  | Valor del ángulo para el límite de ángulo inferior desde el punto de arranque. | 0°
Ángulo máx. |  | Valor de ángulo para el límite de ángulo superior desde el punto de arranque. | 0°
Límites de tiempo |  | Seleccionado en un menú de acceso rápido: Off: Los límites de tiempo se desactivan. Desde aproximación completada: Los límites de tiempo se activan. El sistema empieza a monitorizar el tiempo en cuanto se alcanza la aproximación completa e informa si se han infringido los límites de tiempo. Desde el par: Los límites de tiempo se activan. El sistema empieza a monitorizar el tiempo desde el valor de par especificado e informa si se han infringido los límites de tiempo. | Off
Par con monitorización por tiempo | Límites de tiempo = desde el par | Valor de par desde el que se inicia la monitorización de los Límites del tiempo. |
Tiempo mínimo | Límites de tiempo = On | Tiempo mínimo permitido para el apriete. | 10ms
Tiempo máximo | Límites de tiempo = On | Tiempo máximo permitido para el apriete. | 1000 ms
Límites de impulsos |  | Seleccionado en un menú de acceso rápido: Off: Sin monitorización de límite de impulsos. Desde aproximación completada: La monitorización comienza cuando se alcanza el Par de aproximación completa y se informa si el número de impulsos excede los límites. Desde el par: La monitorización comienza cuando se alcanza el valor de par concreto y se informa si el número de impulsos excede los límites. | Off
Par con monitorización de impulsos final | Límites de impulsos = desde el par | Valor de par desde el que se monitorizan los límites de impulsos. | 18,75 Nm
Impulsos mín. | Límites de impulsos = activado | Mínimo número de impulsos para alcanzar el objetivo final. | 2
Impulsos máx. | Límites de impulsos = activado | Máximo número de impulsos para alcanzar el objetivo final. | 50