# 扳手生产旋入阶段参数

表中所示的参数仅在使用其中一个 STwrench 策略时才可用。存在多重策略组合。部分参数仅针对特定策略提供且在其他策略中不可见。

自动检查参数规则。如果出现违背的情况，错误的参数旁边会显示错误指示 。选择错误指示器以显示有关错误的更多信息。

切换策略可能导致显示错误指示符。这表明所选的组合无效且需要校正。

有关 STwrench 的更多信息，请参见《STwrench 用户指南》（印刷品号 9836 4134 01）。

旋入完成在 STwrench 文件中定义为循环启动，此在拧紧阶段开始时发生。

STwrench 旋入步骤的参数
参数名称 | 说明 | 默认值
--- | --- | ---
旋入速度 |  | 690 rpm
旋入完成扭矩 | 旋入完成点的定义 | 由 smartHead 最小载荷（通常为额定扭矩的 5%）决定（单位：Nm）
棘轮作用时间 |  | 5000 毫秒