# 저장된 결과

컨트롤러는 수행된 모든 조임 또는 풀기에 대한 결과를 저장합니다. POWER FOCUS 8의 IAM은 최대 100,000 결과를 저장할 수 있습니다.

## 저장된 결과 표시

1. 홈 보기에서, 보고서 탭으로 이동하세요. 왼쪽 창에서 결과가 자동으로 선택됩니다.

2. 결과창에서,모든 결과 보기를 선택하세요.
   결과 목록에는 다음 정보가 표시됩니다.

   - 날짜: 조임이 수행된 날짜 및 시간.

   - 가상 스테이션: 조임이 수행된 가상 스테이션

   - 조임 프로그램: 조임 프로그램 열에는 다단계 조임 프로그램 이름 또는 배치 시퀀스 이름에 이어서 배치 시퀀스 내에 조임 프로그램 이름이 표시됩니다.

   - 결과: 토크/각도 결과.

   - 한계: 한계 열은 사용자가 단계 모니터 또는 단계 제한 또는 프로그램 모니터 또는 프로그램 제한을 설정한 경우에만 값이 표시됩니다.

     단계 모니터, 단계 제한, 프로그램 모니터 및 프로그램 제한은 최종 토크 및 최종 각도에 적용됩니다.

   - 세부사항: 조임/풀기 결과 세부 사항

   - 추적 확인란: 추적 확인란을 선택하면 해당 결과가 동기화 추적 결과 보기에 표시됩니다.

한계 열에서 최소/최대 값은 빨간색으로 표시될 수 있습니다.
이 경우 빨간색 값은 다음 중 하나가 발생했음을 의미합니다.

- 측정 값이 다단계 프로그램에서 설정한 최소값보다 낮습니다.

- 측정 값이 조임 프로그램에서 설정한 최대값보다 높습니다.

## 결과 추적 표시 및 읽기

1. 홈 보기에서, 보고서 탭으로 이동하세요. 왼쪽 창에서 결과가 자동으로 선택됩니다.

2. 결과창에서,모든 결과 보기를 선택하세요.
   결과 창이 다음 정보와 함께 표시됩니다.

3. 필요한 결과를 선택해 주세요.
   조임 추적은 추적 결과 보기 창에 표시됩니다.

추적 결과 보기 창에는 조임 수명 주기가 스텝 별로 표시됩니다.
조임이 NOK인 경우, 추적 결과 보기 창에 어떤 단계 모니터 또는 단계 제한이 NOK 결과를 유발했는지 표시됩니다.
추적 그래프에서, 단계 레벨에서 NOK 조임을 유발한 단계 모니터 또는 단계 제한은 빨간색으로 표시됩니다.

추적 그래프의 오른쪽 상단 모서리에서 왼쪽 화살표 및 오른쪽 화살표 를 사용하여 선택한 조임 결과에 사용할 수 있는 다른 추적 그래프를 살펴볼 수 있습니다.

다음 추적 그래프를 사용할 수 있습니다:

- 토크 / 시간

- 토크 / 각도

- 각도 / 시간

- 속도 / 시간

- 속도 / 각도

- 경사도/시간 (조임 프로그램이 경사도 추적을 생성하도록 구성된 경우)

- 경사도/각도 (조임 프로그램이 경사도 추적을 생성하도록 구성된 경우)

- 전류 / 시간

- 전류 / 각도

다단계 프로그램에서 각 단계의 시작은 그래프에 세로선으로 표시됩니다.

추적 그래프에서는 확대/축소, 추적 이동이 가능하며 특정 지점의 x-축 및 y-축 값을 읽을 수 있습니다.
추적 그래프의 왼쪽 하단에서 플러스 아이콘 (+)을 선택하여 확대하고 마이너스 아이콘 (-)을 선택하여 축소하거나 사각형 아이콘 (□)을 선택하여 확대/축소 수준을 다시 기본 보기로 재설정할 수 있습니다.

추적 결과 보기 창 하단에서 단계를 선택하면, 세부 단계 정보가 있는 팝업창을 열 수 있습니다.

이 섹션에서

- 동기화된 추적 보기