# Verktygshälsa OK – 103

Verktygshälsa OK är hög när det inte förekommer något verktygsfel, medan Verktygshälsa OK är låg när något av följande verktygsfel förekommer:

- Verktyget överhettat

- Verktyget behöver motorkalibrering

- Open-end ej justerad

- Fil för verktygsparameter stöds inte

- Verktygsbatteriet tomt

- Övervakning av verktygstrycke misslyckades

- Verktygskabel stöds inte

- Verktygsminnesfel

- Verktygets minne är skadat

- Verktygets serviceintervall har upphört att gälla

- Verktygsprogramversion passar inte ihop

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT