# Résultats en direct

Sur la page d’accueil, sélectionner le bouton Accès au résultat pour accéder aux résultats en temps réel.

La fenêtre contextuelle Résultats en direct présente dans les quatre panneaux du haut et les quatre panneaux du bas les résultats issus des différents postes de travail virtuels du coffret. La raison de cet agencement est la suivante : cela permet de choisir deux vues de résultats différentes pour le même poste de travail virtuel et de les afficher simultanément.

Sélectionner un panneau de résultats pour ouvrir une fenêtre dans laquelle il va être possible de parcourir les différentes vues de résultats en cliquant sur les flèches situées sur les côtés de la fenêtre.

## Vue des résultats : Numéro

La première fenêtre va afficher le résultat en valeurs numériques.

Pointez et cliquez sur l'image pour voir plus d'informations :

1 | Nom du poste de travail virtuel
2 | Message d’erreur de serrage NOK
3 | Résultat du couple de serrage
4 | Couple cible
5 | Nom du programme de serrage
6 | Statut des résultats Un serrage OK est coloré en vert. Un serrage NOK est coloré en rouge.
7 | Type de coffret : Couple ou angle
8 | Accéder à la vue des résultats.
9 | Fermer la fenêtre
10 | Angle de serrage dépassé
11 | Angle cible
12 | Nom de la séquence de lots
13 | Résultat de la compensation d'angle

## Vue des résultats : Résultats étendus

Sélectionner l'icône carré (□) dans le coin supérieur droit de la fenêtre des résultats pour obtenir une vue étendue des résultats. Cette vue affichera des identifiants comme le NIV, l’identifiant du raccord (le cas échéant) et des informations supplémentaires telles que l’état détaillé personnalisé ou le temps écoulé.

Si le résultat est NOK, un message d’explication apparaît.

Toucher le bouton Voir détails dans le coin supérieur droit de l’écran pour voir l’aperçu de la courbe de résultat en temps réel.

## Vue des résultats - Rapport de résultats

La liste affiche les valeurs provenant des rapports de résultats.

Si un rapport de résultats est défini pour un dispositif de surveillance ou de restriction de programme, la valeur de cette surveillance ou restriction est rapportée. Si aucun rapport de résultats n’est défini pour un dispositif de surveillance ou de restriction de programme, la valeur du dernier rapport de résultat exécuté dans le chemin principal est rapportée.

Ordre d’évaluation si plusieurs rapports du même type sont définis dans un programme :

1. Rapport de résultats sur surveillance du programme ou restriction du programme.

2. Rapport de résultats sur surveillance ou restriction de la dernière étape exécutée dans le chemin principal.

Valeurs du niveau le plus élevé du résultat MultiStep défini par le rapport de résultats correspondant :

- Angle final défini par le rapport de résultats de l’angle final

- Couple final défini par le rapport de résultats du couple final

- Courant défini par le rapport de résultats du courant

Le résultat par étape à l'origine du résultat NOK affiche une barre rouge.

Sélectionner les différents rapport de résultats de la liste pour obtenir plus d'informations.

## Vue des résultats : Courbe

Avec la vue des résultats en courbe, il est possible de mieux cerner le comportement du serrage afin de procéder à des ajustements dans le programme de serrage. Selon la stratégie de serrage, la courbe va afficher des paramètres de serrage différents. Utiliser les flèches dans le coin supérieur droit de la courbe pour voir les différentes courbes disponibles pour les résultats de serrage sélectionnés.

Les courbes suivantes sont disponibles :

- Couple/Temps

- Couple/Angle

- Angle/Temps

- Vitesse/Temps

- Vitesse/Angle

- Pente/Temps (lorsque le programme de serrage est paramétrable pour réaliser une courbe de pente)

- Pente/Angle (lorsque le programme de serrage est paramétrable pour réaliser une courbe de pente)

- Courant/Temps

- Courant/Angle

Sur la courbe, il est possible de faire un zoom avant/arrière, de déplacer la courbe et de lire les valeurs de l'axe X et de l'axe Y pour un point précis.
Dans le coin inférieur gauche de la courbe, sélectionner (+) pour effectuer un zoom avant, l’icône moins (-) pour effectuer un zoom arrière ou l’icône carré (□) pour rétablir le niveau de zoom par défaut.

## Vue des résultats - Résultat haut-bas

La vue des résultats indique si le résultat est élevé, bas ou dans les limites instaurées.

L’affichage graphique indique si le résultat du serrage est trop élevé ou trop bas par rapport aux limites données pour le programme de serrage.

Le graphique de gauche indique les valeur de couple. Le graphique de droite indique les valeur de d’angle.

Si le résultat est OK, le graphique est vert ; si le résultat est NOK, le graphique est rouge.

## Vue des résultats - Chaînes d'identifiants

Cette vue des résultats présente les chaînes d'identifiants comprises dans une lecture de codes-barres multiples.

## Vue des résultats : Résultats de la séquence de lots

Cette vue de résultats affiche des informations sur l’état des différents lots d'une séquence de lots (Lot/Vue d’ensemble) et des informations sur le serrage dans chaque lot (Décompte/Vue d’ensemble). Les résultats affichés dans cette vue ne concernent que la séquence de lots sélectionnée.

Si le résultat est NOK, un message d’explication apparaît.

Chaque carré symbolise un lot dans une séquence de lots. Le lot en cours de sélection est sur fond bleu. Un lot contenant un serrage NOK a des bordures rouges et une diagonale rouge.

Chaque cercle symbolise un serrage dans chaque lot. Les serrages NOK ont une bordure rouge et une diagonale rouge.

Dans cette section

- Visualiser l’état du protocole
- Tableau d'aperçu du poste de travail virtuel