# 네트워크 구성

POWER FOCUS 8은 Atlas Copco 소프트웨어 ToolsTalk 2 또는 Local Area Network(LAN)의 웹 브라우저에서 액세스할 수 있도록 설정할 수 있습니다. 또한 연결된 PC에서 직접 액세스할 수도 있습니다. Power Focus XC은 IPv4 프로토콜을 사용합니다.

다음 네트워크 인터페이스는 기본적으로 활성화되어 있습니다.

기본 네트워크 인터페이스
이름 | 설명
--- | ---
서비스 포트 | 서비스 및 유지 보수 담당자용 인터페이스
PoE 포트 1 | 추가 공구를 연결하기 위한 인터페이스
PoE 포트 2 | 추가 공구를 연결하기 위한 인터페이스

기본 네트워크 인터페이스에서 다음 서비스를 사용할 수 있습니다.

- SSH

- 시스템 구성을 위한 웹 서버 인터페이스

- DHCP

- 공구 연결

- 시스템 내보내기 파일 검색

- 프로토콜 어댑터 로그 검색

- NTP(공구에 의해 사용되지 않음)

- 제품 내부 인터페이스

- 부속품 인터페이스

이 섹션에서

- 공장 이더넷 포트 구성하기
- Bluetooth 구성
- 채널 구성하기
- 무선 클라이언트 구성
- 컨트롤러를 무선 액세스 포인트로 구성하기
- 방화벽 구성