1. Power Focus 8
2. Konfiguration
3. Arbeiten mit der Registerkarte Steuerung
4. Synchronisierte Verschraubung
5. Synchronisierte Verschraubungssignale
6. Eingangssignale: Sub-Signale
7. Kanalbefehl - 10054: Sub-Signale
8. NIO-Ergebnis sperren

# NIO-Ergebnis sperren

Name in SoftSPS: CHANNEL_COMMAND_NOK_RESULT

Werttyp | Min. Größe [Bit] | Max. Größe [Bit]
--- | --- | ---
Boolesche Instanz | 1 | 1