# Modus zum Test der Maschinentauglichkeit aktiv – 10148

Modus zum Test der Maschinentauglichkeit aktiv.

Name in SoftSPS: MACHINE_CAPABILITY_TEST_MODE_ACTIVE

Signaltyp | Werttyp | Min. Größe [Bit] | Max. Größe [Bit]
--- | --- | --- | ---
Status | Boolesche Instanz | 1 | 1

## Geräte

- Interne E/A: TRUE

- Signalsäule: TRUE

- Bedienpult: TRUE

- Benutzerdisplay: FALSCH

- Soft-Selektor: FALSCH

- E/A-Erweiterung: TRUE

- Werkzeug-LEDs: WAHR

- Werkzeugsummer: WAHR

- Werkzeugring: FALSCH

- Feldbus: TRUE

- ST-Selektor: FALSE

- TLS-Tag: FALSE

- Manueller Modus: FALSCH

- Leuchtbox: FALSE

- Werkzeugvibrator: FALSCH

- Automatisierungsregeln: WAHR