# Emparelhando uma Ferramenta Sem Fio com um Controlador

O emparelhamento de um torquímetro mecatrônico com um controlador é realizado de maneira diferente daquela das ferramentas sem fio, exigindo que um MWRKit seja conectado ao controlador. Consulte as Instruções de Produto da ferramenta para informações mais detalhadas.

Antes de começar o processo de emparelhamento:

- Confirme se as estações virtuais estão disponíveis.

- Confirme se o Bluetooth está ativado no Controlador.

- Confirme se há slots de emparelhamento disponíveis (seis para Bluetooth).

- Verifique qual o canal de radiofrequência a ser usado

- Verifique como colocar a ferramenta no modo de emparelhamento. Consulte as respectivas documentações das ferramentas a serem emparelhadas ou siga as instruções abaixo.

- Se possível, mantenha uma linha de visão livre entre a ferramenta e o controlador.

- Confirme se não há outras ferramentas sendo emparelhadas simultaneamente com o controlador.

1. Ative o Bluetooth no controlador indo para a aba Settings (Definições), selecionando Wireless (Sem Fio) no painel esquerdo e indo em seguida para a janela Bluetooth. Arraste a chave seletora Enabled (Ativado) para On (Ativo).

2. Defina o canal de radiofrequência a ser usado com a ferramentas sem fio. Na exibição inicial, vá para a aba Settings (Definições), selecione Wireless (Sem Fio) no painel esquerdo e vá em seguida para a janela Bluetooth. Arraste a chave seletora Enabled (Ativado) para On (Ativo).

3. Retorne à exibição inicial e vá para a aba Tool (Ferramenta). Em seguida, selecione o ícone plus (sinal de mais) no canto superior direito da tela para iniciar o emparelhamento.

4. Coloque a ferramenta no modo de emparelhamento.

5. Na caixa de diálogo Pairing (Emparelhamento), selecione Bluetooth para iniciar o processo de emparelhamento.

6. O processo de emparelhamento terminará com um dos seguintes resultados:

   - Pairing successful (Êxito no emparelhamento): A ferramenta emparelhou com o controlador usando o canal selecionado.

   - Pairing unsuccessful (Falha no emparelhamento): Isso pode ocorrer por qualquer um dos seguintes motivos:

     - Nenhuma ferramenta foi detectada no processo de emparelhamento. Confirme se a ferramenta está na faixa e no modo de emparelhamento e, depois, selecione Close (Fechar) e tente novamente.

     - Mais de uma ferramenta foi encontrada no processo de emparelhamento. Confirme se nenhuma outra ferramenta está no modo de emparelhamento e, depois, selecione Close (Fechar) e tente novamente.

     - Emparelhamento já em andamento. Confirme se ninguém mais está realizando o processo de emparelhamento no controlador e, depois, selecione Close (Fechar) e tente novamente.

     - Falha no emparelhamento. Selecione Close (fechar) e tente novamente.