# Warten auf Fortsetzen

Innerhalb einer Warten-Verschraubungsstufe mit der Bedingung Signal konfiguriert als Wartetyp zeigt über das Sub-Signal Warten auf Fortsetzen jeder einzelne Kanal an, ob der zugehörige Status zum Fortsetzen auf einen Eingang wartet.

Weitere Informationen finden Sie beim Ausgangssignal Warten auf Fortsetzen - 201.

Name in SoftSPS: CYCLE_STATUS_WAITING_FOR_CONTINUE

Werttyp | Start-Bit | Länge | Min. Größe [Bit] | Max. Größe [Bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Boolesche Instanz | 7 | 1 | 1 | 1