# Zugriff auf die Steuerung über LAN

1. Rufen Sie in der Startansicht die Registerkarte Einstellungen auf und wählen Sie auf der linken Seite Netzwerk aus.

2. Wählen Sie im Fenster Werksseitiger Ethernet-Anschluss Bearbeiten aus und setzen sie Aktiviert auf Ein, um die Etherneteinstellungen zu bearbeiten.

Schließen Sie das Netzwerkkabel an den werksseitigen Ethernet-Anschluss an und geben Sie entweder manuell die erforderlichen Informationen ein oder verwenden Sie die vom DHCP-Server bereitgestellten Informationen (falls verfügbar). Erforderliche Angaben sind:

- IP-Adresse

- Subnetzmaske

- Gateway

Diese Informationen werden vom örtlichen Systemadministrator bereitgestellt.

Bei Verwendung der manuellen Option stehen optionale Einstellungen für die Verwendung der DNS-Server zur Verfügung.