# 임펄스 단일-단계 런다운 단계 매개변수

런다운 중에 공구는 일정한 모터 속도로 속도 모드 또는 펄스 모드를 사용할 수 있습니다. 선택은 구성 내에서 접촉한 토크 및 주어진 토크 한계에 따라 수행됩니다.

매개변수 이름 | 조건 | 설명 | 기본값
--- | --- | --- | ---
런다운 속도 |  | 라디오 단추로 선택됩니다. 런다운 속도는 최대 또는 수동 간에 선택할 수 있습니다. | 최대
런다운 속도 | 런다운 속도 = 수동 | 런다운 단계 중 공구 속도를 지정합니다. | 0 rpm
런다운 시간 제한 |  | 바로 가기 메뉴에서 선택: 꺼짐:런다운 시간 제한이 꺼집니다. 트리거부터: 런다운 시간 제한이 켜집니다. 공구 트리거를 누르자 마자 시스템에서 시간을 모니터링하기 시작하고 시간 제한을 벗어나면 이를 보고합니다. 토크부터: 런다운 시간 제한이 켜집니다. 시스템이 지정된 토크 값에서부터 시간을 모니터링하기 시작하고 시간 제한을 벗어나면 이를 보고합니다. | 꺼짐
런다운 시간 모니터링 토크 | 런다운 시간 제한 = 토크부터 | 런다운 시간 제한이 모니터링을 시작하는 토크 값. | 2.5 Nm
최소 시간 | 런다운 시간 제한 = 켜짐 | 런다운에 허용되는 최소 시간. | 10 ms
최대 시간 | 런다운 시간 제한 = 켜짐 | 런다운에 허용되는 최대 시간. | 5000 ms
런다운 펄스 제한 |  | 바로 가기 메뉴에서 선택: 꺼짐:런다운 펄스 제한이 꺼집니다. 트리거부터: 런다운 펄스 한계가 켜집니다. 공구 트리거를 누르자 마자 시스템에서 펄스를 모니터링하기 시작하고 펄스 한계를 벗어나면 이를 보고합니다. 토크부터: 런다운 펄스 한계가 켜집니다. 시스템이 지정된 토크 값에서부터 펄스를 모니터링하기 시작하고 펄스 한계를 벗어나면 이를 보고합니다. | 꺼짐
런다운 펄스 모니터링 토크 | 런다운 펄스 제한 = 토크부터 | 런다운 펄스 제한이 모니터링을 시작하는 토크 값. | 2.5 Nm
펄스 최소 | 런다운 펄스 제한 = 켜짐 | 목표에 도달하기 위한 펄스의 최소 수. | 2
펄스 최대 | 런다운 펄스 제한 = 켜짐 | 목표에 도달하기 위한 펄스의 최대 수. | 50
런다운 완료 토크 |  | 착좌점에 도달하고 런다운 완료 시 토크 값을 지정합니다. | 5 Nm