# Total Remaining Sequence Counter - 205 (Contador do Total Restante da Sequência - 205)

A quantidade de apertos remanescentes que devem ser concluídos em uma sequência de lotes.

Name in SoftPLC (Nome no SoftPLC): TOTAL_REMAINING_SEQ_COUNT

Tipo de Sinal | Tipo de Valor | Tamanho Mín. [bit] | Tamanho Máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Estado | Inteiro | 1 | 16

## Dispositivos

- Fieldbus: VERDADEIRO

- Caixa de Luz de Sinalização: FALSO

- E/S Interno: FALSO

- Painel do Operador: FALSO

- Funções da ferramenta: FALSO

- Seletor de ST: VERDADEIRO

- Sinalizador tipo coluna Stacklight: FALSO

- Etiqueta do TLS: FALSO

- Expansor de E/S: FALSO