# Aperto sincronizado

Recursos do controlador, como Estratégias de Aperto de Baixa Reação e funções gerais do controlador, entre outros, precisam de licença distribuída por meio do Sistema de Gerenciamento de Funcionalidade (FMS). Embora a configuração de recursos seja possível sem licenças específicas, a atribuição e utilização de tais recursos exigirão que seja instalada a licença correta no controlador. Consulte Licenças (FMS) para informações mais detalhadas sobre licenças.

A Configuração do Aperto sincronizado é feita pelo ToolsTalk 2.

Com o Aperto sincronizado é possível conectar e executar diversos controladores PF8 juntos. O primeiro controlador na configuração é denominado Referência de Sincronização e controla todos os apertos e relatos de dados. Até cinco controladores PF8 adicionais, denominados Sync Members, podem ser conectados ao Sync Reference com um cabo “daisy chain” do PF8. Consulte Instalando um hardware para o Aperto sincronizado. Os Sync Members controlam as ferramentas.

## Referência de Sincronização

O Sync Reference é o cérebro do sistema. Ele controla:

- as definições do aperto

- o relatório de dados

- a configuração de todo o sistema

- A conexão com o Tools Talk e o ToolsNet

Todos os acessórios e os Fieldbus são conectados diretamente à Referência de Sincronização

## Membro de Sincronização

O Membro de Sincronização funciona como uma unidade sem uma funcionalidade extra. A parte de TI não funciona e não é possível conectar nenhum acessório externo ou protocolos ao Membro de Sincronização. Cada Sync Member tem um número de canal atribuído. O número do canal é utilizado para:

- Identificar uma ferramenta e uma unidade em Configuração de Layout de Hardware no ToolsTalk 2.

- Selecionar ferramentas e unidades que devem ser incluídas no aperto no Modo de Sincronização.

- Produzir relatórios de resultados.

- Identificar peças defeituosas em eventos de erro.

## Apertos

Só é possível executar apertos sincronizados para programas de aperto de múltiplas etapas. São utilizados pontos de sincronização para sincronizar apertos entre cada ferramenta. Nesses pontos, as ferramentas esperam umas pelas outras antes de prosseguir para a próxima etapa no programa de aperto. Um programa de aperto por conter até 25 etapas (sem incluir os pontos de sincronização).

A atribuição de programas de aperto só podem ser feitas pelo ToolsTalk 2 e não é possível fazê-lo pelo controlador.

## Licenças

O Aperto sincronizado é um recurso do FMS. Só o Sync Reference exige uma licença. É possível alterar qualquer Controlador PF8 no Sync Member sem licenças adicionais. A licença do Sync Reference é um recurso complementar do controlador FMS.

Caso a licença de referência de sincronização seja removida, não é possível realizar apertos no modo Aperto sincronizado. Se a conexão com servidor de licenças for perdida, a licença ainda estará válida por 48 horas. O controlador pesquisará uma licença válida de Referência de Sincronização a cada hora.

Nesta seção

- Aperto sincronizado na Interface do Usuário
- Configurando o Aperto sincronizado
- Instalando o Aperto sincronizado (hardware)
- Aperto Sincronizado
- Resultados ao Vivo de um Aperto sincronizado
- Sinais de Aperto Sincronizado
- Ferramentas compatíveis do Aperto sincronizado
- Acessórios CAN do Aperto sincronizado