# Parametre stupňa zaskrutkovania výroby kľúča

Parametre zobrazené v tabuľke sú dostupné v jednej z použitej stratégie STwrench. Existuje niekoľko kombinácii stratégií. Niektoré z parametrov sú dostupné len pre určité stratégie a nemusia byť viditeľné v iných stratégiách.

Pravidlá parametra sú skontrolované automaticky. V prípade výskytu porušenia sa okrem nesprávnych parametrov zobrazí aj indikátor chyby. Vyberte indikátor chyby na zobrazenie ďalších informácií o chybe.

Prepínanie medzi stratégiami môže mať za následok zobrazený indikátor chyby. Znamená to, že je vybraná kombinácia neplatná a je potrebné ju napraviť.

Pre viac informácií o STwrench pozri príručku používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01).

Zaskrutkovanie dokončené je v dokumentácii STwrench definované ako Začiatok cyklu, ktoré nastáva, keď začne stupeň uťahovania.

Parametre v stupni zaskrutkovania STwrench
Názov parametra | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Rýchlosť zaskrutkovania |  | 690 ot/min
Uťahovací moment zaskrutkovanie dokončené | Definícia bodu Zaskrutkovanie dokončené. | Závisí od min. záťaže smarthead (zvyčajne 5% menovitého krútiaceho momentu) v Nm
Čas západky |  | 5000 ms