# 단계 제한

조임 단계, 모니터와 제한의 가용성은 컨트롤러에 설치된 특정 라이센스에 따라 달라집니다.

예기치 않은 일이 발생하는 경우에 조임을 분명히 중지하기 위해 다중 단계 조임 프로그램에 단계 제한을 추가할 수 있습니다. 몇 가지 예를 들자면, 이러한 제한 사항으로 최대 토크에 도달하지 않았거나 다중 단계 조임 중 일부 길이가 수행하기 부적합하다는 점을 검사할 수 있습니다. 각 단계는 필수 단계 제한 및 선택적인 단계 제한 모음이 있습니다. 다중 단계 프로그램에 새로운 단계를 끌어 놓을 때 필수 제한이 포함되어 있습니다. 모든 단계는 제한을 각각 최대 4개 가질 수 있습니다.

Power Focus 6000 및 Power Focus 8의 동기화 조임을 수행하는 경우 조임 프로그램에서 동기화 지점을 사용할 수 있습니다. 제한에 설정된 조건이 충족되면, 공구는 즉시 중지되고 프로그램은 다음 동기화 지점으로 이동하거나(Power Focus 6000, Power Focus 8, Flex에만 적용됨), 프로그램 끝으로 이동합니다. 동기화 조임이 없는 컨트롤러에서는 공구는 즉시 중지되고 프로그램은 프로그램의 끝으로 이동합니다.

Flex에만 해당:

각 제한에 대해, 복구 가능 = 예를 선택하여 조임이 멈출 때 재시도를 허용해 주세요.

다음 제한이 자동으로 다중 단계 조임 프로그램에 추가되는 모든 단계에 추가됩니다.

기본 단계 제한
단계 제한 | 적용 단계
--- | ---
최대 시간 | 외부 결과 및 MWR을 제외한 모두
최대 토크 | 각도까지 조임 토크+각도까지 조임 터보 풀기 대기 소켓 해제 디지털 입력까지 실행 트리거 해제까지 조임 TensorPulse 임펄스
최대 각도 | 토크까지 조임 터보 조임 터보 풀기 DynaTork까지 조임 대기 디지털 입력까지 실행 토크까지 풀기 토크까지 스레드 컷팅 런다운 항복점까지 조임 펄싱 런다운 착좌 TensorPulse

각 시스템 유형에 사용 가능한 공구
Power Focus 6000 / Power Focus 8 | Power Focus 6000 동기화 조임 / Power Focus 8 동기화 조임 | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus Connect |  |  |
XB |  |  |

단계 제한
공구
검색