# Actualización del software del controlador a través de la GUI web

1. Acceda a la GUI web conectando el PC con un cable Ethernet recto (RJ45) al puerto de conexión Service Ethernet. Acceda al controlador con la dirección IP de un navegador web.

2. En la vista de inicio de la GUI web, vaya a la pestaña Controlador, seleccione Software en el panel izquierdo y vaya a la ventana Actualización de software y seleccione Buscar.

3. Busque y seleccione el archivo comprimido con el software y siga las instrucciones para finalizar la instalación.

Para un apriete sincronizado, reinicie manualmente todos los controladores Sync Member tras actualizar a una versión nueva o pasar a una versión de software más antigua.

Si la aplicación del controlador no se inicia repetidamente, el controlador arrancará en modo de rescate. En el modo de rescate se puede instalar un nuevo firmware. La imagen de rescate se distribuye con la actualización del software y puede actualizarse si existe una imagen de rescate más reciente.

No apague el sistema durante la actualización de la imagen de rescate. El sistema se reiniciará al iniciar la actualización.