# Configuration des broches pour l'arrêt d'urgence

Le contrôleur dispose d'une interface d'arrêt d'urgence externe et d'un bus E/S sur la carte de connecteurs située derrière la porte d'accès avant.

La configuration des broches est différente pour des solutions à un seul contrôleur et pour des solutions à plusieurs contrôleurs. Pour des solutions à un seul contrôleur, la configuration des broches dépend de si un bouton d’arrêt d'urgence est connecté ou non au contrôleur.

Pour plus d'informations sur les configurations des broches pour l'arrêt d'urgence, consulter le document Notice d'utilisation du produit pour le contrôleur.