# USB 経由のコントローラソフトウェアの更新

1. USBフラッシュドライブをコントローラに接続します。インストールウィザードが自動的に起動します。

   いくつかのソフトウェアのバージョンが USB フラッシュドライブで使用可能な場合、異なるソフトウェアのアップグレードファイルのリストが表示されます。

2. インストールを完了するには、インストールするソフトウェアのアップグレードファイルを選択し、指示に従います。

USB　フラッシュドライブは、利用可能なパーティションがあり、Linux 用に動作するようフォーマットする必要があります。可能なフォーマットは、例えば、FAT または NTFS です。

アップグレードが完了するまで、USBデバイスを取り外したり、IAMを切断したりしないでください。

同期締め付け用に新しいソフトウェアバージョンにアップグレードした後、または新しいソフトウェアバージョンからダウングレードした後、すべての Sync Member コントローラーを手動で再起動します。

コントローラー アプリケーションが繰り返し起動に失敗した場合、コントローラーはレスキューモードで起動します。レスキューモードでは、新しいファームウェアをインストールできます。レスキューイメージはソフトウェアアップデートとともに配布され、新しいレスキューイメージが存在する場合は更新できます。

レスキューイメージの更新中は、システムの電源を切らないでください。更新を開始すると、システムが再起動します。