# Actualización del software del controlador a través de USB

1. El asistente de instalación se iniciará automáticamente al conectar el dispositivo de memoria flash USB al controlador.

   Si hay disponibles varias versiones del software en la memoria USB, se mostrará una lista de los distintos archivos de actualización del software.

2. Seleccione el archivo de actualización del software que desea instalar y siga las instrucciones para finalizar la instalación.

La memoria flash USB se debe formatear con una partición para trabajar con Linux. Los formatos admitidos son, por ejemplo, FAT o NTFS.

No retire el dispositivo USB ni desconecte el IAM hasta haberse completado la actualización.

Para un apriete sincronizado, reinicie manualmente todos los controladores Sync Member tras actualizar a una versión nueva o pasar a una versión de software más antigua.

Si la aplicación del controlador no se inicia repetidamente, el controlador arrancará en modo de rescate. En el modo de rescate se puede instalar un nuevo firmware. La imagen de rescate se distribuye con la actualización del software y puede actualizarse si existe una imagen de rescate más reciente.

No apague el sistema durante la actualización de la imagen de rescate. El sistema se reiniciará al iniciar la actualización.