# Parametri della fase di avvio di Impulso: passaggio singolo

Durante la fase iniziale, l'utensile ruota a una velocità senza impulsi.

Nome parametro | Descrizione | Valore predefinito
--- | --- | ---
Avvio graduale | Consente di impostare la velocità dell'utensile, l'angolo e la coppia massima per facilitare l'innesto del bullone nel filetto. Selezionata con tasti di opzione. Off: L'avvio graduale è disattivato. On: l'avvio graduale è attivato. | Off
Velocità | Definisce la velocità durante l'avvio graduale. | 300 giri\min
Ora | Definisce la durata dell'Avvio graduale. | 400 ms
Rilevamento riserraggio | All'inizio: Termina il serraggio immediatamente quando viene rilevata una vite/bullone già serrati. Il serraggio verrà considerato come NOK (non OK). Richiede l'attivazione dell' Avvio graduale. Completo: Anche se vengono rilevati una vite/bullone già avvitati, il serraggio non viene concluso fino all'esecuzione di tutte le fasi di serraggio. Il serraggio verrà considerato come NOK (non OK). Per effettuare un rilevamento riserraggio quando non è attivato Avvio graduale usare l'opzione Rilevamento riserraggio completo . L'opzione Rilevamento riserraggio completo non fa terminare il serraggio fino a quando non sono state eseguite tutte le fasi di serraggio. Il serraggio verrà considerato un riserraggio se la velocità non raggiunge un valore pari alla metà della velocità di avvitamento (verrà indicato un errore di riserraggio). Off: Non verrà eseguito il rilevamento del riserraggio. Combinazione Avvio graduale = Off e Riserraggio = precoce non consentita | Off
Utilizza messa a punto accessorio | La regolazione dell'accessorio è selezionata da tasti di opzione. | No
Rapporto di riduzione | Velocità di rotazione attacco = velocità strumento/rapporto di trasmissione. | 1,00
Messa a punto efficienza | Per esempio, 0,9 significa una perdita di efficienza del 10%. | 1,00