# Configurazione della porta Ethernet fabbrica

1. Nella vista Home, accedere alla scheda Impostazioni e selezionare Rete nel riquadro di sinistra.

2. Nella finestra Porta Ethernet fabbrica, selezionare Modifica per accedere e modificare le impostazioni Ethernet.

È possibile configurare solo la porta Factory Ethernet. La porta Service Ethernet ha un indirizzo IP designato (169.254.1.1) che non dev'essere collegato alla rete locale.

Il PF8 dispone di due porte Power over Ethernet (PoE). Utilizzare queste porte per collegare le periferiche al PF8. Esempi di dispositivi periferici sono le spie di catasta e i selettori bussole della serie 6. Queste porte si collegano alla scheda IT attraverso la scheda driver. L’PF8 utilizza un server DHCP per queste porte. Questo server assegna un indirizzo IP interno PF8 a ogni dispositivo collegato.

Non collegare queste porte alla rete locale. Una connessione alla rete locale causerà conflitti tra il server DHCP interno dell'PF8 e il server DHCP della rete locale.

In questa sezione

- Accesso al controller via LAN
- Accesso al controller attraverso un'interfaccia grafica Web