# Parametrar för nergängningssteget vid skruvdragarkvalitet

Parametrarna som visas i tabellerna är tillgängliga om en av ST-skiftnyckelstrategierna används. Det finns flera olika kombinationer av strategier. Några parametrar är endast tillgängliga för vissa strategier och är eventuellt inte synliga i andra strategier.

Parameterregler kontrolleras automatiskt. Om en överträdelse inträffar, visas felindikatorn visas bredvid de felaktiga parametrarna. Klicka på felindikatorn för att visa mer information om felet.

Om man växlar mellan strategier kan det resultera i att felindikatorn visas. Detta indikerar att kombinationen som valts är ogiltig och behöver korrigeras.

Mer information om ST-nyckeln finns i i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

Nergängning klar är i ST-skiftnyckeldokumentationen definierat som Cykelstart vilket är när åtdragningsfasen börjar.

Parametrar i ST-skiftnyckelns nergängningsfas
Parameternamn | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Nergängningsvarvtal |  | 690 varv/minut
Nergängning klar-moment | Definition av punkt för Nergängning klar | Beror på smarthead minload (vanligtvis 5% av nominellt moment) i Nm
Spärrningstid |  | 5000 ms