# Secuencia de lote de fuente

Para acceder a la configuración Lote de fuente, vaya a la pestaña Fuentes en la vista de inicio y seleccione Secuencia de lotes en el panel izquierdo.

El controlador se puede configurar para seleccionar una secuencia de lotes, basada en un número de identificador o una cadena de identificadores.

Entrada | Descripción
--- | ---
Número identificador | El número debe ser un número entero positivo que puede originarse en un accesorio o una entidad de control externa.
Cadena de identificadores | La cadena debe contener caracteres ASCII y puede provenir de un escáner o una entidad de control externa.

En esta sección

- Creación de lote fuente
- Configuración de la posiciones significativas para la lectura de la cadena del código de barras.
- Combinar cadenas de identificadores