# Parámetros de etapa de aproximación de TensorPulse

Durante la aproximación, la herramienta puede usar un modo de ralentí, con velocidad constante del motor o modo de impulsos. La selección se realiza en función del par encontrado y los límites de par fijados en la configuración.

Nombre del parámetro | Condición | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | --- | ---
Aproximación a alta velocidad |  | La etapa de aproximación puede ejecutarse a alta velocidad para minimizar el tiempo, sin sobretensión. Esto se logra permitiendo que la herramienta funcione a una velocidad superior durante una determinada longitud de ángulo. Cuando se alcanza el ángulo, la velocidad cambiará a la velocidad inferior especificada en el parámetro Velocidad de aproximación. Sólo disponible en herramientas SRB. Las opciones de parámetro son Activado o Desactivado | Off
Longitud |  | Ángulo que define la sección Aproximación de alta velocidad. Máx. 99 999° | 3600°
Velocidad |  | la velocidad máx. de la herramienta debe ser superior a la velocidad de aproximación (rpm). | 690 rpm
Velocidad de aproximación |  | Seleccionado con botones de radio. La velocidad de aproximación se puede seleccionar entre Máx. o Manual. | Máx.
Velocidad de aproximación | Velocidad de aproximación = Manual | Especifica la velocidad de la herramienta durante la etapa de aproximación. | 690 rpm
Límites de par de aproximación |  | Los Límites de par de aproximación se activan desde un interruptor. Off: Límites de par de aproximación desactivados. On: Límites de par de aproximación activados. | Off
Compensación | Límites de par de aproximación = On | Compensación de ángulo antes de que comience el intervalo de ángulo. | 0°
Longitud | Límites de par de aproximación = On | Ángulo que define la sección límite del par de aproximación. | 360°
Par mín. | Límites de par de aproximación = On | Valor de par para límite inferior de par de aproximación. | 0 Nm
Par máx. | Límites de par de aproximación = On | Valor de par para límite superior de par de aproximación. | 4,75 Nm
Límites del ángulo de aproximación |  | Off: Límites del ángulo de aproximación desactivados. Desde el gatillo: Los Límites del par de aproximación están On. El sistema arranca para controlar el ángulo de apriete en cuanto se pulsa el gatillo de la herramienta e informa si se han infringido los límites de ángulo. Desde el par: Los Límites del par de aproximación están On. El sistema arranca para controlar el ángulo de apriete desde el valor de par especificado e informa si se han infringido los límites de ángulo. | Off
Par de monitorización del ángulo de aproximación |  | El valor de par desde el que se establecen los Límites del ángulo de aproximación. | 0 Nm
Ángulo mín. |  | Valor del ángulo para el límite de ángulo inferior desde el punto de arranque. | 100°
Ángulo máx. |  | Valor de ángulo para el límite de ángulo superior desde el punto de arranque. | 5000°
Tiempo mínimo | Visible si Límites de ángulo de aproximación = Desde gatillo o si Límites de ángulo de aproximación = Desde par | Tiempo mínimo para la etapa. | 10 ms
Tiempo máximo | Visible si Límites de ángulo de aproximación = Desde gatillo o si Límites de ángulo de aproximación = Desde par | Tiempo máximo para la etapa. | 5000 ms
Par de aproximación completa |  | Define el valor de par para cuando se ha alcanzado el asentamiento y completado la aproximación. | 5 Nm