# Steuerungssoftware-Update über USB

1. Schließen Sie das USB-Laufwerk an die Steuerung an: der Installationsassistent startet automatisch.

   Wenn auf dem USB-Stick mehrere Softwareversionen erhältlich sind, wird eine Liste mit den verschiedenen Software-Upgradedateien angezeigt.

2. Wählen Sie die zu installierende Software-Upgradedatei aus und folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

Der USB-Flashspeicher muss eine Partition zur Verfügung haben und kompatible für Linux formatiert sein. Mögliche Formate sind beispielsweise FAT oder NTFS.

Trennen Sie weder das USB-Gerät noch das IAM, solange das Upgrade nicht abgeschlossen ist.

Führen Sie bei synchronisierten Verschraubungen einen manuellen Neustart durch, nachdem ein Upgrade auf eine neue Softwareversion oder ein Downgrade von einer neuen Softwareversion erfolgt ist.

Wenn der Start der Steuergeräteanwendung wiederholt fehlschlägt, startet das Steuergerät im Rettungsmodus. Im Rettungsmodus kann eine neue Firmware installiert werden. Das Rettungs-Image wird mit der Softwareaktualisierung geliefert und kann aktualisiert werden, wenn ein neueres Rettungs-Image zur Verfügung steht.

Schalten Sie das System nicht aus, während das Rettungs-Image aktualisiert wird. Das System wird neu hochfahren, wenn die Aktualisierung gestartet wird.