# 目標/最終トルク - 30101

目標/最終トルクを交互に表示する信号。

選択した締め付けプログラムが更新された場合、または新しい締め付けプログラムが選択された場合、目標/最終トルクは目標トルクと最終トルクの間にあります。

最後のステップの [ステップカテゴリ] を [最終] に設定します。STセレクターは、最後のステップにトルクターゲットがある場合にのみターゲットトルクを表示します。

SoftPLCでの名前 ：STSELECTOR_TARGET_FINAL_TORQUE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | 整数 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE