# Configurer le mode manuel dans un Poste de travail virtuel

Le mode manuel pour les postes de travail virtuels est utilisé afin d’exécuter des tâches lorsque l’outil est en mode verrouillé. Dans les cas où l’outil est verrouillé pour une raison donnée (par exemple, parce que l’outil est en dehors de son empreinte TLS), il peut être nécessaire d’effectuer certaines tâches avec l’outil, telles que des travaux d’urgence. En configurant le mode manuel du poste de travail virtuel, les utilisateurs peuvent déterminer quels signaux sont envoyés lors de l’entrée en mode manuel (signaux entrants), quelle tâche peut être effectuée en mode manuel (tâche secondaire), et quels signaux sont envoyés lorsque l'on quitte le mode manuel (signaux sortants).

Comme les scénarios désirés peuvent varier d’un utilisateur à un autre (notamment en termes des signaux à envoyer à l’entrée et à la sortie et de la tâche à effectuer), le mode manuel est entièrement configurable pour chaque poste de travail virtuel.

La configuration se compose de trois éléments : les signaux d’entrée, les signaux de sortie et la tâche secondaire (Remarque : par tâche primaire, nous entendons la tâche « automatique » assignée au poste de travail virtuel dans Tâche).

1. Sur la page d’accueil, accéder à l'onglet Poste de travail virtuel et sélectionner sur le panneau gauche le poste de travail virtuel à configurer. Puis accéder à la fenêtre Tâche et sélectionner Instaurer le mode manuel

2. Sur l’écran de configuration du mode manuel, sélectionner Choix de la tâche dans la fenêtre Tâche secondaire. Ce champ détermine la tâche à exécuter en mode manuel.

   Si aucune tâche secondaire n'est définie, la tâche principale sera utilisée pendant le mode manuel.

   Tous les types de tâches (serrage, séquence de lots, source) peuvent être configurés pour la tâche primaire comme la tâche secondaire.

3. Définir les signaux entrants en sélectionnant l'icôneplus au bas du paragraphe Entrant. Voir les paramètres des signaux d'entrée ci-après.

4. Définir les signaux sortants en sélectionnant l'icôneplus au bas du paragraphe Sortant. Voir les paramètres des signaux sortants ci-après.

Le nombre maximum de signaux pouvant être définis comme entrants et sortants est de 99.

Dans cette section

- Signaux entrants et sortants