# Criando uma Configuração Geral de Fieldbus

Quando um novo módulo Fieldbus é instalado no controlador, as definições de General Fieldbus Configuration (Configuração Geral do Fieldbus) podem ser instaladas diretamente por meio da GUI, sem a necessidade de usar o ToolsTalk 2.

Para configurações relacionadas à estrutura do Fieldbus e à conexão de uma configuração do Fieldbus a uma Estação Virtual, o ToolsTalk 2 ainda será necessário.

1. Na exibição inicial, vá para a aba Settings (Definições) e selecione Fieldbus no painel esquerdo.

2. Selecione o botão Create Config (Criar Config.).

   Caso nenhum módulo Fieldbus esteja instalado, esse botão não ficará visível.

3. Insira os seguintes parâmetros:

   - Set by network (Definido pela rede): OFF/ON (Desativado/Ativado)

   - Read result handshake (Ler Handshake do resultado) OFF/ON (Desativado/Ativado)

   - Lock tool when fieldbus offline (Travar a ferramenta quando Fieldbus estiver offline): OFF/ON (Desativado/Ativado)

   - Sync on task selected (Sincronizar na tarefa selecionada): OFF/ON (Desativado/Ativado)

     - OFF (Desativado) - As alterações na tarefa realizadas na Estação Virtual são ignoradas.

     - YES (Sim) - As alterações na tarefa realizadas na Estação Virtual são sincronizadas com o módulo Fieldbus.

4. Dependendo do tipo de módulo instalado, insira as definições específicas de comunicação do Fieldbus:

   - Endereço IP

   - Máscara de sub-rede

   - Gateway

5. Uma nova Configuração é criada.

Caso uma configuração do Fieldbus já exista no controlador, ela deverá ser removida antes da criação de uma nova configuração. Quando a configuração for removida, em vez de um botão Remove (Remover) haverá um botão Create Config (Criar Config.).