# 将无线工具与控制器配对

将机电扳手与控制器配对的方式与其他无线工具不同，并且需要将 MWRKit 连接到控制器。有关更多详细信息，请参阅工具的产品说明。

开始配对过程之前：

- 确保有可用的虚拟站点。

- 确保控制器中启用了蓝牙。

- 确保有可用的配对插槽（六个用于蓝牙）。

- 检查要使用的无线电信道

- 检查如何使工具进入配对模式。有关要配对的工具，请参阅相应的文档或按照下面的说明操作。

- 如果可能，保持工具与控制器之间无任何障碍。

- 确保此时没有其他工具正在与控制器配对。

1. 前往设置选项卡，选择左窗格上的无线，然后前往蓝牙窗口，启用控制器上的蓝牙。将启用开关拖至开启

2. 设置无线工具使用的无线电频道。在主视图上，前往设置选项卡，选择左窗格上的无线，然后前往蓝牙窗口。将启用开关拖至开启

3. 返回主视图，前往工具选项卡。然后，选择屏幕右上角的加号图标开始配对。

4. 将工具设为配对模式。

5. 在配对对话框中，选择蓝牙以开始配对过程。

6. 配对过程出现以下任意结果后终止：

   - 配对成功：工具与控制器使用选定通道配对完成。

   - 配对不成功：这可能是由以下任一原因造成：

     - 未在配对过程中检测到工具。确保工具处于信号范围内以及处于配对模式下，然后选择关闭并重试。

     - 在配对过程中找到多个工具。确保没有其他工具处于配对模式下，然后选择关闭并重试。

     - 配对已在进行中。请确保控制器上没有执行任何其他配对过程，然后选择关闭并重试。

     - 配对失败。选择关闭并重试。