# Power Focus 8 (3.14)

## Software

# Úvod

V tejto časti nájdete základné informácie o výrobku a tiež pravidlá formátovania použité v témach.

# Všeobecný popis

Power Focus 8 od spoločnosti Atlas Copco pozdvihuje produktivitu a pripojiteľnosť na úplne novú úroveň. Spája široký sortiment nástrojov Atlas Copco poskytuje vám jednu ovládaciu platformu pre všetky vaše montážne potreby. Pomocou virtuálnych staníc je možné z jedného ovládača ovládať viacero nástrojov s rôznymi nastaveniami uťahovania. Dokonalé riešenie pre vašu inteligentnú integrovanú montáž.

# Konvencie

Pre lepšie pochopenie používateľa sa v celom tomto dokumente používajú určité formátovacie konvencie. Formátovacie konvencie sú uvedené nižšie.

Konvencie príručky používateľa
Prvok | Zápis | Popis | Výstup
--- | --- | --- | ---
Všeobecné zvýraznenie | V pracovnom priestore Program. | Pre vyniknutie, resp. zvýraznenie určitých textových prvkov. | Text tučným písmom
Položky grafického používateľského rozhrania (GUI) | Zvoľte tlačidlo Funkcia. | Všetky odkazy na položky nachádzajúce sa na obrazovke v GUI (napríklad príkazové tlačidlá, názvy ikon a názvy polí). | Text tučným písmom
Cesta ku grafickému používateľskému rozhraniu (GUI) > | Spravidla v hornej časti GUI. | Pomoc pri navigácii na sledovanie lokality v GUI | Napríklad: Ovládač > Program > Skončiť
Vstup používateľa | Zadajte Popis pre program. | Akýkoľvek textový vstup zo strany používateľa. | Text tučným písmom
Názvy súborov | Zadajte Názov súboru pre export. | Súbory buď exportované zo systému alebo importované do systému. | Text tučnou kurzívou
Názvy premenných a parametrov | Zadajte Názov pre export. | Názvy premenných a parametrov (nie hodnoty). | Text kurzívou
Hodnoty premenných a parametrov | Zadajte HODNOTU pre export. | Hodnoty premenných a parametrov. | Text tučnými veľkými písmenami
Systémový výstup | Client.Domain.Models.ExportImportConfiguration | Akýkoľvek textový výstup zo strany systému. | Text písmom Monospace
Externé prepojenia |  | Prepojenia na externé lokality, ktoré majú informácie spojené s dokumentom alebo obsahom predmetu. Môžu zahŕňať: Technické údaje o výrobku Kótované výkresy Príslušenstvo Informácie špecifické pre výrobok | Voliteľný text na externé lokality
Interné prepojenia na dokumentáciu |  | Relevantné informácie – prepojenia na informácie, ktoré priamo súvisia s aktuálnou témou a musia sa brať do úvahy pre určité vykonané konfigurácie. V tejto sekcii – prepojenia na všetky témy v tejto sekcii, ktoré môžu byť užitočné pre porozumenie funkcii, resp. konfigurácii. Ak sú k dispozícii, tieto prepojenia budú prezentované pod textom. | Voliteľný text na interný obsah

# Zodpovednosti a varovania

# Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Tento výrobok ponúka možnosť spracovávať osobné identifikovateľné informácie, ako je meno používateľa systému, rola a adresa IP. Účelom tejto funkcie spracovanie je zlepšiť riadenie kvality prostredníctvom sledovateľnosti a správneho riadenia prístupu.

Ak sa rozhodnete spracúvať osobné údaje, musíte poznať a dodržiavať príslušné pravidlá ochrany osobných údajov vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) v EÚ, ako aj všetky ostatné platné zákony, smernice a nariadenia. Spoločnosť Atlas Copco nemôže v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za spôsob, akým, využívate výrobok.

# Smernica o rádiových zariadeniach (EÚ) 2014/53 (RED) a delegované nariadenie Komisie (EÚ 2022/30), ktoré dopĺňa RED

- Rádiové zariadenia, ktoré komunikujú cez internet a sú uvedené na trh EÚ a EHP 1. augusta 2025 alebo neskôr, musia spĺňať požiadavky kybernetickej bezpečnosti podľa RED.

- Verzie softvéru so skorším číslom verzie ako 3.14.8 nespĺňajú požiadavky na kybernetickú bezpečnosť podľa RED.

- Je zakázané inštalovať softvér, ktorý nie je v súlade s požiadavkami, na produkty uvedené na trh od 1. augusta 2025 (vrátane) na použitie v EÚ a EHP.

- Skontrolujte sériové číslo, aby ste zistili správny dátum uvedenia výrobku na trh.

- Prechod na používanie verzie softvéru so starším číslom verzie ako 3.14.8 nie je v súlade s predpismi v rámci EÚ a EHP a vystavuje produkt rizikám kybernetickej bezpečnosti.

- Používanie verzie softvéru so starším číslom verzie ako 3.14.8 je výlučne na riziko a zodpovednosť zákazníka. Spoločnosť Atlas Copco nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné dôsledky vyplývajúce z používania verzie softvéru so starším číslom verzie.

# Zodpovednosť

Mnohé udalosti v prevádzkovom prostredí môžu ovplyvniť uťahovací proces a vyžadujú si potvrdenie výsledkov. V súlade s aplikovanými normami a/alebo nariadeniami týmto požadujeme, aby ste skontrolovali inštalovaný moment a smer otáčania po každej udalosti, ktorá môže ovplyvniť výsledok uťahovania. Príkladmi takýchto udalostí sú o.i.:

- počiatočná montáž nástrojového systému

- zmena šarže dielov, svorky, šarže skrutiek, nástroja, softvéru konfigurácie alebo prostredia

- zmena vzduchových alebo elektrických pripojení

- zmena v linkovej ergonómii, spracovaní, procesoch kvality alebo činnostiach

- zmena operátora

- akákoľvek iná zmena, ktorá ovplyvní výsledok uťahovacieho procesu

Kontrola má:

- Zabezpečiť, že nedošlo k zmene podmienok rôznymi vplyvmi.

- Byť dokončená po počiatočnej montáži, údržbe alebo oprave zariadenia.

- Byť vykonaná raz za smenu alebo v inej vhodnej frekvencii.

# Varovania

INFORMÁCIA

Zmena parametrov môže viesť k zníženiu výkonu nástroja a môže tiež spomaliť výrobu.

VAROVANIE

Riziko poškodenia majetku alebo vážne zranenie

Pred použitím nástroja sa uistite, že ste si prečítali, porozumeli a dodržiavate všetky pokyny. Nedodržanie všetkých pokynov môže spôsobiť poranenie elektrickým prúdom, požiar, poškodenie majetku a/alebo vážne zranenie.

- Prečítajte si všetky bezpečnostné informácie dodávané spolu s rôznymi časťami systému.

- Prečítajte si všetky produktové pokyny pre inštaláciu, prevádzku a údržbu rôznych častí systému.

- Prečítajte si všetky miestne bezpečnostné predpisy, ktoré sa týkajú systému a jeho častí.

- Uschovajte si všetky bezpečnostné informácie a pokyny pre budúce použitie.

# O príručke používateľa

Táto príručka používateľa opisuje, ako nastaviť a nakonfigurovať POWER FOCUS 8.

Je určená pre každého, kto vykonáva obsluhu alebo servis POWER FOCUS 8.

# História revízií

Číslo vydania
Dátum revízie
Popis revízie
Hľadanie

Číslo vydania | Dátum revízie | Popis revízie
--- | --- | ---
item | item | none
3,14 | 10/2025 | NOVÝ obsah Smernica o rádiových zariadeniach (EÚ) 2014/53 (RED) a delegované nariadenie Komisie (EÚ 2022/30), ktoré dopĺňa RED Práca s pravidlami automatizácie TTC – Utiahnuť na spojku CRh - Rehit spojky Režim testovania kapacity stroja aktívny - 10148: Pridané Vstupné/Výstupné signály Prepína režim kapacity stroja - 10152: Pridané Vstupné signály AKTUALIZOVANÝ obsah Konfigurácia siete: Pridané informácie o predvolených portoch a službách Kódy udalosti Všeobecná virtuálna stanica: Pridané informácie o maximálnom počte po sebe nasledujúcich uvoľnení Koncový v otvorenej pozícii - 89: Povolený výstupný signál pre prevádzkovú zbernicu Všeobecná virtuálna stanica Pripojenie k webovému grafickému rozhraniu prostredníctvom portu služby Ethernet Viacstupňové programy Pridanie viacstupňového programu Odstránenie viacstupňového programu Potvrdenie nástroja s programom uťahovania Nastavenia pre viacstupňový program Aktualizáciu softvéru ovládača cez USB Aktualizácia softvéru ovládača cez webové rozhranie GUI Internetové GUI Konfigurácia rozšíreného prihlásenia
3,13 | 09/2024 | NOVÝ obsah Vlastnosti uťahovanie zdroja Zrušenie párovania pripojenia Bluetooth Konfigurácia protokolu HTTPS Konfigurovanie protokolu HTTPS Certifikáty AKTUALIZOVANÝ obsah Konfigurovanie uťahovania zdroja Podporované nástroje Kalibrácia nástroja Konfigurácia továrenského portu Ethernet Konfigurácia brány firewall Konfigurácia pripojenia ToolsNet Konfigurácia pripojenia ToolsTalk Scenáre pripojenia EM Stop Výsledky naživo Kódy udalosti Monitory stupňa
3,11 | 02/2024 | AKTUALIZOVANÝ obsah Viacstupňové GUI Kódy udalostí aktualizované. Zoznam NOK výsledkov aktualizovaný. „StepSync“ nahradené za „ovládač“ alebo „synchronizované uťahovanie“ v príručke používateľa. Konfigurácia LED nástroja aktualizovaná.
3,10 | 06/2023 | NOVÝ obsah Konfigurácia ovládača ako bezdrôtový prístupový bod pridaný do konfigurácia siete Matica na riešenie problémov pridaná do Riešenie problémov a servis AKTUALIZOVANÝ obsah Diagnostický test diagnostiky nástroja pridaný do Diagnostiky nástroja. PrT - Prevažujúci moment pridaný do Konfigurácia pre FlexSystem a StepSync. Exportovanie denníkov z pripojených nástrojov QST-M pridané. Kódy udalostí aktualizované so stavom batérie. Konfigurácia okna Protokoly vo virtuálnej stanici aktualizované s hodnotou časového limitu komunikácie.
3,9 | 01/2023 | NOVÝ obsah Konfigurácia > Práca s kartou Nástroj > Diagnostika nástroja Konfigurácia > Práca s kartou Nástroj > Nulová poloha Konfigurácia > Práca s kartou Nastavenia > Konfigurácia IxB Connect Konfigurácia > Práca s kartou Konfigurácie > Konfigurácia nástroja > Konfigurácia duálnych snímačov AKTUALIZOVANÝ obsah Konfigurácia > Práca s kartou Ovládač > Exportovanie „systémových denníkov a informácií Konfigurácia > Práca s kartou Ovládač > Export/Import > Exportovanie denníkov pripojených nástrojov Konfigurácia > Práca s kartou Uťahovanie > Viacstupňové programy > Stupne uťahovania Konfigurácia > Práca s kartou Uťahovanie > Viacstupňové programy > Monitory stupňa Konfigurácia > Práca s kartou Konfigurácie > Všeobecná virtuálna stanica Konfigurácia > Práca s kartou Nastavenia > Konfigurácia siete > . Nastavenie brány firewall
3.8 | 06/2022 | NOVÝ obsah: Konfigurácia > Práca s kartou Ovládač > Export/Import > Exportovanie „systémových denníkov a informácií“ AKTUALIZOVANÝ obsah: Konfigurácia > Práca s kartou Ovládač > StepSync Konfigurácia > Práca s kartou Ovládač > StepSync > Uťahovania StepSync Konfigurácia > Práca s kartou Ovládač > StepSync > Signály StepSync Konfigurácia > Práca s kartou Uťahovanie > Viacstupňové programy (nové filtrovateľné tabuľky pre stupne uťahovania, monitory stupňa a obmedzenia stupňa). Konfigurácia > Práca s kartou Uťahovanie > Viacstupňové programy (Vytvorenie viacstupňového programu vložené do Pridanie viacstupňového programu)
3,7 | 01/2022 | NOVÝ obsah: Karta Konfigurácie > Konfigurácia nástroja > Konfigurácia otvorenia Karta Nastavenia > Konfigurácia pripojení na server > Konfigurácia pripojenia so vzdialeným prihlásením Karta Nastavenia > Konfigurácia rozšíreného prihlásenia Karta Nastavenia > Konfigurácia rozšíreného prihlásenia > Konfigurácia skupín denníkov AKTUALIZOVANÝ obsah: Viacstupňové programy > Stupne uťahovania (TC - Kalibrácia momentu) Viacstupňové programy > Monitory stupňa (C - Prúd, TC - Kalibrácia momentu) Viacstupňové programy > Nastavenia pre viacstupňový program (Monitor programu - Čas, Obmedzenie programu - Uhol, Obmedzenie programu - Čas) Viacstupňové programy > Obmedzenia stupňa (C - Prúd) Zoznam kódov udalostí Vstupné signály - Power Focus 8 Vstupné signály - StepSync Výstupné signály - Power Focus 8 Výstupné signály - StepSync
3.6 | 06/2021 | Prvé oficiálne vydanie príručky používateľa pre POWER FOCUS 8.

# Predpoklady

Prečítanie tejto príručky používateľa môže byť užitočné pre kohokoľvek, kto sa chce dozvedieť viac informácií o POWER FOCUS 8.

Na úplne porozumenie technických aspektov tejto príručky používateľa odporúčame nasledovné:

- Vedomosti o technikách uťahovania

- Skúsenosť s prevádzkovaním predošlých verzií Power Focus

# Prehľad systému

# Štruktúra softvéru

# Prehľad menu

Ovládač má viaceré menu, ktoré sú dostupné na konfiguráciu uťahovania a hardvérového príslušenstva, vykonanie údržby nástroja, administráciu softvér a zobrazovanie hlásení.

V tejto sekcii

- Karta Uťahovanie
- Karta Sekvencia dávky
- Karta Zdroje
- Karta Nástroj
- Karta Virtuálna stanica
- Karta Konfigurácie
- Karta Ovládač
- Karta Hlásenia
- Karta Nastavenia
- Karta Pravidlá automatizácie
- Karta Priradenie licencie
- Karta Pomoc

# Karta Uťahovanie

Karta Uťahovanie zahŕňa programy uťahovania uložené v ovládači, ktoré sú dostupné pre jednotlivé uťahovanie. Konfigurácie uťahovania sú popísané na karte Uťahovanie.

# Karta Sekvencia dávky

Na karte Sekvencia dávky sú uvedené sekvencie dávky, ktoré sú uložené v ovládači.

Sekvencia dávky pozostáva z jedného alebo viacerých opakovaných programov uťahovania v rôznych kombináciách. Sekvencie dávky sa vytvárajú a konfigurujú na karte Sekvencia dávky.

# Karta Zdroje

Na karte Zdroje sú uvedené dostupné možnosti pre kontrolovanie výberu programov na uťahovanie, napríklad program na uťahovanie alebo sekvenciu dávky cez digitálny vstup z odlišného hardvéru. Konfigurácia skenera prebieha na karte Zdroje.

# Karta Nástroj

Karta Nástroj poskytuje informácie o nástrojoch, ktoré sú pripojené k ovládaču vrátane bezdrôtových nástrojov. Niektoré z údajov dostupných v tejto časti sú kalibrácia QA, referenčný produkt a služba nástroja, a kalibrácia nástroja.

# Karta Virtuálna stanica

Karta Virtuálna stanica konfiguruje virtuálne stanice.

Virtuálna stanica je abstrakcia softvéru pre systém ovládača. Na karte Virtuálna stanica sa nachádzajú rôzne zdroje, príslušenstvá, nástroje a úlohy pridané do virtuálnej stanice. Licencie virtuálnej stanice sú priradené vnútri každej konfigurácie virtuálnej stanice.

# Karta Konfigurácie

Zoznam príslušenstva na konfiguráciu sa nachádza na karte Konfigurácie.

Nakonfigurovať možno príslušenstvo, ako napríklad príslušenstvo k nástrojom a voliče nástrčiek. Digitálne signály vstupov/výstupov sú priradené tlačidlám, kontrolkám, spínačom a konektorom.

# Karta Ovládač

Na karte Ovládač sú uvedené hardvérové a softvérové súčasti.

Verzie softvéru uložené a použité v ovládači sú uvedené a môžu sa aktualizovať. Zahŕňa manažéra licencie pre dodatočné funkcie. Taktiež je možné importovať a exportovať nastavenia z a do ovládača.

# Karta Hlásenia

Na karte Hlásenia sú vypísané uložené výsledky a udalosti uťahovania.

# Karta Nastavenia

Karta Nastavenia sa používa na nastavenie špecifických nastavení ovládača, ako je jazyk, PIN kód, bezdrôtová sieť a prevádzková zbernica.

# Karta Pravidlá automatizácie

Na karte Pravidlá automatizácie sú uvedené pravidlá, ktoré sú uložené v ovládači. Pravidlá umožňujú logické operácie s booleaovskými signálmi, ktoré sú k dispozícii v riadiacej jednotke.

# Karta Priradenie licencie

Karta Priradenie licencie sa používa na nahratie alebo zahodenie licencií na/z FSMP a kontrolu ich stavu.

# Karta Pomoc

Karta Pomoc zahŕňa užitočné nápomocné časti o ovládači. Cez počítač pripojený k ovládaču je možné stiahnuť súbory PDF v rôznych jazykoch.

# Príručka so stručným návodom

Na vytvorenie lepšieho prehľadu systému, tento návod zbežne prechádza rôznymi krokmi, ktoré sú potrebné na to, aby ste začali systém používať.

Táto časť nepokrýva každú funkciu systému, ale radšej sa sústredí na tie najzákladnejšie.

1. Rozhodnite sa, aký druh nástroja budete používať. Druh používaného nástroja ovplyvňuje dostupnosť stratégií uťahovania.

2. Hlavný účel nástroja je samotné uťahovanie. Dosiahnete pomocou programu na uťahovanie, ktorý zahŕňa všetky relevantné parametre na uťahovanie, napríklad požadovaný uhol alebo požadovaný uťahovací moment.

3. Jeden alebo viacero programov na uťahovanie môžete pridať do Sekvencie dávkovania, ktoré fungujú ako série programov na uťahovanie. Sekvencia dávkovania môže byť, napríklad určité číslo uťahovaní s programom na uťahovanie alebo sekvencia rôznym programov na uťahovanie.

4. Vytvorte Virtuálnu stanicua priraďte k nej nástroj. Virtuálna stanica pôsobí ako rozhranie medzi ovládačom a nástrojom, čím umožňuje, aby boli k jednému fyzickému ovládaču pripojené viaceré nástroje. Virtuálna stanica je nevyhnutná, aj keď je na ovládač pripojené len jedno zariadenie.

5. K virtuálnej stanici priraďte zariadenie. Úlohou môže byť buď program na uťahovanie, sekvencia dávkovania, alebo stanovený digitálny vstup (napríklad zo skenera barového kódu). Nástroj, ktorý ste priradili k stanici bude teraz schopný danú úlohu vykonať.

# Štruktúra hardvéru

# Obsluha a manipulácia

POWER FOCUS 8 sa nastavuje a ovláda použitím predného panelu na ovládači. Prístup do rozhrania ovládača je tiež možný cez internetové GUI nájdením IP adresy ovládača na pripojenom počítači.

Relevantné informácie

- Prístup k ovládaču cez webové rozhranie GUI

V tejto sekcii

- Predný panel
- Internetové GUI

# Predný panel

Predný panel obsahuje obrazovku s dotykovým displejom a špeciálne tlačidlá.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:

1 | Displej: Farebný displej s dotykovou obrazovkou ukazuje počet zobrazení konfigurácie a výsledky.
2 | Špeciálne tlačidlá: Tlačidlá so špeciálnou funkciou

V tejto sekcii

- Tlačidlá predného panela
- Tlačidlá dotykovej obrazovky
- Navigácia

# Tlačidlá predného panela

Tieto tlačidlá sú k dispozícii ako ikony vo webovom grafickom používateľskom rozhraní (GUI), na ktoré sa dá kliknúť.

Tlačidlo | Názov | Popis
--- | --- | ---
| Domov | Prejdite na domovskú obrazovku.
| Prejsť na výsledky | Prejdite na zobrazenie výsledkov naživo.

# Tlačidlá dotykovej obrazovky

Tlačidlo | Názov | Popis
--- | --- | ---
| Pridať | Pridá dodatočnú položku.
| Späť | Návrat na predchádzajúce zobrazenie.
| Prejsť hore/Prejsť dole | Pohybujte sa v zozname, ktorý je príliš dlhý na to, aby sa zobrazil na obrazovke.
| Maximalizovať / Minimalizovať | Maximalizujte alebo minimalizujte časť s parametrami.
| Dozadu ( v zozname) | Dozadu medzi stranami zoznamu.
| Dopredu ( v zozname) | Dopredu medzi stranami zoznamu.
| Zavrieť | Ťuknutím zavrite okno.
| Poznámka | Znak, ktorý ukazuje, že je parameter chybne nakonfigurovaný.
| Domov | Prejdite na domovskú obrazovku.
| Prejsť na výsledky | Prejdite na obrazovku so živými výsledkami.

# Navigácia

- Na navigácia ovládača GUI ťuknite na položku v menu alebo presuňte prst (ťahom) cez displej, aby ste sa mohli pohybovať medzi položkami.

- Možnosti zvolíte ťuknutím na požadovanú možnosť.

- Na zadanie údajov do textového poľa, ťuknite na textové pole a na displeji sa vám zobrazí klávesnica.

50305931

# Internetové GUI

Webové GUI je veľmi podobné displeju ovládača. Aktivuje konfiguráciu a programovanie ovládača prostredníctvom webového prehliadača na počítači, ktorý je pripojený k ovládaču.

Používatelia môžu v rovnakom čase naprogramovať ovládač cez samotný ovládač a rozhranie na webe.

V tejto sekcii

- Tlačidlá a ikony GUI
- Pripojenie k webovému grafickému rozhraniu prostredníctvom portu služby Ethernet

# Tlačidlá a ikony GUI

Tlačidlo | Názov | Popis
--- | --- | ---
| Pridať | Pridajte dodatočnú položku.
| Odstrániť | Odstráňte položku.
| Tri bodky | Upravte položku.
| Prejsť späť | Návrat na predchádzajúce zobrazenie.
| Posunúť nahor Posunúť nadol | Pohybujte sa v zozname, ktorý je príliš dlhý na to, aby sa zobrazil na obrazovke.
| Maximalizovať Minimalizovať | Maximalizujte alebo minimalizujte časť s parametrami.
| Dozadu (na začiatok) (v zozname) Dozadu ( v zozname) | Pohybujte sa dozadu na stranách zoznamu.
| Dopredu (na koniec) (v zozname) Dopredu ( v zozname) | Pohybujte sa dopredu na stranách zoznamu.
| Zavrieť | Ťuknutím zavrite okno.
| Poznámka | Znak, ktorý ukazuje, že je parameter chybne nakonfigurovaný.
| Filter | Ťuknutím filtrujte položky.
| VAROVANIE | Znak vedúci k varovaniu na riziko poranenia.
| Párovanie | Ťuknutím spárujte nástroj STB alebo STwrench s ovládačom cez WLAN alebo Bluetooth.
| Overiť platnosť programu | Ťuknutím skontrolujte, či je program platný.
| Stiahnuť príručku | Ťuknutím stiahnite príručku používateľa vo formáte PDF.
| Prejsť domov | Prejdite na domovskú obrazovku.
| Prejsť na výsledky | Prejdite na obrazovku so živými výsledkami.
| Prehľad virtuálnej stanice v mriežke | Prehľad výsledkov virtuálnej stanice v mriežke

# Pripojenie k webovému grafickému rozhraniu prostredníctvom portu služby Ethernet

Skontrolujte, či sú v počítači povolené nastavenia DHCP.

Na pripojenie k webovému grafickému rozhraniu vykonajte nasledujúce kroky:

1. Pripojte sa k portu služby Ethernet.

2. Otvorte webový prehliadač.

3. Do poľa pre adresu zadajte 169.254.1.1.

   Otvorí sa webové grafické rozhranie.

# Predstavenie licencií

Licencie na funkcie ovládača sú spravované prostredníctvom systému riadenia funkčnosti (FMS). FMS umožňuje používateľom zmeniť funkcie ovládača svojim špecifickým potrebám prostredníctvom dynamickej schémy udeľovania licencií.

Licencie možno získať pre jednotlivé funkcie alebo zbierky funkcií a môžu byť použité na viacerých virtuálnych staniciach. Licencie môžu byť vrátené do licenčného fondu, ak už nie sú potrebné. Licencie je možné získať prostredníctvom licenčného portálu Atlas Copco (ACLP). Licencie je možné prevziať z portálu ACLP a spravovať/distribuovať prostredníctvom aplikácie ToolsTalk alebo ich môžete uložiť na špeciálnu jednotku USB, ktorá sa vkladá do ovládača.

Vytvorenie a spravovanie zákazníckeho účtu v ACLP táto dokumentácia nepokrýva. Ďalšie informácie získate od miestneho zástupcu spoločnosti Atlas Copco.

# Prehľad licencií

Konfiguráciu funkcií riadených licenciami je možné vykonať aj pri absencii nainštalovanej licencie. Napríklad konfigurácia uťahovacích programov a konfigurácia viacstupňových programov. Tieto funkcie môžete priradiť aj k nástroju alebo k virtuálnej stanici. Spustenie funkcie bez platnej licencie však bude vyžadovať inštaláciu príslušnej licencie.

Uplatnenie licencií sa vykonáva v dvoch etapách: priradenie a doba prevádzky (stlačenie spúšťača). Ak je funkcia, pre ktorú nie je nainštalovaná žiadna licencia, priradená virtuálnej stanici, v zobrazení virtuálnej stanice v aplikácii ToolsTalk 2 sa zobrazí červený výkričník. Ovládač GUI zobrazí aj varovný trojuholník v časti nástroja alebo úlohy (podľa toho, čo chýba). Ak je spustená funkcia, pre ktorú nie je nainštalovaná žiadna licencia (t.j. stlačením tlačidla spúšťania), bude používateľovi poskytnutá udalosť, ktorá ho informuje o tom, ktorá licencia chýba. Bez inštalácie správnej licencie nebude možné pokračovať.

Spustenie nelicencovanej funkcie vo väčšine prípadov povedie k uzamknutiu nástroja.

Veľa funkcií a funkcií v ovládači vyžaduje licenciu, aby ich mohla virtuálna stanica priradiť a používať. Existujú štyri typy licencií:

## Typ virtuálnej stanice

Pevná zbierka funkcií spojených v jednom balení. Typ virtuálnej stanice určuje, okrem iného, ​​aké nástroje môžu byť spustené, koľko programov a sekvencií je možné použiť, aké upevňovacie stratégie sú k dispozícii a typ hlásenia, ktoré je možné podať. Funkcie obsiahnuté v každom type virtuálnej stanice sú funkcie, ktoré sa často používajú vo vzájomnom spojení alebo ktoré majú interné závislosti vyžadujúce si prítomnosť ďalších funkcií v balíku. Typy virtuálnych staníc sú priradené ako celok k virtuálnej stanici. Virtuálna stanica potom môže využiť všetky funkcie obsiahnuté v type virtuálnej stanice. Aby bolo možné vykonať uťahovania, musí sa virtuálna stanica priradiť licencii typu virtuálnej stanice. V závislosti od typu licencie budú rôzne možnosti upevňovania buď povolené alebo zablokované.

## Typ synchronizačnej funkcie

Funguje rovnako, ako je to opísané v Typ virtuálnej stanice, ale používa sa pre upínacie systémy. Aby bolo možné spustiť niekoľko nástrojov na virtuálnej stanici, každý nástroj potrebuje licenciu na synchronizačné funkcie.

## Funkcia virtuálnej stanice

Jednotlivé funkcie, ktoré môžu dopĺňať typy virtuálnych staníc. Mnoho funkcií si môžete zakúpiť ako jednu licenciu.

## Funkcia ovládača

Funkcie, ktoré sú na úrovni ovládača. Toto sú funkcie, ktoré sú priradené ovládaču a po priradení ich môžu používať všetky virtuálne stanice na danom ovládači.

# Zdroje licencií

Licencie používané na ovládači sa dajú stiahnuť z viacerých rôznych zdrojov. Počet simultánnych zdrojov je obmedzený na 10 (buď 10 FMS prenosných zdrojov alebo jeden server licencie (TT2) ku 9 FMS prenosným zdrojom). Ak si prajete pridať licencie zo zdroja, keď ste dosiahli limit zdrojov (10), všetky licencie z jedného zdroja treba odstrániť z ovládača, aby sa vytvorilo miesto na licencie z iného zdroja.

## Prehľad zdrojov

Karta Prehľad zdrojov (Pridelenie licencie > Prehľad zdrojov) poskytuje používateľovi prehľad licencií nainštalovaných na ovládači a takisto informácie, odkiaľ boli nainštalované. Tu sa môže zobraziť maximálny počet 10 rôznych zdrojov a každý bude označený s FMS P (pre FMS prenosný alebo dongle) alebo server licencie (TT2).

Po kliknutí na ľubovoľný zdroje licencie sa ukážu detailné informácie o zdroji danej licencií. Je tam uvedený názov zdroja a typ a takisto počet a typ licencií v každej kategórii (typ virtuálnej stanice, funkcia virtuálnej stanice a funkcia virtuálnej stanice).

# Podporované nástroje

Nástroje podporované virtuálnou stanicou sa môžu líšiť v závislosti od typu virtuálnej stanice na ovládači.

Podporované nástroje | BatchControl | JointControl | StationControl | CriticalControl | ProcessControl
--- | --- | --- | --- | --- | ---
BCP / BCV -RE | - | - | - | - | -
IxB Connect | - | - | X | - | X
Tensor SB | - | X | X | - | -
TensorSL * | - | - | X | X | X
TBP | - | - | X | X | X
TensorST | - | - | X | X | X
TensorSTR | - | - | X | X | X
SRB | - | - | X | X | X
Tensor STB | - | - | X | X | X
STWrench | - | - | X | X | X
TensorES | - | X | X | - | -
TensorSR | - | - | X | X | X
QST (Upínacie vreteno) | - | - | X | X | X
TBPS | - | X | X | - | -
MWR-S (Signál mechatronického kľúča) | - | - | - | - | -
MWR-T (Uťahovací moment mechatronického kľúča) | X | X | X | X | -
MWR-TA (Uťahovací moment/uhol mechatronického kľúča) | - | - | X | X | X
Externý nástroj | X | X | X | X | X

* Vyžaduje nízke napätie Power Focus 8.

# Inštalácia a aktualizácia

V tejto časti nájdete informácie, ktoré vám pomôžu s počiatočnou inštaláciou výrobku, resp. aktualizáciou z jednej verzia na druhú.

# Inštalácia licencií

# Inštalácia licencií na ovládači

Dodávame, že počet zdrojov licencií je obmedzený na 1 server licencie (TT2) a 9 FMS prenosných (dongle) súčasne. Licencie sa inštalujú buď prostredníctvom servera (ToolsTalk 2) alebo FMS Portable. Po dosiahnutí limitu zdrojov licencií treba z ovládača odstrániť všetky licencie z jedného zdroja, aby sa dali pridať licencie z iného zdroja.

Pred inštaláciou licencií prostredníctvom servera (ToolsTalk 2) sa uistite, že čas ovládača je synchronizovaný s časom servera.

## Inštalácia zo servera

Distribúcia licencií na serveroch sa vykonáva prostredníctvom aplikácie ToolsTalk 2. Pokyny na inštaláciu licencií nájdete v príručke používateľa ToolsTalk 2.

Na inštaláciu licencie pomocou aplikácie ToolsTalk 2 je potrebné nakonfigurovať správny licenčný server:

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Pripojenia na server.

2. V okne Správca licencií Atlas Copco nastavte prepínač na hodnotu Zap.

3. Zadajte správnu adresu IP Hostiteľa servera (obvykle tá istá ako adresa IP aplikácie ToolsTalk 2).

4. Vyberte možnosť Použiť.

## Inštalácia z prenosného FMS (USB)

Systém riadenia funkčnosti (FMS) používa špeciálne zariadenie USB na presun funkčnosti z a do ovládača. USB flash disk obsahuje obidve oblasti univerzálnej pamäte a dôveryhodnú úložnú oblasť, ktorá je prístupná len v manažérovi licencií v ovládači. Zo zakúpených funkčných prvkov sa dajú stiahnuť z univerzálnej oblasti Atlas Copco. Pri prvom vložení zariadenia USB do ovládača s manažérom licencií sa súbor odkryje a dekóduje a funkčné prvky sa prenesú do dôveryhodnej oblasti úložiska, ktorá je prístupná len od Manažéra licencií.

Ak máte jednotku USB s nainštalovanými licenciami, vykonajte tieto kroky na ich inštaláciu na ovládač.

1. Vložte USB do portu USB na ovládači.

   V GUI vyskočí okno Správy licencie USB. V stĺpci Fond je zobrazený celkový počet licencií na ovládači zo všetkých zdrojov. V stĺpci Dostupné na FMS P sú zobrazené licencie dostupné na tomto dongli a v stĺpci Z tohto FMS P je zobrazený počet licencií, ktoré boli presunuté do tohto ovládača z tohto konkrétneho FMS P.

2. Na inštaláciu licencie na ovládač vyberte šípku vedľa licencie smerujúcu doľava.

   Číslo v stĺpci Dostupné sa zníži o 1 číslo v stĺpciNepoužívané sa zvýši o 1.

Používateľovi sa zobrazia činnosti ovládača, keď sa spustí prenos licencie a aj po jeho dokončení.

## Synchronizácia licencií

Existujúce licencie stiahnuté zo servera sa kontrolujú s licenciami na serveri každé dve hodiny. Ak do 14 dní nebude žiadna odozva zo servera licencií, dotknuté licencie budú zrušené. Používateľ bude upozornený na čas skončenia platnosti licencií. 7 dní pred ukončením platnosti licencie bude používať upozorňovaný každé dve hodiny. V prípade neobnovenia platnosť licencií vyprší a dotknuté funkcie už nebudú dostupné.

Relevantné informácie

- Odstránenie licencií z ovládača
- Zdroje licencií

# Odstránenie licencií z ovládača

Popísaný je jeden spôsob, ako odstrániť licencie nainštalované z USB, pre pokyny, ako odstrániť licencií nainštalované zo servera pozri príručku používateľa ToolsTalk 2.

## Odstránenie licencií nainštalovaných z USB

1. Uistite sa, že je jednotka USB vložená do portu USB na ovládači.

2. [Ak nie je viditeľné okno Manažér licencie USB] Vyberte ponuku Priradenie licencie.

3. Kliknite na ikonu USB v pravej hornej časti okna.

   Vyskočí okno Správca licencie USB.

4. Na odstránenie licencie, ktorú chcete odstrániť z ovládača, kliknite na šípku vedľa licencie smerujúcu doprava.

   Licencie priradené k virtuálnym staniciam sa nedajú odstrániť z ovládača. Následkom toho však bude, že virtuálna stanica sa nebude dať používať.

# Konfigurácia

V tejto časti nájdete podrobné informácie o tom, ako vytvoriť, zmeniť a overiť nastavenia výrobku.

# Práca s kartou Uťahovanie

VAROVANIE

Nebezpečenstvo zranenia

Zmena v konfigurácii programu na uťahovanie môže spôsobiť neočakávaný uťahovací moment, smer otáčania alebo rýchlosť v systéme(och), keď je program na uťahovanie momentálne používaný. Mohlo by to mať za následok ťažké ublíženie na zdraví a/alebo poškodenie majetku.

- Skontrolujte konfiguráciu programu na uťahovanie po pridaní nového programu alebo po uplatnení zmien existujúceho programu.

Zmeny vykonané v programoch na uťahovanie v ktorejkoľvek sekcii je potrebné aktívne aplikovať kliknutím na tlačidlo Použiť v pravom dolnom rohu GUI. Poprípade môžete zmeny vrátiť späť kliknutím na tlačidlo Späť na rovnakom mieste.

Pri odchode zo sekcie, v ktorej boli vykonané zmeny (pomocou tlačidla Späť, Domov alebo Výsledok), sa používateľovi zobrazí okno s upozornením, kde je možné zmeny aplikovať alebo zrušiť. Používateľ nemôže pokračovať bez použitia alebo zrušenia zmien.

Funkcie ovládača, ako napr. nízkoreakčné stratégie upevňovaní a ďalšie funkcie ovládača, si okrem iného vyžadujú licencie distribuované prostredníctvom systému riadenia systému. Zatiaľ čo je konfigurácia funkcií možná bez špecifických licencií, priradenie a používanie týchto funkcií bude vyžadovať, aby bola na ovládači nainštalovaná správna licencia. Podrobnejšie informácie o licenciách nájdete v Licenciách (FMS).

Programy na uťahovanie POWER FOCUS 8 potrebujú mať nastavené parametre, aby mohli uťahovanie vykonávať. Vyberte si stratégiu a povinná bude buď možnosť Požadovaný moment alebo Požadovaný uhol. Iné nastavenia sú voliteľné, ako pozvoľný štart závitorez korekcia uťahovacieho momentu. Proces uťahovania môžete monitorovať pridaním limitov, v rámci ktorých sa musí udržať uťahovací moment alebo uhol, v ktorom sa natáča matica.

Proces uťahovania je rozdelený do štyroch stupňov: Štart, zaskrutkovanie, uťahovanie a zastavenie.

V tejto sekcii

- Štádiá konfigurácie stupňa
- Programy uťahovania
- Viacstupňové programy
- Konfigurácia programu uťahovania – Všeobecné parametre

# Štádiá konfigurácie stupňa

Programy uťahovania ovládača musia mať nastavené parametre, aby sa vykonali programy. Výber Stratégia a buď Požadovaný moment alebo Požadovaný uhol je povinné. ostatné nastavenia sú povinné. Priebeh uťahovania je tiež možné monitorovať pridaním limitov, v rámci ktorých sa musí udržať uťahovací moment alebo uhol otáčania.

Proces uťahovania je rozdelený do štyroch štádií: Štart, zaskrutkovanie, uťahovanie a zastavenie.

Typická krivka uťahovania

Číslo je obvykle také, ako sú opísané uťahovania. Krivky reprezentujú, ako sa otáčky, moment a uhol časom líšia. Všetky stratégie uťahovania sú reprezentované týmto spôsobom. Parametre, monitory a limity sú tiež zobrazené v podrobných číslach.

Úloha je definovaná časom a spúšťač sa stlačí dovtedy, kým sa nedosiahne požadované uťahovanie, resp. kým sa nevyskytne chyba.

Kombinácia stratégia uťahovania spolu s konkrétnym nastavením parametrov tvoria program uťahovania.

Používateľ môže vytvoriť mnoho rôznych programov uťahovania, a jeden z nich sa vyberá v runtime.

V tejto sekcii

- Počiatočné štádium
- Štádium zaskrutkovania
- Štádium zastavenia
- Uvoľnenie skrutky
- Popisy parametrov štádia

# Počiatočné štádium

Voliteľný počiatočný stupeň začne uťahovanie, aktivuje objímku a nájdenie závitu, a možnosť objaviť rehity.

V tejto sekcii

- Smer
- Pozvoľný štart
- Detekcia rehitu
- Sledovanie prúdu
- Kompenzácia TrueAngle

# Smer

Smer definuje smer uťahovania hriadeľa v pravotočivom smere(CW) alebo ľavotočivom smere(CCW). Rotácia hriadeľa zostane vždy v tomto smere, okrem uvoľňovania a počas stupňa úpravy, ktorý sa používa v trojstupňovej stratégii.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Smer závitu | Definuje smer hriadeľa pri uťahovaní. | V pravotočivom smere

# Pozvoľný štart

Počas pozvoľného štartu je možné nastaviť rýchlosť, maximálny moment a rotačný uhol, aby sa skrutka dostala do závitu, a aby sa zabránilo vytrhnutiu nástroja z pozície pri stlačení spúšťača nástroja.

Názov parametru | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Pozvoľný štart | Aktivuje nastavenie rýchlosti nástroja, uhla a maximálneho momentu, aby sa skrutka dostala ľahšie do závitu. Vyp: Pozvoľný štart je vypnutý. Zap: Pozvoľný štart je zapnutý. | Zap
Otáčky | Definuje rýchlosť počas pozvoľného štartu. | 35 ot/min
Uhol | Definuje uhol na otočenia hriadeľa, aby sa skrutka dostala do závitu. | 90°
Maximálny moment | Definuje horný limit momentu počas pozvoľného štartu. Ak je Max. moment prekročený, uťahovanie sa preruší a zobrazí sa správa s chybou. Uťahovanie bude považované za NOK. | 1,25 Nm

# Detekcia rehitu

Keď je detekcia rehitu aktivovaná, môže sa odhaliť skrutka, ktorá už bola utiahnutá.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Detekcia rehitu | Odhalí pokusy o utiahnutie už utiahnutej skrutky. Možnosť Predčasná: Detekcia rehitu - predčasná okamžite uťahovanie ukončí, keď prišlo k detekcii rehitu a ukončí uťahovanie čo najviac ergonomickým spôsobom. Aby bolo možné používať možnosť Detekcia rehitu - predčasná, pozvoľný štart musí byť nastavený na zapnutý. Je to preto, že ako hodnota max. moment pozvoľného štartu sa použije limit momentu, mimo ktorého sa uťahovanie považuje za rehit. Uťahovanie sa považuje za NOK a je indikovaná chyba rehitu. Dokončená: Na detekciu rehitu, keď nie je použitý pozvoľný štart, pri detekcii rehitu sa musí použiť možnosť Detekcia rehitu - dokončená. Detekcia rehitu - dokončená neukončí uťahovanie, pokiaľ nebudú vykonané všetky stupne uťahovania a preto to trvá dlhšie. Uťahovanie sa považuje za rehit, ak rýchlosť nikdy nedosiahne polovicu rýchlosti zaskrutkovania a je indikovaná chyba rehitu. Uťahovanie sa považuje za NOK. Vyp: nevykoná sa žiadna detekcia rehitu. | Predčasne

# Sledovanie prúdu

Sledovanie prúdu poskytuje extra bezpečnosť na monitorovanie momentu uťahovania a ide o doplnok senzoru uťahovacieho momentu v nástroji.

Pri záverečnom požadovanom momente sa meria rotorový prúd a mení sa hodnota uťahovacieho momentu. Keď je vypočítaný moment v rozmedzí 10% nameraného momentu, uťahovanie sa považuje za OK.

Parameter | Popis | Predvolene
--- | --- | ---
Sledovanie prúdu | Spínač s pozíciou Zap - Vyp. Vyp: Sledovanie prúdu je deaktivované a uťahovací moment nástroja sa meria senzorom momentu. Zap: prúd sa meria pri záverečnom cieľovom momente a mení sa na hodnotu momentu. Vypočítaný moment je porovnaný s nameraných momentom. Ak je rozdiel v rozmedzí 10 %, uťahovanie sa považuje za OK | Vyp

Sledovanie prúdu nie je implementované pre stratégie turbo uťahovanie, rotácia, pulzovanie a STwrench.

# Kompenzácia TrueAngle

Niektoré nástroje sú vybavené gyroskopom a merajú rotáciu nástroja počas uťahovania. Ak sa nástroj počas uťahovania otáča, meranie uhla môže byť poškodené. Vedie to k chybnému utiahnutiu, ak sa vykoná na základe uhla. Pre zmeny v určených limitoch môže ovládač kompenzovať tieto otáčky a vykonať správne utiahnutie.

Ak je rotácia nástroja mimo stanovených limitov, uťahovanie je prerušené a nahlási sa stav výsledkov NOK. Dodatočné informatívne hlásenia Prekročený pohyb nástroja.

Parameter | Popis | Predvolene
--- | --- | ---
Kompenzácia TrueAngle | K dispozícii pre všetky stratégie uťahovania okrem rotácie. Nástroje, ktoré majú nainštalovaný očkový kľúč ako prídavné zariadenie, nepodporujú parameter Kompenzácia TrueAngle. | Zap
Limity pohybu nástroja – Negatívne | Viditeľné len, ak je kompenzácia TrueAngle zapnutá. Definuje maximálnu negatívnu rotáciu nástroja. Ak je hodnota prekročená, uťahovanie sa ukončí a nahlási sa chyba. Vyjadrené v numerickej hodnote uhla. Min. hodnota: 1 Max. hodnota: 180 | 30
Limity pohybu nástroja – Pozitívne | Viditeľné len, ak je kompenzácia TrueAngle zapnutá. Definuje maximálnu pozitívnu rotáciu nástroja. Ak je hodnota prekročená, uťahovanie sa ukončí a nahlási sa chyba. Vyjadrené v numerickej hodnote uhla. Min. hodnota: 1 Max. hodnota: 180 | 30

Len nástroje s gyroskopom majú schopnosť zmerať pohyb nástroja.

# Štádium zaskrutkovania

Časť uťahovania od okamihu, kedy skrutka vstupuje do závitu tesne pred tým, keď sa hlavica skrutky dotkne podkladového povrchu a príde k zovretiu. Uťahovací moment požadovaný počas zaskrutkovania neprispieva k žiadnej zvernej sile.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Rýchlosť zaskrutkovania | Definuje rýchlosť počas stupňa zaskrutkovania | Max rýchlosť nástroja

V tejto sekcii

- Samorez
- Limity uťahovacieho momentu zaskrutkovania
- Uhlové limity zaskrutkovania
- Uťahovací moment po zobrazení
- Zaskrutkovanie dokončené

# Samorez

Stupeň so samorezom aktivuje uťahovanie, keď je moment zaskrutkovania väčší ako moment Zaskrutkovanie dokončené, napríklad pri uťahovaní tenkých vrstiev kovu pomocou samorezných (alebo závitorezných) skrutiek. Okno samorezu začína, keď hodnota momentu dosiahne MinMomentSamorezu/2. Uťahovací moment musí dosiahnuť MinMomentSamorezu, ale neprekročiť MaxMomentSamorezu, počas uhlového okna.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Samorez | Aktivuje stupeň samorezu. | Vyp
Rýchlosť | Definuje rýchlosť počas samorezu. | Rýchlosť pozvoľného štartu alebo 5% z MaxRýchlostiNástroja
Dĺžka | Definuje uhol na otočenie objímky počas samorezu. Meria sa od konca počiatočného stupňa. | 360°
Minimálny moment | Hodnota momentu pre dolný limit samorezu. | 0 Nm
Maximálny moment | Hodnota momentu pre horný limit samorezu. | Max. uťahovací moment nástroja

# Limity uťahovacieho momentu zaskrutkovania

Trenie medzi maticou a spojom sa môže meniť. Môže to spôsobiť uťahovací moment potrebný na to, aby sa matica prešla závitom pred tým, ako príde k spojeniu s povrchom. Týmito účinkami by mohli byť, napríklad, rušivé otvory, prevládajúci moment alebo meniace sa mazanie.

Monitorovanie momentu zaskrutkovania môže byť užitočné pri spustení poistnej matice, ktorá má v závitoch plastovú vložku, aby pomohla pripevňovaniu odolať vibráciám. Prekonanie rušenia si bude vyžadovať vyšší moment, známy ako prevládajúci moment.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Limity uťahovacieho momentu zaskrutkovania | Nastavuje limity uťahovacieho momentu zaskrutkovania na zap. alebo vyp. Vyp: Neboli nastavené žiadne limity. Zap: Limity momentu a uhlové intervaly sú nastavené. | Vyp
Ofset | Ofset uhla pred začatím intervalov uhla. | 0°
Dĺžka | Uhol definujúci časť Limit uťahovacieho momentu zaskrutkovania. | 360°
Minimálny moment | Hodnota momentu pre dolný limit momentu zaskrutkovania. | 0 Nm
Maximálny moment | Hodnota momentu pre horný limit momentu zaskrutkovania. | 19% z požadovaného momentu

# Uhlové limity zaskrutkovania

Monitorovaním rotácie uhla počas zaskrutkovania, môže prísť k chybám ako chýbajúce tesnenie alebo skrutky s nesprávnou veľkosťou závitu alebo dĺžkou. Napríklad závity, ktoré sú príliš dlhé by vyžadovali väčší uhol natočenia, aby prišlo k zovretiu skrutky.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Uhlové limity zaskrutkovania | Aktivuje uhlové limity zaskrutkovania. Uhlové limity sú nastavené vzhľadom na stlačenie spúšťača nástroja alebo pri dosiahnutí stanovenej hodnoty momentu. Uhlové limity nebudú počas samorezu kontrolované, ak je samorez aktivovaný. Vyp: Neboli nastavené žiadne limity. Zo spúšťačaSystém začne monitorovať uhol uťahovania akonáhle je spúšťač nástroja stlačený a podáva hlásenie ak je uhol alebo časový limit porušený. Z uťahovacieho momentu: Systém začne monitorovať uhol uťahovania pre stanovenú <z uťahovacieho momentu> hodnotu a podáva hlásenie ak je uhlový alebo časový limit porušený. | Vyp
<Z uťahovacieho momentu> | Hodnota momentu odkiaľ sú nastavené uhlové limity zaskrutkovania. | 10% z požadovaného momentu
Uhol min | Hodnota uhla pre nižší uhlový limit od počiatočného bodu. | 100°
Max uhol | Hodnota uhla pre horný uhlový limit od počiatočného bodu. | 1000°
Min čas | Minimálny čas (v milisekundách) pre stupeň. Meraný od začiatku stupňa. | 10 ms
Max čas | Maximálny čas ( v milisekundách) pre stupeň. Meraný od začiatku stupňa. | 5000 ms

# Uťahovací moment po zobrazení

Niektoré spoje majú točivý moment pred Zaskrutkovanie dokončené. Uťahovací moment po zobrazení umožňuje monitorovanie hodnôt momentu počas dvoch stanovených uhlových intervalov. Začiatky intervalu sú definované ako uhol pred Zaskrutkovanie dokončené a moment je, pre stanovený uhlový interval, následne monitorovaný.

Uťahovací moment po zobrazení je tým pádom podobný limitom momentu zaskrutkovania okrem toho, že maximálne a minimálne limity môžu byť nastavené nezávisle jeden od druhého a môžu sa líšiť v dĺžke na lepšiu reguláciu výsledku stupňa zaskrutkovania.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Uťahovací moment po zobrazení | Uťahovací moment po zobrazení umožňuje monitorovanie hodnôt momentu počas dvoch stanovených uhlových intervalov. | Vyp
Minimálny moment | Hodnota momentu pre nižší limit momentu po zobrazení. |
Ofset min momentu | Ofset uhla predtým, než začne minimálny moment po zobrazení. | 720°
Dĺžka minimálneho momentu | Dĺžka uhla definuje časť Minimálny moment po zobrazení. | 90°
Maximálny moment | Hodnota momentu pre horný limit momentu po zobrazení. |
Ofset max momentu | Ofset uhla predtým, než začne interval maximálneho momentu po zobrazení. | 360°
Maximálna dĺžka momentu | Dĺžka uhla definuje časť Maximálny moment po zobrazení. | 90°

# Zaskrutkovanie dokončené

Zaskrutkovanie dokončené nastavuje, či prišlo k zovretiu skrutky. Ukončuje stupeň zaskrutkovania, aby sa dokázal zadať stupeň uťahovania.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Zaskrutkovanie dokončené | Špecifikuje ako regulovať, či prišlo k zovretiu skrutky. Na uťahovací moment: Špecifikuje hodnotu momentu, keď sa dokončí stupeň zaskrutkovania. | Na uťahovací moment
<Na uťahovací moment> | Definuje hodnotu momentu, keď prišlo k zovretiu skrutky a keď sa dokončí stupeň zaskrutkovania. Zaskrutkovanie dokončené musí byť nižšie ako Prvý moment vo viacstupňových stratégiách alebo Cieľový moment v stratégii TurboTight. |

# Štádium zastavenia

Štádium zastavenia ukončí uťahovanie, aby sa mohla uvoľniť objímka.

## Pozvoľné zastavenie

Pozvoľné zastavenie spôsobuje zastavenie uťahovania viac ergonomických spôsobom.

Nezastavujte nástroje v časovom intervale 50 – 300 ms, pretože je známe, že na pocit ide o nepohodlné zastavenie.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Pozvoľné zastavenie | Zapína alebo vypína pozvoľné zastavenie. Vyp: Nie je použité pozvoľné zastavenie. Zap: Pozvoľné zastavenie je aktivované. Pri dosiahnutí požadovaného momentu, rýchlosť nástroja sa okamžite zníži na 75%. Potom sa rýchlosť zníži na nulu, max. na 40 ms. | Vyp

# Uvoľnenie skrutky

Nastavením parametrov uvoľnenia môžete regulovať správanie uvoľnenia počas stanoveného programu uťahovania. Stanovte rýchlosť a moment uťahovania, aby ste sa uistili, že sa skrutka odskrutkuje podľa potreby tak, aby sa nezlomil závit, bez ohľadu na to, aký nástroj používate.

Uvoľnenie je považované za OK, keď sa dosiahne Moment vytiahnutia. Skrutka však pravdepodobne nebude úplne vytiahnutá. Skrutku by teraz malo byť možné otočiť použitím nízkeho moment a rýchlosť sa môže znížiť. Operátor bude musieť pokračovať s uvoľnením, kým sa nebude považovať za ukončené.

Názov parametru | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Detekčný uťahovací moment | Minimálny moment nevyhnutný na začiatok vykonávania operácie uvoľnenia a produkciu výsledkov uvoľnenia. | 7% MaxMomentNástroja
Moment vytiahnutia | Keď hodnota momentu spadne pod Moment vytiahnutia, uvoľnenie sa považuje za OK. Poznámka! V závislosti od variácie v dĺžke skrutky, systém nemôže určiť, kedy bola skrutka úplne vytiahnutá. Rozhodnutie je na operátorovi. | 3.5% MaxMomentNástroja
Rýchlosť uvoľnenia | Rýchlosť uvoľnenia dostanete dosiahnutím momentu vytiahnutia. | MaxRýchlosťNástroja

# Popisy parametrov štádia

# Limity požadovaného momentu

Nastavením limitov požadovaného momentu je možné zlikvidovať uťahovanie, ak výsledok momentu neklesne pod stanovené hraničné hodnoty momentu. Príliš vysoký moment môže zapríčiniť deformáciu skrutky ako dôsledok prechodu hraničného bodu a môže dokonca spôsobiť odstránenie závitu. Nedostatočný výsledok uťahovacieho momentu má za následok, že zverná silu nie je dostatočná na to, aby vydržala sily, pre ktoré je spoj vytvorený.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Limity momentu | Uťahovanie sa považuje za NOK, ak je výsledok momentu mimo rozsahu, ktorý je definovaný min. a max. momentom. Auto: Limity momentu sú automaticky nastavené na predvolené hodnoty stanovené pre min. a max. moment. Manuálne: Povoľuje manuálne nastavenie hodnôt limitu uťahovacieho momentu. | Auto
Minimálny moment | Hodnota momentu pre dolný limit uťahovacieho momentu. Môže byť zadané, ak bola zvolená možnosť Manuálne. | 95% z požadovaného momentu
Maximálny moment | Hodnota momentu pre vyšší limit uťahovacieho momentu. Môže byť zadané, ak bola zvolená možnosť Manuálne. | 120% z požadovaného momentu

Parameter Zmerať moment pri môže mať odlišné hodnoty. V predvolenom nastavení sa moment meria na vrchole uťahovacieho momentu. Možné hodnoty parametrov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Názov | Popis
--- | ---
Hodnota max. moment | Meria najvyššiu hodnotu momentu počas uťahovania.
Hodnota uhla na vrchole | Meria hodnotu momentu pri najvyššej hodnote uhla.
Hodnota pri vypnutí | Meria hodnotu záverečného momentu pred vstupom do stupňa zlomu.

# Limity požadovaného uhla

S nastavením limitov požadovaného uhla je možné monitorovať či je matica počas uťahovania otočená o želaný uhol.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Uhlové limity | Vyberte si časť uťahovania v stupňoch, v ktorých sa bude monitorovať uhol. Vyp: Nie sú kontrolované žiadne limity. Od Zaskrutkovanie dokončené: Okno monitorovania je nastavené od bodu, kde sa dosiahol Uťahovací moment zaskrutkovanie dokončené. Z uťahovacieho momentu: Okno monitorovania je nastavené od bodu, keď sa dosiahne stanovená hodnota momentu. Moment musí byť väčší ako moment zaskrutkovanie dokončené. Z prvého cieľa: Monitorovanie je nastavené od bodu, keď sa dosiahne prvý cieľ. Táto možnosť nie je dostupná, aj je vybraná možnosť TurboTight. Auto: Limity monitorovania uhla sú automaticky vypočítané ovládačom Manuálne: Limity monitorovania uhla sa zadávajú manuálne. | Vyp
<Z uťahovacieho momentu> | Hodnota momentu odkiaľ sú nastavené uhlové limity. |
<Z uťahovacieho momentu> | Hodnota momentu odkiaľ sú nastavené uhlové limity. | 75% z požadovaného momentu
Uhol min | Hodnota uhla pre nižší uhlový limit | 90°
Max uhol | Hodnota uhla pre horný uhlový limit | 720°
Min čas | Minimálny čas (v milisekundách) pre stupeň. Meraný od začiatku stupňa. | 10 ms Pre TurboTight: 0 ms
Max čas | Maximálny čas ( v milisekundách) pre stupeň. Meraný od začiatku stupňa. | 1000 ms Pre TurboTight: 40 ms

Pozície 1-4 sú platné, ak je cieľom uťahovací moment. Pozície 5-6 sú platné, ak je cieľom uhol.

Parameter Zmerať uhol na môže mať odlišné hodnoty. Parameter je dostupný len keď je zapnuté monitorovanie uhla, pre program uťahovania, ktorý používa. V predvolenom nastavení sa uhol meria pri max. hodnote uhla. Možné hodnoty parametrov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Názov | Popis
--- | ---
Hodnota momentu na vrchole | Meria uhol pri najvyššej hodnote momentu.
max. hodnota uhla | Meria najväčší uhol počas uťahovania.
Hodnota pri vypnutí | Meria hodnotu záverečného uhla pred vstupom do stupňa zlomu.

# Kompenzácia momentu

Použitím korekcie momentu môže byť lepšie určená zverná silu aplikovaná na spoj a môže prísť k zredukovaniu rozptýlenia v aplikovanej zvernej sile.

Bod korekcie momentu je nastavený tak, že odkazuje späť na stanovený uhol zo Zaskrutkovanie dokončené a vypočíta hodnoty pre moment, ktorý bol použitý počas zaskrutkovania. To je následne kompenzované pri vytvorení predpínacieho rozptylu pridaním hodnoty momentu, vypočítanej v bode korekcie momentu k požadovanému momentu.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Korekcia momentu | Povoľuje regulovanie ak je požadovaný moment pre uťahovací moment použitý v stupni zaskrutkovania. Vyp: Nie je vykonaná žiadna korekcia. Zap: Manuálne nastaví bod korekcie momentu. | Vyp

# Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu

Pojem faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu je podobný kalibrácii a reguluje dynamický moment, meraný v elektrickom nástroji, a reziduálny moment, nameraný regulačným nástrojom.

Možnosť Zostatkový faktor korelácie krútiaceho momentu je k dispozícii u všetkých nástrojov, ktoré používajú stratégiu TurboTight a stratégiu upevňovania TensoPulse Je k dispozícii aj pri akumulátorových pulzných nástrojov, ktoré podporuje ovládač.

Pri používaní faktora korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu, ktorý sa líši od 100, nahlásený záverečný moment už nie je dynamickým momentom, ktorý nameral snímač nástroja.

Meranie dynamického momentu používa interný snímač točivého momentu, ktorý neustále moment meria. Keď sa dosiahol požadovaný uťahovací moment, nástroj sa zastaví a výsledok je vyhodnotený a nahlásený. Nameraný záverečný točivý moment v snímači je ovplyvnený stavom spoja, rýchlosťou nástroja, ozubenými kolesami a objímkami.

Reziduálny uťahovací moment sa odmeria po dokončení uťahovania. Na pokračovanie je potrebný uťahovací moment alebo obnovenie uťahovania na vyššiu úroveň. Reziduálny uťahovací moment určuje zvernú silu v spoji.

Meranie dynamického momentu je dosť monotónne, ale môže sa líšiť od typu nástroja a rýchlosti nástroja. | Ručný kalibrovaný momentový kľúč poskytuje vysokú presnosť merania reziduálneho uťahovacieho momentu, ale má väčšie odchýlky v dôsledku relaxácie spoja, rozpadu uťahovacieho momentu, trenia alebo techniky obsluhy.

Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu je korekcia medzi dynamických a reziduálnym momentom. Faktor by mal byť určený na základe vykonania testov. Zvolený program uťahovania sa vykoná niekoľkokrát a zaznamená sa dynamický moment. Na určenie reziduálneho uťahovacieho momentu sa uťahovania tiež môžu merať manuálne.

Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu môžete vypočítať vydelením reziduálneho momentu, momentom dynamickým. Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu je uvedený v percentách a jeho predvolená hodnota je 100%. To znamená, že nahlásená hodnota dynamického momentu nebola modifikovaná.

Parametre | Funkcia
--- | ---
Požadovaný moment | Nastavený požadovaný moment nástroja pre uťahovanie, použitím stratégie TurboTight.
Záverečný dynamický moment | Záverečný nahlásený dynamický moment je výsledkom vykonaného uťahovania.
Dynamický moment | Dynamický moment je meraný referenčným snímačom.
Reziduálny moment | Želaný reziduálny moment, ktorý zaistí želanú zvernú silu.
Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu | Faktor korekcie medzi reziduálnym a dynamickým momentom

Príklad použitia ladenia krútiaceho momentu:

Zvolená je stratégia TurboTight. Spoj musí byť utiahnutý na 12 Nm, aby sa dosiahla želaná zverná sila. Vykoná sa toto nastavenie:

Príklady nastavení | Hodnota | Funkcia
--- | --- | ---
Požadovaný moment | 12 Nm | Naprogramovaný želaný moment v ovládači
Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu | 100 | Faktor korekcie medzi reziduálnym a dynamickým momentom

Uskutoční sa niekoľko uťahovaní. Po každom uťahovaní spoj skontrolujte kalibrovaným momentovým kľúčom. Vypočíta sa priemer a prinieslo to nasledujúce výsledky:

Počiatočné parametre a výsledky | Hodnota | Funkcia
--- | --- | ---
Požadovaný moment | 12 Nm | Naprogramovaný požadovaný moment v ovládači.
Záverečný moment | 12 Nm | Záverečný nahlásený dynamický moment je výsledkom vykonaného uťahovania.
Dynamický moment | 12 Nm | Nekompenzovaný nameraný moment zo snímača nástroja.
Reziduálny moment | 10 Nm | Reziduálny moment nameraný kalibrovaným momentovým kľúčom alebo iným testovacím nástrojom.
Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu | 100 % | Faktor korekcie medzi reziduálnym a dynamickým momentom

Testovanie ukazuje, že reziduálny moment je príliš nízky na vytvorenie želanej upínacej sily. Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu je vypočítaný na 0.83, čo je 83%. Vykoná sa regulovanie faktora ladenia a obdržia sa nasledujúce výsledky.

Záverečné parametre a výsledky | Hodnota | Funkcia
--- | --- | ---
Požadovaný moment | 12 Nm | Naprogramovaný požadovaný moment v ovládači.
Záverečný moment | 12 Nm | Záverečný nahlásený dynamický moment je výsledkom vykonaného uťahovania.
Dynamický moment | 14,5 Nm | Nekompenzovaný nameraný moment zo snímača nástroja.
Reziduálny moment | 12 Nm | Želaný reziduálny moment, ktorý zaistí želanú zvernú silu.
Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu | 83 % | Faktor korekcie medzi reziduálnym a dynamickým momentom.

Čo to v skutočnosti znamená, je to, že musíme spoj utiahnuť trochu viac ako špecifikovaný cieľ, aby sme kompenzovali rozdiely a dosiahli želaný moment v spoji.

Je dôležité, aby bola korelácia vykonaná s rovnakým typom nástroja a konfiguráciou parametrov, ktoré sa budú používať vo výrobe.

# Spúšťač stratený

V okne Vyhodnotenie výsledku stupňa uťahovania programu, spínač NOK na spúšťač stratený reguluje, či je alebo nie je povolené uvoľniť spúšťač nástroja pred dosiahnutím cieľového stavu. Nastavenie môže byť nastavené na zapnuté alebo vypnuté. Nižšie nájdete opis daných dvoch stavov.

Nastavenie spínača | Popis
--- | ---
Zap | Uvoľnenie spúšťača pred dosiahnutím požadovanej podmienky bude mať za následok NOK uťahovanie.
Vyp | Uvoľnenie spúšťača pred dosiahnutím požadovanej podmienky bude za následok OK uťahovanie pokiaľ sú splnené iné podmienky.

Predvolené fungovanie je nastavené tak, že predčasné uvoľnenie spúšťača nie je povolené.

Dostupnosť

Spustenie NOK na stratu spúšťača je k dispozícii v týchto uťahovacích stratégiách: Otočiť, Rýchly krok, Dva kroky, Tri kroky a Impulz - jednostupňová.

Pre stratégie uťahovania Otočiť, Rýchly krok, Dva kroky, Tri kroky je nastavenie Spúšťač stratený k dispozícii, len keď je Cieľ programu nastavený na Uhol (nie Moment).

# Programy uťahovania

Zvolením programu uťahovania je možné vybrať metódu na uplatnenie sily zovretia (alebo predpínania) na spoj. Odlišné spoje požadujú rôzne stratégie na to, ako aplikovať želanú zvernú silu a na minimalizovanie nechcených efektov v servise. POWER FOCUS 8 dokáže uložiť až 1 000 programov uťahovania.

- Stratégia TurboTight aktivuje možnosť použitia manuálneho alebo rýchleho programovania – pre viac informácií pozri oddiel TurboTight.

- Stratégie Rýchly stupeň, Dvojstupňová a Trojstupňová stratégia aktivujú možnosť výberu uťahovania smerom k požadovanému momentu alebo k požadovanému uhlu.

- Stratégia Externý výsledok sa používa, keď je OK uťahovanie indikované externým digitálnym signálom – pre viac informácií pozri oddiel Externý výsledok.

Všetky programy uťahovania si vyžadujú nastaviť aspoň Požadovaný cieľ alebo Požadovaný uhol.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Stratégia | Dostupné programy uťahovania. TurboTight: Žiadne dodatočné správanie uťahovania nie je použité ako predvolené. Použité sú len požadované hodnoty. Rýchly stupeň: Pridá počiatočný stupeň uťahovania na zníženie predpínacieho rozptýlenia. Dvojstupňový krok: Pridá pozastavenie medzi prvým a záverečným stupňom uťahovania, aby ďalej pôsobil proti krátkodobým relaxačným účinkom. Trojstupňový krok: Uťahuje k definovanej hodnote prvého momentu, následne uvoľní skrutky a okamžite ich opätovne utiahne do požadovaného momentu alebo požadovaného uhla. Kľúč-výroba: Stratégia uvoľňovania na použitie nástroja ST Wrench. Kľúč-kvalita: Stratégia, ktorá sa používa na testovanie kvality uťahovania s nástrojom ST Wrench. Rotácia: Rotácia hriadeľa pod stanovenou rýchlosťou a uhlom. Externé výsledky: prezentujú vopred určené výsledky uťahovania namiesto nameraného momentu/uhla. Viacstupňový krok: Stratégia uťahovania zahŕňa viaceré konfigurovateľné stupne s obmedzením a monitormi. | TurboTight
Požadovaný typ | Definuje typ požadovanej hodnoty v záverečnom stupni. Požadovaný moment: Uťahovanie cieli k stanovenej požadovanej hodnote pri vykonaní záverečného stupňa. Požadovaný uhol: Uťahovanie cieli k stanovenej požadovanej hodnote pri vykonaní záverečného stupňa. |
Požadovaný moment | Definuje požadovaný moment uťahovania záverečného stupňa. |
Požadovaný uhol | Definuje požadovaný uhol uťahovania záverečného stupňa. |
Požadovaná rýchlosť | Aktivuje nastavenia rýchlosti nástroja pre záverečný stupeň, manuálne alebo použitím predvoleného stupňa. Auto: Používa hodnotu, ktorá je vypočítaná na základe Max. rýchlosti nástroj. Manuálne: Špecifikuje rýchlosť nástroja manuálne. | Auto
<Manual> | Rýchlosť nástroja počas uťahovania alebo počas záverečného stupňa. |

Relevantné informácie

- Limity požadovaného momentu
- TurboTight

V tejto sekcii

- TurboTight
- Rýchly stupeň
- Dvojstupňová
- Trojstupňová
- ST kľúč
- Stratégie impulzného nástroja
- Rotácia
- Externý výsledok
- Programy uťahovania a potvrdenie hlásenia chýb
- Tabuľka kompatibility uťahovacieho programu nástroja

# TurboTight

TurboTight je predvolená stratégia uťahovania a je navrhnutá na vykonávanie veľmi rýchlych a ergonomických uťahovaní, založených na maximálnej rýchlosti nástroja (Max. rýchlosť nástroja). Táto stratégia má dve možnosti:

- Rýchle programovanie, ktoré vyžaduje nastaviť len Požadovaný moment na vykonanie uťahovania.

- Manuálne, povoľuje užívateľovi nakonfigurovať viacero parametrov uťahovania.

Na minimalizovanie rizika neočakávaného trhnutia na konci uťahovania pri použití stratégie uťahovania TurboTight nezabudnite aktivovať časové monitorovanie.

Na minimalizovanie rizika neočakávaného trhnutia na konci uťahovania pri použití stratégie uťahovania TurboTight nezabudnite nastaviť Max. časový limit.

Max. časový limit je predvolene aktivovaný, je však nutné nastaviť súvisiace hodnoty. V štádiu uťahovania nastavte Uhlový limit na Od zaskrutkovanie dokončené.
Nastavte Čas max. čo najnižší, bez zastavenia normálneho uťahovania. V štádiu zaskrutkovania nastavte Uťahovací moment zaskrutkovanie dokončené tak, aby sa spustil, keď sa uťahovací moment začne zvyšovať.

V závislosti od vlastností spoja, napríklad ak je spoj veľmi stuhnutý alebo veľmi mäkký, môže byť potrebná iná stratégia uťahovania ako TurboTight.

TurboTight nie je dostupný pre reguláciu spojení.

## Doladenie stratégie TurboTight

Stratégia uťahovania TurboTight ukazuje na požadovaný moment a výsledok môže byť nad alebo pod požadovanou hodnotou. Najdôležitejším parametrom pre stratégiu uťahovania TurboTight je rýchlosť. Pri väčšine uťahovaní je možné udržať maximálnu rýchlosť, ale ak sa všetky/niektoré uťahovania prekročia, znížte rýchlosť v malých krokoch. Uťahovací moment zaskrutkovanie dokončené sa nepoužíva na ovládanie uťahovania, ale len na výpočet limitov a výsledkov.

# Rýchly stupeň

Rýchly stupeň je stratégia uťahovania, ktorá je použitá na zníženie predpínacieho rozptýlenia spoja pridaním počiatočného kroku, s daným momentom a rýchlosťou, a následne na zredukovanie požadovanej rýchlosti v záverečnom stupni.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Prvý moment | Požadovaný moment pre prvý stupeň. |
Prvý moment | Moment počas prvého stupňa. | 80 % z požadovaného momentu
Prvá rýchlosť | Požadovaná rýchlosť pre prvý stupeň. |
Prvá rýchlosť | Rýchlosť nástroja počas prvého stupňa. | 50 % z max. rýchlosti nástroja

# Dvojstupňová

Dvojstupňová stratégia je veľmi podobná stratégii rýchleho stupňa, okrem toho, že pridáva menší časový sklz medzi prvým a záverečným stupňom, aby ďalej pôsobil proti krátkodobým relaxačným účinkom v spoji.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Prvý moment | Moment počas prvého stupňa. | 80 % z požadovaného momentu
Prvá rýchlosť | Požadovaná rýchlosť pre prvý stupeň. |
Pozastavenie | Čas medzi prvým a druhým stupňom. | 50 ms

## Doladenie dvojstupňovej stratégie

Pri dosiahnutí prvého cieľa sa nástroj na stanovený čas okamžite zastaví, predtým než bude pokračovať v záverečnom stupni. Prvá hodnota momentu a pozastavenia by mala byť vybraná tak, aby zlepšovala ergonómiu pre ručné nástroje.

# Trojstupňová

Trojstupňová stratégia pridá stupeň uvoľnenia medzi prvým a záverečným stupňom, aby predišla krátkodobému relaxačnému efektu kvôli uchyteniu a znížila predpínací rozptyl. Niekedy sa to používa na úpravu spoja. Môže to byť užitočné, napríklad, pri spojoch s mnohými priľahlými povrchmi a bude mať väčší vplyv na nové diely ako na tie opätovne použité, kvôli vyhladzovaniu povrchov, čo znižuje uchytenie.

Úpravu spoja vykonáte utiahnutím prvého stupňa na daný moment, Prvý moment,a potom uvoľnite zaťaženie otáčaním matice o stanovený Uhol úpravy a následným utiahnutím matice na jeho Požadovaný moment alebo Požadovaný uhol.

Požadovaný moment môže byť nižší než moment, ktorý sa dosiahol počas prvého stupňa zaskrutkovania. Aby bol požadovaný moment nižší než prvý moment, nastavte požadovaný moment (Parametre uťahovania > Stupeň uťahovania > Záverečný stupeň > Požadovaný moment) na hodnotu nižšiu ako prvý moment (Parametre uťahovania > Stupeň uťahovania > Prvý stupeň > Prvý moment).

Ak sa pri programe uťahovania používa uhol, požadovaný uhol sa meria pozície na konci stupňa uvoľnenia (úprava).

## Správanie Zmerať moment pri a Zmerať uhol na

Maximálna hodnota momentu a Hodnota momentu na vrchole nameraná podľa hodnotenia výsledkov pre Zmerať moment pri a Zmerať uhol na, obe predstavujú najvyššie hodnoty namerané počas celého uťahovania. To znamená, že ak je požadovaný moment nastavený na nižšiu hodnotu ako prvý moment, hodnota výsledku hodnotenia bude vyššia ako konečná hodnota. Aby ste si dokázali pozrieť záverečnú hodnotu uťahovania, obe Zmerať moment pri a Zmerať uhol na by mali byť nastavené pri vypnutí na Hodnotu.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Prvý moment | Moment počas prvého stupňa. | 80 % z požadovaného momentu
Prvá rýchlosť | Rýchlosť nástroja počas prvého stupňa. | 50 % z max. rýchlosti nástroja
Rýchlosť úpravy | Rýchlosť nástroja počas stupňa úpravy. | 50 % z max. rýchlosti nástroja
Uhol úpravy | Uhol na otočenie objímky počas stupňa úpravy. | 180°

## Doladenie trojstupňovej stratégie

Pri dosiahnutí prvého cieľa a zadania stupňa úpravy, nástroj okamžite zastaví a vráti sa skôr, ako bude pokračovať so záverečným stupňom. Tento stupeň úpravy môže byť potrebný na vylepšenie ergonómie ručných nástrojov.

# ST kľúč

STwrench je spojený s ovládačom prostredníctvom bezdrôtového spojenia a je nakonfigurovaný prostredníctvom ovládača GUI alebo webového GUI.

Konfigurácia STwrench prebieha v menu uťahovanie, rovnakým spôsobom ako iné stratégie uťahovania.

STwrench má rýchlu jednotku zálohovania (RBU - Rapid Backup Unit). RBU definuje funkcie kľúča a ukladá programy uťahovania. Ovládač momentálne podporuje len RBU s typom produkcia.

STwrench koncový nástroj(objímka) zahŕňa RFID ZNAČKU s programovateľným číslom. Tento kľúč používa čísla na automatické rozoznávanie nástroja, a ktorý program sa bude používať. RFID ZNAČKA taktiež ukladá koeficient korekcie uťahovacieho momentu a uhla.

STwrench má viacero programov tak na vykonávanie uťahovania ako aj na kontrolu kvality.

STwrench podporuje len programy uťahovania, ktoré sú podporované nástrojom (Kľúč - výroba a Kľúč - kvalita).

Pre viac informácií o STwrench pozri príručku používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01).

V tejto sekcii

- Stratégia výroby kľúča
- Stratégia kvality kľúča

# Stratégia výroby kľúča

V tejto časti vidíte rôzne parametre použiteľné pre rôzne stupne stratégie výroby kľúča.

V tejto sekcii

- Parametre spúšťacieho stupňa výroby kľúča
- Parametre stupňa zaskrutkovania výroby kľúča
- Parametre stupňa uťahovania výroby kľúča
- Parametre stupňa zastavenia výroby kľúča
- Parametre uvoľňovania výroby kľúča

# Parametre spúšťacieho stupňa výroby kľúča

Parametre zobrazené v tabuľke sú dostupné v jednej z použitej stratégie STwrench. Existuje niekoľko kombinácii stratégií. Niektoré z parametrov sú dostupné len pre určité stratégie a nemusia byť viditeľné v iných stratégiách.

Pravidlá parametra sú skontrolované automaticky. V prípade výskytu porušenia sa okrem nesprávnych parametrov zobrazí aj indikátor chyby. Vyberte indikátor chyby na zobrazenie ďalších informácií o chybe.

Prepínanie medzi stratégiami môže mať za následok zobrazený indikátor chyby. Znamená to, že je vybraná kombinácia neplatná a je potrebné ju napraviť.

Pre viac informácií o STwrench pozri príručku používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01).

Parametre v spúšťačom stupni STwrench
Názov parametra | Podmienky | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | --- | ---
Číslo značky |  | Zap: po aktivácii kontroly ZNAČKY prepnite (Konfigurácie > Konfigurácia nástroja > Kontrola ZNAČKY > Zap), na spustenie programu uťahovania je požadované správne číslo značky. Vyp: Číslo ZNAČKY nie je skontrolované. | Vyp
Požadované číslo značky | Číslo značky = Zap | Požadované číslo ZNAČKY pre tento program uťahovania. | 1
Smer |  | Možnosti parametra sú CW (v smere hodinových ručičiek) alebo CCW (proti smeru hodinových ručičiek). |
Detekcia rehitu |  | Možnosti parametra sú: Dokončené alebo Vyp . | Vyp
Korekčný koeficient uťahovacieho momentu |  | V určitých prípadoch, môžu byť potrebné rozšírenia, aby vyhovovali aplikácii. V tomto prípade musí byť meranie kľúča kompenzované, aby zobrazoval správnu hodnotu. Pre viac informácií o výpočte korekčného koeficientu pozri príručku používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01). Parametre sú uložené v RFID ZNAČKE v časti Koncový nástroj. | 1,0
Korekcia uhla |  | V určitých prípadoch, môžu byť potrebné rozšírenia, aby vyhovovali aplikácii. V tomto prípade musí byť meranie kľúča kompenzované, aby zobrazoval správnu hodnotu. Na vypočítanie koeficientu korekcie si pozrite užívateľskú príručku STwrench. Parametre sú uložené v RFID ZNAČKE v časti Koncový nástroj. | 0°
Koeficient lineárneho sklonu |  | Koeficient lineárneho sklonu charakterizuje tuhosť spoja v lineárnej časti krivky, ako sklon momentu/uhla v jednotke merania Nm/Deg. | 0,5

INFORMÁCIA

Korekčné koeficienty mení meranie STwrench. Môže to spôsobiť nesprávne čítanie. Pred vykonaním akýchkoľvek korekcií pozri najnovšiu verziu príručky používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01).

# Parametre stupňa zaskrutkovania výroby kľúča

Parametre zobrazené v tabuľke sú dostupné v jednej z použitej stratégie STwrench. Existuje niekoľko kombinácii stratégií. Niektoré z parametrov sú dostupné len pre určité stratégie a nemusia byť viditeľné v iných stratégiách.

Pravidlá parametra sú skontrolované automaticky. V prípade výskytu porušenia sa okrem nesprávnych parametrov zobrazí aj indikátor chyby. Vyberte indikátor chyby na zobrazenie ďalších informácií o chybe.

Prepínanie medzi stratégiami môže mať za následok zobrazený indikátor chyby. Znamená to, že je vybraná kombinácia neplatná a je potrebné ju napraviť.

Pre viac informácií o STwrench pozri príručku používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01).

Zaskrutkovanie dokončené je v dokumentácii STwrench definované ako Začiatok cyklu, ktoré nastáva, keď začne stupeň uťahovania.

Parametre v stupni zaskrutkovania STwrench
Názov parametra | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Rýchlosť zaskrutkovania |  | 690 ot/min
Uťahovací moment zaskrutkovanie dokončené | Definícia bodu Zaskrutkovanie dokončené. | Závisí od min. záťaže smarthead (zvyčajne 5% menovitého krútiaceho momentu) v Nm
Čas západky |  | 5000 ms

# Parametre stupňa uťahovania výroby kľúča

Parametre zobrazené v tabuľke sú dostupné v jednej z použitej stratégie STwrench. Existuje niekoľko kombinácii stratégií. Niektoré z parametrov sú dostupné len pre určité stratégie a nemusia byť viditeľné v iných stratégiách.

Pravidlá parametra sú skontrolované automaticky. V prípade výskytu porušenia sa okrem nesprávnych parametrov zobrazí aj indikátor chyby. Vyberte indikátor chyby na zobrazenie ďalších informácií o chybe.

Prepínanie medzi stratégiami môže mať za následok zobrazený indikátor chyby. Znamená to, že je vybraná kombinácia neplatná a je potrebné ju napraviť.

Pre viac informácií o STwrench pozri príručku používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01).

Parametre v stupni uťahovania STwrench
Názov parametra | Podmienky | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | --- | ---
Kontrolná stratégia |  | Možnosti parametra sú: Moment/Uhol, Bod poddajnosti, Uvoľniť a PVT kompenzované zovretím. |
Čas detekcie predčasnej straty momentu |  | Od zaskrutkovanie dokončené, program môže spustiť uťahovanie so zvýšením momentu. Ak v tomto časovom rámci nástroj zistí zníženie momentu, nahlási sa vyšmyknutie. Ak sa nástrčka vyšmykne z hlavy skrutky a nameraný moment klesne v stanovenej lehote pod Zaskrutkovanie dokončené, uťahovanie sa preruší a nahlási sa predčasná strata momentu. | 200 ms
Cieľ |  | Z rozbaľovacieho menu vyberte cieľ. Možnosti parametra sú: Moment, Uhol, Moment alebo uhol. | Uťahovací moment
Požadovaný moment |  | Definuje požadovaný uťahovací moment pre stupeň uťahovania. | 0 Nm
Limity momentu | Cieľ = moment | Výber uskutočnený spínačom. Automatická alebo Manuálna pozícia. |
Min. moment | Limity uťahovacieho momentu = manuál | Hodnota uťahovacieho momentu pre nižšie limity | 0 Nm
Max. moment | Limity uťahovacieho momentu = manuál | Hodnota uťahovacieho momentu pre vyššie limity | 0 Nm
Požadovaný uhol | Cieľ = uhol alebo Cieľ = moment alebo uhol | Definuje požadovaný uhol pre stupeň uťahovania. | 0°
Uhlové limity | Cieľ = uhol | Zvolené z rozbaľovacieho menu. Možnosti parametra sú: Automatické alebo Manuálne. Hodnoty uhla pre max a min sa môžu nastaviť alebo vybrať |
Uhlové limity | Cieľ = moment | Zvolené z rozbaľovacieho menu. Možnosti parametra sú: Vyp: Žiadne monitorovanie limitu uhla. Od zaskrutkovanie dokončené: Okno monitorovania je nastavené od bodu, kde sa dosiahol Uťahovací moment zaskrutkovanie dokončené. Z uťahovacieho momentu: Okno monitorovania je nastavené od bodu, kde sa dosiahol uťahovací moment zapustenie dokončené. |
Moment záverečného monitorovania uhla |  | Hodnota uťahovacieho momentu od bodu, kde sa monitorujú limity uhla | 20 Nm
Uhol min | Limity uhla = zap alebo manuálne | Nižšie limity hodnoty uhla | 324°
Max uhol | Limity uhla = zap alebo manuálne | Horný limit hodnoty uhla | 396°
Limit vyhľadávania uhla | Limity uhla = manuálne |  | 0
Merať moment na |  | Zvolené z rozbaľovacieho menu. Možnosti parametra sú: Hodnota max. moment Hodnota uhla na vrchole |
NOK v závere menej ako cieľ |  | Výber uskutočnený spínačom. Zap alebo Vyp pozícia. | Vyp
Zmeniť limit svorníka |  |  | 50 Nm

Ďalšie parametre v stupni uťahovania STwrench, ak je stratégia Kľúč - výroba a PVT kompenzované zovretím je kontrolná stratégia
Názov parametra | Podmienky | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | --- | ---
Bod korekcie uťahovacieho momentu | Korekcia uťahovacieho momentu = Zap |  | 0°
PT vzdialenosť | Korekcia uťahovacieho momentu = Zap |  | 360°
PVT interval | Korekcia uťahovacieho momentu = Zap |  | 180°
Oneskorené monitorovanie | Korekcia uťahovacieho momentu = Zap |  | 0°
Prevažujúci moment min. | Korekcia uťahovacieho momentu = Zap | Hodnota uťahovacieho momentu pre nižšie limity | 1 Nm
Prevažujúci moment max. | Korekcia uťahovacieho momentu = Zap | Hodnota uťahovacieho momentu pre vyššie limity | 20 Nm
Hodnota korekcie | Korekcia uťahovacieho momentu = Zap | Zvolené z rozbaľovacieho menu. Možnosti parametra sú: Priemerný uťahovací moment Maximálny uťahovací moment |

# Parametre stupňa zastavenia výroby kľúča

Parametre zobrazené v tabuľke sú dostupné v jednej z použitej stratégie STwrench. Existuje niekoľko kombinácii stratégií. Niektoré z parametrov sú dostupné len pre určité stratégie a nemusia byť viditeľné v iných stratégiách.

Pravidlá parametra sú skontrolované automaticky. V prípade výskytu porušenia sa okrem nesprávnych parametrov zobrazí aj indikátor chyby. Vyberte indikátor chyby na zobrazenie ďalších informácií o chybe.

Prepínanie medzi stratégiami môže mať za následok zobrazený indikátor chyby. Znamená to, že je vybraná kombinácia neplatná a je potrebné ju napraviť.

Pre viac informácií o STwrench pozri príručku používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01).

Parametre v stupni uvoľňovania STwrench
Názov parametra | Podmienky | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | --- | ---
Čas záverečného cyklu |  | Aplikuje sa, keď moment klesne pod začiatok cyklu a dostane sa na tretiu percentuálnu hodnotu na LED kontrolkách STwrench. | 100 ms

# Parametre uvoľňovania výroby kľúča

Parametre zobrazené v tabuľke sú dostupné v jednej z použitej stratégie STwrench. Existuje niekoľko kombinácii stratégií. Niektoré z parametrov sú dostupné len pre určité stratégie a nemusia byť viditeľné v iných stratégiách.

Pravidlá parametra sú skontrolované automaticky. V prípade výskytu porušenia sa okrem nesprávnych parametrov zobrazí aj indikátor chyby. Vyberte indikátor chyby na zobrazenie ďalších informácií o chybe.

Prepínanie medzi stratégiami môže mať za následok zobrazený indikátor chyby. Znamená to, že je vybraná kombinácia neplatná a je potrebné ju napraviť.

Pre viac informácií o STwrench pozri príručku používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01).

Parametre v stupni uvoľňovania STwrench
Názov parametra | Podmienky | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | --- | ---
Limit uvoľňovania |  | Ak sa tento parameter nastaví na hodnotu vyššiu ako 0, Power Focus skontroluje, či záporný moment prekračujúci túto hodnotu sa aplikuje počas uťahovania. V takom prípade je celkový stav uťahovania označený ako Not OK. Táto funkcia sa spustí, keď kľúč dosiahne Začiatok cyklu (pred spustením uťahovania sa umožní uvoľnenie a neprodukuje výsledky). Táto funkcia sa používa na detekciu nežiaduceho uvoľnenia na konci uťahovania (napríklad, keď sa kľúč odistí od spoja). | 0 Nm

# Stratégia kvality kľúča

V tejto časti vidíte rôzne parametre použiteľné pre rôzne stupne stratégie kvality kľúča.

V tejto sekcii

- Parametre spúšťacieho stupňa kvality kľúča
- Parametre stupňa zaskrutkovania kvality kľúča
- Parametre stupňa uťahovania kvality kľúča

# Parametre spúšťacieho stupňa kvality kľúča

Parametre zobrazené v tabuľke sú dostupné v jednej z použitej stratégie STwrench. Existuje niekoľko kombinácii stratégií. Niektoré z parametrov sú dostupné len pre určité stratégie a nemusia byť viditeľné v iných stratégiách.

Pravidlá parametra sú skontrolované automaticky. V prípade výskytu porušenia sa okrem nesprávnych parametrov zobrazí aj indikátor chyby. Vyberte indikátor chyby na zobrazenie ďalších informácií o chybe.

Prepínanie medzi stratégiami môže mať za následok zobrazený indikátor chyby. Znamená to, že je vybraná kombinácia neplatná a je potrebné ju napraviť.

Pre viac informácií o STwrench pozri príručku používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01).

Parametre v spúšťačom stupni STwrench
Názov parametra | Podmienky | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | --- | ---
Číslo značky |  | Zap: po aktivácii kontroly ZNAČKY prepnite (Konfigurácie > Konfigurácia nástroja > Kontrola ZNAČKY > Zap), na spustenie programu uťahovania je požadované správne číslo značky. Vyp: Číslo ZNAČKY nie je skontrolované. | Vyp
Požadované číslo značky | Číslo značky = Zap | Požadované číslo ZNAČKY pre tento program uťahovania. | 1
Smer |  | Možnosti parametra sú CW (v smere hodinových ručičiek) alebo CCW (proti smeru hodinových ručičiek). | CW
Korekčný koeficient uťahovacieho momentu |  | V určitých prípadoch, môžu byť potrebné rozšírenia, aby vyhovovali aplikácii. V tomto prípade musí byť meranie kľúča kompenzované, aby zobrazoval správnu hodnotu. Pre viac informácií o výpočte korekčného koeficientu pozri príručku používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01). Parametre sú uložené v RFID ZNAČKE v časti Koncový nástroj. | 1,0
Korekcia uhla |  | V určitých prípadoch, môžu byť potrebné rozšírenia, aby vyhovovali aplikácii. V tomto prípade musí byť meranie kľúča kompenzované, aby zobrazoval správnu hodnotu. Na vypočítanie koeficientu korekcie si pozrite užívateľskú príručku STwrench. Parametre sú uložené v RFID ZNAČKE v časti Koncový nástroj. | 0°
Koeficient lineárneho sklonu |  | Koeficient lineárneho sklonu charakterizuje tuhosť spoja v lineárnej časti krivky, ako sklon momentu/uhla v jednotke merania Nm/Deg. | 0,5

INFORMÁCIA

Korekčné koeficienty mení meranie STwrench. Môže to spôsobiť nesprávne čítanie. Pred vykonaním akýchkoľvek korekcií pozri najnovšiu verziu príručky používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01).

# Parametre stupňa zaskrutkovania kvality kľúča

Parametre zobrazené v tabuľke sú dostupné v jednej z použitej stratégie STwrench. Existuje niekoľko kombinácii stratégií. Niektoré z parametrov sú dostupné len pre určité stratégie a nemusia byť viditeľné v iných stratégiách.

Pravidlá parametra sú skontrolované automaticky. V prípade výskytu porušenia sa okrem nesprávnych parametrov zobrazí aj indikátor chyby. Vyberte indikátor chyby na zobrazenie ďalších informácií o chybe.

Prepínanie medzi stratégiami môže mať za následok zobrazený indikátor chyby. Znamená to, že je vybraná kombinácia neplatná a je potrebné ju napraviť.

Pre viac informácií o STwrench pozri príručku používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01).

Zaskrutkovanie dokončené je v dokumentácii STwrench definované ako Začiatok cyklu, ktoré nastáva, keď začne stupeň uťahovania.

Parametre v stupni zaskrutkovania STwrench
Názov parametra | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Rýchlosť zaskrutkovania |  | 690 ot/min
Uťahovací moment zaskrutkovanie dokončené | Definícia bodu Zaskrutkovanie dokončené. | Závisí od min. záťaže smarthead (zvyčajne 5% menovitého krútiaceho momentu) v Nm
Čas západky |  | 5000 ms

# Parametre stupňa uťahovania kvality kľúča

Parametre zobrazené v tabuľke sú dostupné v jednej z použitej stratégie STwrench. Existuje niekoľko kombinácii stratégií. Niektoré z parametrov sú dostupné len pre určité stratégie a nemusia byť viditeľné v iných stratégiách.

Pravidlá parametra sú skontrolované automaticky. V prípade výskytu porušenia sa okrem nesprávnych parametrov zobrazí aj indikátor chyby. Vyberte indikátor chyby na zobrazenie ďalších informácií o chybe.

Prepínanie medzi stratégiami môže mať za následok zobrazený indikátor chyby. Znamená to, že je vybraná kombinácia neplatná a je potrebné ju napraviť.

Pre viac informácií o STwrench pozri príručku používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01).

Parametre v stupni uťahovania STwrench
Názov parametra | Podmienky | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | --- | ---
Kontrolná stratégia |  | Možnosti parametra sú: Bod poddajnosti, Reziduálny moment/čas, Reziduálny moment/uhol, Reziduálny moment/špička a Uvoľniť a znova utiahnuť. |
Čas detekcie predčasnej straty momentu |  | Od zaskrutkovanie dokončené, program môže spustiť uťahovanie so zvýšením momentu. Ak v tomto časovom rámci nástroj zistí zníženie momentu, nahlási sa vyšmyknutie. Ak sa nástrčka vyšmykne z hlavy skrutky a nameraný moment klesne v stanovenej lehote pod Zaskrutkovanie dokončené, uťahovanie sa preruší a nahlási sa predčasná strata momentu. | 200 ms
Požadovaný moment |  | Definuje požadovaný uťahovací moment pre stupeň uťahovania. | 0 Nm
Limity momentu | Cieľ = moment | Výber uskutočnený spínačom. Automatická alebo Manuálna pozícia. |
Min. moment | Limity uťahovacieho momentu = manuál | Hodnota uťahovacieho momentu pre nižšie limity | 0 Nm
Max. moment | Limity uťahovacieho momentu = manuál | Hodnota uťahovacieho momentu pre vyššie limity | 0 Nm
Požadovaný uhol | Cieľ = uhol alebo Cieľ = moment alebo uhol | Definuje požadovaný uhol pre stupeň uťahovania. | 0°
Uhlové limity | Cieľ = uhol | Zvolené z rozbaľovacieho menu. Možnosti parametra sú: Automatické alebo Manuálne. Hodnoty uhla pre max a min sa môžu nastaviť alebo vybrať |
Uhlové limity | Cieľ = moment | Zvolené z rozbaľovacieho menu. Možnosti parametra sú: Vyp: Žiadne monitorovanie limitu uhla. Od zaskrutkovanie dokončené: Okno monitorovania je nastavené od bodu, kde sa dosiahol Uťahovací moment zaskrutkovanie dokončené. Z uťahovacieho momentu: Okno monitorovania je nastavené od bodu, kde sa dosiahol uťahovací moment zapustenie dokončené. |
Moment záverečného monitorovania uhla |  | Hodnota uťahovacieho momentu od bodu, kde sa monitorujú limity uhla | 20 Nm
Uhol min | Limity uhla = zap alebo manuálne | Nižšie limity hodnoty uhla | 324°
Max uhol | Limity uhla = zap alebo manuálne | Horný limit hodnoty uhla | 396°
Limit vyhľadávania uhla | Limity uhla = manuálne |  | 0
Merať moment na |  | Zvolené z rozbaľovacieho menu. Možnosti parametra sú: Hodnota max. moment Hodnota uhla na vrchole |
NOK v závere menej ako cieľ |  | Výber uskutočnený spínačom. Zap alebo Vyp pozícia. | Vyp
Zmeniť limit svorníka |  |  | 50 Nm

Ďalšie parametre v stupni uťahovania STwrench, ak je stratégia Kľúč - výroba a PVT kompenzované zovretím je kontrolná stratégia
Názov parametra | Podmienky | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | --- | ---
Bod korekcie uťahovacieho momentu | Korekcia uťahovacieho momentu = Zap |  | 0°
PT vzdialenosť | Korekcia uťahovacieho momentu = Zap |  | 360°
PVT interval | Korekcia uťahovacieho momentu = Zap |  | 180°
Oneskorené monitorovanie | Korekcia uťahovacieho momentu = Zap |  | 0°
Prevažujúci moment min. | Korekcia uťahovacieho momentu = Zap | Hodnota uťahovacieho momentu pre nižšie limity | 1 Nm
Prevažujúci moment max. | Korekcia uťahovacieho momentu = Zap | Hodnota uťahovacieho momentu pre vyššie limity | 20 Nm
Hodnota korekcie | Korekcia uťahovacieho momentu = Zap | Zvolené z rozbaľovacieho menu. Možnosti parametra sú: Priemerný uťahovací moment Maximálny uťahovací moment |

# Stratégie impulzného nástroja

Stratégiu je možné zvoliť, ak softvérová verzia ovládača podporuje program uťahovania. Impulzné nástroje môžu dosiahnuť vyšší moment v porovnaní s nástrojmi s normálnym pohonom.

V tejto sekcii

- Jednokroková stratégia impulzu
- Stratégia TensorPulse

# Jednokroková stratégia impulzu

Nižšie uvedená zásada platí pre elektrický nástroj s priamym pohonom. Vzťahuje sa na nástroje série Atlas Copco SRB.

Po každej dobe impulzu sa zvýši výsledný moment v skrutke. Po sérii impulzov sa dosiahne záverečný požadovaný cieľ.

TensorPulse s maximálnou impulznou energiou

A | Maximálna pozitívna energia v impulze N
B | Maximálna pozitívna energia v impulze N+1
C | Zvýšenie v energii (uťahovací moment)

Úroveň energie v akčnej fáze a reakčnej fáze sú parametre nastaviteľné užívateľom. Kombinácia týchto dvoch parametrov vytvára efektívne uťahovanie kombinované s pohodlím operátora. Môžete nastaviť množstvo energie v dvoch fázach, ako percentá maximálnej energie, ktoré môžu byť dodané v každej dobe:

- Energia impulzu; Množstvo energie, ktoré je aplikované na každý pozitívny impulz ako percentá maximálnej energie, ktoré môžu byť aplikované v dobe impulzu. Hodnota je medzi 10 – 100 %.

- Faktor retencie reakčnej sily; Množstvo energie, ktoré je aplikované na každý reakčný impulz ako percentá maximálnej energie, ktoré môžu byť aplikované v dobe impulzu. Hodnota je medzi 0 – 75 %.

TensorPulse s redukovanou pozitívnou energiou impulzu

A | Redukovaná pozitívna energia v impulze N
B | Redukovaná pozitívna energia v impulze N+1
C | Výsledná krivka pre vybudovanie uťahovacieho momentu použitím maximálnej impulznej energie.
D | Výsledná krivka pre vybudovanie uťahovacieho momentu použitím redukovanej impulznej energie.

- Malá Impulzná energia (redukovaná energia) vyžaduje viac impulzov, aby dosiahla cieľový uťahovací moment tým, že uťahovací moment sa zvyšuje malými krokmi. Menšie kroky sú presnejšie v ukončení uťahovania, keď sa dosiahne uťahovací moment. Menšie impulzy znižujú pohyb nástroja a zvyšujú pohodlie operátora.

- Správne zladený Faktor retencie reakčnej sily vytvorí želané pohodlie pre operátora. Ak je faktor príliš vysoký, operátor cíti rotáciu nástroja v pravotočivom smere. Ak je faktor príliš nízky, operátor cíti rotáciu nástroja v ľavotočivom smere.

- Pri ideálnej konfigurácii, reakčná energia nevytvára žiadnu uvoľňujúcu silu. Ak sa množstvo impulzov, ktoré dosiahli požadovanú hodnotu zvýši, hodnota je nastavená príliš vysoko a pri každom impulze sa objaví malé uvoľnenie.

Optimálne hodnoty pre Energiu impulzu a Faktor retencie reakčnej sily musia byť naladené na optimálny výkon nástroja a pre najlepšie pohodlie operátora.

V tejto sekcii

- Parametre jednokrokového spúšťacieho stupňa impulzu
- Parametre jednokrokového stupňa zaskrutkovania impulzu
- Parametre jednokrokového stupňa uťahovania impulzu
- Parametre jednokrokového uvoľnenia impulzu

# Parametre jednokrokového spúšťacieho stupňa impulzu

Počas spúšťacieho stupňa nástroj rotuje v režime otáčok bez akéhokoľvek impulzu.

Názov parametra | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Pozvoľný štart | Aktivuje nastavenie rýchlosti nástroja, uhla a maximálneho momentu, aby sa svorník dostal ľahšie do závitu. Zvolené pomocou rádiových tlačidiel. Vyp: pozvoľný štart je vypnutý. Zap: pozvoľný štart je zapnutý. | Vyp
Otáčky | Definuje otáčky počas pozvoľného štartu. | 300 ot/min
Čas | Definuje trvanie pozvoľného štartu. | 400 ms
Detekcia rehitu | Predčasne: Ukončí uťahovanie okamžite, keď sa zistili už utiahnuté skrutky/svorníky. Uťahovanie bude považované ako NOK. Vyžaduje, aby bol aktivovaný pozvoľný štart. Dokončené: Aj keď sa zistili už utiahnuté skrutky/svorníky, uťahovanie neskončí až kým neboli spustené všetky stupne uťahovania. Uťahovanie bude považované ako NOK. Ak chcete detegovať rehit, keď nie je aktivovaná možnosť Pozvoľný štart, musíte zvoliť možnosť Detekcia rehitu dokončená. Detekcia rehitu dokončená uťahovanie neukončí, až pokiaľ nebudú spustené všetky stupne uťahovania. Uťahovanie sa bude považovať za rehit, ak rýchlosť nikdy nedosiahne polovicu rýchlosti zaskrutkovania a bude uvedená chyba rehit. Vyp: Nebude vykonaná žiadna detekcia rehitu. Kombinácia Pozvoľný štart = Vyp. a Rehit = Predčasný nie je povolená. | Vyp
Použite ladenie prípojky | Ladenie prípojky sa zvolí pomocou rádiových tlačidiel. | Nie
Prevodový pomer | Rýchlosť otáčania nástrčky = Rýchlosť nástroja / prevodový pomer. | 1,00
Efektívne ladenie | Napríklad 0,9 znamená 10 % straty efektivity. | 1,00

# Parametre jednokrokového stupňa zaskrutkovania impulzu

Počas zaskrutkovania môže byť nástroj buď v režime otáčok s nepretržitými otáčkami motora, alebo v režime impulzu. Voľba sa uskutoční v závislosti od daného uťahovacieho momentu a limitov momentu v konfigurácii.

Názov parametra | Podmienky | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | --- | ---
Rýchlosť zaskrutkovania |  | Zvolené pomocou rádiových tlačidiel. Rýchlosť zaskrutkovania sa dá prepínať medzi Max alebo Manuálna. | Max.
Rýchlosť zaskrutkovania | Rýchlosť zaskrutkovania = manuál | Definuje rýchlosť nástroja počas stupňa zaskrutkovania. | 0 ot/min
Časové limity zaskrutkovania |  | Zvolené z kontextovej ponuky: Vyp:Impulzné limity zaskrutkovania sú vypnuté. Zo spúšťača: Impulzné limity zaskrutkovania sú zapnuté. Systém začne monitorovať čas akonáhle je spúšťač nástroja stlačený a podáva hlásenie ak je časový limit porušený. Z uťahovacieho momentu: Impulzné limity zaskrutkovania sú zapnuté. Systém začne monitorovať čas OD stanovenej hodnoty momentu a podáva hlásenie ak sú časové limity porušené. | Vyp
Časové monitorovanie momentu zaskrutkovania | Časové limity zaskrutkovania = od uťahovacieho momentu | Hodnota momentu, odkiaľ sa začínajú monitorovať Časové limity zaskrutkovania. | 2,5 Nm
Min čas | Časové limity zaskrutkovania = Zap | Minimálny povolený čas pre zaskrutkovanie. | 10 ms
Max čas | Časové limity zaskrutkovania = Zap | Maximálny povolený čas pre zaskrutkovanie. | 5000 ms
Limity impulzov zaskrutkovania |  | Zvolené z kontextovej ponuky: Vyp:Impulzné limity zaskrutkovania sú vypnuté. Zo spúšťača: Impulzné limity zaskrutkovania sú zapnuté. Systém začne monitorovať impulzy uťahovania akonáhle je spúšťač nástroja stlačený a podáva hlásenie ak je impulzný limit porušený. Z uťahovacieho momentu: Impulzné limity zaskrutkovania sú zapnuté. Systém začne monitorovať impulzy zo stanovenej hodnoty momentu a podáva hlásenie ak sú Impulzné limity porušené. | Vyp
Monitorovanie momentu impulzu zaskrutkovania | Impulzné limity zaskrutkovania = od uťahovacieho momentu | Hodnota momentu, odkiaľ sa začínajú monitorovať Limity impulzov zaskrutkovania. | 2,5 Nm
Min. impulz | Limity impulzov zaskrutkovania = Zap | Minimálny počet impulzov na dosiahnutie cieľa. | 2
Max. impulz | Limity impulzov zaskrutkovania = Zap | Maximálny počet impulzov na dosiahnutie cieľa. | 50
Uťahovací moment zaskrutkovanie dokončené |  | Definuje hodnotu momentu, keď skrutka dosiahne prítlak a keď sa dokončí zaskrutkovanie. | 5 Nm

# Parametre jednokrokového stupňa uťahovania impulzu

Názov parametra | Podmienky | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | --- | ---
Energia impulzu |  | Energia impulzudodaná v akčnom impulze, vyjadrená v percentách maximálnej energie, ktorú môže nástroj dodať v každom impulze. | 100 %
Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu |  | Pojem faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu je podobný kalibrácii a reguluje dynamický moment, meraný v elektrickom nástroji, a reziduálny moment, nameraný regulačným nástrojom. | 100 %
Čas detekcie predčasnej straty momentu |  | Pri pohybe zo zaskrutkovania na uťahovanie sa predpokladá neustále zvýšenie v uťahovacom momente. Vyšmyknutie nástrčky alebo zlomená hlava skrutky môžu spôsobiť zníženie uťahovacieho momentu. Zistiť to môže prísť v monitorovacom okne. | 200 ms
Požadovaný moment |  | Požadovaný záverečný moment pre uťahovanie. | 0 Nm
Limity momentu |  | Zvolené pomocou rádiových tlačidiel. Limity môžu byť zvolené Automaticky alebo Manuálne | Manuálne
Min. moment | Limity uťahovacieho momentu = manuál | Minimálny moment na stupeň. | 0 Nm
Max. moment | Limity uťahovacieho momentu = manuál | Maximálny moment na stupeň. | 1 Nm
Uhlové limity |  | Vyp:Uhlové limity sú vypnuté. Od Zaskrutkovanie dokončené: Uhlové limity sú zapnuté. Systém začne monitorovať uhol uťahovania akonáhle sa dosiahlo Zaskrutkovanie dokončenéa podalo sa hlásenie, v prípade porušenia uhlových limitov. Z uťahovacieho momentu: Uhlové limity zaskrutkovania sú zapnuté. Systém začne monitorovať uhol uťahovania pre stanovený moment hodnoty a podáva hlásenie ak sú uhlové limity porušené. | Vyp
Moment záverečného monitorovania uhla |  | Hodnota momentu, odkiaľ začína monitorovanie uhlových limitov. | 20 Nm
Uhol min |  | Hodnota uhla pre nižší uhlový limit z počiatočného bodu. | 0°
Max uhol |  | Hodnota uhla pre horný uhlový limit z počiatočného bodu. | 0°
Časové limity |  | Zvolené z kontextovej ponuky: Vyp:Časové limity sú vypnuté. Od zaskrutkovanie dokončené: Časové limity sú zapnuté. Systém začne monitorovať čas akonáhle sa dosiahol zaskrutkovanie dokončenéa podalo sa hlásenie, v prípade porušenia časových limitov. Z uťahovacieho momentu: Časové limity sú zapnuté. Systém začne monitorovať čas OD stanovenej hodnoty momentu a podáva hlásenie ak sú časové limity porušené. | Vyp
Časové monitorovanie uťahovacieho momentu | Časové limity = od uťahovacieho momentu | Hodnota momentu, odkiaľ sa začínajú monitorovať Časové limity. |
Min čas | Časové limity=Zap | Minimálny povolený čas pre uťahovanie. | 10 ms
Max čas | Časové limity=Zap | Maximálny povolený čas pre uťahovanie. | 1000 ms
Impulzné limity |  | Zvolené z kontextovej ponuky: Vyp: Nie je monitorovaný žiadny impulzný limit. Od zaskrutkovanie dokončené: Monitorovanie začína keď sa dosiahne Moment zaskrutkovanie dokončené a podá sa hlásenie o počte impulzov mimo limitu. Z uťahovacieho momentu: Monitorovanie začína keď sa dosiahne stanovená hodnota momentu a podá sa hlásenie o počte impulzov mimo limitu. | Vyp
Monitorovanie momentu záverečného impulzu | Impulzné limity = od uťahovacieho momentu | Hodnota momentu odkiaľ sú monitorované impulzné limity. | 18,75 Nm
Min. impulz | Impulzné limity=zap | Minimálny počet impulzov na dosiahnutie záverečného cieľa. | 2
Max. impulz | Impulzné limity=zap | Maximálny počet impulzov na dosiahnutie záverečného cieľa. | 50

# Parametre jednokrokového uvoľnenia impulzu

Parametre uvoľnenia
Názov parametra | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Uvoľnenie aktivované | Vyp: Uvoľnenie je deaktivované. Zap: Uvoľnenie je aktivované a môžu sa nakonfigurovať ďalšie parametre. | Zap
Detekčný uťahovací moment | Auto: Hodnota je nastavená na základe typu nástroja a schopnosti nástroja. Manuálne: hodnota je nastavená manuálne. | Auto
Detekčný uťahovací moment | Minimálny moment nevyhnutný na začiatok vykonávania operácie uvoľnenia a produkciu výsledkov uvoľnenia. | 3,5 Nm
Moment vytiahnutia | Auto: Hodnota je nastavená na základe typu nástroja a schopnosti nástroja. Manuálne: hodnota je nastavená manuálne. | Auto
Moment vytiahnutia | Keď hodnota momentu spadne pod Moment vytiahnutia, uvoľnenie sa považuje za OK. V závislosti od variácie v dĺžke skrutky, systém nemôže určiť, kedy bola skrutka úplne vytiahnutá. Rozhodnutie je na operátorovi. | 1,75 Nm
Rýchlosť uvoľnenia | Rýchlosť uvoľnenia dostanete dosiahnutím momentu vytiahnutia. Max.: hodnota je nastavená na maximum. Manuálne: hodnota je nastavená manuálne. | Max.
Rýchlosť uvoľnenia | Viditeľné, ak je Rýchlosť uvoľnenia nastavená na Manuálne | 1 ot/min

# Stratégia TensorPulse

Pred použitím stupňa uťahovania TensorPulse je povinné, aby bol na ovládači nainštalovaný nasledujúci typ licencie:

- Nízkoreakčné stratégie

TensorPulse je platný len pre nasledujúce nástroje: ETV-STR61-100-13, ETV-STR61-70-13 a ETV-STR61-50-10.

Tento stupeň generuje uťahovacie impulzy v smere dopredu, kým sa nedosiahne požadovaná hodnota momentu.

Pri stupni uťahovania TensorPulse použite potrebnú nástrčku/adaptér PulseDrive.
Ak stupeň uťahovania TensorPulse beží bez nástrčky/adaptéra PulseDrive, všetky uťahovania sú NOK. Chyba v stupni „Nástrčka/adaptér PulseDrive nezistené“ sa zobrazí pri neprítomnosti nástrčky/adaptéra PulseDrive.

Nižšie uvedená zásada platí pri elektrických nástrojoch s priamym pohonom. Vzťahuje sa na nástroje série Atlas Copco SRB.

Impulzné uťahovanie používa techniky impulzu elektrického prúdu v motore a má dve odlišné vlastnosti:

- Akčný prúd, ktorý dodáva pozitívny moment v smere uťahovania.

- Reakčný prúd, ktorý vytvára pohodlnú reakciu aplikovaním spätného uťahovania.

Zásada impulzného uťahovania

A | Akčný impulz na aplikáciu uťahovacej sily.
B | Reakčný impulz pre pohodlie

Obrázok znázorňuje všeobecný princíp aktuálnej stratégie impulzného uťahovania. Podrobná krivka závisí od typu nástroja a uťahovacieho algoritmu.

Obdobie impulzu pozostáva z dvoch fáz tak, ako je zobrazené na obrázku s akčným a reakčným prúdom. Každý akčný impulz pridáva uťahovaniu moment, až pokiaľ sa nedosiahne záverečný cieľ. Každý reakčný impulz vytvára protisilu, ktorá poskytuje pohodlnú reakciu.

Úroveň energie v akčnej fáze a reakčnej fáze sú konfigurovateľné parametre. Kombinácia týchto dvoch parametrov vytvára efektívne uťahovanie kombinované s pohodlím operátora.

V tejto sekcii

- Parametre spúšťacieho stupňa TensorPulse
- Parametre stupňa zaskrutkovania TensorPulse
- Parametre stupňa uťahovania TensorPulse
- Parametre uvoľnenia TensorPulse

# Parametre spúšťacieho stupňa TensorPulse

Počas spúšťacieho stupňa nástroj rotuje v režime otáčok bez akéhokoľvek impulzu.

Názov parametra | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Smer | Možnosti parametra sú CW (v smere hodinových ručičiek) alebo CCW (proti smeru hodinových ručičiek). | CW
Pozvoľný štart | Aktivuje nastavenie rýchlosti nástroja, uhla a maximálneho momentu, aby sa svorník dostal ľahšie do závitu. Zvolené pomocou rádiových tlačidiel. Vyp: pozvoľný štart je vypnutý. Zap: pozvoľný štart je zapnutý. | Vyp
Otáčky | Definuje otáčky počas pozvoľného štartu. | 300 ot/min
Uhol | Definuje uhol počas pozvoľného štartu. | 90°
Max. moment | Definuje maximálny moment počas pozvoľného štartu. | 1,25 Nm
Detekcia rehitu | Predčasne: Ukončí uťahovanie okamžite, keď sa zistili už utiahnuté skrutky/svorníky. Uťahovanie bude považované ako NOK. Vyžaduje, aby bol aktivovaný pozvoľný štart. Dokončené: Aj keď sa zistili už utiahnuté skrutky/svorníky, uťahovanie neskončí až kým neboli spustené všetky stupne uťahovania. Uťahovanie bude považované ako NOK. Ak chcete detegovať rehit, keď nie je aktivovaná možnosť Pozvoľný štart, musíte zvoliť možnosť Detekcia rehitu dokončená. Detekcia rehitu dokončená uťahovanie neukončí, až pokiaľ nebudú spustené všetky stupne uťahovania. Uťahovanie sa bude považovať za rehit, ak rýchlosť nikdy nedosiahne polovicu rýchlosti zaskrutkovania a bude uvedená chyba rehit. Vyp: Nebude vykonaná žiadna detekcia rehitu. Kombinácia Pozvoľný štart = Vyp. a Rehit = Predčasný nie je povolená. | Vyp
Korekcia pravého uhla | Spínač s pozíciou Zap. - Vyp.. | Vyp
Limity pohybu nástroja | Viditeľné, len ak je Korekcia pravého uhla nastavená na Zap. Definuje limity rotácie nástroja. |
Negatívne | Viditeľné, len ak je Korekcia pravého uhla nastavená na Zap. Definuje maximálnu negatívnu rotáciu nástroja. Ak je hodnota prekročená, uťahovanie sa ukončí a nahlási sa chyba. Toto je vyjadrené v numerickej hodnote uhla. | 30
Pozitívne | Viditeľné, len ak je Korekcia pravého uhla nastavená na Zap. Definuje maximálnu pozitívnu rotáciu nástroja. Ak je hodnota prekročená, uťahovanie sa ukončí a nahlási sa chyba. Toto je vyjadrené v numerickej hodnote uhla. | 30
Použite ladenie prípojky | Ladenie prípojky sa zvolí pomocou rádiových tlačidiel. | Nie
Prevodový pomer | Rýchlosť otáčania nástrčky = Rýchlosť nástroja / prevodový pomer. | 1,00
Efektívne ladenie | Napríklad 0,9 znamená 10 % straty efektivity. | 1,00

# Parametre stupňa zaskrutkovania TensorPulse

Počas zaskrutkovania môže byť nástroj buď v režime otáčok s nepretržitými otáčkami motora, alebo v režime impulzu. Voľba sa uskutoční v závislosti od daného uťahovacieho momentu a limitov momentu v konfigurácii.

Názov parametra | Podmienky | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | --- | ---
Vysoko rýchlostné zaskrutkovanie |  | Stupeň zaskrutkovania sa môže vykonať vo vysokej rýchlosti na minimalizovanie času bez prekročenia. Dosiahnete to tak, že dovolíte, aby nástroj bežal na vysokej rýchlosti pre stanovenú dĺžku uhla. Keď sa uhol dosiahne, rýchlosť sa zmení na nižšiu, ktorá bola stanovená v parametri Rýchlosť zaskrutkovania. Dostupné len pre nástroje SRB. Možnosti parametra sú Zap alebo Vyp | Vyp
Dĺžka |  | Uhol definujúci sekciu Vysoko rýchlostné zaskrutkovanie. Max. 99 999° | 3600°
Otáčky |  | Max rýchlosť nástroja musí byť väčšia ako Rýchlosť zaskrutkovania (ot/min). | 690 ot/min
Rýchlosť zaskrutkovania |  | Zvolené pomocou rádiových tlačidiel. Rýchlosť zaskrutkovania sa dá prepínať medzi Max alebo Manuálna. | Max.
Rýchlosť zaskrutkovania | Rýchlosť zaskrutkovania = manuál | Definuje rýchlosť nástroja počas stupňa zaskrutkovania. | 690 ot/min
Limity uťahovacieho momentu zaskrutkovania |  | Limity momentu zaskrutkovania sa aktivujú prepínačom Vyp: Limity momentu zaskrutkovania sú vypnuté. Zap: Limity momentu zaskrutkovania sú zapnuté. | Vyp
Ofset | Limity momentu zaskrutkovania = Zap | Ofset uhla pred začatím intervalov uhla. | 0°
Dĺžka | Limity momentu zaskrutkovania = Zap | Uhol definujúci časť Limit uťahovacieho momentu zaskrutkovania. | 360°
Min. moment | Limity momentu zaskrutkovania = Zap | Hodnota momentu pre dolný limit momentu zaskrutkovania. | 0 Nm
Max. moment | Limity momentu zaskrutkovania = Zap | Hodnota momentu pre horný limit momentu zaskrutkovania. | 4,75 Nm
Uhlové limity zaskrutkovania |  | Vyp: Uhlové limity zaskrutkovania sú vypnuté. Zo spúšťača: Uhlové limity zaskrutkovania sú Zapnuté. Systém začne monitorovať uhol uťahovania akonáhle je spúšťač nástroja stlačený a podáva hlásenie ak je uhlové alebo časový limit porušený. Z uťahovacieho momentu: Uhlové limity zaskrutkovania sú Zapnuté. Systém začne monitorovať uhol uťahovania pre stanovený moment hodnoty a podáva hlásenie ak sú uhlové limity porušené. | Vyp
Monitorovanie momentu uhla zaskrutkovania |  | Hodnota momentu odkiaľ sú nastavené uhlové limity zaskrutkovania. | 0 Nm
Uhol min |  | Hodnota uhla pre nižší uhlový limit od počiatočného bodu. | 100°
Max uhol |  | Hodnota uhla pre horný uhlový limit od počiatočného bodu. | 5000°
Min čas | Viditeľné, ak uhlové limity zaskrutkovania =Od spúšťača alebo ak uhlové limity zaskrutkovania=Od momentu | Minimálny čas na stupeň. | 10 ms
Max čas | Viditeľné, ak uhlové limity zaskrutkovania =Od spúšťača alebo ak uhlové limity zaskrutkovania=Od momentu | Maximálny čas na stupeň. | 5000 ms
Uťahovací moment zaskrutkovanie dokončené |  | Definuje hodnotu momentu, keď skrutka dosiahne prítlak a keď sa dokončí zaskrutkovanie. | 5 Nm

# Parametre stupňa uťahovania TensorPulse

Názov parametra | Podmienky | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | --- | ---
Energia impulzu |  | Energia impulzudodaná v akčnom impulze, vyjadrená v percentách maximálnej energie, ktorú môže nástroj dodať v každom impulze. | 100 %
Faktor ladenia reakčnej sily |  | Energia doručená nástrojom, vyjadrená v percentuálnej hodnote. Faktor ladenia reakčnej sily je založený na akcii energie a výsledkoch v pohodlnej reakcii. | 40 %
Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu |  | Pojem faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu je podobný kalibrácii a reguluje dynamický moment, meraný v elektrickom nástroji, a reziduálny moment, nameraný regulačným nástrojom. | 100 %
Čas detekcie predčasnej straty momentu |  | Pri pohybe zo zaskrutkovania na uťahovanie sa predpokladá neustále zvýšenie v uťahovacom momente. Vyšmyknutie nástrčky alebo zlomená hlava skrutky môžu spôsobiť zníženie uťahovacieho momentu. Zistiť to môže prísť v monitorovacom okne. | 200 ms
Požadovaný moment |  | Požadovaný záverečný moment pre uťahovanie. | 0 Nm
Limity momentu |  | Zvolené pomocou rádiových tlačidiel. Limity môžu byť zvolené Automaticky alebo Manuálne | Manuálne
Min. moment | Limity uťahovacieho momentu = manuál | Minimálny moment na stupeň. | 0 Nm
Max. moment | Limity uťahovacieho momentu = manuál | Maximálny moment na stupeň. | 1 Nm
Uhlové limity |  | Vyp:Uhlové limity sú vypnuté. Od Zaskrutkovanie dokončené: Uhlové limity sú zapnuté. Systém začne monitorovať uhol uťahovania akonáhle sa dosiahlo Zaskrutkovanie dokončenéa podalo sa hlásenie, v prípade porušenia uhlových limitov. Z uťahovacieho momentu: Uhlové limity zaskrutkovania sú zapnuté. Systém začne monitorovať uhol uťahovania pre stanovený moment hodnoty a podáva hlásenie ak sú uhlové limity porušené. | Od Zaskrutkovanie dokončené
Moment záverečného monitorovania uhla |  | Hodnota momentu, odkiaľ začína monitorovanie uhlových limitov. | 20 Nm
Uhol min |  | Hodnota uhla pre nižší uhlový limit z počiatočného bodu. | 0°
Max uhol |  | Hodnota uhla pre horný uhlový limit z počiatočného bodu. | 0°
Min čas | Časové limity=Zap | Minimálny povolený čas pre uťahovanie. | 10 ms
Max čas | Časové limity=Zap | Maximálny povolený čas pre uťahovanie. | 1000 ms
Impulzné limity |  | Zvolené z kontextovej ponuky: Vyp: Nie je monitorovaný žiadny impulzný limit. Od zaskrutkovanie dokončené: Monitorovanie začína keď sa dosiahne Moment zaskrutkovanie dokončené a podá sa hlásenie o počte impulzov mimo limitu. Z uťahovacieho momentu: Monitorovanie začína keď sa dosiahne stanovená hodnota momentu a podá sa hlásenie o počte impulzov mimo limitu. | Vyp
Monitorovanie momentu záverečného impulzu | Impulzné limity = od uťahovacieho momentu | Hodnota momentu odkiaľ sú monitorované impulzné limity. | 18,75 Nm
Min. impulz | Impulzné limity=zap | Minimálny počet impulzov na dosiahnutie záverečného cieľa. | 2
Max. impulz | Impulzné limity=zap | Maximálny počet impulzov na dosiahnutie záverečného cieľa. | 50
Zmerajte uhol k | Uhlové limity = zap | Zvolené z kontextovej ponuky: Hodnota na vrcholnom momente: Meria hodnotu uhla pri maximálnom momente počas uťahovania. Max. hodnota uhla: Meria maximálnu hodnotu uhla počas uťahovania. Hodnota pri vypnutí: Meria hodnotu uhla pred spustením stupňa zastavenia. | Max. hodnota uhla

# Parametre uvoľnenia TensorPulse

Parametre uvoľnenia
Názov parametra | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Uvoľnenie aktivované | Vyp: Uvoľnenie je deaktivované. Zap: Uvoľnenie je aktivované a môžu sa nakonfigurovať ďalšie parametre. | Zap
Detekčný uťahovací moment | Auto: Hodnota je nastavená na základe typu nástroja a schopnosti nástroja. Manuálne: hodnota je nastavená manuálne. | Auto
Detekčný uťahovací moment | Minimálny moment nevyhnutný na začiatok vykonávania operácie uvoľnenia a produkciu výsledkov uvoľnenia. | 3,5 Nm
Moment vytiahnutia | Auto: Hodnota je nastavená na základe typu nástroja a schopnosti nástroja. Manuálne: hodnota je nastavená manuálne. | Auto
Moment vytiahnutia | Keď hodnota momentu spadne pod Moment vytiahnutia, uvoľnenie sa považuje za OK. V závislosti od variácie v dĺžke skrutky, systém nemôže určiť, kedy bola skrutka úplne vytiahnutá. Rozhodnutie je na operátorovi. | 1,75 Nm
Rýchlosť uvoľnenia | Rýchlosť uvoľnenia dostanete dosiahnutím momentu vytiahnutia. Max.: hodnota je nastavená na maximum. Manuálne: hodnota je nastavená manuálne. | Max.
Rýchlosť uvoľnenia | Viditeľné, ak je Rýchlosť uvoľnenia nastavená na Manuálne | 1 ot/min

# Rotácia

Stratégia rotácie je primárna stratégia na testovacie a demonštračné účely. Keď sa nástroj môže voľne otáčať, otáča objímku o stanovený uhol použitím najnižšieho možného momentu.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Požadovaná rýchlosť | Požadovaná rýchlosť pre stratégiu rotácie. |
<Požadovaná rýchlosť> | Manuálna rýchlosť nástroja počas stratégie rotácie. | 16.5% z max. rýchlosti nástroja
Požadovaný uhol | Uhol na otočenie hriadeľa. | 360°

# Externý výsledok

Externý výsledok je stratégia, ktorá sa používa pri OK uťahovaní a je indikovaná externým digitálnym signálom ( a nie momentom alebo hodnotou uhla nameranou počas uťahovania).

Po odoslaní signálu, prehľad výsledkov zobrazí hodnotu požadovaného parametra, poskytnutého v programe na uťahovanie (stanovená hodnota momentu, hodnota uhla alebo textový reťazec). Tieto (moment a uhol) hodnoty nereprezentujú skutočné namerané hodnoty, ide len o vložený text.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Moment <Požadovaný moment> | Numerická hodnota pre želanú zobrazenú hodnotu momentu | 0,00
Uhol <Požadovaný uhol> | Numerická hodnota pre želanú zobrazenú hodnotu uhla | 360°
Text | Alfanumerický reťazec pre želaný zobrazený text. |

V tejto sekcii

- Spustenie stratégie uťahovania Externý výsledok s pripojeným nástrojom
- Spustenie stratégie uťahovania Externý výsledok bez pripojeného nástroja

# Spustenie stratégie uťahovania Externý výsledok s pripojeným nástrojom

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Uťahovanie. Pomocou stratégie Externý výsledok potom vytvorte program uťahovania.

2. Vráťte sa na zobrazenie Domov a vyberte kartu Virtuálna stanica.

   V okne Licencie si funkcia Stratégia uťahovania Externý výsledok s pripojeným nástrojom vyžaduje priradenie licencie a použitie virtuálnou stanicou.

3. V okne Nástroj vyberte potrebný nástroj. Potom vyberte konfiguráciu nástroja.

4. V okne Úloha vyberte program uťahovania so stratégiou Externý výsledok.

5. Odošlite do virtuálnej stanice signál EXTERNÝ_OK.

6. Na zobrazenie výsledkov vyberte tlačidlo Prejsť na výsledky.
   Výsledky sa odošlú z konfigurácie nástroja pre nástroj pripojený k virtuálnej stanici.

Relevantné informácie

- Priradenie licencií virtuálnej stanici

# Spustenie stratégie uťahovania Externý výsledok bez pripojeného nástroja

1. V zobrazení Domov vyberte kartu Uťahovanie. Pomocou stratégie Externý výsledok potom vytvorte program uťahovania.

2. Vráťte sa na zobrazenie Domov a vyberte kartu Nastavenia. Potom vyberte Externý nástroj.

3. Na vytvorenie externého nástroja vyberte ikonu plus v pravom hornom rohu obrazovky.

   Je možné vytvoriť až desať konfigurácií externého nástroja.

4. V okne Externý nástroj zadajte model, sériové číslo a popis externého nástroja.

   Sériové číslo je povinné textové pole.
   Sériové číslo sa môže použiť na uvedenie identifikátora pre potrebný nástroj, napríklad sériové číslo výrobcu. Maximálny počet znakov pre textové pole Sériové číslo je 32.

   Hneď ako sa prepínač v pravom hornom rohu okna Externý nástroj nastaví na Zap, vráťte sa na zobrazenie Domov a vyberte kartu Nástroj. Pridaný externý nástroj sa objaví v zozname dostupných nástrojov.

5. Vráťte sa na zobrazenie Domov a vyberte kartu Virtuálna stanica.

   V okne Licencie si funkcia Stratégia uťahovania Externý výsledok bez pripojeného nástroja vyžaduje priradenie licencie a použitie virtuálnou stanicou.

6. V okne Nástroj vyberte potrebný externý nástroj. Potom vyberte konfiguráciu nástroja.

7. V okne Úloha vyberte program uťahovania so stratégiou Externý výsledok.

8. Odošlite do virtuálnej stanice signál EXTERNÝ_OK.

9. Na zobrazenie výsledkov (sériové čísla! vyberte tlačidlo Prejsť na výsledky.
   Sériové čísla sa odošlú z konfigurácie nástroja pre nástroj pripojený k virtuálnej stanici.

Relevantné informácie

- Priradenie licencií virtuálnej stanici

# Programy uťahovania a potvrdenie hlásenia chýb

Program uťahovania pomocou pravidiel parametrov a vlastností nástroja automaticky potvrdí, hneď ako sa zadajú nové hodnoty alebo vykonajú zmeny. Ak sa pri potvrdení zistia chyby, budú nahlásené s opisom chyby.

V tejto sekcii

- Hlásenie chyby v potvrdení
- Potvrdenie nástroja s programom uťahovania

# Hlásenie chyby v potvrdení

Ak potvrdenie nahlási chybu, vedľa parametra alebo parametrov, ktoré chybu spôsobujú, sa zobrazí ikona. Keď ťuknete na ikonu, zobrazí sa krátky opis chyby.

Príklad (pozrite si obrázok):

1. Požadovaný moment je nastavený na 35 Nm s limitmi záverečného momentu nastavenými na Min. moment15 Nm a Max. moment 30 Nm.

2. Keď ťuknete na ikonu s chybou potvrdenia, vedľa parametra Max. momentu, zobrazí sa krátky opis chyby, ktorý uvádza, že Požadovaný moment je väčší ako Max. moment (Max. moment <= Požadovaný moment).

3. Na opravenie chyby, upravte hodnotu Max. momentu tak, že je väčšia ako Požadovaný moment, a ikona s chybou zmizne.

# Potvrdenie nástroja s programom uťahovania

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Uťahovanie. V prípade potreby zvoľte špecifický program v zozname.

   Potvrdenie môže byť vykonané pre celý zoznam programov alebo pre individuálne programy.

2. Vyberte ikonu Overiť platnosť programu v pravom hornom rohu obrazovky.

3. Vo vyskakovacom okne vyberte nástroj voči ktorému sa má program uťahovania overiť a zvoľte Overiť.

   Ak nie je program uťahovania kompatibilný so zvoleným nástrojom, bude táto skutočnosť označená červeným krúžkom s výkričníkom.

# Tabuľka kompatibility uťahovacieho programu nástroja

Dostupnosť stratégií uťahovania závisí od nainštalovaných licencií na danom ovládači.

Stratégie uťahovania | ES | ST | STR | SR | SB | ETT | SL (nízke napätie) | QST | STB | SRB 2.0 ETP-SRB31-20 | SRB 2.1 ETP-SRB31-25 | SRB-HA | TBP / TBP-S | STW | Externý nástroj
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Dvojstupňová | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Rýchly stupeň | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | -
Trojstupňová | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Turbo uťahovanie | X | - | X | - | - | X | - | - | - | X | X | - | - | - | -
Rotácia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Externý výsledok | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X
Tensor Pulse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | -
Impulz - jednostupňová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | -
Výroba kľúča | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -
Kvalita kľúča | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -

Funkcie uťahovania | ES | ST | STR | SR | SB+ | ETT | SL (nízke napätie) | QST | STB | SRB 2.0 ETP-SRB31-20 | SRB 2.1 ETP-SRB31-25 | TBP / TBP-S | STW | Externý nástroj
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Pravý uhol | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | -

# Viacstupňové programy

VAROVANIE

Nebezpečenstvo zranenia

Zmena v konfigurácii programu na uťahovanie môže spôsobiť neočakávaný uťahovací moment, smer otáčania alebo rýchlosť v systéme(och), keď je program na uťahovanie momentálne používaný. Mohlo by to mať za následok ťažké ublíženie na zdraví a/alebo poškodenie majetku.

- Skontrolujte konfiguráciu programu na uťahovanie po pridaní nového programu alebo po uplatnení zmien existujúceho programu.

Funkcie ovládača, ako napr. nízkoreakčné stratégie upevňovaní a ďalšie funkcie ovládača, si okrem iného vyžadujú licencie distribuované prostredníctvom systému riadenia systému. Zatiaľ čo je konfigurácia funkcií možná bez špecifických licencií, priradenie a používanie týchto funkcií bude vyžadovať, aby bola na ovládači nainštalovaná správna licencia. Podrobnejšie informácie o licenciách nájdete v Licenciách (FMS).

Viacstupňové uťahovanie je uťahovanie, ktoré sa vykonáva vo viacerých stupňoch. Počet a druhy stupňov sa líšia v závislosti od vykonaného uťahovania. Program viacstupňového uťahovania je vysoko konfigurovateľný, vrátane monitorovacích funkcií a obmedzení. Ak chcete otvoriť viacstupňové programy uťahovania, prejdite na kartu Uťahovanie v zobrazení Domov a v ľavej table vyberte Knižnica viacstupňových programov.

V tejto sekcii

- Viacstupňové GUI
- Stupne uťahovania
- Monitory stupňa
- Obmedzenia stupňa
- Reportéry výsledkov
- Pridanie viacstupňového programu
- Odstránenie viacstupňového programu
- Nastavenia pre viacstupňový program
- Nástroje STB a viacstupňové

# Viacstupňové GUI

Zatiaľ viacstupňové programy uťahovania sa môžu zvoliť z obrazovky ovládača, úprava programov sa môže vykonať len cez webové rozhranie GUI.

Programy uťahovania a viacstupňové programy, ktoré sa zdajú byť stlmené, znamenajú, že ide o globálne programy distribuované z ToolsTalk. Tieto programy nie je možné zmeniť prostredníctvom ovládača GUI. Globálne programy môžu byť upravené len prostredníctvom ToolsTalk. Pre viac informácií si pozrite dokumentáciu pre používateľov ToolsTalk.

Rozhranie pre viacstupňové programy môžu byť rozdelené do troch hlavných oblastí.

Vo vrchnej časti je menu, ktoré obsahuje Vlastnosti viacstupňového programu na uťahovanie. Tu sa dajú vyplniť všeobecné vlastnosti akými sú názov programu, celkový monitor programu a overenie platnosti.

Napravo sú štyri karty, ktoré obsahujú stupne, monitory, obmedzenia a reportéry, ktoré sa dajú použiť na vybudovanie viacstupňového programu. Na použitie akýchkoľvek položiek, kliknite na príslušnú kartu a presuňte položku v zozname do oblasti uťahovania. V závislosti od jeho funkcie buď vložte položku medzi začiatok a koniec programu (pre stupne), alebo na vrchu určitého stupňa (pre monitory a obmedzenia).

Hlavná oblasť rozhrania je oblasť uťahovania. Ide o oblasť, ktorá zahŕňa všetky stupne programu na uťahovanie. Posúvaním kolieska myši môžete priblížiť a oddialiť oblasť uťahovania.

V ľavom dolnom rohu obrazovky je tlačidlo Kopírovať program uťahovania a tlačidlo Odstrániť program uťahovania.

# Stupne uťahovania

Dostupnosť stupňov, monitorov a obmedzení uťahovania závisí od nainštalovanej licencii na ovládači.

## Všeobecné parametre

Nasledujúce parametre stupňa sú spoločné pre mnoho typov stupňa. Parametre sú nastavené v okne vlastností stupňa, ktoré sa zobrazí po výbere stupňa v programe uťahovania.

Parameter | Popis
--- | ---
Názov | Názov stupňa.
Smer rotácie | Každý zo stupňov uťahovania sa dokáže pohybovať buď dopredu, napr. pri uťahovaní, alebo dozadu, napr. pri menšom uvoľnení skrutky. Šípky tento smer označujú. Mnohé zo stupňov uťahovania majú pevne zakódovaný smer dopredu, napr. Utiahnutie do uhla alebo Utiahnutie na moment. Stupne ako Uvoľnenie do uhla alebo Uvoľnenie na moment majú smer automaticky nastavený dozadu. Nastavenie dozadu nie je povolené pre nástroje nakonfigurované s predným upevnením ozubeného kolesa (GFA) otvoreného typu. Smer uťahovania programu uťahovania musí byť rovnaký ako smer uťahovania otvoreného nástroja, aby bolo povolené spustenie uťahovania. Je možné priradiť program uvoľnenia programu uťahovania pre otvorený nástroj, ale ak je smerový spínač nastavený na spustenie programu uvoľnenia, nástroj sa uzamkne.
Kategória stupňa | Pre každý stupeň existuje možnosť výberu kategórie stupňa. Výberom stupňa kategórie budú NOK uťahovania uvedené v zobrazení udalosti výsledkov s príslušným podrobným stavom spolu viacstupňovými informáciami o chybe. Ak sa výber neuskutoční, podrobný stav bude nastavený na nezaradená viacstupňová chyba. Príslušný podrobný stav je možné prispôsobiť.
Uhlové okno | Spojenie sa považuje za tvrdé, ak je skrutka utiahnutá na jej plný moment a potom sa po utiahnutí do jej bodu zovretia otáča o 30 stupňov (alebo menej). Mäkký spoj rotuje o 720 stupňov alebo viac potom, čo bol utiahnutý do bodu zovretia. Pre výpočet gradientu, parameter tvrdosti definuje uhlové okno. Čím tvrdší spoj - tým menšie uhlové okno.
Rýchlostná rampa/akcelerácia (dostupná len v ToolsTalk 2) | Pri väčšine stupňov je možné špecifikovať ako by sa malo vykonávať zrýchlenie na požadovanú rýchlosť. Možné sú tri odlišné nastavenia; tvrdé, mäkké a manuálne. Definované zrýchlenie bude použité kedykoľvek sa začne stupeň. Nezáleží na tom, či má nástroj na začiatku stupňa už nejakú rýchlosť, rampa sa aj tak použije na zrýchlenie na požadovanú rýchlosť stupňa. Toto bude aj v prípade, ak je rýchlosť na začiatku stupňa vyššia alebo nižšia ako požadovaná rýchlosť.
Rýchlostná rampa - Tvrdý a Mäkký režim | Tvrdý: 2000 ot./min/s (Rýchlostná rampa medzi 1000 a 10 000 ot./min/s sa považuje za tvrdé zrýchlenie .) Mäkký: 500 ot./min/s (Rýchlostná rampa medzi 200 a 1000 ot./min/s sa považuje za mäkké zrýchlenie .)
Rýchlostná rampa - Manuálny režim | Rýchlosť: Predvolená hodnota: 60 ot./min Minimálny limit: > 0 Maximálny limit: ≤ Max rýchlosť nástroja Zrýchlenie: Predvolená hodnota: 500 ot./min/s Minimálny limit: > 0 Maximálny limit: ≤ Max zrýchlenie nástroja
Použitie zmeny rýchlosti | Počas stupňa je možné definovať 1−5 spúšťačov uhla alebo spúšťačov momentu, pri ktorých sa zmení rýchlosť. V jednom stupni sú všetky spúšťače zmeny rýchlosti založené na rovnakej vlastnosti, napr. buď na uťahovacom momente alebo uhle. Nemôžu byť zmiešané v jednom stupni. Spúšťač uťahovacieho momentu a uhla musí byť menší ako požadovaný stupeň, v závislosti od typu stupňa a typu spúšťača. Spúšťač a rýchlosť uťahovacieho momentu sa tiež validujú voči max. momentu a rýchlosti nástroja. Indikátor výstrahy alebo chyby sa vyskytuje vždy, keď nastavenia zmeny rýchlosti prekročia buď max. hodnoty nástroja alebo max. hodnoty stupňa. Spúšťač uťahovacieho momentu a uhla musí byť menší ako požadovaný stupeň, v závislosti od typu stupňa a typu spúšťača. Spúšťač a rýchlosť uťahovacieho momentu sa tiež validujú voči max. momentu a rýchlosti nástroja. Indikátor výstrahy alebo chyby sa vyskytuje vždy, keď nastavenia zmeny rýchlosti prekročia buď max. hodnoty nástroja alebo max. hodnoty stupňa. Je možné stlačiť nastavenia nástroja, keď program uťahovania hlási varovanie, ale nie keď program hlási indikátor chyby (poruchy). Zmeny rýchlosti je možné pridať v poli Konfigurácie. Na pridanie zmeny rýchlosti: V dialógovom okne stupňa, ktorý môže mať zmeny rýchlosti, zvoľte Pridať zmeny rýchlosti. Potom zvoľte uhlový alebo momentový rozsah. Otvoria sa polia uhol/moment zmeny rýchlosti. Pridajte hodnoty na základe nižšie uvedenej tabuľky: Spúšťač uhla/uťahovacieho momentu: Musí byť > 0 Rýchlosť: Musí byť > 0 Typ rýchlostnej rampy: Tvrdý alebo mäkký
Typ brzdy | Brzdné správanie uťahovacieho programu s viacerými stupňami sa dá ovládať na dvoch možných miestach v programe: v stupni pred opačným smerom uťahovania a/alebo v poslednom stupni programu na uťahovanie. Na iných miestach programu uťahovania nebudú parametre brzdenia k dispozícii vo všeobecných nastaveniach stupňa. Brzdenie môže byť nastavené buď na Ergo zastavenie alebo Zotrvačnosť. Zotrvačnosť zastaví nástroj úplne, pričom Ergo zastavenie umožní ergonomické spomalenie uťahovania. Zotrvačnosť nemá žiadne ďalšie parametre. Parametre Zastavenie Ergo: Adaptívna brzda: Nastavte Adaptívnu brzdu na Zapnuté alebo Vypnuté Čas rampy: K dispozícii iba vtedy, keď je Adaptívna brzda nastavená na Vypnuté. Vložiť čas v ms.
Vylúčiť v režime MCT | Možnosť Vylúčiť v režime MCT môže byť zapnutá pre kroky viacstupňového programu. Počas používania režimu MCT pre viacstupňový program, kroky so zapnutou možnosťou Vylúčiť v režime MCT budú vylúčené. Nastavenie možnosti Vylúčiť v režime MCT na zapnuté takým spôsobom, že pred čakacím krokom alebo prepínačom smeru nie je žiadna prestávka, bude mať za následok chybu pri behu v režime MCT. Ukončovacie cesty a Opravné cesty sa na upínacích systémoch ignorujú, t. j. ak sa spustia, uťahovanie sa označí ako uťahovanie MC NOK. Režim MCT sa má používať len pri testovaní. Pred vrátením nástroja do výrobnej linky sa uistite, že je režim MCT vypnutý.

Nasledujúce stupne uťahovania nie je podporované pre nástroje nakonfigurované s predným upevnením ozubeného kolesa (GFA) otvoreného typu:

- A – Utiahnuť do uhla / uvoľniť do uhla (Tighten to Angle / Loosen to Angle)

- TrR – Uvoľniť do pustenia spúšťača (Loosen to Trigger Release)

- T - Utiahnuť na moment/Uvoľniť na moment (Tighten to Torque / Loosen to Torque)

- E – Spustiť (Engage)

- SR - Uvoľnenie nástrčky (Socket Release)

- DT – Utiahnuť na DynaTork (Tighten to DynaTork)

- TPT – TensorPulse Utiahnuť na moment/Uvoľniť na moment (Tighten to Torque / Loosen to Torque)

- IT – Impulz Utiahnuť na moment/Uvoľniť na moment (Tighten to Torque / Loosen to Torque)

- IA – Impulz Utiahnuť do uhla / uvoľniť do uhla (Tighten to Angle / Loosen to Angle)

- AP - Adaptívny impulz

- ITrR – Impulz Uvoľniť do pustenia spúšťača (Loosen to Trigger Release)

## Nastavenia sledovania

Keď je na úrovni programu povolená konfigurácia sledovania, rozlíšenie sledovania je možné nakonfigurovať na úrovni stupňa. Nastavenie pre Nastavenie sledovania definuje, ako by sa malo vzorkovanie vykonávať na každom konkrétnom stupni.

Parameter | Popis
--- | ---
Nastavenie sledovania | Program: Použite nastavenia, ako sú definované na úrovni programu. Manuálne: Použije sa typ vzorky sledovania z úrovne programu, t.j. Čas alebo Uhol. Použitie inej vzorkovacej frekvencie potlačí nastavenie na úrovni programu.
Čas vzorky | Vyberte čas vzorky z rozbaľovacieho zoznamu (0,25 – 1000 ms)
Uhol vzorky | Vyberte uhol vzorky z rozbaľovacieho zoznamu (0,25 – 20 stupňov)

S týmto záznamom sledovania nebudú vzorkovacie frekvencie rovnaké vo všetkých stupňoch, namiesto toho vzorkovacia frekvencia závisí od konfigurácie v každom stupni. To znamená, že sledovanie je rozdelená na jedno sledovanie pre každý stupeň.

Maximálny počet vzoriek v sledovaní je 4096.

Ak uťahovanie produkuje viac ako 4096 hodnôt, dôjde k prevzorkovaniu. Robí sa to odstránením každej sekundy vzorku sledovania z celého uťahovania a keď sa pokračuje v zázname s polovičným rozlíšením. Tento proces sa zopakuje každý raz po dosiahnutí limitu vzorky 4096.

Ak bolo celkovo zaznamenaných viac ako 2048 vzoriek, výsledkom tohto procesu bude sledovanie medzi 2048 a 4096 vzorkami.

Ak je dosiahnutý limit 4096 vzoriek, nakonfigurované časy vzoriek v sledovaní sa už nebudú dodržiavať. Namiesto toho sa časy vzoriek zdvojnásobia alebo zoštvornásobia atď. v závislosti od toho, koľkokrát sa uskutočnilo vzorkovanie. Keďže všetky stupne sú prevzorkované, vzťah medzi stupňami bude stále rovnaký. Ak bol stupeň nakonfigurovaný s dvojnásobným časom vzorky v porovnaní s iným stupňom, bude to tak aj v konečnom sledovaní bez ohľadu na to, koľkokrát došlo k prevzorkovaniu.

Kanál sledovania | Poznámka
--- | ---
Moment | K dispozícii pre všetky nástroje vybavené snímačom uťahovacieho momentu
Uhol | K dispozícii pre všetky nástroje
Moment druhý | K dispozícii len pre nástroje s dvomi snímačmi uťahovacieho momentu
Uhol druhý | K dispozícii len pre nástroje s dvomi snímačmi uhla
Prúd | K dispozícii pre všetky nástroje
Gradient | K dispozícii, ak niektorý stupeň/obmedzenie/monitor produkuje hodnoty gradientu

Dostupné nástroje pre každý typ systému
Power Focus 6000 / Power Focus 8 | Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000 / Synchronizované uťahovanie Power Focus 8 | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus Connect |  |  |
XB |  |  |

Stupne uťahovania
Nástroje
Hľadanie

# A – Utiahnuť do uhla / uvoľniť do uhla (Tighten to Angle / Loosen to Angle)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

A – Utiahnuť do uhla

Tento stupeň spustí nástroj, kým sa nedosiahne požadovaný uhol. Požadovaný uhol sa meria od začiatku stupňa.

A – Uvoľniť do uhla

Tento stupeň spustí nástroj s otáčkami n v smere dozadu, kým sa nedosiahne požadovaný uhol. Požadovaný uhol sa meria od začiatku stupňa.

Tento stupeň nie je podporovaný pre nástroje nakonfigurované s predným upevnením ozubeného kolesa (GFA) otvoreného typu.

Parametre

Parameter | Popis
--- | ---
Požadovaný uhol | Požadovaná hodnota uhla. Musí byť > 0.
Otáčky | Predvolené: 60 ot./min.
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdá, mäkká alebo manuálna. Predvolené: Tvrdá Ak vyberiete Manuálna, otvorí sa pole Rýchlostná rampa.
Rýchlostná rampa | Ak je typ rýchlostnej rampy Manuálna, otvorí sa toto pole. Predvolené: 500 ot./min/s.
Brzda (Platné len pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000, Synchronizované uťahovanie Power Focus 8 a Flex). | Ak je Zap, nástroj sa zastaví po dosiahnutí požadovanej hodnoty. Ak je Vyp, program prejde priamo na ďalší stupeň bez zastavenia nástroja.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:

A | Cieľový uhol

## Mikrovideo

A – Utiahnuť do uhla / uvoľniť do uhla (Tighten to Angle / Loosen to Angle)

# DI – Spustiť až do digitálneho vstupu (Run until Digital Input)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST

Tento stupeň spustí nástroj v smere definovanom parametrom Smer, kým sa vstup špecifikovaný pomocou Digitálny vstup nezvýši alebo nezníži v závislosti od hodnoty Podmienka zastavenia.

Parameter | Popis
--- | ---
Smer | Dopredu alebo dozadu
Digitálny vstup | Na ovládači je možné vybrať jeden z nasledujúcich lokálnych digitálnych vstupov: Lokálny DI 1 Lokálny DI 2 Lokálny DI 3 Lokálny DI 4
Brzda (Platné len pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000, Synchronizované uťahovanie Power Focus 8 a Flex). | Ak je Zap, nástroj sa zastaví po dosiahnutí požadovanej hodnoty. Ak je Vyp, program prejde priamo na ďalší stupeň bez zastavenia nástroja.
Podmienka zastavenia | Klesajúca hrana: Stupeň prebieha, kým sa po začiatku stupňa nezistí klesajúca hrana. Stúpajúca hrana: Stupeň prebieha, kým sa po začiatku stupňa nezistí stúpajúca hrana. Akákoľvek hrana: Stupeň prebieha, kým sa po začiatku stupňa nezistí stúpajúca alebo klesajúca hrana. Nízka: Stupeň prebieha, kým sa nezistí nízka hodnota. Vysoká: Stupeň prebieha, kým sa nezistí vysoká hodnota.
Otáčky (ot./min) | Predvolené: 60 ot./min.
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdá, mäkká alebo manuálna. Predvolené: Tvrdá Ak vyberiete Manuálna, otvorí sa pole Rýchlostná rampa.
Rýchlostná rampa | K dispozícii, ak Typ rýchlostnej rampy je Manuálna. Predvolené: 500 ot./min/s.

## Mikrovideo

DI – Spustiť až do digitálneho vstupu (Run until Digital Input)

# DT – Utiahnuť na DynaTork (Tighten to DynaTork)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Tento stupeň nie je podporovaný pre nástroje nakonfigurované s predným upevnením ozubeného kolesa (GFA) otvoreného typu.

Tento stupeň spustí nástroj s otáčkami n v smere dopredu, kým sa nedosiahne požadovaný moment. Nástroj potom udrží aktuálnu konštantu v DynaTork percentách z požadovaného momentu počas času DynaTork.

Aby nedošlo k prehriatiu nástroja, dôrazne sa odporúča, aby sa DynaTork nikdy nepúšťal na viac ako 40% maximálneho krútiaceho momentu nástroja.

Parameter | Popis
--- | ---
Požadovaný moment | Požadovaná hodnota momentu. Musí byť > 0.
Čas DynaTork | Čas DynaTork bude aktívny.
Percento DynaTork | Percento požadovaného momentu.
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdá, mäkká alebo manuálna. Predvolené: Tvrdá Ak vyberiete Manuálna, otvorí sa pole Rýchlostná rampa.
Rýchlostná rampa | Ak je typ rýchlostnej rampy Manuálna, otvorí sa toto pole. Predvolené: 500 ot./min/s.
Otáčky (ot./min) | Predvolené: 60 ot./min.
Brzda (Platné len pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000, Synchronizované uťahovanie Power Focus 8 a Flex). | Ak je Zap, nástroj sa zastaví po dosiahnutí požadovanej hodnoty. Ak je Vyp, program prejde priamo na ďalší stupeň bez zastavenia nástroja.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:

A | Cieľový moment
B | Úroveň momentu zadržaná počas času DynaTork
C | Percento Ts
D | Percento Ts
E | Úroveň momentu zadržaná počas času DynaTork
F | Čas DynaTork

## Mikrovideo

DT – Utiahnuť na DynaTork (Tighten to DynaTork)

# E – Spustiť (Engage)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST IXB

Tento stupeň nie je podporovaný pre nástroje nakonfigurované s predným upevnením ozubeného kolesa (GFA) otvoreného typu:

Tento stupeň spustí nástroj v oboch smeroch až pokiaľ nástrčka nezapadne do skrutky. Tento stupeň pokračuje pokiaľ sa nedosiahne Požadovaný moment alebo Požadovaný uhol, s tým, že Pokračovať ak nie je spustené je nastavené na Áno. Ak sa v akomkoľvek smere dosiahol požadovaný uhol, smer bude obrátený. Opakovanie vo vyhľadávaní obmedzíte tak, že zadáte Max. pokusy o zapájanie. Ak sa dosiahne požadovaný moment v akomkoľvek smere, stupeň sa ukončí so statusom OK.

## Microvideo

E – Spustiť (Engage)

# Ext - Externý výsledok (External result)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB BCP BCV Externý nástroj

Externý výsledok je stratégia, ktorá sa používa pri OK uťahovaní a je indikovaná externým digitálnym signálom ( a nie momentom alebo hodnotou uhla nameranou počas uťahovania). Tento externý signál môže byť poskytnutý prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov, ktoré môžu poskytnúť digitálny signál do ovládača (napr. cez zbernicu Vstupu/Výstupu).

Po odoslaní signálu, prehľad výsledkov zobrazí (zaznamenané údaje) hodnotu požadovaného parametra, zadaného v programe na uťahovanie (stanovená hodnota momentu, hodnota uhla alebo textový reťazec). Tieto (moment a uhol) hodnoty nereprezentujú skutočné namerané hodnoty, ide len o vložený text.

Parameter | Popis
--- | ---
Moment <Požadovaný moment> | Numerická hodnota pre želanú zobrazenú hodnotu momentu. Signál by mohol pochádzať napríklad z klikacieho kľúča a zobrazovať <Požadovaný moment>.
Uhol <Požadovaný uhol> | Numerická hodnota pre želanú zobrazenú hodnotu uhla. Signál by mohol pochádzať napríklad z klikacieho kľúča a zobrazovať <Požadovaný uhol>.
Text | Alfanumerický reťazec pre želaný zobrazený text. Napríklad: „Olej bol vymenený“.

# IT – Impulz Utiahnuť na moment/Uvoľniť na moment (Tighten to Torque / Loosen to Torque)

Nástroje
IXB

Stupne Impulz sú platné len pre nástroje IPB-P.

Impulz Utiahnuť na moment (Tighten to Torque)

Tento stupeň generuje uťahovacie impulzy v smere dopredu, kým sa nedosiahne požadovaná hodnota momentu.

Impulz Uvoľniť na uťahovací moment (Loosen to Torque)

Tento stupeň generuje uťahovacie impulzy v smere dozadu, kým moment nie je pod cieľovou hodnotou momentu.

Parameter | Popis
--- | ---
Požadovaná hodnota momentu - Ts | Požadovaná hodnota momentu musí byť v rozsahu od 0 do maximálneho momentu nástroja.
Energia impulzu – Pe | Energia impulzu sa používa na reguláciu množstva energie/prúdu v každom impulze. Energia impulzu musí byť v rozsahu od 10 % do 100 %. Predvolená hodnota: 100%
Automatická rýchlosť | Zap: Nástroj bude pracovať s rýchlosťou impulznej energie pri pulzovaní aj bez pulzovania. Rýchlosť pulznej energie sa bude používať počas celého kroku. Vyp: Keď nástroj nepulzuje, pracuje pri zadanej rýchlosti a pri pulzovaní pri rýchlosti impulznej energie. V rámci kroku sa použijú rôzne rýchlosti.

# MWR - Mechatronický kľúč

Nástroje
MWR

Mechatronický kľúč je špecializovaný krok, ktorý možno použiť iba v spojení s mechatronickým kľúčom (MWR).

Tento krok nemožno použiť v kombinácii s inými krokmi. V tomto kroku nie je možné používať žiadne obmedzenia. Štandardne má tento krok tri monitory: Maximálny uťahovací moment, Uhol a Kliknutie.

Parameter | Popis
--- | ---
Limit uvoľňovania | Číselná hodnota záporného krútiaceho momentu (t. j. krútiaci moment v smere uvoľnenia), v tomto bode je výsledok uťahovania označený ako NOK (neúspešný smer uťahovania (uvoľnenie)); v Nm.
Veľkosť nástroja | Číselná hodnota pre špecifickú dĺžku koncového nástroja inštalovaného na MWR-TA; v mm.
Ohyb nástroja | Číselná hodnota koncového nástroja inštalovaného na MWR-TA; v °/Nm.
Okno uhla Rehit | Číselná hodnota uhla na určenie toho, či bola skrutka už utiahnutá, ak sa dosiahne krútiaci moment; v °.
Maximálna uhlová rýchlosť | Číselná hodnota maximálnej rýchlosti, pri ktorej sa môže skrutka utiahnuť; v °/s.

# RD - Zaskrutkovanie (Rundown)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST IXB

Stupeň zaskrutkovania je časť uťahovania od okamihu, kedy vchádza skrutka do závitu tesne pred tým, keď sa hlavica skrutky dotkne podkladového povrchu a dosiahne bod zovretia. Uťahovací moment požadovaný počas zaskrutkovania neprispieva k žiadnej zvernej sile.

Tento stupeň spustí nástroj s otáčkami v smere dopredu, a v závislosti od typu zaskrutkovania Moment alebo Zovretie, je charakteristika stupňa nasledovná:

Typ zaskrutkovania: Na moment: Stupeň sa zastaví, keď sa nájde špecifikovaný požadovaný moment.

Typ zaskrutkovania: Na zovretie: Výpočet gradientu zovretia sa spustí pri špecifikovanej úrovni spúšťača momentu Tt. Ak nie je nastavený žiadny spúšťač momentu, výpočet gradientu sa spustí na začiatku stupňa.

Výpočet sklonu sa vykoná medzi dvomi uhlovými bodmi Ad stupne od seba a vypočíta sa ako: (Tn – Tn-1) / (An – An-1) a hneď ako sú dva sklony po sebe väčšie ako TSLOPE, nájde sa bod zovretia.

Parameter | Popis
--- | ---
Typ zaskrutkovania | Na moment alebo Na zovretie.
Požadovaný moment | Predvolené: „nenastavené“. Musí byť > 0.
Otáčky | Predvolené: 60 ot./min. Musí byť > 0.
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdá, mäkká alebo manuálna. Predvolené: Tvrdá Ak vyberiete Manuálna, otvorí sa pole Rýchlostná rampa.
Rýchlostná rampa | Ak je typ rýchlostnej rampy Manuálna, otvorí sa toto pole. Predvolené: 500 ot./min/s.
Spúšťač momentu | Ak Typ zaskrutkovania je Na zovretie, zobrazí sa pole Spúšťač momentu. Predvolené: „nenastavené“. Musí byť > 0.
Uhol delta | Ak Typ zaskrutkovania je Na zovretie, zobrazí sa pole Uhol delta. Predvolené: „0“. Musí byť > 0.
Miera momentu | Ak Typ zaskrutkovania je Na zovretie, zobrazí sa pole Miera momentu. Predvolené: „0“. Musí byť > 0.
Brzda (Platné len pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000, Synchronizované uťahovanie Power Focus 8 a Flex). | Ak je Zap, nástroj sa zastaví po dosiahnutí požadovanej hodnoty. Ak je Vyp, program prejde priamo na ďalší stupeň bez zastavenia nástroja.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:

A | Bod zovretia
B | Uhol Delta
C | Sklon momentu
D | Cieľová hodnota momentu
E | Spúšťač momentu

# SR - Uvoľnenie nástrčky (Socket Release)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Tento stupeň nie je podporovaný pre nástroje nakonfigurované s predným upevnením ozubeného kolesa (GFA) otvoreného typu:

Tento stupeň spustí nástroj s otáčkami n v smere dozadu, kým sa nedosiahne požadovaný uhol. Požadovaný uhol sa meria od začiatku stupňa.

Tento krok je povolený na použitie len ako záverečný stupeň v ceste uťahovania viacstupňového programu na uťahovanie. Po tomto stupni je však možné pridať bod synchronizácie.

Parameter | Popis
--- | ---
Požadovaný uhol | Požadovaná hodnota uhla. Predvolene: 3 stupne, musí byť > 0
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdý, mäkký alebo manuálny. Predvolene: Tvrdá Ak vyberiete Manuálna, otvorí sa pole Rýchlostná rampa.
Rýchlostná rampa | Ak je typ rýchlostnej rampy Manuálna, otvorí sa toto pole. Predvolene: 500 ot./min/s.
Otáčky | Predvolene: 60 ot./min.

# SZP – Nastaviť nulovú polohu (Set Zero Position)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST

Stupeň Nastaviť nulovú polohu vysiela nástroju signál, aby nastavil nulovú polohu. Poloha sa opakuje raz za každých 360 stupňov.

So stupňami Uvoľniť do nulovej polohy alebo Utiahnuť do nulovej polohy je možný návrat nástroja do nulovej polohy.

Tento stupeň nemá žiadne parametre.

Nulová poloha je špecifická poloha uložená buď so stupňom „Nastaviť nulovú polohu“ alebo signálom „Nastaviť nulovú polohu“. Poloha sa opakuje raz za každých 360 stupňov.

# T - Utiahnuť na moment/Uvoľniť na moment (Tighten to Torque / Loosen to Torque)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

T – Utiahnuť na moment

Tento stupeň spustí nástroj s naprogramovanými otáčkami v smere dopredu, kým sa nedosiahne požadovaný moment.

Parameter | Popis
--- | ---
Požadovaný moment | Požadovaná hodnota momentu. Musí byť > 0.
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdá, mäkká alebo manuálna. Predvolené: Tvrdá Ak vyberiete Manuálna, otvorí sa pole Rýchlostná rampa.
Otáčky | Predvolené: 60 ot./min. Musí byť > 0.
Rýchlostná rampa | Ak je typ rýchlostnej rampy Manuálna, otvorí sa toto pole. Predvolené: 500 ot./min/s.
Brzda (Platné len pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000, Synchronizované uťahovanie Power Focus 8 a Flex). | Ak je Zap, nástroj sa zastaví po dosiahnutí požadovanej hodnoty. Ak je Vyp, program prejde priamo na ďalší stupeň bez zastavenia nástroja.

## Mikrovideo

T – Utiahnuť na moment (Tighten to Torque)

T – Uvoľniť na uťahovací moment (Loosen to Torque)

Tento stupeň nie je podporovaný pre nástroje nakonfigurované s predným upevnením ozubeného kolesa (GFA) otvoreného typu.

Tento stupeň spustí nástroj s otáčkami v smere dopredu. Aby bol stupeň aktívny, moment musí najskôr prekročiť 110 % požadovaného momentu. Požadovaný moment musí byť nastavený ako kladná hodnota. Po dosiahnutí požadovaného momentu stupeň prebieha, kým moment neklesne pod požadovaný moment.

Parameter | Popis
--- | ---
Požadovaný moment | Požadovaná hodnota momentu. Musí byť > 0.
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdá, mäkká alebo manuálna. Predvolené: Tvrdá Ak vyberiete Manuálna, otvorí sa pole Rýchlostná rampa.
Otáčky | Predvolené: 60 ot./min. Musí byť > 0.
Rýchlostná rampa | Ak je typ rýchlostnej rampy Manuálna, otvorí sa toto pole. Predvolené: 500 ot./min/s.
Brzda (Platné len pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000, Synchronizované uťahovanie Power Focus 8 a Flex). | Ak je Zap, nástroj sa zastaví po dosiahnutí požadovanej hodnoty. Ak je Vyp, program prejde priamo na ďalší stupeň bez zastavenia nástroja.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:

A | Cieľový moment

# T&A – Utiahnuť na moment a uhol (Tighten to Torque and Angle)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Tento stupeň uťahovania spúšťa nástroj so špecifikovanými otáčkami v smere dopredu, kým sa nedosiahne požadovaný moment aj požadovaný uhol.

Meranie momentu sa začne na začiatku stupňa.
Ak spúšťač momentu NIE je nastavený, meranie uhla sa začne na začiatku stupňa.
Ak spúšťač momentu je nastavený, meranie uhla sa začne po dosiahnutí spúšťača momentu.

Stupeň skončí, keď:
Nameraný moment >= Cieľový moment (Ts)
A
(Nameraný uhol - Uhol nameraný pri spúšťači momentu) >= Cieľový uhol (As).

Parameter | Popis
--- | ---
Cieľový moment (Ts) | Predvolená hodnota: 0. Musí byť > 0 a <= Max. moment nástroja.
Cieľový uhol (As) | Predvolená hodnota: 0. Musí byť > 0.
Spúšťač momentu (Tt) | Predvolená hodnota: NEnastavené. Musí byť > 0 a < Cieľový moment (Ts).
Otáčky (n) | Predvolené: 60 ot./min. Musí byť > 0 a <= Max. otáčky nástroja.
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdá, mäkká alebo manuálna. Predvolené: Tvrdá Ak vyberiete Manuálna, Typ rýchlostnej rampy sa otvorí automaticky.
Brzda (Platné len pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000, Synchronizované uťahovanie Power Focus 8 a Flex). | Ak je Zap, nástroj sa zastaví po dosiahnutí požadovanej hodnoty. Ak je Vyp, program prejde priamo na ďalší stupeň bez zastavenia nástroja.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:
Uťahovanie na moment A uhol, bez nastaveného spúšťača momentu

A | Cieľový moment
B | Cieľový uhol

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:
Uťahovanie na moment A uhol, s nastaveným spúšťačom momentu

A | Cieľový moment
B | Spúšťač momentu
C | Cieľový uhol

# T|A – Utiahnuť na moment alebo uhol (Tighten to Torque or Angle)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Stupeň uťahovania spúšťa nástroj so špecifikovanými otáčkami v smere dopredu, kým sa nedosiahne buď cieľový moment alebo cieľový uhol.

Meranie momentu sa začne na začiatku stupňa.
Ak spúšťač momentu NIE je nastavený, meranie uhla sa začne na začiatku stupňa.
Ak spúšťač momentu je nastavený, meranie uhla sa začne po dosiahnutí spúšťača momentu.

Stupeň skončí, keď:
Nameraný moment >= Cieľový moment (Ts)
ALEBO
(Nameraný uhol - Uhol nameraný pri spúšťači momentu) >= Cieľový uhol (As).

Parameter | Popis
--- | ---
Cieľový moment (Ts) | Predvolená hodnota: 0. Musí byť > 0 a <= Max. moment nástroja.
Cieľový uhol (As) | Predvolená hodnota: 0. Musí byť > 0.
Spúšťač momentu (Tt) | Predvolená hodnota: NEnastavené. Musí byť > 0 a < Cieľový moment (Ts).
Otáčky (n) | Predvolené: 60 ot./min. Musí byť > 0 a <= Max. otáčky nástroja.
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdá, mäkká alebo manuálna. Predvolené: Tvrdá Ak vyberiete Manuálna, Typ rýchlostnej rampy sa otvorí automaticky.
Brzda (Platné len pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000, Synchronizované uťahovanie Power Focus 8 a Flex). | Ak je Zap, nástroj sa zastaví po dosiahnutí požadovanej hodnoty. Ak je Vyp, program prejde priamo na ďalší stupeň bez zastavenia nástroja.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:
Uťahovanie na moment ALEBO uhol, bez nastaveného spúšťača momentu

A | Cieľový moment
B | Cieľový uhol

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:
Utiahnuť na moment ALEBO uhol, s nastaveným spúšťačom momentu

A | Cieľový moment
B | Spúšťač momentu
C | Cieľový uhol

# T+A – Utiahnuť na moment plus uhol (Tighten to Torque Plus Angle)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Tento stupeň spustí nástroj, kým sa nedosiahne požadovaný moment. Od tohto bodu sa používa ďalší požadovaný uhol.

Parameter | Popis
--- | ---
Požadovaný moment | Požadovaná hodnota momentu. Musí byť > 0.
Požadovaný uhol | Požadovaná hodnota uhla. Musí byť > 0.
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdá, mäkká alebo manuálna. Predvolené: Tvrdá Ak vyberiete Manuálna, otvorí sa pole Rýchlostná rampa.
Rýchlostná rampa | Ak je typ rýchlostnej rampy Manuálna, otvorí sa toto pole. Predvolené: 500 ot./min/s.
Otáčky | Predvolené: 60 ot./min.
Brzda (Platné len pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000, Synchronizované uťahovanie Power Focus 8 a Flex). | Ak je Zap, nástroj sa zastaví po dosiahnutí požadovanej hodnoty. Ak je Vyp, program prejde priamo na ďalší stupeň bez zastavenia nástroja.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:

A | Cieľový moment
B | Cieľový uhol

# TC – Kalibrácia momentu (Torque Calibration)

Nástroje
QST

Tento stupeň podporujú len nástroje s viacerými snímačmi.

Stupeň Kalibrácia momentu spúšťa nástroj so špecifikovanými otáčkami v smere dopredu, až kým sa nedosiahne požadovaná hodnota momentu.

Parameter | Popis
--- | ---
Požadovaný moment | Musí byť > 0.
Otáčky | Musí byť > 0. Predvolené: 60 ot./min.
Snímač | Moment alebo Moment 2. Predvolené: Moment. Na kalibráciu predného snímača nastavte na Moment 2.
Adaptívna brzda (Platné len pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000, Synchronizované uťahovanie Power Focus 8 a Flex). | Ak je Zap, nástroj sa zastaví po dosiahnutí požadovanej hodnoty. Ak je Vyp, program prejde priamo na ďalší stupeň bez zastavenia nástroja.

# ThCT – Rezanie závitov na moment (Thread Cutting to Torque)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Funkcia Rezanie závitov na moment Stupeň so samorezom aktivuje uťahovanie, keď je moment zaskrutkovania väčší ako moment Zaskrutkovanie dokončené, napríklad pri uťahovaní tenkých vrstiev kovu pomocou samorezných (alebo závitorezných) skrutiek. Nástroj je pustený smerom dopredu, až kým sa nedosiahne Uhol rezania závitov (Aw). Uhlové okno rezania závitov sa meria od bodu, keď moment prejde Spúšťačom momentu rezu závitu (Ttc), po prvýkrát. Od bodu, v ktorom sa dosiahne uhol rezu závitov, stupeň prebieha naďalej, až kým sa nedosiahne cieľový moment (Tt).

Parameter | Popis
--- | ---
Požadovaný moment | Musí byť > 0.
Uhlové okno rezania závitov | Predvolené: 0. Musí byť > 0.
Spúšťač momentu | Meranie uhla sa začína na tomto spúšťači.
Otáčky | Predvolené: 60 ot./min. Musí byť > 0.
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdá, mäkká alebo manuálna. Predvolené: Tvrdá Ak vyberiete Manuálna, otvorí sa pole Rýchlostná rampa.
Brzda (Platné len pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000, Synchronizované uťahovanie Power Focus 8 a Flex). | Ak je Zap, nástroj sa zastaví po dosiahnutí požadovanej hodnoty. Ak je Vyp, program prejde priamo na ďalší stupeň bez zastavenia nástroja.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:

A | Cieľový moment
B | Spúšťač momentu
C | Uhlové okno rezania závitov

# TPT – TensorPulse Utiahnuť na moment/Uvoľniť na moment (Tighten to Torque / Loosen to Torque)

Nástroje
STR IXB

Pred použitím stupňa uťahovania/uvoľnenia TensorPulse je povinné, aby bol na ovládači nainštalovaný nasledujúci typ licencie:

- Nízkoreakčné stratégie

TensorPulse je platný len pre nasledujúce nástroje: ETV-STR61-100-13, ETV-STR61-70-13, ETV-STR61-50-10, ITB-P.

Tento stupeň nie je podporovaný pre nástroje nakonfigurované s predným upevnením ozubeného kolesa (GFA) otvoreného alebo zatvoreného typu.

TensorPulse Utiahnuť na moment (Tighten to Torque)

Tento stupeň generuje uťahovacie impulzy v smere dopredu, kým sa nedosiahne požadovaná hodnota momentu.

TensorPulse Uvoľniť na uťahovací moment (Loosen to Torque)

Tento stupeň generuje uťahovacie impulzy v smere dozadu, kým moment nie je pod cieľovou hodnotou momentu.

Pri stupni uťahovania/uvoľnenia TensorPulse použite potrebnú nástrčku/adaptér PulseDrive.
Ak stupeň uťahovania/uvoľnenia TensorPulse beží bez nástrčky/adaptéra PulseDrive, všetky uťahovania sú NOK. Chyba v stupni „Nástrčka/adaptér PulseDrive nezistené“ sa zobrazí pri neprítomnosti nástrčky/adaptéra PulseDrive.

Parameter | Popis
--- | ---
Požadovaná hodnota momentu - Ts | Požadovaná hodnota momentu musí byť v rozsahu od 0 do maximálneho momentu nástroja.
Energia impulzu – Pe | Energia impulzu sa používa na reguláciu množstva energie/prúdu v každom impulze. Energia impulzu musí byť v rozsahu od 10 % do 100 %. Predvolene je nastavený na 100 %.
Faktor ladenia reakčnej sily | Faktor ladenia reakčnej sily sa používa na vyladenie reakčnej sily pri stupni TensorPulse. Ide o silu, ktorá pohybuje nástrojom v opačnom smere po každom impulze. Vysoký faktor ladenia vytvára vysokú reakčnú silu a vysokú frekvenciu impulzov; nízky faktor ladenia vytvára nízku reakčnú silu a nízku frekvenciu impulzov. Faktor ladenia reakčnej sily musí byť v rozsahu od 0 do 100 %. Predvolene je nastavený na 40 %.

V sledovaní obrátenie uhla znamená, že nástroj sa otáča dozadu s cieľom umožniť vytváranie impulzov, ale hlava skrutky sa nevyhnutne neotáča dozadu kvôli nástrčke/adaptéru PulseDrive.

# TTC – Utiahnuť na spojku

Nástroje
XCB

Tento krok spustí nástroj s naprogramovanou rýchlosťou v smere dopredu, kým sa spojka neuvoľní. Keď nástroj rozpozná uvoľnenie spojky, skončí sa krok stavom OK.

Krok Utiahnuť na spojku platí len pre nástroj XCB.

Parameter | Popis
--- | ---
Zmena rýchlosti | Uhol alebo krútiaci moment
Spúšťač uhla/Spúšťač momentu | Uhol spustenia (v stupňoch) alebo spúšťač momentu (v Nm), pri ktorom sa zemní rýchlosť.
Otáčky | Cieľové otáčky (v otáčkach za minútu)
Typ rýchlostnej rampy | Prepínač na výber typu rýchlostnej rampy: Tvrdá, mäkká alebo manuálna

# TrR – Uvoľniť do pustenia spúšťača (Loosen to Trigger Release)

Nástroje
ES STR SL ST SR STB IXB

Tento stupeň nie je podporovaný pre nástroje nakonfigurované s predným upevnením ozubeného kolesa (GFA) otvoreného typu:

Tento stupeň prebieha v smere dozadu, kým sa spúšťač nástroja neuvoľní (uvoľnenie). Môže sa použiť len ako posledný stupeň v programe.

Pre nástroje STB sa tento stupeň môže použiť len na programy uvoľnenia.

Parameter | Popis
--- | ---
Otáčky | Číselná hodnota rýchlosti otáčania; v ot./min.
Typ rýchlostnej rampy | Zoznam možností, z ktorých je možné vybrať rýchlostnú rampu [Tvrdý, Mäkký, Manuálny]

# TTTR – Utiahnuť do pustenia spúšťača (Tighten to Trigger Release)

Nástroje
ES STR SL ST SR STB IXB

Tento stupeň prebieha, kým sa spúšťač nástroja neuvoľní (utiahnutie). Môže sa použiť len ako posledný krok v programe uťahovania.

Parameter | Popis
--- | ---
Otáčky | Číselná hodnota rýchlosti otáčania; v ot./min.
Typ rýchlostnej rampy | Zoznam možností, z ktorých je možné vybrať rýchlostnú rampu [Tvrdý, Mäkký, Manuálny]

# W - Čakanie (Wait)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

V tomto stupni nástroj čaká, kým je splnená podmienka Typ čakania. Počas čakania nástroj nerotuje, ale je možné špecifikovať Podmienku držania.

Parameter | Popis
--- | ---
Typ čakania | Čas: Špecifikovaný čas čakania. Signál (platný len pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000): Počkajte, kým sa príjme stúpajúca hrana na signáli Stupeň pokračovania.
Čas čakania | Počet sekúnd, koľko bude nástroj stáť – platné, len keď je Čas zvolený pre Typ čakania.
Podmienka držania | Žiadne držanie: Nástroj čaká bez toho, aby bežal. Moment držania: Počas čakania sa nástroj snaží držať moment, ktorý mal pri vstupe do stupňa. Pozícia držania: Počas čakania sa nástroj snaží udržať pozíciu, ktorú mal pri vstupe do stupňa.

# WP – Výroba kľúča

Nástroje
STwrench

Stratégia, ktorá sa používa na test kvality uťahovania vykonaného s STwrench.

Parameter | Popis
--- | ---
Kontrolná stratégia | Typ stupňa Výroba kľúča je možné nakonfigurovať s nasledujúcimi kontrolnými stratégiami. Moment: Táto stratégia usmerňuje operátora, aby dosiahol požadovaný moment. Uhol: Táto stratégia usmerňuje operátora, aby dosiahol požadovaný uhol. Moment alebo uhol: Táto stratégia usmerňuje operátora, aby dosiahol požadovaný moment alebo uhol. Moment a uhol: Táto stratégia usmerňuje operátora pri uťahovaní svorníka, kým nedosiahne požadovaný moment a uhol. Bod poddajnosti: S touto stratégiou zistí STwrench bod poddajnosti automaticky. Limity momentu špecifikujú rozsah, v ktorom je výsledok OK. Požadovaný uhol špecifikuje, ako ďaleko za bod poddajnosti môže používateľ uťahovať. Uvoľnenie: Táto stratégia sa používa na uvoľnenie utiahnutej skrutky. PVT kompenzované zovretím: Táto stratégia usmerňuje operátora, aby dosiahol požadovaný moment pre spoje s prevažujúcim momentom, keď je úroveň prevažujúceho momentu vyššia ako konečný požadovaný moment.

Na základe zvolenej kontrolnej stratégie sa zobrazí kombinácia niektorých nižšie uvedených parametrov.

Parametre | Popis
--- | ---
Požadovaný moment | Definuje požadovaný uťahovací moment pre stupeň uťahovania.
Merať moment na | Špecifikuje, či sa má moment odmerať. Vyberte medzi hodnotou Maximálny moment alebo Maximálny uhol. Maximálny moment: Hodnota momentu sa nastaví na hodnotu maximálneho momentu. Maximálny uhol : Hodnota momentu sa nastaví na moment odmeraný pri maximálnom uhle.
Limit vyhľadávania uhla | Toto je ofset, ktorý sa používa na nastavenie výslednej hodnoty momentu pre uťahovanie. Merať moment na sa musí nastaviť na Maximálny uhol, aby bol tento parameter k dispozícii.
Čas západky | Číselná hodnota pre čas západky, ktorá je predvolene 5000 ms. Operátorovi to umožňuje na chvíľu uvoľniť moment a dobiť počas uťahovacej prevádzky. Ak sa Čas západky prekročí, výsledok uťahovania je označený ako NOK s dôvodom „Časový limit uťahovacieho momentu“.
Čas záverečného cyklu | Číselná hodnota v ms indikujúca čas záverečného cyklu. Aplikuje sa, keď moment klesne pod Zaskrutkovanie dokončené
Korekčný koeficient uťahovacieho momentu | Tento parameter sa používa na korekciu údaja momentu, keď sa na kľúči používa nadstavec alebo násobič momentu. Predvolená hodnota je 1.
Korekcia uhla | Tento parameter sa používa na korekciu údaja uhla, keď sa na kľúči používa nadstavec alebo násobič momentu. Predvolená hodnota je 0.
Požadovaný uhol | Definuje požadovaný uhol pre stupeň uťahovania.
Detekcia rehitu | Zap alebo Vyp. Detekcia rehitu sa môže používať na určenie, keď je uťahovanie založené na rehite na nastavení uhlového limitu. Uhlový limit pre rehit je aktivovaný, ak Smer rehitu je nastavený na Zap.
Koeficient lineárneho sklonu | Koeficient lineárneho sklonu charakterizuje tuhosť spoja v lineárnej časti krivky, ako sklon momentu/uhla v jednotke merania Nm/Deg.
Hodnota kompenzácie | Vyberte medzi hodnotou Priemerný moment a Maximálny moment. Hodnota kompenzácie špecifikuje, ako sa vypočíta PVT. Priemerný moment - PVT bude založený na priemere vypočítanom pomocou nasledovného: Oneskorené monitorovanie PVT interval PVT vzdialenosť Prevažujúci moment min. Prevažujúci moment max. Maximálny moment - PVT bude založený na maximálnej hodnote odmeranej pred detekciou zovretia.
Oneskorené monitorovanie | Výpočet PVT sa nespustí skôr, ako prejde toto okno, začne pri spustení uťahovania.
PVT interval | Stanovuje, na koľko stupňov sa má okno PVT vypočítať, začiatok z bodu vzdialenosti PVT.
PVT vzdialenosť | Stanovuje, koľko stupňov pred zovretím má systém spustiť okno PVT.
Prevažujúci moment min. | Minimálny limit pre prevažujúci moment.
Prevažujúci moment max. | Maximálny limit pre prevažujúci moment.

## Microvideo

WP – Výroba kľúča

# WQ – Kvalita kľúča

Nástroje
STwrench

Stratégia, ktorá sa používa na test kvality uťahovania vykonaného s STwrench.

Parameter | Popis
--- | ---
Kontrolná stratégia | Stratégiu Kvalita kľúča je možné nakonfigurovať s nasledujúcimi kontrolnými stratégiami. Reziduálny moment/čas: Táto stratégia analyzuje stopu momentu ako funkciu času. Operátor má túto operáciu vykonať jediným ustáleným pohybom. Kľúč automaticky rozpozná odtrhnutie a reziduálny bod. Reziduálny moment/uhol: Táto stratégia vyhodnocuje reziduálny moment na spoji, pričom hľadá reziduálny bod stopy momentu/uhla. Reziduálny moment/špička: Táto stratégia vyhodnocuje reziduálny moment na spoji ako nutný maximálny moment na ďalšie zatočenie svorníka. Uvoľniť a znova utiahnuť: Táto stratégia uvoľní svorník a znova ju utiahne do jej pôvodnej polohy. Bod poddajnosti: S touto stratégiou zistí kľúč bod poddajnosti automaticky. Požadovaný uhol špecifikuje, ako ďaleko za bod poddajnosti môže používateľ uťahovať.

Na základe zvolenej kontrolnej stratégie sa zobrazí kombinácia niektorých nižšie uvedených parametrov.

Parametre | Popis
--- | ---
Čas západky | Číselná hodnota pre čas západky, ktorá je predvolene 5000 ms. Operátorovi to umožňuje na chvíľu uvoľniť moment a dobiť počas uťahovacej prevádzky. Ak sa Čas západky prekročí, výsledok uťahovania je označený ako NOK s dôvodom „Časový limit uťahovacieho momentu“.
Korekčný koeficient uťahovacieho momentu | Tento parameter sa používa na korekciu údaja momentu, keď sa na kľúči používa nadstavec alebo násobič momentu. Predvolená hodnota je 1.
Korekcia uhla | Tento parameter sa používa na korekciu údaja uhla, keď sa na kľúči používa nadstavec alebo násobič momentu. Predvolená hodnota je 0.
Požadovaný uhol | Definuje požadovaný uhol pre stupeň uťahovania.
Detekcia rehitu | Zap alebo Vyp. Detekcia rehitu sa môže používať na určenie, keď je uťahovanie založené na rehite na nastavení uhlového limitu. Uhlový limit pre rehit je aktivovaný, ak Smer rehitu je nastavený na Zap.
Koeficient lineárneho sklonu | Koeficient lineárneho sklonu charakterizuje tuhosť spoja v lineárnej časti krivky, ako sklon momentu/uhla v jednotke merania Nm/Deg.

# Y – Utiahnuť do poddajnosti (Tighten to Yield)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST IXB

Táto stratégia spúšťa nástroj s rýchlosťou v smere dopredu, až kým sa nezistí bod poddajnosti. Bod poddajnosti sa zistí monitorovaním gradientu uťahovacieho momentu z bodu, v ktorom sa moment pohybuje nad úrovňou spúšťača uťahovacieho momentu, vypočítaného na základe merania momentu a uhla vzdialenosti. Parameter vzdialenosti uhla je nastavený na základe špecifickej tvrdosti spojenia.

Nastavte gradient uhlového okna (pre tvrdé spoje, mäkké spoje alebo pre manuálne nastavenie uhlového okna). Pri výbere manuálnejvoľby musí byť nastavené uhlové okno. Spoj sa považuje za tvrdý, ak je skrutka utiahnutá na plný moment a rotuje o 30 stupňov alebo menej, potom, čo bola utiahnutia až do bodu zovretia. Mäkký spoj rotuje o 720 stupňov alebo viac potom, čo bol utiahnutý do bodu zovretia. Na výpočet gradientu, parameter tvrdosti definuje uhlové okno. Čím tvrdší spoj - tým menšie uhlové okno.

Parameter | Popis
--- | ---
Uhlové okno gradientu | Špecifikuje Uhlové okno: Pre Tvrdý spoj: Uhlové okno = 1 stupeň. Pre Mäkký spoj: Uhlové okno = 20 stupeň. Manuálne: Manuálne nastavené Uhlové okno.
Uhlové okno | K dispozícii, keď Uhlové okno gradientu je nastavené na Manuálne. Musí byť > 0 a <= 100.
Spúšťač momentu | Meranie uhla sa začína na tomto spúšťači. Musí byť >= 0 a < Max. moment nástroja.
Tlmenie | Frekvencia, v ktorej sa vypočítava gradient. Musí byť > 0 a < 100 a < Uhlové okno.
Percento bodu poddajnosti | Musí byť >= 20 %
Otáčky | Predvolené: 60 ot./min. Musí byť > 0.
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdá, mäkká alebo manuálna. Predvolené: Tvrdá Ak vyberiete Manuálna, otvorí sa pole Rýchlostná rampa.
Typ filtra momentu | Typ filtra: Žiadny: Nepoužije sa žiadne filtrovanie momentu. Vo výpočte gradientu sa použijú nespracované hodnoty „ako je“. Päťbodový: Hodnoty momentu použité vo výpočte sa filtrujú pomocou filtra kĺzavého priemeru prostredníctvom 5 vzoriek momentu. Dolná priepustka: Hodnoty momentu sa filtrujú pomocou jednoduchého diskrétneho filtra Nekonečná impulzná charakteristika. Kĺzavý priemer: Hodnoty momentu použité vo výpočte sa filtrujú pomocou filtra kĺzavého priemeru prostredníctvom počtu vzoriek špecifikovaného použitím.
Medzná frekvencia | Musí sa špecifikovať, keď je Typ filtra momentu nastavený na Dolná priepustka: 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Počet vzoriek | Musí sa špecifikovať, keď je Typ filtra momentu nastavený na Kĺzavý priemer: 2 4 6 8 16 32
Brzda (Platné len pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000, Synchronizované uťahovanie Power Focus 8 a Flex). | Ak je Zap, nástroj sa zastaví po dosiahnutí požadovanej hodnoty. Ak je Vyp, program prejde priamo na ďalší stupeň bez zastavenia nástroja.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:

A | Špičkový gradient
B | Bod poddajnosti
C | Vypínací bod
D | Vzdialenosť uhla
E | Spúšťač momentu

# YM2 – Utiahnuť do poddajnosti (Tighten to Yield): Metóda 2

Nástroje
QST

Tento stupeň spúšťa nástroj so špecifikovanými otáčkami v smere dopredu, až kým sa nezistí bod poddajnosti.

Hľadajte začiatok bodu poddajnosti, keď moment dosiahne Tt. Vypočíta sa priemer momentu nad stupňami Af. Tento postup sa zopakuje N rs krát.

Vypočíta sa referenčný sklon s lineárnou regresiou nad bodmi N rs. Následne sa priebežne vypočítajú nové priemerné hodnoty nad stupňami A f.

Potom sa vypočíta skutočný sklon s lineárnou regresiou nad poslednými priemernými bodmi N s. Bod poddajnosti sa dosiahne, keď je sklon menší ako Py % referenčného sklonu.

Parameter | Popis
--- | ---
Požadovaný moment | Musí byť > 0.
Uhol filtra | Predvolené: 1. Musí byť > 0.
Počet vzoriek | Predvolené: 6. Musí byť >=4.
Počet vzoriek pf, referencia | Predvolené: 6. Musí byť >=4.
Percento bodu poddajnosti | Predvolené: 90 % Musí byť >20 %.
Otáčky | Predvolené: 60 ot./min. Musí byť > 0.
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdá, mäkká alebo manuálna. Predvolené: Tvrdá Ak vyberiete Manuálna, otvorí sa pole Rýchlostná rampa.
Rýchlostná rampa | Ak je typ rýchlostnej rampy Manuálna, otvorí sa toto pole. Predvolené: 500 ot./min/s.
Brzda (Platné len pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000, Synchronizované uťahovanie Power Focus 8 a Flex). | Ak je Zap, nástroj sa zastaví po dosiahnutí požadovanej hodnoty. Ak je Vyp, program prejde priamo na ďalší stupeň bez zastavenia nástroja.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:

A | Spúšťač momentu
B | Počet vzoriek, ref.
C | Skutočný sklon
D | Počet vzoriek
E | Referenčný sklon
F | Uhol filtra

# ZP – Uvoľniť do nulovej polohy (Loosen to Zero Position)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST

Tento stupeň spustí nástroj s otáčkami (N) v smere dozadu, kým sa nedosiahne nulová poloha. Ak je celkový uhol otáčania na dosiahnutie nulovej polohy menší ako minimálny uhol (Am), stupeň otáčania bude pokračovať jednu ďalšiu otáčku, 360 stupňov.

Nulová poloha je špecifická poloha uložená buď so stupňom „Nastaviť nulovú polohu“ alebo signálom „Nastaviť nulovú polohu“. Poloha sa opakuje raz za každých 360 stupňov.

Parametre

Parameter | Popis
--- | ---
Minimálny uhol | Minimálny uhol (Am) [°]
Otáčky | Otáčky (N) [rpm]. Predvolená hodnota 60 rpm.

# ZP – Utiahnuť do nulovej polohy (Tighten to Zero Position)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST

Tento stupeň spustí nástroj s otáčkami (N) v smere dopredu, kým sa nedosiahne nulová poloha. Ak je celkový uhol otáčania na dosiahnutie nulovej polohy menší ako minimálny uhol (Am), stupeň otáčania bude pokračovať jednu ďalšiu otáčku, 360 stupňov.

Nulová poloha je špecifická poloha uložená buď so stupňom „Nastaviť nulovú polohu“ alebo signálom „Nastaviť nulovú polohu“. Poloha sa opakuje raz za každých 360 stupňov.

Parametre

Parameter | Popis
--- | ---
Minimálny uhol | Minimálny uhol (Am) [°]
Otáčky | Otáčky (N) [rpm]. Predvolená hodnota 60 rpm

# Monitory stupňa

Dostupnosť stupňov, monitorov a obmedzení uťahovania závisí od nainštalovanej licencii na ovládači.

Monitory stupňa sa používajú na osvedčenie, že bolo uťahovanie dosiahnuté podľa špecifikácií, napríklad, podľa limitov uhla alebo momentu. Každý krok má povinné stupne monitoru a voliteľné stupne monitoru. Povinné monitory sú zahrnuté automaticky pri vkladaní nového stupňa do viacstupňového programu. Voliteľné monitory sú flexibilné a môžu byť umiestnené vo viacstupňovom programe, podľa potreby. Každý stupeň môže mať až osem monitorov.

Nasledujúce monitory sú pridávané automaticky do každého stupňa, ktorý je pridaný do viacstupňového programu uťahovania.

Monitor predvolených stupňov
Monitor stupňa | Aplikovateľné stupne
--- | ---
Uhol | Všetko
Maximálny uťahovací moment | Všetko

Dostupné nástroje pre každý typ systému
Power Focus 6000 / Power Focus 8 | Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000 / Synchronizované uťahovanie Power Focus 8 | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus Connect |  |  |
XB |  |  |

Monitory stupňa
Nástroje
Hľadanie

# A – Uhol (Angle)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB MWR-TA

Tento stupeň meria maximálny uhol dosiahnutý počas monitoru a kontroluje, či je medzi hodnotami Horný limit a Dolný limit.

Meranie uhla začína na začiatku monitora, resp. ak je špecifikované, v bode, kde moment prvýkrát prešiel spúšťačom momentu počas monitoru.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Podmienka zastavenia | Stanovuje, kde sa skončí meranie uhla: Koniec Použité koncové body: uhol na konci monitora. Špičkový moment Použitý koncový bod: uhol v bode, kde bol počas monitorovania dosiahnutý najvyšší moment Vypnutie Použitý koncový bod: uhol v bode vypnutia stupňa. Špičkový Použitý koncový bod: najvyššie dosiahnutý uhol počas monitoru. | Vypínací
Spúšťač momentu | Meranie uhla sa začína na tomto spúšťači. Minimálny limit: musí byť >= 0 Maximálny limit: musí byť < Max. moment nástroja | Nenastavené
Dolný limit | Najnižší prijateľný uhol. Minimálny limit: musí byť >= 0 Maximálny limit: musí byť < 9 999 999 a < Horný limit | Nenastavené
Horný limit | Najvyšší prijateľný uhol. Minimálny limit: Musí byť > 0 a > Dolný limit Maximálny limit: musí byť < 9 999 999 | Nenastavené

## Hodnoty výsledkov

- Nameraný uhol: uhol nameraný monitorom.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:
Uhol monitora stupňa - Podmienka zastavenia Koniec

A | Vypínací bod | D | Horný limit uhla
B | Spúšťač momentu | E | Nameraný uhol
C | Dolný limit uhla | F | Stupeň

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:
Uhol monitora stupňa - Podmienka zastavenia Špičkový moment

A | Špičkový moment | E | Horný limit uhla
B | Vypínací bod | F | Nameraný uhol
C | Spúšťač momentu | G | Stupeň
D | Dolný limit uhla |  |

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:
Uhol monitora stupňa, Podmienka zastavenia Vypínací

A | Vypínací bod | D | Horný limit uhla
B | Spúšťač momentu | E | Nameraný uhol
C | Dolný limit uhla | F | Stupeň

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:
Uhol monitora stupňa -bez spúšťača momentu a s podmienkou zastavenia Špičkový

A | Vypínací bod | D | Nameraný uhol
B | Dolný limit uhla | E | Stupeň n-1
C | Horný limit uhla | F | Stupeň n

# AZP - Nastavenie do nulovej polohy

Nástroje
QST

Tento monitor sa používa na návrat do skutočnej polohy nulového prechodu, ktorá bola nameraná v monitore Nulový prechod na začiatku programu. Uhol spätnej väzby sa použije, ak sa meral skôr v programe

Parameter | Popis
--- | ---
Nízka rýchlosť | Rýchlosť použitá pri dosiahnutí Spomalenie vzdialenosti. Musí byť < Rýchlosť a > 0.
Nastavenie nulovej polohy | Cieľová poloha z hodnoty Nulový prechod. Musí byť > -9 999 000 a < 9 999 999.
Spomalenie vzdialenosti | Stupne pred cieľom, v ktorom bude použitá Nízka rýchlosť. Musí byť >= 0 a < 9 999 999.
Otáčky | Predvolené: 60 ot./min. Musí byť < Max. rýchlosť nástroja
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdá, mäkká alebo manuálna. Predvolené: Tvrdá. Ak vyberiete Manuálna, otvorí sa pole Rýchlostná rampa.

# BA - Uhol vôle

Nástroje
QST

Tento monitor monitoruje uhol vôle nástrčky. Používa sa v kroku Meranie uhla vôle.

Parameter | Popis
--- | ---
Horný limit | Maximálny limit uhla Musí byť < 9 999 999.

# BM - Meranie uhla vôle

Nástroje
QST

Tento monitor meria vôľu v nástrčke. Výsledný uhol sa používa pri výpočtoch v monitore Nastavenie na nulovú polohu.

Parameter | Popis
--- | ---
Smer | Smer, v ktorom meranie končí.
Cieľový moment | Požadovaná hodnota momentu. Musí byť >= 0.
Otáčky | Predvolené: 60 ot./min. Musí byť >= 0.
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdá, mäkká alebo manuálna. Predvolené: Tvrdá. Ak vyberiete Manuálna, otvorí sa pole Rýchlostná rampa.

# C – Prúd (Current)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Tento monitor meria skutočný prúd v ktoromkoľvek bode po tom, ako moment prejde spúšťačom momentu. Výsledkom bude prvá špičková alebo nízka hodnota, ktorá urobila monitor NOK. V prípade OK, výsledkom bude posledná nameraná hodnota prúdu. Ak sa spúšťač momentu nikdy nedosiahne počas monitoru, skončí sa so stavom NOK a bez hodnoty merania.

Parameter | Popis
--- | ---
Spúšťač momentu | Musí byť >= 0 a < Max. moment nástroja.
Dolný limit | Najnižší prijateľný prúd.
Horný limit | Najvyšší prijateľný prúd.

# Cl – Kliknutie (Click)

Nástroje
MWR-T MWR-TA

Tento monitor stupňa nie je k dispozícii pre nástroje IxB.

Monitor povolí moment kliknutia a výsledky uhla kliknutia. Tento monitor nemá žiadne nastavenia a môže sa použiť iba s krokom MWR.

# DT - Delta moment

Nástroje
ES STR SL ST SR QST IXB

Tento monitor stupňa meria rozdiel medzi maximálnym momentom a nízkym bodovým momentom (t. j. najnižším nameraným momentom) a kontroluje, či je medzi limitmi.

Parameter | Popis
--- | ---
Horný limit | Najvyšší prijateľný moment.
Dolný limit | Najnižší prijateľný moment.

# LST - Nízky bodový moment

Nástroje
ES STR SL ST SR QST IXB

Tento monitory stupňa meria najnižší moment a kontroluje, či spadá medzi limity.

Parameter | Popis
--- | ---
Horný limit | Najvyšší prijateľný moment.
Dolný limit | Najnižší prijateľný moment.
Typ | Špecifikuje spúšťacie podmienky: Začiatok stupňa: Meranie sa začne zo začiatku stupňa a skončí v bode vypnutia. Spúšťač uhla: Meranie sa začne v nastavenom stupni a skončí v bode vypnutia.
Spúšťací uhol | K dispozícii, keď je Typ nastavený na Spúšťač uhla.

# LD – Detekcia uvoľnenia (Loosening Detection)

Nástroje
STwrench

Tento monitor stupňa je k dispozícii len pre nástroje STwrench

Tento monitor sa môže používať na kontrolu momentu a smeru, či dochádza k pokusu o uvoľnenie pri použití stupňa stratégie Výroba kľúča pre STwrench. Ak je aplikovaný moment nad hodnotou nastavenou pre Limit uvoľňovania v opačnom smere k nakonfigurovanému smeru závitu programu, výsledok sa musí nahlásiť ako NOK.

# MT – Stredný uťahovací moment (Mean Torque)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST IXB

Tento monitor meria priemerný moment počas monitora a kontroluje, či je vypočítaná hodnota v limite.

Parameter | Popis
--- | ---
Typ | Špecifikuje spúšťacie podmienky: Začiatok stupňa: Meranie sa začne zo začiatku stupňa a skončí v bode vypnutia. Spúšťač momentu: Meranie sa začne v bode, kde moment prvýkrát prejde spúšťačom momentu. Skončí v bode vypnutia. Spúšťač uhla: Meranie sa začne v bode, kde je dosiahnutý uhol spúšťač uhla meraný z voliteľného spúšťača momentu. Bez spúšťača momentu sa spúšťač uhla meria zo začiatku stupňa. Skončí v bode vypnutia. Uhlové okno: Meranie sa vykonáva počas uhlového okna. Okno sa začne v bode, kde moment prvýkrát prejde spúšťačom momentu plus ofset uhla, spúšťač uhla. Časový interval: Meranie sa vykonáva počas posledných sekúnd časového intervalu uťahovania.
Spúšťač momentu | K dispozícii, keď je Typ nastavený na Spúšťač momentu, Spúšťač uhla alebo Uhlové okno. Musí byť >= 0 a < Max. moment nástroja.
Spúšťač uhla | K dispozícii, keď je Typ nastavený na Spúšťač uhla alebo Uhlové okno. Musí byť > 0.
Uhlové okno | K dispozícii, keď je Typ nastavený na Spúšťač uhla. Musí byť > 0.
Časový interval | K dispozícii, keď je Typ nastavený na Časový interval. Musí byť > 0.
Dolný limit | Najnižší prijateľný moment.
Horný limit | Najvyšší prijateľný moment.

# PC – (Počet impulzov) Pulse Count

Nástroje
STR

Tento stupeň je k dispozícii len pre nasledujúce nástroje:

- ETV-STR61-100-13

- ETV-STR61-70-13

- ETV-STR61-50-10

Pred použitím monitora stupňa Počet impulzov musí byť na ovládači nainštalovaná licencia Nízkoreakčné stratégie.

Tento monitor meria počet impulzov a potvrdí ho, ak je medzi dolným limitom a horným limitom počtu impulzov.
Ak je nastavená úroveň spúšťača momentu, kontrola sa spustí hneď, ako je nameraný moment nad úrovňou spúšťača momentu.

Ak spustíte stupeň uťahovania s monitorom stupňa Počet impulzov, použite potrebnú nástrčku/adaptér PulseDrive.
Ak stupeň uťahovania beží bez nástrčky/adaptéra PulseDrive, všetky uťahovania sú NOK. Chyba v stupni „Nástrčka/adaptér PulseDrive nezistené“ sa zobrazí pri neprítomnosti nástrčky/adaptéra PulseDrive.

Parameter | Popis
--- | ---
Horný limit počtu impulzov - n+ | Limity počtu impulzov sa používajú na stanovenie, či je nameraný počet impulzov OK alebo NOK. Nameraný počet impulzov je OK, ak je medzi dolným limitom a horným limitom počtu impulzov. Nameraný počet impulzov je NOK, ak: Je vyšší ako horný limit počtu impulzov. Je nižší ako dolný limit počtu impulzov. Úroveň spúšťača momentu nie je dosiahnutá. Horný limit počtu impulzov musí byť v rozsahu od 1 do 9 999 999. Musí byť väčší alebo rovný dolnému limitu počtu impulzov. Textové pole Horný limit počtu impulzov môže byť prázdne.
Dolný limit počtu impulzov - n- | Limity počtu impulzov sa používajú na stanovenie, či je nameraný počet impulzov OK alebo NOK. Nameraný počet impulzov je OK, ak je medzi dolným limitom a horným limitom počtu impulzov. Nameraný počet impulzov je NOK, ak: Je vyšší ako horný limit počtu impulzov. Je nižší ako dolný limit počtu impulzov. Úroveň spúšťača momentu nie je dosiahnutá. Dolný limit počtu impulzov musí byť v rozsahu od 1 do 9 999 999. Musí byť menší alebo rovný hornému limitu počtu impulzov. Textové pole Dolný limit počtu impulzov môže byť prázdne.
Spúšťač momentu - Tt | Spúšťač momentu musí byť v rozsahu od 0 do maximálneho momentu nástroja. Textové pole Spúšťač momentu môže byť prázdne.

# PrT - Prevažujúci uťahovací moment (Prevailing Torque)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Monitor vypočíta hodnotu prevažujúceho momentu v Dĺžke okna a kontroluje, či spadá medzi limity uťahovacieho momentu. Uhlové okno začína pri stupňoch uhlu nastavených v Začiatok uhla opačným smerom od bodu vypnutia. Potom sa roztiahne na stupne uhla nastavené v Dĺžke uhlového okna opačným smerom. Ak je spúšťací uhol ponechaný prázdny, uhlové okno začína v bode vypnutia. Vypočítaná hodnota prevažujúceho uťahovacieho momentu je stredná alebo špičková hodnota uťahovacieho momentu (v závislosti od parametra nastaveného používateľom) počas Dĺžky okna. Vypočítaná hodnota je uložená ako dáta výsledku pre Nameraný prevažujúci moment. Ak je Kompenzácia momentu nastavená na Zap, prevažujúce meranie momentu bude odpočítané zo všetkých výsledných hodnôt uťahovacieho momentu v postupných stupňoch. Akékoľvek predtým vypočítané prevládajúce hodnoty korekcia momentu už nebudú odpočítané z výsledných hodnôt uťahovacieho momentu. Ak je Kompenzácia momentu nastavená na hodnotu Nie, v nasledujúcich krokoch sa neodpočíta.

Ak je celkový uhol stupňa menší ako Start Angle plus Dĺžka okna, bude monitor hlásiť NOK.

Prevažujúci moment sa dá zmerať ako priemer nameraných hodnôt alebo pri špičkovom uťahovacom momente. Ak si chcete vybrať spomedzi dvoch režimov, nastavte parameter Použiť hodnotu buď na Stredný uťahovací moment (pre priemerné hodnoty) alebo na Maximálny uťahovací moment (pre špičkové hodnoty).

Parameter | Popis
--- | ---
Kompenzácia momentu | Zap alebo Vyp.
Spúšťací uhol | Musí byť > 0
Dĺžka okna | Musí byť >= 0
Dolný limit | Musí byť > 0
Horný limit | Musí byť >= 0
Použiť hodnotu | Stredný moment (pre priemerné hodnoty) alebo Maximálny moment (pre maximálnu hodnotu).

# PT – Vrcholový uťahovací moment (Peak Torque)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB MWR-TA MWR-T

Tento stupeň meria maximálny moment dosiahnutý počas monitoru, vrátane akéhokoľvek prekročenia a kontroluje, že spadá medzi Horný limit a Dolný limit.

Parameter | Popis
--- | ---
Dolný limit | Najnižší prijateľný moment.
Horný limit | Najvyšší prijateľný moment.

# PTCA – Uhol po reze závitu (Post Thread Cut Angle)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Tento stupeň meria maximálny uhol dosiahnutý počas monitoru a kontroluje, či je medzi hodnotami Horný limit a Dolný limit.

Úroveň Spúšťača uťahovacieho momentu sa ignoruje až kým sa nedosiahne koniec Uhlového okna rezu závitu. Potom sa začne meranie uhla akonáhle je nameraný moment nad spúšťačom uťahovacieho momentu.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Podmienka zastavenia | Stanovuje, kde sa skončí meranie uhla: Koniec Použité koncové body: uhol na konci monitora. Špičkový moment Použitý koncový bod: uhol v bode, kde bol počas monitorovania dosiahnutý najvyšší moment Vypnutie Použitý koncový bod: uhol v bode vypnutia stupňa. Špičkový Použitý koncový bod: najvyššie dosiahnutý uhol počas monitoru. | Vypínací
Spúšťač momentu | Meranie uhla sa začína na tomto spúšťači. Minimálny limit: musí byť >= 0 Maximálny limit: musí byť < Max. moment nástroja | 0
Dolný limit | Najnižší prijateľný uhol. Minimálny limit: musí byť >= 0 Maximálny limit: musí byť < 9 999 999 a < Horný limit | Nenastavené
Horný limit | Najvyšší prijateľný uhol. Minimálny limit: Musí byť > 0 a > Dolný limit Maximálny limit: musí byť < 9 999 999 | Nenastavené
Spúšťač momentu rezu závitu | Minimálny limit: musí byť >= 0 Maximálny limit: musí byť < Max. moment nástroja | Nenastavené
Uhlové okno rezania závitov | Minimálny limit: musí byť >= 0 Maximálny limit: musí byť < 9 999 999 | 0

## Hodnoty výsledkov

- Nameraný uhol: uhol nameraný monitorom.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:
Monitor stupňa - Uhol po reze závitu

A | Vypínací bod | E | Dolný limit uhla
B | Spúšťač momentu | F | Horný limit uhla
C | Spúšťač momentu rezania závitov | G | Nameraný uhol
D | Uhlové okno rezania závitov |  |

# PTCPT – Vrcholový moment po reze závitu (Post Thread Cut Peak Torque)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Tento stupeň meria maximálny moment dosiahnutý počas monitoru, vrátane akéhokoľvek prekročenia a kontroluje, že spadá medzi limity momentu. Úroveň hodnoty momentu sa ignoruje až kým sa nedosiahne koniec Uhlového okna rezu závitu.

Parameter | Popis
--- | ---
Spúšťač momentu rezu závitu | Musí byť >= 0
Uhlové okno rezania závitov | Musí byť > 0
Dolný limit | Musí byť >= 0
Horný limit | Musí byť > 0 Musí byť > Dolný limit

# PVTH – Vysoký uťahovací moment po zobrazení (Post View average Torque High)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Monitor kontroluje, či sú všetky hodnoty momentu v poli Dĺžka uhlového okna pod vysokým limitom..

Uhlové okno začína pri stupňoch uhlu nastavených v Začiatok uhla opačným smerom od bodu vypnutia. Potom sa roztiahne na stupne uhla nastavené v Dĺžke uhlového okna opačným smerom. Ak je spúšťací uhol ponechaný prázdny, uhlové okno začína v bode vypnutia. Hodnoty momentu použité v monitore sú založené na strednej hodnote momentu vypočítanej na základe Počtu vzoriek. Ak je celkový uhol stupňa menší ako spúšťací uhol plus dĺžka uhla okna, bude monitor hlásiť NOK.

Parameter | Popis
--- | ---
Spúšťací uhol | Musí byť >= 0
Dĺžka okna | Musí byť > 0
Počet vzoriek | Minimálna hodnota =1 Maximálna hodnota = 80
Horný limit | Najvyšší prijateľný moment.

# PVTL – Nízky uťahovací moment po zobrazení (Post View average Torque High)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Tak ako monitor Vysoký uťahovací moment po zobrazení, ale monitor zistí, že všetky hodnoty momentu v poli Dĺžka okna uhla sú nad dolným limitom.

Parameter | Popis
--- | ---
Spúšťací uhol | Musí byť >= 0
Dĺžka okna | Musí byť > 0
Počet vzoriek | Minimálna hodnota =1 Maximálna hodnota = 80
Dolný limit | Najnižší prijateľný moment.

# SOC – Prúd vypnutia (Shut Off Current)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Bod vypnutia je bod, kde stupeň dosiahne cieľ. Prúd sa meria v bode vypnutia a kontroluje, či je medzi horným limitom a dolným limitom .

Parameter | Popis
--- | ---
Dolný limit | Najnižší prijateľný prúd.
Horný limit | Najvyšší prijateľný prúd.

# SOT – Moment vypnutia (Shut Off Torque)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Bod vypnutia je bod, kde stupeň dosiahne cieľ. Moment sa meria v bode vypnutia a kontroluje, či je medzi horným limitom a dolným limitom.

Parameter | Popis
--- | ---
Dolný limit | Najnižší prijateľný moment.
Horný limit | Najvyšší prijateľný moment.

# SSD - Detekcia skĺznutia (Stick Slip Detection)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST IXB

Tento monitor kroku rozpozná a hlási efekty sklzu počas kroku. Zistí sa to podľa počítania toho, koľko krát sa moment dostane pod Úroveň spúšťača. Ak je počet väčší ako Maximálny počet oscilácií, potom sa nahlási chyba. Monitor operuje v dvoch rôznych režimoch dynamický alebo fixný. Rozdiel medzi režimami je spôsob, akým sa vypočíta úroveň spúšťača.

Dynamický moment: Úroveň spúšťača je dynamicky vypočítaná ako Najvyššie percento momentu súčasného max momentu, ktorý sa doposiaľ počas monitorovania dosiahol. Monitorovanie začne akonáhle moment prejde Spúšťačom uťahovacieho momentu.

Fixný moment: Úroveň uťahovacieho momentu je fixný Spúšťač uťahovacieho momentu, ktorý špecifikuje používateľ. V tomto režime nie sú potrebné percentá.

Ak moment nedosiahne Spúšťač uťahovacieho momentu, potom sa monitor nenaštartuje, čo bude mať za následok stav NOK.

Parameter | Popis
--- | ---
Typ | Špecifikuje, aký typ detekcie skĺznutia sa vykoná v detekcii skĺznutia monitora. Predvolene: Dynamický moment.
Percento maximálneho momentu | Predvolene: 80 %, musí byť >=10 a < 100.
Spúšťač momentu | Predvolene: 5, musí byť >= 0 a < Max. moment nástroja.
Maximálny počet oscilácií | Predvolene: 5, musí byť >= 3 a < 20.

# TAW – Moment v uhlovom okne (Torque in Angle Window)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Monitor kontroluje, či sú všetky hodnoty momentu v uhlovom okne v limite momentu.

Parameter | Popis
--- | ---
Spúšťač momentu | Musí byť >= 0
Spúšťací uhol | Musí byť > 0
Dĺžka okna | Musí byť <= 0
Dolný limit | Musí byť >= 0
Horný limit | Musí byť > 0 Musí byť > Dolný limit
NOK, ak okno prejde | Ak je nastavená na Áno, stav tohto monitora je NOK, ak sa nedosiahne koniec uhlového okna.

# TC – Kalibrácia momentu (Torque Calibration)

Nástroje
QST

Tento monitor stupňa je k dispozícii len pre nástroje vybavené viacerými snímačmi.

Monitor Kalibrácia momentu kontroluje, či je maximálny dosiahnutý moment v limitoch momentu.

Parameter | Popis
--- | ---
Typ snímača | Moment alebo Moment 2 Nastavte na Moment 2 pre predný snímač nástroja.
Dolný limit | Musí byť >= 0
Horný limit | Musí byť > 0 Musí byť > Dolný limit

# TG - Gradient momentu (Torque Gradient)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST IXB

Tento monitor kontroluje, či je gradient v limite.

Parameter | Popis
--- | ---
Uhlové okno gradientu | Špecifikuje Uhlové okno: Pre tvrdý spoj: Uhlové okno = 1 stupeň. Pre mäkký spoj: Uhlové okno = 20 stupeň. Manuálne: Manuálne nastavené Uhlové okno.
Uhlové okno | K dispozícii, keď Uhlové okno gradientu je nastavené na Manuálne. Musí byť > 0 a <= 100.
Kontrola koncového bodu | Ak je nastavená na Áno, iba gradient meraný v bode vypnutia sa skontroluje, či je v limite.
Spúšťač momentu | Meranie uhla sa začína na tomto spúšťači. Musí byť > 0 a < Max. moment nástroja.
Tlmenie | Frekvencia, v ktorej sa vypočítava gradient. Musí byť > 0 a < 100 a < Uhlové okno.
Dolný limit | Najnižší prijateľný gradient momentu Musí byť >= -100.
Horný limit | Najvyšší prijateľný gradient momentu. Musí byť > -100 a > Dolný limit.
Typ filtra momentu | Typ filtra: Žiadny: Nepoužije sa žiadne filtrovanie momentu. Vo výpočte gradientu sa použijú nespracované hodnoty „ako je“. Päťbodový: Hodnoty momentu použité vo výpočte sa filtrujú pomocou filtra kĺzavého priemeru prostredníctvom 5 vzoriek momentu. Dolná priepustka: Hodnoty momentu sa filtrujú pomocou jednoduchého diskrétneho filtra Nekonečná impulzná charakteristika. Kĺzavý priemer: Hodnoty momentu použité vo výpočte sa filtrujú pomocou filtra kĺzavého priemeru prostredníctvom počtu vzoriek špecifikovaného použitím.
Medzná frekvencia | Musí sa špecifikovať, keď je Typ filtra momentu nastavený na Dolná priepustka: 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Počet vzoriek | Musí sa špecifikovať, keď je Typ filtra momentu nastavený na Kĺzavý priemer: 2 4 6 8 16 32
Ofset uhla | K dispozícii, keď je Kontrola koncového bodu nastavená na Nie. Špecifikuje stupne, ktoré výpočet gradientu spustí po prvom prechode spúšťača momentu.

# Ti – Čas (Time)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Meria uplynutý čas počas monitora a reguluje, či spadá medzi uhlové limity. Meranie času začína na začiatku monitora a ak je spúšťač momentu špecifikovaný, tak aj v bode, kde moment po prvýkrát prešiel spúšťačom uťahovacieho momentu, počas monitoru.

Parameter | Popis
--- | ---
Spúšťač momentu | Musí byť >= 0 a < Max. moment nástroja.
Dolný limit | Musí byť >= 0
Horný limit | Musí byť > 0 Musí byť > Dolný limit

# TRD – Miera a odchýlka momentu (Torque Rate and Deviation)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST IXB

Tento monitor stupňa meria a kontroluje mieru momentu, napr. pomer momentu a uhla. Vypočítaná miera momentu sa kontroluje ak spadá do limitov miery momentu, ktoré definuje Horný limit a Dolný limit.

Parameter | Popis
--- | ---
Spúšťač momentu | Moment začiatočného bodu uhla.
Začiatočný bod uhla | Keď spúšťač momentu nameria začiatočný bod uhla, spustí sa meranie momentu.
Koncový bod uhla | Moment uhla, kde sa zastaví meranie momentu.
Koncový bod momentu | Moment, kde sa zastaví meranie momentu.
Dolný limit | Najnižší prijateľný moment.
Horný limit | Najvyšší prijateľný moment.
Limit | Musí byť > 0

# YA – Uhol z poddajnosti (Angle from Yield)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST IXB

Tento monitor meria maximálny uhol dosiahnutý z bodu poddajnosti a kontroluje, či je maximálny uhol v limite.

Parameter | Popis
--- | ---
Uhlové okno gradientu | Špecifikuje Uhlové okno: Pre tvrdý spoj: Uhlové okno = 1 stupeň. Pre mäkký spoj: Uhlové okno = 20 stupeň. Manuálne: Manuálne nastavené Uhlové okno.
Uhlové okno | K dispozícii, keď Uhlové okno gradientu je nastavené na Manuálne. Musí byť > 0 a <= 100.
Percento bodu poddajnosti | Musí byť >= 20 %
Spúšťač momentu | Meranie uhla sa začína na tomto spúšťači. Musí byť > 0 a < Max. moment nástroja.
Tlmenie | Frekvencia, v ktorej sa vypočítava gradient. Musí byť > 0 a < 100 a < Uhlové okno.
Dolný limit | Najnižší prijateľný uhol. Musí byť >= 0
Horný limit | Najvyšší prijateľný uhol. Musí byť > 0
Typ filtra momentu | Typ filtra: Žiadny: Nepoužije sa žiadne filtrovanie momentu. Vo výpočte gradientu sa použijú nespracované hodnoty „ako je“. Päťbodový: Hodnoty momentu použité vo výpočte sa filtrujú pomocou filtra kĺzavého priemeru prostredníctvom 5 vzoriek momentu. Dolná priepustka: Hodnoty momentu sa filtrujú pomocou jednoduchého diskrétneho filtra Nekonečná impulzná charakteristika. Kĺzavý priemer: Hodnoty momentu použité vo výpočte sa filtrujú pomocou filtra kĺzavého priemeru prostredníctvom počtu vzoriek špecifikovaného použitím.
Medzná frekvencia | Musí sa špecifikovať, keď je Typ filtra momentu nastavený na Dolná priepustka: 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Počet vzoriek | Musí sa špecifikovať, keď je Typ filtra momentu nastavený na Kĺzavý priemer: 2 4 6 8 16 32

# ZC - Nulový prechod

Nástroje
QST

Tento monitor vypočíta skutočný začiatok stlačenia pružiny.

Parameter | Popis
--- | ---
Spúšťač momentu | Hodnota momentu, odkiaľ sa začína monitorovať. Musí byť < Koncový bod momentu.
Koncový bod momentu | Hodnota krútiaceho momentu na zastavenie merania. Musí byť > spúšťač momentu.
Začiatočný bod uhla | Hodnota uhla, odkiaľ sa začína monitorovať. Musí byť < Koncový bod uhla.
Koncový bod uhla | Hodnota uhla na zastavenie merania. Musí byť < Začiatočný bod uhla.
Obmedzenie miery momentu vysoké | Maximálna miera momentu. Musí byť > Obmedzenie miery momentu nízke a < 999.
Obmedzenie miery momentu nízke | Minimálna miera momentu. Musí byť < 999 a < Obmedzenie miery momentu vysoké.

# Obmedzenia stupňa

Dostupnosť stupňov, monitorov a obmedzení uťahovania závisí od nainštalovanej licencii na ovládači.

Aby ste sa uistili, že sa uťahovanie zastaví, ak sa stane niečo neočakávané, môžete na viacstupňový uťahovací program pridať obmedzenia stupňa. Tieto obmedzenia by mohli otestovať, či maximálny moment nebol dosiahnutý alebo či časť viacstupňového uťahovania netrvá príliš dlho. Každý stupeň má svoj vlastný súbor povinných a voliteľných obmedzení stupňa. Povinné obmedzenia sú zahrnuté pri vkladaní nového stupňa do viacstupňového programu. Všetky stupne môžu obsahovať štyri obmedzenia.

Na synchronizované uťahovanie v Power Focus 6000 a Power Focus 8 je možné použiť synchronizačné body v programe uťahovania. Keď je splnená akákoľvek podmienka, ktorá je nastavená pre obmedzenie, nástroj sa okamžite zastaví a program preskočí na nasledujúci bod synchronizácie (platné len pri použití synchronizovaného uťahovania v Power Focus 6000, Power Focus 8 a Flex), resp. koniec programu. V ovládačoch bez synchronizovaného uťahovania sa nástroj okamžite zastaví a program preskočí na koniec programu.

Len pre Flex:

Pre každé obmedzenie vyberte Opraviteľné = Áno, aby ste povolili opätovný pokus, keď sa uťahovanie zastaví.

Nasledujúce obmedzenia sú automaticky pridané do každého stupňa, ktorý je pridaný do viacstupňového programu uťahovania.

Predvolené obmedzenia stupňa
Obmedzenie stupňa | Aplikovateľné stupne
--- | ---
Maximálny čas | Všetky okrem Externý výsledok a MWR
Maximálny moment | Utiahnuť do uhla Utiahnuť na moment a uhol Turbo uvoľňovanie Čakanie Uvoľnenie nástrčky Spustiť až do digitálneho vstupu Utiahnuť do pustenia spúšťača TensorPulse Impulz
Maximálny uhol | Utiahnuť na moment TurboTight Turbo uvoľňovanie Utiahnuť na DynaTork Čakanie Spustiť až do digitálneho vstupu Uvoľniť na uťahovací moment Rezanie závitov na moment Zaskrutkovanie Utiahnuť do poddajnosti Impulzné zovretie zaskrutkovania TensorPulse

Dostupné nástroje pre každý typ systému
Power Focus 6000 / Power Focus 8 | Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000 / Synchronizované uťahovanie Power Focus 8 | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus Connect |  |  |
XB |  |  |

Obmedzenia stupňa
Nástroje
Hľadanie

# A – Maximálny uhol (Maximum Angle)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Toto obmedzenie meria uhol. Ak nameraný uhol dosiahne Maximálny limit, nástroj sa okamžite zastaví. Uhol sa meria od začiatku obmedzenia alebo, ak je to uvedené, tak od bodu, keď moment prvýkrát počas obmedzenia prešiel cez Spúšťač uťahovacieho momentu.

Parameter | Popis
--- | ---
Spúšťač momentu | Ak je špecifikované, toto je uťahovací moment, odkiaľ sa meria uhol.
Maximálny limit | Pri dosiahnutí limitu sa nástroj okamžite zastaví.

# C – Prúd (Current)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Toto obmedzenia stupňa nie je podporované pre Power Focus XC.

Toto obmedzenie kontroluje skutočný prúd, kde moment prechádza spúšťačom momentu. Ak skutočný prúd prekročí limity, nástroj sa okamžite zastaví a program uťahovania preskočí na nasledujúci bod synchronizácie, resp. koniec programu. Výsledkom bude prvá špičková alebo nízka hodnota, ktorá urobila monitor NOK. V prípade OK, výsledkom bude posledná nameraná hodnota prúdu. Ak sa spúšťač momentu nikdy nedosiahne počas obmedzenia, tak sa skončí stavom OK.

Parameter | Popis
--- | ---
Spúšťač momentu | Musí byť >= 0 a < Max. moment nástroja.
Dolný limit | Najnižší prijateľný prúd.
Horný limit | Najvyšší prijateľný prúd.

# CRh - Rehit spojky

Nástroje
XCB

Ak sa uvoľní spojka nástroja, kým je uťahovanie ešte v rámci uhlového okna, spustí sa obmedzenie kroku. Tým sa okamžite zastaví uťahovanie a dosiahne sa výsledok NOK. Toto obmedzenie krokov platí len pre stupeň uťahovania Utiahnuť na spojku.

Parameter | Popis
--- | ---
Uhlové okno | Uhlové okno (v stupňoch), počas ktorého sa spustí obmedzenie kroku Rehit spojky.

# CTh - Krížový závit (Cross Thread)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Toto obmedzenie kontroluje uhol z bodu, kde uťahovací moment prešiel Spúšťacím uťahovacím momentom (T1) na bod, kde moment prešiel cez Koncový uťahovací momentom (T2). Ak je nameraný uhol od Spúšťacieho uťahovacieho momentu (T1) vyšší ako Maximálny limit (Amax), nástroj sa okamžite zastaví.

Keď prejde moment Koncovým momentom (T2), nameraný uhol sa skontroluje voči Minimálnemu limitu. Ak je uhol nižší ako tento limit, nástroj sa okamžite zastaví.

Parameter | Popis | Na ilustrácii
--- | --- | ---
Začiatočný moment | Musí byť <= 0. | T1
Koncový moment | Musí byť <= 0. | T2
Minimálny limit | Dolný limit uhla. | Amin
Maximálny limit | Horný limit uhla. | Amax

# PCH – Počet impulzov vysoký (Pulse Count High)

Nástroje
STR IXB

Toto obmedzenie je k dispozícii len pre nasledujúce nástroje:

- ETV-STR61-100-13

- ETV-STR61-70-13

- ETV-STR61-50-10

- ITB-P

Pred použitím obmedzenia Počet impulzov musí byť na ovládači nainštalovaná licencia Nízkoreakčné stratégie.

Toto obmedzenie udáva limit počtu impulzov a zaisťuje, aby boli nižšie ako špecifikovaný vysoký limit počet impulzov.
Ak je nameraný počet impulzov vyšší ako vysoký limit počtu impulzov, nástroj sa okamžite zastaví a program prejde na nasledujúci bod synchronizácie alebo na koniec programu.
Ak je nastavená úroveň spúšťača momentu, kontrola sa spustí hneď, ako je nameraný moment nad úrovňou spúšťača momentu.

Ak spustíte stupeň uťahovania s obmedzením stupňa Počet impulzov vysoký, použite potrebnú nástrčku/adaptér PulseDrive.
Ak stupeň uťahovania beží bez nástrčky/adaptéra PulseDrive, všetky uťahovania sú NOK. Chyba v stupni „Nástrčka/adaptér PulseDrive nezistené“ sa zobrazí pri neprítomnosti nástrčky/adaptéra PulseDrive.

Parameter | Popis
--- | ---
Horný limit počtu impulzov - n+ | Horný limit počtu impulzov musí byť v rozsahu od 1 do 9 999 999. Textové pole Horný limit počtu impulzov môže byť prázdne.
Spúšťač momentu - Tt | Spúšťač momentu musí byť v rozsahu od 0 do maximálneho momentu nástroja. Textové pole Spúšťač momentu môže byť prázdne.

# Rh – Rehit

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Toto obmedzenie kontroluje moment. Ak nameraný moment prekročí Detekčný uťahovací moment, nástroj sa okamžite zastaví a program preskočí na nasledujúci bod synchronizácie (pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000 a Synchronizované uťahovanie Power Focus 8), resp. koniec programu.

Stupeň Obmedzenie rehitu je možné pridať len k prvému stupňu viacstupňového programu uťahovania. Po pridaní obmedzenia rehitu k prvému stupňu sa stupeň nesmie dať presunúť na inú pozíciu v rámci programu uťahovania. Obmedzenie rehitu sa musí vymazať z prvého stupňa, aby sa presunulo na inú pozíciu v programe uťahovania.

Parameter | Popis
--- | ---
Detekčný uťahovací moment | Ak nameraný moment prekročí Detekčný uťahovací moment, nástroj sa okamžite zastaví a program preskočí na nasledujúci bod synchronizácie (pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000 a Synchronizované uťahovanie Power Focus 8), resp. koniec programu. Musí byť väčší ako nula.
Uhlové okno | Uhlové okno sa meria od začiatku stupňa. Ak nie je nastavené žiadne uhlové okno, obmedzenie je aktívne počas celého stupňa.

# RT - Zrušenie uťahovacieho momentu (Rescinding Torque)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Toto obmedzenie kontroluje moment. Ak nameraný moment klesne pod podmienku obmedzenia, nástroj sa okamžite zastaví a program preskočí na nasledujúci bod synchronizácie (pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000 a Synchronizované uťahovanie Power Focus 8), resp. koniec programu.

- Riadiace procesy momentu
  Podmienkou obmedzenia je nameraný moment. Ak má byť obmedzenie aktívne, moment najprv musí prekročiť 110 % limitu zrušenie uťahovacieho momentu

- Riadiace procesy uhla
  Toto obmedzenie kontroluje maximálny moment dosiahnutý počas obmedzenia. Ak má byť obmedzenie aktívne, moment najprv musí prekročiť Spúšťač momentu.

Riadiace procesy momentu
Parameter | Popis
--- | ---
Limit zrušenia uťahovacieho momentu | Predvolené: 10 Nm. Musí byť > 0.

Riadiace procesy uhla (platné len pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000 a Synchronizované uťahovanie Power Focus 8)
Parameter | Popis
--- | ---
Spúšťač momentu | Musí byť > 0.
Percento maximálneho momentu | Predvolené: 95. Musí byť >= 50.
Čas zrušenia uťahovacieho momentu | Predvolené: 20. Musí byť >= 5 a <= 500.
Uhol zrušenia uťahovacieho momentu | Musí byť > 0.

Káblové nástroje majú možnosť voľby Zrušenia uťahovacieho momentu pre uhol. Toto obmedzenie regulujú dva parametre: Percento maximálneho momentu a Čas zrušenia uťahovacieho momentu. Percento stanovuje odchýlku smerom nadol od posledného maximálneho momentu a Čas zrušenia uťahovacieho momentu stanovuje trvanie (medzi 5 a 500 ms) tejto odchýlky. Iba vtedy, keď sú splnené obidve podmienky (rovnaké alebo nižšie ako uvedené percento pre nastavenú dobu trvania), program sa preruší a preskočí na koniec.

# T – Maximálny moment (Maximum Torque)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Toto obmedzenie kontroluje moment. Ak nameraný uhol prekročí Maximálny limit, nástroj sa okamžite zastaví.

Parameter | Popis
--- | ---
Maximálny limit | Ak moment dosiahne špecifikovaný limit, nástroj sa okamžite zastaví.

# TAW – Moment v uhlovom okne (Torque in Angle Window)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Toto obmedzenie reguluje, či je meraný moment v Dĺžke uhlového okna medzi Limitmi uťahovacieho momentu. Ak je nameraný moment mimo limitov, nástroj sa ihneď zastaví a program preskočí na koniec. Dĺžka uhlového okna začína na Spúšťacom uhle od bodu, kde moment najskôr prejde cez Spúšťač uťahovacieho momentu. Ak nie je spúšťač uťahovacieho momentu nastavený, potom začne Spúšťací uhol na začiatku obmedzenia.

Ak sa nedosiahne dĺžka uhlového okna, stav obmedzenia je NOK.

Parameter | Popis
--- | ---
Spúšťač momentu | Musí byť >= 0
Spúšťací uhol | Musí byť >= 0
Dĺžka okna | Musí byť > 0
Minimálny limit | Musí byť >= 0
Maximálny limit | Musí byť > Minimálny limit

# TCD – Moment verzus Súčasná odchýlka (Torque vs Current Deviation)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST IXB

Obmedzenie overí, či všetky aktuálne merania konvertované na zodpovedajúci uťahovací moment, najviac o Maximálna odchýlka, sú mimo aktuálneho momentu nameraného snímačom točivého momentu. Obmedzenie sa začína, keď moment dosiahne Spúšťač uťahovacieho momentu po prvýkrát počas stupňa a je aktívny, až kým nedosiahne cieľ.

Ak sa Spúšťač momentu nikdy nedosiahne, bude monitor hlásiť OK.

Parameter | Popis
--- | ---
Spúšťač momentu | Musí byť >= 0
Maximálna odchýlka | Predvolene: 1, musí byť > 0

# TG - Gradient momentu (Torque Gradient)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST IXB

Toto obmedzenie kontroluje gradient a ak je mimo limitov, nástroj sa okamžite zastaví a program preskočí na koniec programu.

Parameter | Popis
--- | ---
Uhlové okno gradientu | Špecifikuje Uhlové okno: Pre tvrdý spoj: Uhlové okno = 1 stupeň. Pre mäkký spoj: Uhlové okno = 20 stupeň. Manuálne: Manuálne nastavené Uhlové okno.
Uhlové okno | K dispozícii, keď Uhlové okno gradientu je nastavené na Manuálne. Musí byť > 0 a <= 100.
Spúšťač momentu | Musí byť > 0 a < Max. moment nástroja.
Tlmenie | Frekvencia, v ktorej sa vypočítava gradient. Musí byť > 0 a < 100 a < Uhlové okno.
Minimálny limit | Musí byť >= -100.
Maximálny limit | Musí byť > -100 a > Dolný limit.
Typ filtra momentu | Typ filtra: Žiadny: Nepoužije sa žiadne filtrovanie momentu. Vo výpočte gradientu sa použijú nespracované hodnoty „ako je“. Päťbodový: Hodnoty momentu použité vo výpočte sa filtrujú pomocou filtra kĺzavého priemeru prostredníctvom 5 vzoriek momentu. Dolná priepustka: Hodnoty momentu sa filtrujú pomocou jednoduchého diskrétneho filtra Nekonečná impulzná charakteristika. Kĺzavý priemer: Hodnoty momentu použité vo výpočte sa filtrujú pomocou filtra kĺzavého priemeru prostredníctvom počtu vzoriek špecifikovaného použitím.
Medzná frekvencia | Musí sa špecifikovať, keď je Typ filtra momentu nastavený na Dolná priepustka: 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Počet vzoriek | Musí sa špecifikovať, keď je Typ filtra momentu nastavený na Kĺzavý priemer: 2 4 6 8 16 32

# Ti – Maximálny čas (Maximum Time)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Toto obmedzenie reguluje čas. Ak sa dosiahne Maximálny limit nástroj sa okamžite zastaví.

Parameter | Popis
--- | ---
Maximálny limit | Ak tento čas uplynie, nástroj sa okamžite zastaví.

# Reportéry výsledkov

Reportéry výsledkov umožňujú extrahovať konkrétne hodnoty zvoleného producenta z výsledku. Reportéry výsledkov patria k stupňu, ale musia sa naviazať na monitor/obmedzenie, z ktorého čítajú hodnoty. Vybrať možno iba monitory alebo obmedzenia umiestnené v rovnakom stupni ako reportér výsledkov. Reportér výsledkov sa presunutím myšou pridá k stupňu (rovnako ako monitory a obmedzenia). Každý reportér výsledkov je zodpovedný za hlásenie konkrétnej výslednej hodnoty, napríklad Uhol zaskrutkovania, Záverečný moment, Prevažujúci moment

Reportér výsledkov je možné naviazať na:

- Monitory programu

- Monitory stupňa

- Obmedzenia stupňa

Každý reportér výsledkov definuje typ konečnej hodnoty:

- Záverečný uhol

- Záverečný moment

- Prevažujúci moment

- Samorez momentu

- Prúd

- Uhol zaskrutkovania

- Počet impulzov

## Všeobecné parametre

Parameter | Popis
--- | ---
Producent | Špecifikuje, ktorý monitor/obmedzenie produkuje hodnotu.
Hodnota | Špecifikuje, ktorá hodnota sa má zobraziť zo zvoleného producenta.

Obmedzenia:

- Reportér výsledkov je možné pridať iba na monitor/obmedzenie, ktoré patrí k stupňu v hlavnej ceste alebo monitoru programu/obmedzeniu programu.

- Na stupni smie existovať niekoľko reportérov, ak sú odlišného typu.

- Na každom stupni a uhle monitora programu smie existovať reportér výsledkov napríklad typu záverečného uhla.

- Pre tieto monitory/obmedzenia, ktoré majú viac ako jednu výslednú hodnotu, je možné pridať viac ako jeden reportér výsledkov, ak sú reportéry výsledkov odlišného typu.

- Na stupni ani monitore/obmedzení programu nesmie existovať niekoľko reportérov výsledkov rovnakého typu.

- Pre každý možný typ konečnej hodnoty je hlásený iba jeden výsledok.

Pravidlá:

- Interné číslo položky výsledku musí byť rovnaké ako pre zodpovedajúci reportér výsledkov.

- Interné číslo výsledku monitora/obmedzenia musí byť rovnaké ako interné číslo monitora/obmedzenia v konfigurácii.

- Výsledky stupňa sa musia zoradiť podľa poradia vykonávania. Prvý vykonávaný stupeň musí byť prvý.

Možné hodnoty hlásené reportérom výsledkov, ak sú prítomné v monitore/obmedzení/stupni:

- Nameraná hodnota monitorov/obmedzení (ako s pohyblivou desatinnou čiarkou alebo celé číslo)

- Horné a dolné limity monitorov/obmedzení

- Stav

- Spúšťač momentu a spúšťač uhla

- Požadovaný uhol a požadovaný moment (údaj zo stupňa)

Možné hodnoty stavu:

- Nízka

- OK

- Vysoké

- Iné

- Nenastavené

Požadované hodnoty nepatria k žiadnemu monitoru stupňa, takže požadované hodnoty sa vezmú zo stupňa, u ktorému patrí monitor.

# Pridanie viacstupňového programu

1. V zobrazení Domov vyberte kartu Uťahovanie. Potom vľavo vyberte Knižnica viacstupňových programo.

2. Vyberte ikonu Plus v pravom hornom rohu GUI. Potom vyberte potrebný typ programu (Uťahovanie alebo Uvoľnenie).

3. Presuňte myšou stupne, monitory a obmedzenia v oblasti uťahovania.

   Stupne sa môžu umiestniť len medzi počiatočné a koncové body programu, zatiaľ čo monitory a obmedzenia sa môžu umiestniť len na stupne.

   Funkcia |  | Popis
   --- | --- | ---
   Počiatočné a koncové body |  | Počiatočné a koncové body viacstupňového programu. Všetky stupne musia byť vložené medzi tieto dva body.
   Pridanie stupňa |  | Presuňte stupeň z listu a vložte ho do želanej pozície medzi počiatočné a koncové body.
   Presun stupňa |  | Kliknite a podržte stupeň a presuňte ho do požadovanej pozície
   Zobrazenie vlastností stupňa |  | Kliknite na stupeň, aby sa vám zobrazili jeho vlastnosti
   Vlastnosti zatváracieho stupňa |  | Kliknite kdekoľvek v oblasti uťahovania na zatvorenie menu vlastnosti
   Odstránenie stupňa |  | Otvorte vlastnosti stupňa a kliknite Odstrániť v dolnej časti menu
   Pridanie obmedzenia/monitor |  | Presuňte obmedzenia/monitor z listu a vložte ho do vhodného stupňa.
   Presun obmedzenia/monitor |  | Kliknite a podržte ikonu (fajka pre monitor, znak stop pre obmedzenia) a presuňte ju do vhodného stupňa
   Zobrazenie vlastností pre obmedzenia/monitor |  | Kliknite na ikonu obmedzenia / monitora na zobrazenie menu vlastností
   Zatvorenie vlastností pre obmedzenia/monitor |  | Kliknite kdekoľvek v oblasti uťahovania na zatvorenie menu vlastnosti
   Odstránenie obmedzenia/monitor |  | Otvorte vlastnosti obmedzenia/monitor a kliknite Odstrániť v dolnej časti menu
   Chyba v stupni |  | Keď nastane chyba overenia v stupni, daný stupeň bude označený. Berte na vedomie, že pri otvorení vlastností stupňa bude označený aj parameter spôsobujúci chybu.
   Chyba monitora/obmedzenia |  | Keď nastane chyba validácie v monitore alebo obmedzení, daný monitor alebo obmedzenie bude označené. Upozorňujeme, že pri otvorení vlastností monitoru/obmedzenia bude označený aj parameter spôsobujúci chybu.
   Zakázané umiestnenie |  | Ak nie je povolené určité umiestnenie (stupeň, monitor alebo obmedzenie), ikona zástupného symbolu sa nezobrazí.

# Odstránenie viacstupňového programu

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Uťahovanie a v ľavej table vyberte Knižnica viacstupňových programov.

2. Vyberte viacstupňový program uťahovania, ktorý chcete odstrániť zo zoznamu.

3. Prejdite na dolnú časť parametrov vybratého programu a zvoľte Odstrániť. Zobrazí sa kontextové okno s varovaním.

4. Výberom možnosti Áno v kontextovom okne s varovaním potvrďte váš výber.

# Nastavenia pre viacstupňový program

## Všeobecné nastavenia

Parameter | Popis
--- | ---
Názov | Názov definovaný používateľom pre viacstupňový program.
Smer závitu | Smer závitov, buď pravotočivý (CW) alebo ľavotočivý (CCW).
Program uvoľnenia | Oznamuje, či je k dispozícii program na uvoľnenie. V ovládači si zvoľte uvoľnenie zo zoznamu dostupných programov.
Typ | Typ programu, uťahovanie alebo uvoľňovanie.
Spustenie programu | Poskytuje úroveň uťahovacieho momentu na vygenerovanie výsledku. Ak sa ponechá prázdne, výsledok sa vygeneruje zakaždým, keď sa nástroj spustí, v opačnom prípade je výsledok vygenerovaný len z nastavenej úrovne uťahovacieho momentu.
Moment na konci programu | Poskytuje hodnotu momentu, ktorá zastaví viacstupňové uťahovanie. Signál 168 - Koniec programu je skutočný po dosiahnutí viacstupňového uťahovania Moment na konci programu a uplynutí Časový limit na konci programu. Predvolená hodnota pre Moment na konci programu je max. uťahovací moment nástroja * 0,03.
Časový limit na konci programu | Poskytuje hodnotu času (v sekundách), ktorá zastaví viacstupňové uťahovanie. Signál 168 - Koniec programu je skutočný po dosiahnutí viacstupňového uťahovania Moment na konci programu a uplynutí Časový limit na konci programu. Predvolená hodnota pre Časový limit na konci programu je 0 sekúnd.
Korekcia pravého uhla | Zapne alebo vypne korekciu pravého uhla (predvolené nastavenie je ponechané ako vypnuté).
NOK na stratenom spúšťači | NOK na stratenom spínači reguluje, či je povolené alebo nepovolené uvoľniť spúšťač nástroja pred dosiahnutím požadovaného stavu na poslednom stupni. Prepínač môže byť nastavený na Zapnutý alebo Vypnutý. Vypnutý – Uvoľnenie spúšťača pred dosiahnutím požadovaného stavu v posledom stupni spôsobuje OK uťahovanie, pokiaľ sú splnené všetky ostatné podmienky. Zapnutý (predvolená hodnota) – S uvoľnením spúšťača pred dosiahnutím požadovaného stavu v ktoromkoľvek stupni sa bude zaobchádzať ako so strateným spúšťačom a spôsobuje NOK uťahovanie.

## Ladenie prípojky

Parameter | Popis
--- | ---
Použite ladenie prípojky | Zvoľte, či má byť ladenie prípojky zapnuté alebo vypnuté.
Prevodový pomer | Hodnota prevodového pomeru môžu byť medzi 0,5 a 100,0.
Efektívne ladenie | Hodnota efektívneho ladenia môžu byť medzi 0,5 a 1,0.
Obrátený smer otáčania | Nastavenie, ktoré umožňuje zmeniť smer otáčania. Áno: Spätný chod Nie: Bez spätného chodu (predvolené)

## Monitor programu

Uhol
Parameter | Popis
--- | ---
Povolené | Zapnite alebo Vypnite monitorovanie programu pre celý program. Ak sú Aktívne v stupňoch a Spúšťač momentu ponechané prázdne, monitorovanie uhla začne pri spustení programu.
Aktívne v stupňoch | Nastavuje rozsah stupňov, pre ktorý je platný tento monitor: Ak nie je zadaný žiadny počiatočný stupeň, tento monitor sa spustí na začiatku programu. Ak nie je zadaný žiadny záverečný stupeň, tento monitor sa zastaví na poslednom stupni programu.
Typ | Typ monitorovanie uhla. Vyberte si spomedzi: Maximálny uhol: najvyššie dosiahnutý uhol počas monitorovania Uhol pri maximálnom uťahovacom momente: uhol v bode, kde bol počas monitorovania dosiahnutý najvyšší moment (Nedostupné pre STB nástroje) Uhol vypnutia: uhol v bode vypnutia stupňa Uhol na konci: uhol na konci monitora vrátane brzdy, ak je aktívny.
Spúšťač momentu | Nastavuje hodnotu spúšťača momentu pre uhol monitorovania. Pre nástroje STB, spúšťač momentu bude aktivovaný len v smere uťahovania pri spúšťaní programu uťahovania; a iba v smere uvoľnenia pri spúšťaní programu uvoľnenia.
Dolný limit | Nastaví nižší limit monitorovania uhla (program).
Horný limit | Nastaví horný limit monitorovania uhla (program).

Moment
Parameter | Popis
--- | ---
Povolené | Zapnite alebo Vypnite monitorovanie momentu pre celý program. Ak je Aktívne v stupňoch ponechané prázdne, monitorovanie momentu začne pri spustení programu.
Aktívne v stupňoch | Nastavuje rozsah stupňov, pre ktorý je platný tento monitor: Ak nie je zadaný žiadny počiatočný stupeň, tento monitor sa spustí na začiatku programu. Ak nie je zadaný žiadny záverečný stupeň, tento monitor sa zastaví na poslednom stupni programu.
Typ | Typ monitorovanie uhla: Maximálny moment: najvyššie dosiahnutý moment počas monitorovania Moment vypnutia: moment v bode vypnutia stupňa
Dolný limit | Nastaví nižší limit monitorovania momentu (program).
Horný limit | Nastaví horný limit monitorovania momentu (program).

Čas
Parameter | Popis
--- | ---
Povolené | Zapnite alebo Vypnite monitorovanie času pre celý program. Tento monitor kontroluje, či je čas v zadaných limitoch.
Aktívne v stupňoch | Nastavuje rozsah stupňov, pre ktorý je platný tento monitor: Ak nie je zadaný žiadny počiatočný stupeň, tento monitor sa spustí na začiatku programu. Ak nie je zadaný žiadny záverečný stupeň, tento monitor sa zastaví na poslednom stupni programu.
Spúšťač momentu | Nastavuje hodnotu spúšťača momentu, pri ktorej sa má spustiť monitor.
Dolný limit | Nastavuje nižší limit monitorovania času (program).
Horný limit | Nastavuje vyšší limit monitorovania času (program).

## Obmedzenia programu

Parameter | Popis
--- | ---
Limit maximálneho času | Nastavené množstvo v sekundách. Toto obmedzenie kontroluje celkový čas na uťahovanie a ak sa prekročí limit najvyššieho času, nástroj sa okamžite zastaví. Čas sa meria od začiatku programu.
Limit maximálneho momentu | Toto obmedzenie kontroluje uťahovací moment a ak nameraný moment prekročí limit najvyššieho momentu, nástroj sa okamžite zastaví.

Uhol
Parameter | Popis
--- | ---
Povolené | Zapnite alebo Vypnite obmedzenie uhla pre celý program. Toto obmedzenie kontroluje, či je uhol v zadaných limitoch uhla.
Aktívne v stupňoch | Nastavuje rozsah stupňov, pre ktorý je platné toto obmedzenie: Ak nie je zadaný žiadny počiatočný stupeň, toto obmedzenie sa spustí na začiatku programu. Ak nie je zadaný žiadny záverečný stupeň, toto obmedzenie sa zastaví na poslednom stupni programu.
Spúšťač momentu | Nastavuje hodnotu spúšťača momentu, pri ktorej sa má spustiť toto obmedzenie.
Horný limit | Nastavuje vyšší limit obmedzenia uhla (program).

Čas
Parameter | Popis
--- | ---
Povolené | Zapnite alebo Vypnite obmedzenie času pre celý program. Toto obmedzenie kontroluje, či je čas v zadaných limitoch času.
Aktívne v stupňoch | Nastavuje rozsah stupňov, pre ktorý je platné toto obmedzenie: Ak nie je zadaný žiadny počiatočný stupeň, toto obmedzenie sa spustí na začiatku programu. Ak nie je zadaný žiadny záverečný stupeň, toto obmedzenie sa zastaví na poslednom stupni programu.
Spúšťač momentu | Nastavuje hodnotu spúšťača momentu, pri ktorej sa má spustiť toto obmedzenie.
Horný limit | Nastavuje vyšší limit obmedzenia času (program).

## Reportéry

Táto funkcia umožňuje vybrať, ktoré hodnoty (z monitorov/obmedzení) sa majú zobraziť ako konečné hodnoty. Kliknutím na Pridať vyberte reportér výsledkov, ktorý sa má naviazať na hodnotu monitora/obmedzenia programu.

Parameter | Popis
--- | ---
Reportér | Vyberte reportéra výsledkov.
Producent | Vyberte, ktorý monitor/obmedzenie produkuje hodnotu.
Hodnota | Vyberte, ktorá hodnota sa má zobraziť zo zvoleného producenta.

## Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu

Nastavenie je platné len pre stupne nízkoreakčného uťahovania. Podporované sú nasledujúce stupne:

- TensorPulse Utiahnuť na moment (TPT)

- TensorPulse Uvoľniť na moment (TPT)

- Impulz Utiahnuť na moment (IT)

- Impulz Uvoľniť na moment (IT)

Parameter | Popis
--- | ---
Povolené | Vyberte, či má byť faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu Zapnutý alebo Vypnutý.
Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu | Hodnota môžu byť 50 až 150.

## Konfigurácia sledovania

Konfiguráciu sledovania je možné vykonať na úrovni programu pre každý stupeň. Predvolená konfigurácia sa nastavuje na úrovni programu a v každom stupni sa môže potlačiť podľa potreby.

Ak sa tu táto funkcia povolí, umožní to vykonanie konfigurácie na úrovni programu.

Parameter | Popis
--- | ---
Povolené | Zap: Umožňuje konfiguráciu rozlíšenia sledovania na úrovni programu. Vyp: Záznam sledovania sa vykonáva s rovnakým rozlíšením pre celé uťahovanie. V tomto prípade sú body sledovania rovnomerne rozložené v čase v priebehu celého uťahovania. Pre každý časový úsek (0,25 ms) sa v sledovaní zobrazia dve hodnoty (minimálna a maximálna nameraná hodnota). Maximálny počet vzoriek v tomto formáte je 2000.
Typ vzorky | Čas vzorky: stanovuje, ako často by sa mali vzorky ukladať v sledovaní stanovením času vzorky v ms. Uhol vzorky: stanovuje, ako často by sa mali vzorky ukladať v sledovaní stanovením vzorky v stupňoch.
Čas vzorky | Vyberte čas vzorky z rozbaľovacieho zoznamu (0,25 – 1000 ms)
Uhol vzorky | Vyberte uhol vzorky z rozbaľovacieho zoznamu (0,25 – 20 stupňov)

## Overenie platnosti

Parameter | Popis
--- | ---
Overiť platnosť proti hodnotám nástroja | Použite Zap ak nástroj poznáte a nastavte Max moment a Max rýchlosť. Použite Vyp ak nástroj nepoznáte.
Nástroj | Rozbaľovací zoznam na výber nástroja, proti ktorému sa má overiť platnosť.
Max. moment | Max moment nástroja na validáciu.
Max. otáčky | Max moment nástroja na validáciu.

Relevantné informácie

- Koniec programu - 168

# Nástroje STB a viacstupňové

Z dôvodu bezdrôtovej povahy nástrojov STB, môžu sa niektoré viacstupňové funkcie a správanie odlišovať. Okrem všeobecných obmedzení, ktoré nájdete tu, bude opis viacstupňových funkcií obsahovať dodatočné informácie o nástrojoch STB vždy, kde to bude potrebné.

## Kontrola potvrdenia

Všetky programy uťahovania budú podrobené overeniu pre ich kompatibilitu s STB nástrojmi predtým, než sa program stiahne do nástroja. Ak je vybraný program uťahovania nekompatibilný s nástrojom, ten bude následne zablokovaný. Keď dôjde k tejto chybe, spustí sa udalosť 5030 „Zložitosť konfigurácie prekročená“.

Na odomknutie nástroja, zredukujte zložitosť uťahovacieho programu alebo si vyberte úplne nový uťahovací program.

# Konfigurácia programu uťahovania – Všeobecné parametre

Zmeny vykonané v programoch na uťahovanie v ktorejkoľvek sekcii je potrebné aktívne aplikovať kliknutím na tlačidlo Použiť v pravom dolnom rohu GUI. Poprípade môžete zmeny vrátiť späť kliknutím na tlačidlo Späť na rovnakom mieste.

Pri odchode zo sekcie, v ktorej boli vykonané zmeny (pomocou tlačidla Späť, Domov alebo Výsledok), sa používateľovi zobrazí okno s upozornením, kde je možné zmeny aplikovať alebo zrušiť. Používateľ nemôže pokračovať bez použitia alebo zrušenia zmien.

Všeobecné nastavenia programu na uťahovanie sa používajú na nastavenie a spravovanie programov na uťahovanie pomenovaním týchto programov na uťahovanie, na vykonanie všeobecných nastavení uťahovania, ako sú napríklad výber stratégie uťahovania, Manuálny alebo Rýchly režim programovania a na nastavenie požadovaných hodnôt programu uťahovania.

Pre viac informácií o parametroch uťahovania pozri Počiatočné štádium, Štádium zaskrutkovania a Štádium zastavenia.

Pre viac informácií o parametroch uvoľnenia pozri Uvoľnenie skrutky.

Relevantné informácie

- Počiatočné štádium
- Štádium zaskrutkovania
- Štádium zastavenia
- Uvoľnenie skrutky

V tejto sekcii

- Názov
- Stratégia
- Cieľ
- Časové monitorovanie (uplynutý čas)
- Ladenie prípojky

# Názov

Použite pole Názov, aby ste zadali názov programu na uťahovanie. Tento názov bude uložený s výsledkami uťahovania a odoslaný do ToolsNet (ak je dostupný). Názov môže mať maximálne 32 znakov.

# Stratégia

Stratégia umožňuje nastavenie stratégie uťahovania, ktorá sa má použiť s programom uťahovania.

Pre viac informácií o dostupných stratégiách a relevantných parametroch pozri Programy uťahovania.

# Cieľ

Stratégie rýchleho vykonania, dvojstupňové a trojstupňové stratégie aktivujú možnosť výberu uťahovania smerom k požadovanému momentu, alebo k požadovanému uhlu. Keď je aktivovaný TurboTight, dostupná je len možnosť požadovaného uťahovacieho momentu.

# Časové monitorovanie (uplynutý čas)

Časové monitorovanie je k dispozícii pre všetky stratégie uťahovania okrem rotácie. Časové monitorovanie môže byť aktivované, keď sú aktivované uhlové limity. Časové monitorovanie je dostupné pre stupeň zaskrutkovania a záverečný stupeň uťahovacieho stupňa.

Na minimalizovanie rizika neočakávaného trhnutia na konci uťahovania pri použití stratégie uťahovania TurboTight nezabudnite aktivovať časové monitorovanie.

Pretože ovládanie stopy trvá dlhší čas, existuje vždy krátky rozdiel medzi uplynutým časom programu v porovnaní s uplynutým časom stupňa. Toto je viditeľné hlavne v jednostupňových programoch.

Pri použití STB nástroja nie je možné používať časové monitorovanie, ak sú zapnuté všetky možnosti monitorovania.

# Ladenie prípojky

Ladenie prípojky poskytuje možnosť kompenzácie predného prípojného zariadenia nástroja. Korekcia sa môže vykonať pre každým program uťahovania.

Operátor môže vymeniť prípojku za prevádzky a následne zvoliť program uťahovania naladený pre danú prípojku.

Ladenie prípojky je dostupné pre všetky konvenčné stratégie, okrem STwrench.

1. V Nastavenie programu uťahovania, nastavte Funkciu aktivácie ladenia prípojky na Áno

2. Kliknite na parametre uťahovania > Upraviť

3. Kliknite na počiatočný stupeň.

4. Pod Ladenie prípojky, nastavte Použitie ladenia prípojky na Áno

5. Nastavte potrebné parametre pre prevodový pomer a efektívne ladenie (pozrite si tabuľku nižšie).

Parametre pre ladenie prípojky
Ladenie prípojky | Popis | Predvolené
--- | --- | ---
Prevodový pomer prípojky | Prevodový pomer prípojky je potrebný na kompenzáciu uhla. Minimálne: 0,5 Maximálne: 100 Rýchlosť otáčania objímky = Rýchlosť nástroja / prevodový pomer | 1,0
Efektívne ladenie | Prevodový pomer prípojky spolu s Efektívnym ladením je potrebné na kompenzovanie uťahovacieho momentu. Minimálne: 0,5 Maximálne: 1,0 Napríklad 0,9 znamená 10 % straty efektivity. | 1,0

# Práca s kartou Sekvencia dávkovania

Funkcie ovládača, ako napr. nízkoreakčné stratégie upevňovaní a ďalšie funkcie ovládača, si okrem iného vyžadujú licencie distribuované prostredníctvom systému riadenia systému. Zatiaľ čo je konfigurácia funkcií možná bez špecifických licencií, priradenie a používanie týchto funkcií bude vyžadovať, aby bola na ovládači nainštalovaná správna licencia. Podrobnejšie informácie o licenciách nájdete v Licenciách (FMS).

Sekvencie dávkovania sa používajú na vykonávanie špecifického množstva uťahovaní, v špecifickom poradí. Každá sekvencia dávkovania má svoj názov.

V tejto sekcii

- Nastavenia sekvencie dávkovania
- Konfigurácia dávky

# Nastavenia sekvencie dávkovania

Sekvencia dávkovania môže zahŕňať až do 99 dávkovaní, s veľkosťou dávky až do 250 utiahnutí. Dávky v sekvencii dávkovania sú použité v zaznamenanom poradí alebo použitím voliča nástrčky pre výber toho, ktorú dávku spustiť.

Parametre nastavenia dávky
Názov parametru | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Uzamykateľný nástroj na dokončenej sekvencii dávkovania. | Sekvencia dávkovania je dokončená, keď sa výpočet sekvencie dávkovania rovná veľkosti sekvencie dávkovania. Zap: Nástroj je uzamknutá a program na uťahovanie alebo sekvencia dávkovania musia byť zvolené, aby sa mohlo pokračovať vo vykonávaní uťahovaní. Vyp: Po dokončení je sekvencia dávkovania pripravená činnosť zopakovať. | Zap
Voľné poradie | Nie: Nakonfigurované dávky budú spustené v uvedenom poradí s tým, že boli nakonfigurované na vykonávanie uťahovaní. Ak bola špecifikovaná nástrčka, systém bude vyzvaný na nástrčku, keď sa ide vykonať dávkovanie. Áno: Nakonfigurované dávkovanie sa môže spustiť v akomkoľvek poradí. Operátor musí systému indikovať, ktoré dávky budú pomocou voliča nástrčky spustené. Dávka sa považuje za ukončenú, keď boli všetky spoje dokončené. | Nie
Prírastok NOK | Umožňuje to zvýšiť hodnotu počítania dávok, aj keď sú uťahovania nahlásené ako NOK. Aby fungoval maximálny počet po sebe idúcich NOK uťahovaní (maximálny počet utiahnutí jedného svorníka), prírastok na NOK musí byť nastavený na Nie. Nastavenie parametra na Áno povolí, aby sekvencia prešla na nasledujúce uťahovanie. | Nie
Max počet po sebe idúcich NOK | Maximálny počet za sebou nasledujúcich nesprávnych uťahovaní (NOK) je definovaný povolený počet NOK za sebou nasledujúcich uťahovaní v dávke. Ak sa dosiahol počet max po sebe idúcich NOK, zobrazí s a udalosť Príliš veľa NOK uťahovaní (4020). | 0
Zníženie na uťahovaní | Zníži počítadlo v rámci aktuálnej aktívnej dávky. Dokončené dávky nie je možné znížiť. Nikdy: Nastavenie je vypnuté. Počítadlo nie je znížené, keď sa uťahovanie vykonáva v aktívnej dávke. Vždy: Počítadlo dávok je znížené, keď sa vykoná uvoľnenie. Keď bolo posledné uťahovanie OK: Ak bolo predchádzajúce uťahovanie OK, počítadlo dávok je znížené, keď sa vykoná uvoľnenie. | Nikdy
Časovač prerušenia sekvencie | Zap: Zvolená sekvencia dávky môže byť prerušená v rámci určeného časového limitu Vyp: Zvolená sekvencia dávky nemôže byť prerušená. | Vyp
Čas prerušenia (10 – 600) | Počet sekúnd počas ktorých môže byť zvolená sekvencia dávkovania prerušená. | 10

# Konfigurácia dávky

Dávka je nastavená na vykonanie špecifického počtu za sebou nasledujúcich uťahovaní, použitím rovnakého programu uťahovania. Dávky musia mať program uťahovania a špecifikovanú veľkosť dávky, aby dokázali fungovať.

Parametre konfigurácie dávky
Parameter | Popis
--- | ---
Program uťahovania | Program uťahovania na použitie s dávkou.
Veľkosť dávky | Počet utiahnutí, ktoré vykoná dávka. Max. počet utiahnutí v jednej dávke je 250. Veľkosť dávky 0 jej dodá nekončené množstvo utiahnutí.
Identifikačné číslo | Pri použití voliča nástrčky, toto je pozícia nástrčky, ktorá sa používa na aktivovanie dávky.

# Práca s kartou Zdroje

Externé signály použité aké úlohy na uťahovanie sa konfigurujú v menu Zdroje. Zdrojmi sú príslušenstvo alebo podobné zariadenia pripojené k virtuálnej stanici. Dostupné sú dva typy zdrojových úloh:

- Zdrojová úloha Uťahovanie

- Zdrojová úloha Dávka

Uťahovanie zdroja sa používa na zvolenie jedného programu uťahovania.

Dávka zdroja sa používa na zvolenie sekvencie dávky, séria programu na uťahovanie.

V tejto sekcii

- Uťahovanie zdroja
- Sekvencia dávky zdroja

# Uťahovanie zdroja

Menu uťahovanie zobrazuje zoznam konfigurácie uťahovania zdroja. Na prepojenie samostatných zoznamov s virtuálnou stanicou prejdite na kartu Virtuálna stanica, v ľavej table vyberte príslušnú virtuálnu stanicu a v okne Úloha vyberte Vybrať úlohu. Tam si môžete zvoliť zdroj ako úlohu. Uťahovania zdroja prepája špecifické programy na uťahovanie k číslu identifikátora. Keď je identifikačné číslo odoslané ovládaču (buď externým digitálnym signálom, alebo v prípade použitia voliča nástrčky zdvihnutím príslušnej nástrčky v prepínači) prepojený program bude bežať podľa konfigurácie uťahovanie zdroja. Môže sa spúšťať buď opakovane, alebo ako dávka s veľkosťou dávky nakonfigurovanou buď v zozname uťahovania zdrojov, alebo dynamicky externým systémom.

Zoznamy uťahovania zdrojov môže byť nastavený na režim kontroly alebo potvrdenia.

- V režime Ovládanie externý zdroj vyberie program na uťahovanie vyžiadaním čísla identifikátora. V prípade voliča nástrčky, identifikačné číslo je prepojené na príslušnú nástrčku vo voliči nástrčky a program uťahovania sa vyberie zdvihnutím nástrčky.

- V režime potvrdiť nemôže byť volič nástrčky použitý ako regulujúci zdroj. V tomto režime je identifikačné číslo prepojené na obe, program uťahovania a špecifickú nástrčku (indikované v dodatočnom stĺpci na zozname). Keď je požadované identifikačné číslo (externým signálom), príslušná nástrčka sa dostane do voliča nástrčky a program uťahovania je aktivovaný, keď operátor zdvihne nástrčku (ostatné nástrčky sú deaktivované). Ak nie je špecifikovaná žiadna nástrčka (t.j. nastavená na 0 v stĺpci Nástrčka), program na uťahovanie je aktivovaný priamo a stav nástrčky sa ignoruje.

POWER FOCUS 8 dokáže uložiť až 250 zdrojov.

V tejto sekcii

- Konfigurovanie uťahovania zdroja
- Vlastnosti uťahovanie zdroja

# Konfigurovanie uťahovania zdroja

Zmeny vykonané v programoch na uťahovanie v ktorejkoľvek sekcii je potrebné aktívne aplikovať kliknutím na tlačidlo Použiť v pravom dolnom rohu GUI. Poprípade môžete zmeny vrátiť späť kliknutím na tlačidlo Späť na rovnakom mieste.

Pri odchode zo sekcie, v ktorej boli vykonané zmeny (pomocou tlačidla Späť, Domov alebo Výsledok), sa používateľovi zobrazí okno s upozornením, kde je možné zmeny aplikovať alebo zrušiť. Používateľ nemôže pokračovať bez použitia alebo zrušenia zmien.

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Zdroje a v ľavej table vyberte Uťahovanie.

2. Vyberte ikonu plus v pravom hornom rohu obrazovky.

3. Nazvite zdroj uťahovania a zvoľte správny Režim voliča (kontrola alebo potvrdenie, v závislosti od potreby).

4. Štandardne bude k vytvoreniu nového zdroja uťahovania k dispozícii len jedno editovateľné identifikačné číslo. V dolnej časti obrazovky pridáte kliknutím na ikonu plus viac možností.

5. Zadajte identifikačné číslo každej položke

   Ak sa používa volič nástrčky, korešponduje identifikačné číslo s pozíciou vo voliči nástrčky, napr. identifikačné číslo 1 korešponduje s číslom nástrčky 1 vo voliči nástrčky.

6. Kliknutím na Program zvolíte program uťahovania na prepojenie každého čísla identifikátora. Zo zoznamu zvoľte program uťahovania.

# Vlastnosti uťahovanie zdroja

Parameter | Popis
--- | ---
Názov | Názov uvedený pre uťahovanie zdroja.
Režim voliča | Kontrola: Externý zdroj vyberie program na uťahovanie vyžiadaním čísla identifikátora. Identifikačné číslo je prepojené na príslušnú nástrčku vo voliči nástrčky a zdvihnutím nástrčky sa zvolí program uťahovania. Potvrdiť: Volič nástrčky nemôže byť použitý ako regulujúci zdroj. V tomto režime je identifikačné číslo prepojené na obe, program uťahovania a špecifickú nástrčku (indikované v dodatočnom stĺpci na zozname). Keď je požadované identifikačné číslo (externým signálom), príslušná nástrčka sa dostane do voliča nástrčky a program uťahovania je aktivovaný, keď operátor zdvihne nástrčku (ostatné nástrčky sú deaktivované). Ak nie je špecifikovaná žiadna nástrčka (t.j. nastavená na 0 v stĺpci Nástrčka), program na uťahovanie je aktivovaný priamo a stav nástrčky sa ignoruje.
Max. počet po sebe idúcich NOK na program | Zap: Počítadlo dávok sa zvyšuje aj vtedy, keď sa uťahovanie nepodarí. Vyp: Nastaviť Max počet po sebe idúcich NOK pre uťahovanie. Dávka sa posunie dopredu len vtedy, ak sa vykoná úspešné utiahnutie.
Max počet po sebe idúcich NOK | Nastavenie počtu po sebe nasledujúcich výsledkov NOK, ktoré majú byť povolené. Ak je hodnota nastavená na 0, nevykonáva sa žiadna kontrola pre NOK uťahovaní. Po dosiahnutí maximálneho počtu po sebe idúcich NOK sa nástroj zablokuje a vykonávanie sekvencie sa zastaví.
Ovládanie dávkovania | Vyberte, ako sa má vykonať uťahovanie zdroja. Dostupné možnosti sú: Bez ovládania dávkovania Opakované spustenie vybraného uťahovacieho programu. Interné ovládanie dávkovania Pre každý program v časti Konfigurácia voliča identifikátora nastavte veľkosť dávky, ktorá sa má použiť pri výbere daného programu. Externé ovládanie dávkovania Externé systémy môžu nastaviť veľkosť dávky buď pomocou otvoreného protokolu alebo prevádzkovej zbernice. Veľkosť dávky musí byť nastavená externým systémom, ak nie je nastavená pri výbere programu, nástroj bude zamknutý. Keď je ovládanie dávkovania Interné alebo Externé, uťahovanie zdroja sa môže nakonfigurovať na: Uzamykateľný nástroj na dokončenej sekvencii dávkovania Keď je povolené, nástroj sa automaticky uzamkne po dosiahnutí špecifikovanej veľkosti dávky. Prírastok NOK Keď je povolené, počítanie dávok sa zvyšuje pri úspešných aj neúspešných uťahovaniach. Externé: Konfigurujte, koľkokrát sa má vykonať uťahovanie zdroja pomocou otvoreného protokolu alebo externého protokolu. Akákoľvek zmena konfigurácie vymaže uťahovanie zdroja, aby sa začalo odznova od čistého a známeho stavu (počet dávok v dávke sa obnoví na 0). Prebiehajúce uťahovania je možné dokončiť pred nadobudnutím účinnosti zmien.
Použitie ID spoja | Uťahovanie zdroja možno nakonfigurovať tak, aby sa ku každému výsledku pripojilo ID spoja, čím sa zlepší sledovateľnosť v softvéri na analýzu údajov, ako je napríklad ToolsNet. Keď je možnosť Použitie ID spoja povolená, môžete nakonfigurovať ID spoja pre každý program v časti Konfigurácia voliča identifikátora. Prázdne ID spoja Výsledkom z tohto vybraného programu sa nepriradí žiadne ID spoja. ID spoja, keď nie je spustená dávka Nakonfigurované ID spoja sa pripojí ku každému výsledku, keď je program vybraný. Ak sa program spustí viackrát, pre všetky iterácie použije rovnaké ID spoja. ID spoja, keď je spustená dávka Správanie ID spoja sa líši v závislosti od jeho formátu. Ak ID spoja nekončí číslom, pre všetky uťahovania v dávke sa použije rovnaké ID spoja. Ak ID spoja končí číslom, Číslo sa zvyšuje s každým zvýšením počítadla dávok. Koncové číslo ID spoja sa nemusí zhodovať s počítadlom dávky. Príklad: Ak prvotné ID spoja končí číslom 5 po dvoch uťahovaniach: Počítadlo dávok bude 2. ID spoja bude končiť číslom 7.

# Sekvencia dávky zdroja

Ak chcete otvoriť konfiguráciu Dávka zdroja, prejdite na kartu Zdroje v zobrazení Domov a v ľavej table vyberte Sekvencia dávky.

Ovládač môže byť nakonfigurovaný, aby zvolil sekvenciu dávky, v závislosti na čísle identifikátora alebo reťazci identifikátora.

Vstup | Popis
--- | ---
Identifikačné číslo | V prípade čísla musí ísť o celočíselný údaj, ktoré môže pochádzať z príslušenstva alebo externého ovládacieho prvku.
Reťazec identifikátora | Reťazec musí pozostávať z ASCII znakov a môže pochádzať zo skenera alebo z externého riadiaceho objektu.

V tejto sekcii

- Vytvorenie zdroja dávky
- Konfigurácia významných pozícií na čítanie v reťazci čiarového kódu
- Kombinácia reťazcov identifikátora

# Vytvorenie zdroja dávky

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Zdroje a v ľavej table vyberte Sekvencia dávky.

2. Vyberte ikonu plus v pravom hornom rohu obrazovky.

3. Pomenujte nový zdroj dávky

4. Nastavte možnosť Prerušiť na novom identifikátore na Áno ak skenovanie nového reťazca identifikátorov zruší predchádzajúce skenovanie.

5. Vyberte metódu identifikátora (reťazec pre text alebo číslo pre numerické reťazce)

6. Nastavte možnosť Voľné poradie na Zap, ak sa majú dať reťazce skenovať v akomkoľvek poradí.

   Reťazce identifikátora môžu pozostávať až z 4 odlišných reťazcov. Ak je možnosť Voľné poradie nastavená na Vyp, reťazce sa musia skenovať v špecifickom poradí, aby systém dokázal reťazec rozoznať.

7. V prípade potreby, pridajte reťazec identifikátora výberom ikony plus v časti Konfigurácia reťazca identifikátora.

8. Vyberte označenie Názov pre reťazec identifikátora, ktorého vlastnosti chcete zmeniť, zobrazí sa kontextové okno. Nasledujúce vlastnosti môžu byť indikované pre reťazec:

   - Názov: názov reťazca

   - Dĺžka: dĺžka reťazca. Pre viac informácií o spojených reťazcoch pozri Kombinácia reťazca identifikátora.

   - Významné pozície: používajú sa na určenie, ktoré znaky v reťazci čiarových kódov sa majú čítať pri zostavovaní reťazca tak, aby zodpovedali vášmu vopred definovanému reťazcu. Počet významných pozícií musí zodpovedať počtu znakov vo vopred definovaných reťazcoch.

   - Uložené pozície: indikujú, ktoré časti každého reťazca sa použijú, keď sa uloží dávka zdroja a ako sú zastúpené v denníku. V tomto poli označte pozície v reťazci, ktoré sa musia uložiť. Pozície môžu obsahovať len časti úplného reťazca. Ak je pole ponechané prázdne, celkový (spojený) reťazec bude uložený. Tabuľka nižšie zobrazuje niektoré príklady kombinácií uložených pozícií.

     Hodnota uloženej pozície sú oddelené čiarkou(bez medzier) a rozmedzia indikujú použitie pomlčky.

   Reťazec identifikátora | Pozície
   --- | ---
   Reťazec 1: 1234567 | 1-7
   Reťazec 2: abcdef | 8-13
   Reťazec 3: GHIJKL | 14-19
   Reťazec 4: 890 | 20-22

   Príklady uložených pozícií
   Uložené pozície | Uložené výsledky
   --- | ---
   (prázdne) | 1234567abcdefGHIJKL890
   1-3,9,11,15,20-22 | 123bdH890
   8-12, 1-7, 19, 20-21 budú automaticky zmenené na: 1-12,19-21 | 1234567abcdeL89

   Pole ID v okne vlastností reťazca nemôže byť zmenené, ale môže byť použité iba na navigáciu medzi rôznymi reťazcami.

   Chyba môže nastať, keď je Voľné poradie nastavené na hodnotu Zap a dĺžky rôznych reťazcov sú duplicitné. Sekvencia skenovania potom neaktivuje uťahovací program. Ak chcete odstrániť túto chybu, nastavte Voľné poradie na Vyp alebo upravte dĺžku reťazca.

9. Vyberte Upraviť.

10. V okne Upraviť označte, ktoré reťazce (v stĺpci Reťazec obsahuje) by mali byť prepojené na ktoré sekvencie dávky (v stĺpci Aktivuje). V dolnej časti kliknutím na ikonu plus pridáte viac reťazcov.

    Zástupné znaky sa môžu použiť pri písaní „reťazec obsahuje“. Zástupné znaky môžu byť použité v akejkoľvek pozícii v reťazci. V prípade nejednoznačného zodpovedajúceho výsledku sa neaktivuje žiadna sekvencia dávky.

    Zástupný znak je . (bodka)

# Konfigurácia významných pozícií na čítanie v reťazci čiarového kódu

Polohy v reťazci čiarového kódu sú spojené s číslom medzi 1 a 1024. Prvá pozícia v reťazci je 1 a posledná 1024.

Významné pozície musia byť špecifikované podľa pravidiel, opísaných v tabuľke nižšie. Reťazce čiarového kódu:
Popis | Významné pozície | Platná konfigurácia | Reťazec čiarového kódu zodpovedá preddefinovanému reťazcu
--- | --- | --- | ---
Významné pozície v poradí | 1,2,3,7,8 | OK | ABCGH
Významné pozície vo voliteľnom poradí | 7,1,2,3,8 | OK | GABCH
Rozsah čísiel | 1–3,7-8 | OK | ABCGH

# Kombinácia reťazcov identifikátora

Reťazec identifikátora ktorý sa používa na porovnávanie, je kombinácia až štyroch reťazcov z továrenského systému riadenia alebo až zo štyroch vstupov skenera, ktoré je potrebné kombinovať do jedného reťazca.

Tlačidlá Pridať a Odstrániť riadia, koľko reťazcov sa skombinuje. K dispozícii sú nasledujúce parametre:

Parametre kombinácie reťazca identifikátora
Parameter | Popis
--- | ---
Názov | Reťazec musí byť pomenovaný.
Dĺžka | Dĺžka reťazca musí byť známa a zadaná. To je dôležité, aby bolo možné skombinovať správny identifikátor reťazca.
Významné pozície | Čiarkami oddelené pozície alebo rozsahy (oddelené pomlčkou) v kombinovanom reťazci, ktoré sa používajú na porovnanie.
Uložené pozície | Čiarky oddelené pozície alebo rozsahy v reťazcoch, ktoré budú uložené vo výsledku.

Ak sa má použiť viac ako jedno reťazec identifikátorov, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Výberom tlačidla Pridať vytvorte nový záznam v tabuľke.

2. Reťazec pomenujte.

3. Zadajte dĺžku reťazca.

4. Zopakujte kroky 1-3 pre každý reťazec, ktorý pridáte. Kombinované môžu byť až štyri reťazce.

Parametre začiatok-koniec v každom riadku definujú jednotlivé reťazové pozície v kombinovanom reťazci identifikátora, ktorý sa použije v ďalšom kroku procesu zhody.

Vykonanie procesu výberu úlohy pomocou reťazca identifikátora ako vstupu:

1. Definujte, ktoré pozície v reťazci sa majú aktivovať.

2. Zadajte významné pozície, aby ste definovali, ktoré pozície v reťazci identifikátora budú použité na porovnanie. Pozícia musí byť oddelená buď čiarkou alebo rozsahom.

# Práca s kartou Nástroj

Táto karta poskytuje informácie o nástrojoch, ktoré sú pripojené k ovládaču vrátane bezdrôtových nástrojov. Niektoré z údajov dostupných v tejto časti sú kalibrácia QA, referenčný produkt a služba nástroja, a kalibrácia nástroja.

Aby sa v menu Nástroj zobrazovali informácie, nástroj musí byť pripojený k ovládaču.

V tejto sekcii

- Informácie o nástroji
- Pripojenie nástroja
- Informácie o snímači
- Zdravie nástroja
- Údržba nástroja
- Kalibrácia nástroja
- Diagnostika nástroja
- Nulový ofset a bočník
- Nulová poloha
- Nástroj na ladenie motora
- Zrušenie párovania pripojenia Bluetooth
- Konfigurácia predného konca
- WLAN a Bluetooth pre bezdrôtové nástroje

# Informácie o nástroji

Zobrazenie informácií o nástroji zahŕňa aj informácie, ktoré dodávajú personálu obsluhy presné informácie o nástroji pripojenom k ovládaču, aby dokázali poskytnúť adekvátnu pomoc a podporu, alebo aby operátori videli, aký nástroj je pripojený k ovládaču.

Informácie o nástroji
Informácie | Popis
--- | ---
Model | Označenie modelu nástroja.
Max. moment | Maximálny uťahovací moment, ktorý môže nástroj používať na uťahovanie.
Min. rýchlosť | Maximálna rotačná rýchlosť nástroja.
Max. otáčky | Maximálna rotačná rýchlosť nástroja.
Min. konečná rýchlosť | Minimálna konečná rotačná rýchlosť nástroja (iba pre nástroje BCP/BCV-RE).
Max. konečná rýchlosť | Maximálna konečná rotačná rýchlosť nástroja (iba pre nástroje BCP/BCV-RE).
Prevodový pomer | Pomer uhlovej rýchlosti vstupného prevodu k uhlovej rýchlosti výstupného prevodu.
Sériové číslo | Na získanie správnych náhradných dielov alebo servisných pokynov sa môže požadovať sériové číslo nástroja, v prípade, že je potrebná správna verzia pokynov pre výrobok.
Verzia softvéru | Verzia softvéru nástroja.
Číslo výrobku | Výrobné číslo alebo objednávacie číslo nástroja.
Dátum výroby | Dátum výroby nástroja.

Informácie o nástroji IxB Connect
Informácie | Popis
--- | ---
Typ pripojenia | Typ pripojenia nástroja (WLAN/Bluetooth/mobilné) k ovládaču.
IP adresa | IP adresa nástroja pri pripojení cez WLAN.
Adresa MAC | Adresa MAC pripojeného zariadenia.

Informácie o nástroji IPB-P
Informácie | Popis
--- | ---
Faktor úpravy momentu | Nastavenie momentu impulzného nástroja vyjadrené v %.

## Informácie o ZNAČKE nástroja

Informácie o ZNAČKE nástroja sú dostupné, len keď je nástroj typu STwrench.

Informácie o nástroji STwrench
Informácie | Popis
--- | ---
ID ZNAČKY | Programovateľné identifikačné číslo ZNAČKA RFID, ktorá je naprogramovaná do koncového nástroja (objímka).
Korekčný koeficient uťahovacieho momentu | V určitých prípadoch, môžu byť potrebné rozšírenia, aby vyhovovali aplikácii. V tomto prípade musí byť meranie kľúča kompenzované, aby zobrazoval správnu hodnotu. Pre výpočet korekčného koeficientu pozri najnovšiu verziu príručky používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01). Parametre sú uložené v RFID ZNAČKE v časti Koncový nástroj.
Korekčný koeficient uhla | V určitých prípadoch, môžu byť potrebné rozšírenia, aby vyhovovali aplikácii. V tomto prípade musí byť meranie kľúča kompenzované, aby zobrazoval správnu hodnotu. Pre výpočet korekčného koeficientu pozri najnovšiu verziu príručky používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01). Parametre sú uložené v RFID ZNAČKE v časti Koncový nástroj.
Nominálny uťahovací moment | smartHEAD kľúča STwrench obsahuje snímač uťahovacieho momentu a definuje nominálny uťahovací moment. Pre viac informácií pozri najnovšiu verziu príručky používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01).

INFORMÁCIA

Korekčné koeficienty mení meranie STwrench. Môže to spôsobiť nesprávne čítanie. Pred vykonaním akýchkoľvek korekcií pozri najnovšiu verziu príručky používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01).

# Pripojenie nástroja

Oblasť pripojenia nástroja zobrazuje, ku ktorej virtuálnej stanici je nástroj pripojený.

# Informácie o snímači

Dostupné len pre nástroje QST a IxB.

Nástroj môže mať niekoľko snímačov momentu a uhla v závislosti od typu nástroja. Na obrázku je zobrazená poloha snímačov.

Ďalšie informácie o snímačoch momentu alebo uhla nájdete v časti Podrobnosti. V závislosti od typu snímača môžu byť k dispozícii nasledovné informácie:

Snímač uhla
Informácie | Popis
--- | ---
Povolené | Označuje, že snímač je povolený.
Prevodový pomer | Prevodový pomer medzi snímačom a výstupným hriadeľom nástroja.
Navíjanie | Faktor kompenzácie navíjania pre snímač uhla.

Snímač momentu
Informácie | Popis
--- | ---
Povolené | Označuje, že snímač je povolený.
Sériové číslo | Sériové číslo snímača ako reťazec.
Číslo výrobku | Číslo výrobku snímača ako reťazec.
Hodnota kalibrácie | Hodnota kalibrácie pre snímač vyjadrená v Nm.

# Zdravie nástroja

Tabla Zdravie obsahuje informácie o teplote nástroja

## Teplota nástroja

Teploty nástroja (pre obe, káblové a akumulátorové nástroje) sú neprestajne monitorované zariadením POWER FOCUS 8. Podporované jednotky teploty sú stupne Celzia (°C) a stupne Fahrenheit (°F), pričom Celzius je predvolená jednotka. Keď teplota motora nástroja alebo teplota elektroniky nástroja prevyšuje max teplotu, nástroj je uzamknutý a zobrazená je výstraha (2014). Nástroj je opäť uzamknutý, keď teplota nástroja klesne pod limit teploty.

Teplota nástroja nie je dostupná pre STwrench.

## Monitorovanie teploty nástroja

Pomocou použitia displeja nástroja alebo cez webové rozhranie, máte prístup k najnovším elektronickým nástrojom a k nástroju teploty motora, ktoré sú namerané spolu s časovým označením počas samotného merania.

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nástroj.

2. Teplota elektroniky nástroja aj teplota motora nástroja sú uvedené v ľavej table Zdravie.
   Pre impulzné nástroje je uvedená aj teplota jednotky impulzov nástroja.

3. Výberom zobrazenia Maximálna teplota zobrazíte zoznam maximálnych teplôt pre daný komponent.

4. Ak chcete nepretržite monitorovať teplotu komponentu, vyberte zobrazenie Teplota v reálnom čase.

# Údržba nástroja

Nástroj ukladá číslo servisného intervalu a počíta, koľko uťahovacích momentov možno vykonať pred tým, než je potrebná údržba alebo servis.

## Nastavenie alarmu údržby

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Alarmy .

2. V okne Údržba nastavte Alarm servisného upozornenia na Zap.

3. Vráťte sa na zobrazenie Domov, prejdite na kartu Nástroj a vyberte nástroj, pre ktorý chcete nastaviť alarm.

4. V okne Údržba zadajte hodnotu do textového poľa Servisný interval.

   Servisné intervaly sa môžu nastavovať iba v násobkoch 10 000. Akékoľvek iné číslo ako násobky 10 000 sa zaokrúhľuje na najbližší násobok 10 000.

   Pri práci s impulzívnymi nástrojmi sú nastavené servisné intervaly pre číslo uťahovania a číslo impulzov. Ten interval, ktorý sa dosiahne ako prvý, spustí alarm.

Parametre údržby
Pole | Popis
--- | ---
Posledný servis | Dátum a čas vykonania posledného servisu. Dátum posledného servisu je nastavený v oprave. Dátum posledného servisu je nastavený na súčasný dátum a čas, keď stlačíte tlačidlo Obnoviť výpočet servisu.
Celkový počet uťahovaní v servise | Celkové množstvo uťahovaní, ktoré nástroj vykonal, od kedy bol použitý prvýkrát. Táto hodnota je dostupná v servise a zostane rovnaká až do ďalšieho servisu.
Zostávajúce uťahovania | Celkový počet uťahovaní, ktoré zostávajú, pokiaľ sa nedosiahne servisný interval.
Celkový počet utiahnutí | Udáva celkovú životnosť uťahovania nástroja.
Počet servisov | Počet servisných prehliadok nástroja.
Servisný indikátor uťahovania | Udáva percento vyčerpaného servisného intervalu.
Servisný interval | Počet uťahovaní, ktoré sa vykonajú medzi dvoma servisnými udalosťami. Môže byť nastavený na násobky 10 000.
Celkový impulz v servise | [Len impulzné nástroje] Celkový počet impulzov, ktoré nástroj vykonal od jeho prvého použitia. Táto hodnota je dostupná v servise a zostane rovnaká až do ďalšieho servisu.
Zostávajúce impulzy | [Len impulzné nástroje] Celkový počet zostávajúcich impulzov, kým sa nedosiahne servisný interval.
Servisný interval | [Len impulzné nástroje] Počet impulzov, ktoré sa vykonajú medzi dvoma servisnými udalosťami. Môže byť nastavený na násobky 10 000.
Obnoviť počítadlo servisu | Obnovuje počítadlo Zostávajúce uťahovania a nastavuje Posledný dátum servisu na aktuálny dátum.
Obnoviť údaje servisu | [Len impulzné nástroje] Obnovuje počítadlo Zostávajúce uťahovania, ako aj stav oleja a nastavuje Posledný dátum servisu na aktuálny dátum.

# Kalibrácia nástroja

Kalibrácia nástroja sa používa na reguláciu toho, ako správne nástroj korešponduje k referenčnému snímaču.

Hodnota kalibrácie, ktorá je uložená v pamäti nástroja sa používa na nastavenie hodnoty uťahovacieho momentu, ktorý je daný snímačom točivého momentu nástroja. Tým pádom je na ovládači zobrazená správna hodnota uťahovacieho momentu. Ovládač zobrazuje dátum, kedy bol nástroj naposledy kalibrovaný.

Parametre kalibrácie
Oblasť | Popis
--- | ---
Naposledy kalibrované | Dátum a čas, kedy bola vykonaná posledná kalibrácia.
Hodnota kalibrácie | Hodnota uťahovacieho momentu, voči ktorej sa kalibruje.
Nasledujúci dátum kalibrácie | Dátum, kedy bude potrebná ďalšia kalibrácia tohto nástroja.

V tejto sekcii

- Príprava na kalibráciu
- Kalibrácia nástroja
- Kalibrácia QA
- Kalibrácia nástroja pomocou STa6000 alebo STpad

# Príprava na kalibráciu

1. Uistite sa, že sú nástroj a ovládač nastavené na vykonávanie uťahovania.

2. Nástroj nastavte s referenčným snímačom uťahovacieho momentu (ako napríklad STa6000, STpad alebo JSB Bench).

   Pozrite si príručku používateľa referenčného snímača uťahovacieho momentu, kde nájdete pokyny na nastavenie.

3. Vyberte program na uťahovanie s požadovaným momentom, ktorý zodpovedá uťahovaniu, ktorý používate s vašim nástrojom.

   Pozrite si základné nastavenia na uťahovanie, kde nájdete návod na nastavenie a aktiváciu vhodného programu na uťahovanie.

# Kalibrácia nástroja

Hodnota kalibrácie, ktorá sa používa pre nástroj, sa vypočíta na základe nameraných hodnôt uťahovacieho momentu z ovládača a referenčného snímača točivého momentu prostredníctvom nižšie uvedenej rovnice:

Nová hodnota kalibrácie = Stará hodnota kalibrácie × Priemer (referenčné hodnoty / hodnoty ovládača)

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nástroj a vyberte nástroj, ktorý sa má kalibrovať. Potom prejdite do okna Kalibrácia.

2. Všimnite si starú hodnotu kalibrácie, ktorú nájdete v textovom poli Hodnota kalibrácie.

   Ak sa kalibračná hodnota upraví o viac ako 10 %, zobrazí sa výzva na potvrdenie, pretože zmena môže výrazne ovplyvniť presnosť a výkon systému.

3. Vykonajte aspoň tri uťahovania a použite namerané hodnoty uťahovacieho momentu z ovládača a referenčného snímača(ACTA alebo podobné) na vypočítanie priemernej hodnoty uťahovacieho momentu.

4. Vypočítajte si novú hodnotu kalibrácie použitím rovnice Nová hodnota kalibrácie.

5. Uložte novú hodnotu kalibrácie v pamäti nástroja tak, že zadáte vypočítanú hodnotu do textového poľa Hodnota kalibrácie a vyberiete Použiť.

Po dokončení kalibrácie vykonajte upevnenie a overte, či sú nové hodnoty správne.

# Kalibrácia QA

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nástroj a v ľavej table vyberte Kalibrácia QA.

2. Zmeňte parametre v okne Kalibrácia QA a vyberte možnosť Použiť na implementáciu zmien.

   Parameter | Popis
   --- | ---
   Aktivovať | ZAP: zapne možnosť kalibrácie externého nástroja. VYP: vypne možnosť kalibrácie externého nástroja.
   Virtuálna stanica | Vyberte ikonu tri bodky na pripojenie nástroja k virtuálnej stanici.
   Typ pripojenia | Pripojte cez port TCP alebo Pripojte cez port COM.
   Port COM | Viditeľné, keď je zvolený Typ pripojenia cez port COM. Zobrazí rozbaľovací zoznam s dostupnými portami COM.
   Port TCP | Viditeľné, keď je zvolený Typ pripojenia cez port TCP. Zobrazí vopred vyplnený port TCP.

# Kalibrácia nástroja pomocou STa6000 alebo STpad

## Pripojenie STa6000/STpad

STa6000/STpad je možné pripojiť k ovládaču dvomi spôsobmi:

- Pripojenie STa6000

Pripojenie | Poznámky
--- | ---
Port COM | Pripojte adaptér USB na sériové rozhranie Atlas Copco k portu USB ovládača pomocou sériového kábla ACTA. Pripojte STa6000 k sériovému adaptéru pomocou kábla USB.
Port Ethernet | Pripojte ethernetový kábel medzi STa6000 a továrenský port Ethernet, resp. továrenskú sieť.

- Pripojenie STpad

Pripojenie | Poznámky
--- | ---
Port COM | Pripojte STpad k portu COM ovládača pomocou sériového kábla ACTA.
Port Ethernet | Pripojte ethernetový kábel medzi STa6000 a továrenský port Ethernet, resp. továrenskú sieť.

## Vykonanie kalibrácie QA pomocou STa6000 alebo STpad

1. Uistite sa, že nástroj je pripojený a priradený virtuálnej stanici na ovládači.

   Jednoduché programy uťahovania nie je možné použiť na účely kalibrácie. Uistite sa, že je vybratý program dávky.

2. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nástroj a v ľavej table vyberte Kalibrácia QA. Potom nastavte Kalibrácia QA na Zap.

3. Vyberte virtuálnu stanicu, ku ktorej je pripojený nástroj, ktorý sa má kalibrovať, a vyberte typ pripojenia, ktorý sa má použiť (TCP portu COM).

   Upozorňujeme, že predvoleným portom pre komunikáciu je 4561

4. Pripojte STa6000/STpad k ovládaču a vyberte správnu virtuálnu stanicu.

5. Spustite kalibráciu z STa6000/STpad.

   STa6000/STpad vyžaduje informácie o ovládači vrátane informácií o nástroji a programe uťahovania.

6. Vykonajte uťahovanie. Keď kalibračné zariadenie zistí uťahovanie, vyžaduje z ovládača výsledok uťahovania.

7. Opakujte vyššie uvedený krok, kým sa nevykonajú všetky uťahovania v dávke.

   Po dokončení vytvorí STa6000/STpad správu a tiež vypočíta novú hodnotu kalibrácie pre nástroj.

8. Ak chcete odoslať novú hodnotu kalibrácie do ovládača, ktorý ju zasa zapíše do nástroja, v STa6000/STpad zvoľte Uložiť.

Ak sa program uťahovania počas kalibrácie zmení alebo sa aktualizuje sekvencia/dávka, kalibrácia sa ukončí.

Veľkosť dávky použitá na účely kalibrácie nie je obmedzená. Sta6000 však môže ako veľkosť dávky zobraziť iba dve číslice. Počítadlo na Sta6000 preto 100 prečíta ako 00.

Po dokončení kalibrácie vykonajte upevnenie a overte, či sú nové hodnoty správne.

# Diagnostika nástroja

V diagnostike je možné spustiť:

- Sledovanie snímača

- Diagnostické testy

## Sledovanie snímača

Na diagnostiku nástroja, snímača uhla alebo momentu je možné spustiť reláciu Sledovanie snímača v menu Nástroj. Relácia Sledovanie snímača má časový limit 20 minút. 5 minút pred uplynutím časového limitu sa zobrazí varovanie a potom je možné reláciu predĺžiť alebo zastaviť.

Sledovanie snímača je možné len pri káblových nástrojoch.

Jednu reláciu Sledovanie snímača je možné spustiť len naraz pre každý nástroj a ovládač.

Spustiť reláciu Sledovanie snímača

1. V okne DOMOV vyberte Nástroj.

2. V okne Diagnostika vyberte Káblový nástroj a Sledovanie snímača.

3. Zapnite Spustiť sledovanie snímača.

4. Zobrazia sa uhol nástroja, moment a otáčky.

Informácie o sledovaní snímača
Uhol nástroja | O koľko sa nástroj otočil, odkedy sa spustila relácia Sledovanie snímača alebo od posledného resetovania.
Moment | Odčítaná hodnota: okamžitá hodnota momentu. Špičková hodnota: najvyššia nameraná hodnota momentu, odkedy sa spustila relácia Sledovanie snímača alebo od posledného resetovania.
Otáčky | Odčítaná hodnota: okamžitá hodnota otáčok Špičková hodnota: najvyššia nameraná hodnota otáčok, odkedy sa spustila relácia Sledovanie snímača alebo od posledného resetovania.

## Diagnostické testy

Ak chcete zistiť, či nástroj funguje správne, je možné vykonať diagnostické testy nástroja. Typ testu, ktorý je možné spustiť, závisí od toho, ktorý nástroj je pripojený. Spustiť je možné tri typy testov:

- Automatický výrobný test: Od používateľa sa nepožaduje žiadna akcia.

- Manuálne testy bez potvrdenia: Používateľ musí vykonať nejaké testy počas testu.

- Manuálne testy s potvrdením: Používateľ musí monitorovať a poskytnúť spätnú väzbu o správaní sa nástroja.

Jeden diagnostický test je možné spustiť len naraz pre každý nástroj a ovládač.

Po spustení diagnostického testu je relácia uzamknutá pre iných klientov. Relácia diagnostického testu má časový limit 20 minút. 5 minút pred uplynutím časového limitu sa zobrazí varovanie a potom je možné reláciu predĺžiť alebo zastaviť.

Informácie o diagnostickom teste
Automatický výrobný test | Manuálny test bez potvrdenia | Manuálny test s potvrdením
--- | --- | ---
Kontrola bočníka snímača momentu Kontrola bočníka 2 snímača momentu | Tlačidlo Štart/spúšť Bezpečnostná spúšť Reverzný krúžok/spínač alebo tlačidlo Spustenie zatlačením: Funkčné tlačidlo | Reproduktor/bzučiak LED kontrolky

Spustenie relácie diagnostického testu

1. V okne DOMOV vyberte Nástroj.

2. Vyberte Káblový nástroj a Diagnostické testy v Diagnostika.

3. Zapnite Diagnostické testy.

4. Vyberte testy, ktoré chcete spustiť.

5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

   Všetky testy zobrazujú výsledok so zelenou alebo červenou indikáciou.

   Časový limit diagnostického testu uplynie, ak sa do 20 sekúnd nevykoná žiadna akcia.

6. Výsledok diagnostického testu sa zobrazí po dokončení relácie testu.

   Ak opustíte stránku diagnostického testu, výsledok zmizne!

7. Ak chcete exportovať výsledok testu, vyberte tlačidlo Exportovať.

# Nulový ofset a bočník

Dostupné len pre nástroje QST.

Pre každý snímač momentu je možné zobraziť a zmeniť limity kalibrácie nulového ofsetu a bočníka.

Informácie | Popis
--- | ---
Hodnota bočníka (1-100) | Maximálna povolená nameraná hodnota kalibrácie bočníka v %.
Hodnota driftu bočníka (1-100) | Maximálna povolená zmena v meraní hodnoty kalibrácie bočníka v %.
Hodnota nulového ofsetu (1-50) | Maximálna povolená kompenzácia nulového ofsetu v %.
Hodnota driftu nulového ofsetu (2-100) | Maximálna povolená zmena v kompenzácii nulového ofsetu v %.

# Nulová poloha

Pri tejto konfigurácii sa systém vždy vráti do pôvodnej počiatočnej polohy pre každé uťahovanie alebo sekvenciu. Nulová poloha sa nastaví pre každý nástroj samostatne, ručný aj upínací. Nulová poloha nastavuje aktuálnu polohu nástroja. Nulovú polohu nie je možné nastaviť počas prebiehajúceho uťahovania alebo sekvencie.

Nastaviť nulovú polohu:

1. V zobrazení Domov vyberte Nástroj.

2. V pravom menu vyberte Káblový nástroj a potom Nulová poloha.

3. Vyberte NASTAVIŤ. Aktuálna poloha nástroja sa nastaví ako nulová poloha.

# Nástroj na ladenie motora

Ladenie motora upravuje reguláciu jednotky motora nástroja na optimalizáciu výkonu a minimalizovanie straty.

Pri káblových nástrojoch by malo byť ladenie motora vykonávané na každej špecifickej kombinácii ovládača a nástroja. STB nástroje môžu byť presunuté na iný ovládač bez potreby nového ladenia motora.

Pred vykonaním ladenia motora sa uistite, že je nástroj pripojený na virtuálnu stanicu a že je ovládač nastavený na vykonávanie uťahovania.

Ladenia motora zaberie približne 1 minútu a pred ukončením sa hriadeľ otáča v pravotočivom (CW) a ľavotočivom smere (CCW).

Pri nástrojoch nakonfigurovaných s otvoreným predným upevnením ozubeného kolesa (GFA) pred vykonaním ladenia motora odstráňte otvorený nadstavec.

## Vykonanie ladenia motora.

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nástroj, vyberte nástroj, ktorého motor bude ladený a prejdite na Ladenie motora.

2. Vyberte Vykonať a potom stlačte spúšť na nástroji.

3. Vyberte OK, aby sa spustilo Ladenie motora.

   Dodržujte pokyny na obrazovke a držte spúšť nástroja stlačenú, kým sa nedokončí ladenie motora.

   - Ak je ladenie motora úspešné, zobrazí sa udalosť OK.

   - Ak ladenie motora nie je úspešné alebo spúšťač nástroja sa pustí pred dokončením ladenia, zobrazí sa udalosť NOK.

# Zrušenie párovania pripojenia Bluetooth

Ak chcete zrušiť párovanie nástroja s ovládačom, vyberte Vykonať. Na opätovné pripojenie je potrebné nástroj znovu spárovať cez Bluetooth.

# Konfigurácia predného konca

Nakonfigurujte nástroj tak, aby používal správny predný nadstavec s prevodom.

1. V menu Domov prejdite na Nástroj a vyberte Káblový nástroj > Konfigurácia predného konca.

2. Vyberte Typ predného konca.

   Ak je vybratý Otvorený koniec, nastaviť sa môžu nasledujúce parametre.

   Pred použitím predného nástavca prevodovky (GFA) - či už Otvorený koniec alebo Zatvorený koniec - uistite sa, aby boli hlava a telo nástroja správne zmontované a nakonfigurované. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu mechanického dorazu v hlave, najmä v prípade typu Otvorený koniec.

   Nastavenia | Popis
   --- | ---
   Obrátený smer otáčania | Označuje smer otáčania. Áno: Spätný chod Nie: Bez spätného chodu (predvolené)
   Smer uťahovania | CW: Predvolené Smer uťahovania nastavený v smere hodinových ručičiek. CCW Smer uťahovania nastavený proti smeru hodinových ručičiek.
   Polohovací limit | Manuálne Nastavte polohovací limit momentu. Auto: Predvolené Polohovací limit momentu automaticky nastavený na 2 % maximálneho momentu, ale aspoň 2 Nm.

3. Na nastavenie konfigurácie vyberte Použiť. Nástroj sa reštartuje.

## Vykonať ladenie otvoreného konca

Funkcia ladenia otvoreného konca je k dispozícii pre nástroje nakonfigurované s otvoreným predným nadstavcom s prevodom (GFA). Funkcia vypočíta skutočný prevodový pomer kombinácie nástroja aj nadstavca a uloží ho do nástroja. Vykonanie ladenia trvá približne dve minúty.

Po dokončení ladenia otvoreného konca sa nástroj musí nakalibrovať s otvoreným nadstavcom.

1. Vyberte Vykonať a potom stlačte spúšť na nástroji.

2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a spúšťač nástroja držte stlačený, kým sa nedokončí ladenie otvoreného konca.

   - Ak bolo ladenie otvoreného konca úspešné, zobrazí sa udalosť OK.

   - Ak ladenie otvoreného konca nebolo úspešné, alebo spúšťač nástroja bola pred ukončením ladenia uvoľnený, zobrazí sa udalosť NOK.

# WLAN a Bluetooth pre bezdrôtové nástroje

Ovládač POWER FOCUS 8 má rádiový modul, ktorý podporuje Bluetooth a dokáže vytvoriť sieť WLAN tým, že pôsobí ako prístupový bod.

V režime Bezdrôtový AP sa dá vybrať iba jeden kanál. Ak je aktivovaný režim Bezdrôtový AP aj režim Bezdrôtový klient, tento jeden kanál bude spoločný pre oba režimy.

Pripojené nástroje sa môžu používať ako klient, prístupový bod pre iné zariadenia alebo obe možnosti.

POWER FOCUS 8 podporuje dvadsaťpäť nástrojov pripojených pomocou režimu Prístupový bod a šesť nástrojov pripojených pomocou režimu Bluetooth.

V tejto sekcii

- Konfigurácia bezdrôtového klienta
- Konfigurácia ovládača ako bezdrôtový prístupový bod
- Režim párovania pre bezdrôtové nástroje a STwrench
- Požiadavky na Bluetooth
- Obmedzenia bezdrôtových nástrojov
- Párovanie bezdrôtového nástroja s ovládačom
- Obmedzenia nástrojov IxB
- Pripojenie nástrojov BCP/BCV-RE

# Konfigurácia bezdrôtového klienta

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Sieť.

2. V okne Bezdrôtový klient vyberte Upraviť..

3. Nastavte Aktivované na Zap.

4. Nastavte DHCP na Zap alebo Vyp v závislosti od konfigurácie. Ak je nastavený na Vyp, vyplňte požadované informácie, ktoré vám poskytne lokálny správca systému:

   - IP adresa

   - Maska podsiete

   - Brána

5. Zadajte Názov siete (SSID).

6. V okne Zabezpečenie zvoľte Režim a vyberte zo zoznamu režim zabezpečenia. Ak je vybratý WPA2 Personal, zadajte Kľúč zabezpečenia.

7. V prípade potreby zadajte parametre zabezpečenia a importujte súbory a kľúče certifikátov.

8. V prípade potreby upravte Voliteľné nastavenia.

9. Vyberte možnosť Použiť.

   Ovládač nadviaže bezdrôtové pripojenie k sieti.

10. Pre bezdrôtový prístup k používateľskému rozhraniu napíšte do webového prehliadača IP adresu.

# Konfigurácia ovládača ako bezdrôtový prístupový bod

Ak boli predtým nakonfigurované viaceré kanály v režime Bezdrôtový klient, aktivácia režimu Bezdrôtový AP aktualizuje zoznam kanálov, aby obsahoval iba aktuálny/predvolený kanál pre režim Bezdrôtový AP.

K jednému prístupovému bodu je možné pripojiť až 32 nástrojov.

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Sieť.

2. V okne Bezdrôtový AP vyberte Upraviť.

3. Nastavte Aktivované na Zap.

4. Zadajte požadované informácie, ktoré vám poskytne lokálny správca systému:

   - Adresa IP

   - Maska podsiete

   - Brána

5. Na distribúciu IP adries nastavte Server DHCP na Zap a zadajte Spustiť rozsah IP adries a Zastaviť rozsah IP adries.

6. Zadajte Názov siete (SSID).

7. V okne Zabezpečenie zvoľte Režim a vyberte zo zoznamu režim zabezpečenia. Ak je zvolená možnosť zadajte WPA2 Personal zadajte Bezpečnostný kľúč, ktorého dĺžka by mala byť najmenej 10 číslic.

8. Zvoľte Použiť.

# Režim párovania pre bezdrôtové nástroje a STwrench

## Uvedenie bezdrôtového nástroja do režimu párovania

1. Odpojte (nabitú) batériu z nástroja.

2. Stlačte spúšťač nástroja, zatiaľ čo znova batériu pripojíte.

3. Keď sú LED nástroja vypnuté, uvoľnite spúšťač.

4. Keď sú LED nástroja znova zapnuté, stlačte spúšťač nástroja.

5. Keď sú LED nástroja znova vypnuté, uvoľnite spúšťač. Obe svetlá LED začnú blikať (po približne 10 sekundách).

6. Nástroj je teraz v režime párovania. LED blikajú, keď je nástroj v režime párovania.

Nezapínajte procedúru párovania Power Focus predtým, než obidve LED svetlá na nástroji blikajú. Začnite párovanie do 30 sekúnd, inak sa nástroj z časových dôvodov vypne.

Keď je nástroj uvedený do režimu párovania, kliknutím na typ pripojenia spustite proces párovania.

## Uvedenie STwrench do režimu párovania

1. Zapnite STwrench.

2. Počas úpravy článku a gyroskopu stlačte na klávesnici STwrench klávesy NAHOR, DOPRAVA A ČIAROVÝ KÓD v tomto poradí.

3. Na konci nastavenia nuly je kľúč v režime párovania.

Keď je nástroj uvedený do režimu párovania, kliknutím na typ pripojenia spustite proces párovania.

# Požiadavky na Bluetooth

Aby ste mohli používať Bluetooth s POWER FOCUS 8, potrebujete splniť nasledovné požiadavky:

- Softvér POWER FOCUS 8 3.6 alebo vyššie

- Bezdrôtový nástroj vybavený modulom Bluetooth

- Boot softvéru nástroja verzia 9.1.6. alebo vyššie

- Aplikácia softvéru nástroja verzia 3.1.6. alebo vyššie

# Obmedzenia bezdrôtových nástrojov

Keď sú všetky sloty na Bluetooth (6) vyplnené, dodatočný bezdrôtový nástroj spárovaný s ovládačom nahradí existujúce spárované nástroje.

Pravidlo, ktoré upravuje túto výmenu, je, že offline nástroje budú vymenené prvé a po nich online nástroje. Nástroje prepojené na virtuálnu stanicu nebudú nikdy zamenené.

Pri párovaní dodatočného nástroja na ovládač s funkciou Bluetooth, ktorý má už šesť bezdrôtových Bluetooth nástrojov prepojených na Virtuálnu stanicu sa uistite, že odstránite jeden spárovaný nástroj z virtuálnej stanice pred spárovaním ďalšieho nástroja. Nástroj, ktorý je odpojený z virtuálnej stanice bude následne zamenený za nový nástroj.

# Párovanie bezdrôtového nástroja s ovládačom

Párovanie momentového kľúču s ovládačom je iné ako u iných bezdrôtových nástrojov a k ovládaču musí byť pripojený MWRKit. Podrobnejšie informácie nájdete v Pokynoch k výrobku daného nástroja.

Pred začatím procesu párovania:

- Uistite sa, že máte k dispozícii virtuálnu stanicu.

- Uistite sa, že v ovládači je aktivovaný Bluetooth.

- Uistite sa, že máte k dispozícii sloty na párovanie (6 pre Bluetooth)

- Skontrolujte, ktorý rádiový kanál budete používať

- Skontrolujte ako uviesť nástroj do režimu párovania. Pozrite si zodpovedajúcu dokumentáciu pre nástroje, ktoré sa majú spárovať, resp. dodržte nižšie uvedené pokyny.

- Ak je to možné, medzi nástrojom a ovládačom nechajte jasný viditeľný priestor.

- Uistite sa, že súčasne nie je spárovaný žiadny iný nástroj s ovládačom.

1. Aktivujte Bluetooth na ovládači tým, že prejdete na kartu Nastavenia, v ľavej table vyberiete Bezdrôtové pripojenie a potom prejdete do okna Bluetooth. Potiahnite prepínač Aktivované na Zapnuté

2. Nastavte rádiový kanál na použitie s bezdrôtovým nástrojom: V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia, v ľavej table vyberte Bezdrôtové pripojenie a potom prejdite do okna Bluetooth. Potiahnite prepínač Aktivované na Zapnuté

3. Vráťte sa na zobrazenie Domov a prejdite na kartu Nástroj. Na spustenie párovania potom vyberte ikonu plus v pravom hornom rohu obrazovky.

4. Uveďte nástroj do režimu párovania.

5. V dialógovom poli Párovanie vyberte Bluetooth na spustenie procesu párovania.

6. Proces párovania skončí v jednom s týchto výsledkov:

   - Párovanie bolo úspešné: Nástroj bol spárovaný s ovládačom použitím zvoleného kanálu.

   - Párovanie bolo neúspešné: Tento prípad mohol nastať na základe nasledujúcich dôvodov:

     - Počas procesu párovania nebol zistený žiadny nástroj. Uistite sa, že je nástroj v rozsahu a režime párovania, a potom vyberte Zavrieť a skúste to znova.

     - Počas procesu párovania sa našiel viac ako jeden nástroj. Uistite sa, že žiadny iný nástroj nie je v režime párovania, a potom vyberte Zavrieť a skúste to znova.

     - Párovanie už prebieha. Uistite sa, že nikto iný nevykonáva proces párovania k ovládaču, a potom vyberte Zavrieť a skúste to znova.

     - Párovanie zlyhalo. Vyberte Zavrieť a skúste to znova.

# Obmedzenia nástrojov IxB

## Požiadavky na funkciu IxB connect

Funkcia IxB connect vyžaduje:

- Ovládač PF6000 od verzie 13 a vyššiu

- Ovládač PF8, revízia 5 a vyššia

## Maximálny počet pripojení nástroja

Ovládač | Typ konektivity | Nástroj IxB počet nástrojov | IxB a ďalší bezdrôtové nástroje počet nástrojov
--- | --- | --- | ---
PF6000 | Bezdrôtová sieť LAN | 6 | 6 (bez ohľadu na kombináciu)
Podporované nástroje Bluetooth = iba nástroje IxB/XB | 4 | NA
Podporované nástroje Bluetooth = žiadne nástroje IXB/XB | 0 | 6 bezdrôtových nástrojov
PF8 | Bezdrôtová sieť LAN | 20 | 20
Bluetooth | 6 | 6 (bez ohľadu na kombináciu)

# Pripojenie nástrojov BCP/BCV-RE

Proces pripojenia nástrojov BCV a BCP k ovládaču sa trochu líši od procesu pripojenia iných typov nástrojov.

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a vyberte pripojenia BCP/BCV-RE.

2. Pridajte novú konfiguráciu pripojenia BCP/BCV-RE výberom ikony plus v pravom hornom rohu obrazovky.

3. Zapnite konfiguráciu a v poli s názvom uveďte názov.

4. Vyplňte príslušné polia Port zariadenia a Hostiteľ zariadenia toho nástroja, ktorý chcete pripojiť. Obidva údaje nájdete v zavádzacom softvéri nástroja.

Nástroj je teraz pripojený k ovládaču. Priraďte ho virtuálnej stanici, aby ste ho mohli používať s programom uťahovania.

# Práca s kartou Virtuálna stanica

Virtuálne stanice sa konfigurujú v ponuke Virtuálna stanica.

Virtuálna stanica je abstrakcia fyzickej stanice softvéru a môže byť nastavená na použitie špecifického nástroja a na spustenie rozličných úloh na diaľku, použitím nástroja.

V POWER FOCUS 8 je možné nastaviť 20 virtuálnych staníc na ovládač. Každá virtuálna stanica môže byť pripojená na jeden nástroj a jeden alebo viac príslušenstva.

Použitie virtuálnej stanice umožňuje operátorovi prevádzkovať viacero nástrojov a vykonávať odlišné úlohy rovnakým ovládačom. Na ovládač sa dá simultánne zapojiť jeden káblový nástroj a viacero STB nástrojov.

Pri nakonfigurovaní odlišných nástrojov sa uistite, že zvolený spúšťací signál v zdroji spustenia zodpovedá zvolenému nástroju a daná zvolená úloha môže byť spustená na konkrétnom nástroji.

Predtým ako môže začať akékoľvek uťahovanie, v menu virtuálne stanice musíte vybrať úlohu. Úloha je jedna z troch typov:

- Program uťahovania

- Sekvencia dávky

- Zdroje

Výber môže vykonať manuálne operátor alebo externými signálmi.

V tejto sekcii

- Vytvorenie virtuálnej stanice
- Odstránenie virtuálnej stanice
- Priradenie licencií virtuálnej stanici
- Zrušenie priradenia licencií z virtuálnej stanice
- Pripojenie nástroja k virtuálnej stanici
- Konfigurácia okna Úloha vo virtuálnej stanici
- Konfigurácia okna Protokoly vo virtuálnej stanici
- Konfigurácia okna Príslušenstvo vo virtuálnej stanici
- Konfigurácia menu Prevádzková zbernica vo virtuálnej stanici

# Vytvorenie virtuálnej stanice

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Virtuálna stanica a v pravom hornom rohu obrazovky vyberte ikonu plus.

2. Upravte meno a ostatné parametre.

Zoznam vytvorenej virtuálnej stanice je prezentovaný v poradí vytvorenia.

Funkcie ovládača, ako napr. nízkoreakčné stratégie upevňovaní a ďalšie funkcie ovládača, si okrem iného vyžadujú licencie distribuované prostredníctvom systému riadenia systému. Zatiaľ čo je konfigurácia funkcií možná bez špecifických licencií, priradenie a používanie týchto funkcií bude vyžadovať, aby bola na ovládači nainštalovaná správna licencia. Podrobnejšie informácie o licenciách nájdete v Licenciách (FMS).

Ak pri priradení nástroja nie je k dispozícii žiadna konfigurácia nástroja, automaticky sa vytvorí nová konfigurácia nástroja a priradí sa k virtuálnej stanici.

Tieto automaticky vytvorená konfigurácia nástrojov bude mať zdroj spustenia nastavený na Iba spúšťač a sledovanie nastavené na Vypnuté. Pre nástroje STB bude žiadosť o spustenie nastavená na Zap.

# Odstránenie virtuálnej stanice

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Virtuálna stanica a v ľavej table vyberte virtuálnu stanicu, ktorú chcete odstrániť.

2. Vyberte ikonu Odstrániť v dolnej časti zoznamu parametrov virtuálnej stanice.

# Priradenie licencií virtuálnej stanici

Aby virtuálne stanice fungovali, je potrebné ich priradiť licencii Typ virtuálnej stanice.

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Virtuálna stanica a v ľavej table vyberte virtuálnu stanicu, ktorej chcete priradiť licencie.

2. V zobrazení Domov prejdite na kartu Priradenie licencie a v ľavej table vyberte Typy virtuálnej stanice.

   Zobrazí sa okno Zmeniť typ licencie.

3. Vyberte licenciu Typ virtuálnej stanice, ktorú chcete priradiť virtuálnej stanici.

4. [V prípade potreby priradenia ďalších Funkcií virtuálnej stanici ], vyberte Upraviť v poli Funkcie.

   Zobrazí sa okno Vybrať funkcie.

5. Začiarknite všetky funkcie, ktoré chcete priradiť virtuálnej stanici a vyberte OK.

# Zrušenie priradenia licencií z virtuálnej stanice

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Virtuálna stanica a v ľavej table vyberte virtuálnu stanicu, ktorej chcete zrušiť priradenie licencií.

2. V zobrazení Domov prejdite na kartu Priradenie licencie a v ľavej table vyberte Typ virtuálnej stanice.

   Zobrazí sa okno Zmeniť typ licencie.

3. Vyberte názov priradeného Typu virtuálnej stanice, ktorý chcete zrušiť.

   Okno Zmeniť typ licencie sa zatvorí a v poli Typ virtuálnej stanice sa zobrazí Žiadny. Z ovládača sa zároveň odstránia všetky funkcie.

Po vymazaní virtuálnej stanice sa licencie súvisiace s danou virtuálnou stanicou automaticky vrátia do fondu.

# Pripojenie nástroja k virtuálnej stanici

Na virtuálnu stanicu môže byť pripojený len jeden nástroj. Káblový nástroj môže byť len jeden z nástrojov pripojených k ovládaču. Pripojené virtuálne stanice môžu spojiť bezdrôtové nástroje spárované s ovládačom.

Každá virtuálna stanica musí mať okrem nástroja aj jednu konfiguráciu nástroja. Konfigurácie nástroja vytvoríte na karte Konfigurácie.

1. V zobrazení Domov prejdite do menu Virtuálna stanica a v ľavej table vyberte virtuálnu stanicu, ku ktorej chcete pripojiť nástroj.

2. Na otvorenie zoznamu dostupných nástrojov vyberte v okne Nástroj možnosť Vybrať nástroj.

   Alebo, ak je už nástroj vybratý, vyberte možnosť Zmeniť nástroj a otvorí sa zoznam dostupných nástrojov, ktoré sa majú zmeniť..

3. V zozname dostupných nástrojov ťuknite na želaný nástroj, ktorý sa pripojí k virtuálnej stanici.
   Na hľadanie nástroja použite pole Hľadať, posúvač a tlačidlo Filter. Pre viac informácií pozri Filtrovanie, zoradenie a hľadanie nástrojov vo virtuálnej stanici.

   Nedostupné nástroje budú vyblednuté. Na pripojenie vyblednutého nástroja k virtuálnej stanici ho najskôr odpojte od jeho virtuálnej stanice.

4. Keď je nový nástroj pripojený, priraďte konfiguráciu nástroju v okne Nástroj. Ak sú dostupné viac ako jedna konfigurácia, zobrazí sa zoznam konfigurácii nástroja.

5. Na zámenu konfigurácie nástroja pre virtuálnu stanicu:

   - Vyberte tri bodky vedľa názvu aktuálnej konfigurácie. Zobrazí sa zoznam dostupných konfigurácií.

   - Vyberte inú konfiguráciu zo zoznamu.

   Zvolenie konfigurácie nie je možné zrušiť, môžete si zvoliť len inú dostupnú konfiguráciu.

V tejto sekcii

- Filtrovanie, zoradenie a hľadanie nástrojov vo virtuálnej stanici

# Filtrovanie, zoradenie a hľadanie nástrojov vo virtuálnej stanici

POWER FOCUS 8 umožňuje pripojiť až 20 nástrojov.

Na navigáciu do zoznamu dostupných nástrojov použite posúvač napravo od zoznamu nástrojov.

Na nájdenie konkrétneho nástroja použite panel Hľadať v hornej časti zoznamu nástrojov.

Zoraďte zoznam nástrojov ťuknutím na jeden z nasledujúcich parametrov, ktoré sa nachádzajú pod panelom Hľadať:

Možnosti zoradenia
Možnosť zoradenia | Popis
--- | ---
Typ nástroja | Ťuknutím na tento parameter zoraďte nástroje podľa typu.
Max. moment | Ťuknutím na tento parameter zoraďte nástroje podľa maximálneho momentu.
Virtuálna stanica | Ťuknutím na tento parameter zoraďte nástroje podľa virtuálnej stanice.
Model | Ťuknutím na tento parameter zoraďte nástroje podľa modelu.
TurboTight | Ťuknutím na tento parameter zoraďte nástroje, ktorých maximálny moment sa pri vykonávaní stratégie TurboTight líši od maximálneho momentu nástroja.
Konfigurácia | Ťuknutím na tento parameter zoraďte nástroje podľa konfigurácie.
Sériové číslo | Ťuknutím na tento parameter zoraďte nástroje podľa sériového čísla.
TensorPulse | Ťuknutím na tento parameter zoraďte nástroje, ktorých maximálny moment sa pri vykonávaní stratégie TensorPulse od maximálneho momentu nástroja.

Na filtrovanie zoznamu nástrojov použite ikonu Filtrovať v pravom hornom rohu obrazovky.

Možnosti filtrovania
Možnosť filtrovania | Popis
--- | ---
Dostupné nástroje | Nevybraté: zobrazuje nástroje priradené aj nepriradené virtuálnej stanici. Vybraté: zobrazuje nástroje, ktoré nie sú priradené žiadnej virtuálnej stanici.
Nástroje kompatibilné s virtuálnou stanicou | Nevybraté: zobrazuje nástroje kompatibilné aj nekompatibilné s virtuálnou stanicou. Vybraté: zobrazuje všetky nástroje kompatibilné s virtuálnou stanicou.

Filtrovanie sa dá urobiť štyrmi spôsobmi začiarknutím príslušného políčka alebo políčok v kontextovom okne filtra.

- Zobraziť kompatibilné nástroje pre priradený typ licencie virtuálnej stanice (predvolené filtrovania: Dostupné nástroje = Nevybraté, Nástroje kompatibilné s virtuálnou stanicou = Vybraté).

- Zobraziť všetky nástroje (Dostupné nástroje = Nevybraté, Nástroje kompatibilné s virtuálnou stanicou = Nevybraté).

- Zobraziť všetky nástroje okrem nástrojov priradených virtuálnej stanici (Dostupné nástroje = Vybraté, Nástroje kompatibilné s virtuálnou stanicou = Nevybraté).

- Zobraziť nástroje kompatibilné s virtuálnou stanicou, ktoré nie sú priradené žiadnej virtuálnej stanici (Dostupné nástroje = Vybraté, Nástroje kompatibilné s virtuálnou stanicou = Vybraté).

Na použitie zvolených filtrov ťuknite na tlačidlo Použiť v kontextovom okne filtra.

Relevantné informácie

- Pripojenie nástroja k virtuálnej stanici

# Konfigurácia okna Úloha vo virtuálnej stanici

Vybraná úloha môže spustiť uťahovací program, sekvenciu dávky alebo povoliť úlohu pomocou zdroja konfigurovaného na karte Zdroje.

Úlohy je možné monitorovať z ovládača a výsledok úlohy môže byť prezentovaný spolu s akýmikoľvek udalosťami, ktoré sa mohli vyskytnúť počas prevádzky.

V tejto sekcii

- Priradenie úlohy virtuálnej stanici
- Konfigurácia manuálneho režimu vo virtuálnej stanici

# Priradenie úlohy virtuálnej stanici

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Virtuálna stanica, v ľavej table vyberte virtuálnu stanicu a prejdite do okna Úloha.

2. V okne Úloha vyberte šípku vedľa možnosti Vybrať úlohu. Zobrazí sa okno Vybrať úlohu.

3. V okne Vybrať úlohu prejdite na príslušnú kartu a vyberte možnosť Program uťahovania, Sekvencia dávky alebo Uťahovanie zdroja predtým vytvorenú na ovládači.

   Vybratá úloha je teraz priradená nástroju pripojenému k vybratej virtuálnej stanici.

# Konfigurácia manuálneho režimu vo virtuálnej stanici

Manuálny režim pre virtuálnu stanicu sa používa na vytvorenie úloh, pokiaľ je nástroj v uzamknutom režime. V prípadoch, keď je nástroj z určitého dôvodu uzamknutý (napríklad preto, že nástroj je mimo stopy TLS), stále môže byť potrebné s nástrojom vykonať určité úlohy, napríklad núdzové práce. Konfiguráciou ručného režimu pre virtuálnu stanicu môžu používatelia určiť, aké signály sa pri zadávaní ručného režimu vysielajú (prichádzajúce signály), akú úlohu je možné vykonať v manuálnom režime (sekundárna úloha) a aké signály sa vysielajú pri opustení ručného režimu (Signály pri opustení).

Keďže požadované scenáre sa môžu medzi rôznymi používateľmi líšiť (t. J. ktoré signály vysielať pri vstupe a ukončení a akú úlohu majú vykonať), ručný režim je plne konfigurovateľný pre každú virtuálnu stanicu.

Konfigurácia pozostáva z troch prvkov: prichádzajúce signály, opustenie signálov a sekundárna úloha (všimnite si, že primárna úloha je úloha (automatická) priradená k virtuálnej stanici pod úlohou).

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Virtuálna stanica a v ľavej table vyberte virtuálnu stanicu, ktorú chcete nakonfigurovať. Potom prejdite do okna Úloha a vyberte Nastaviť manuálny režim

2. Na obrazovke konfigurácie manuálneho režimu vyberte možnosť Vybrať úlohu v okne Sekundárna úlohu. Toto určuje, ktorá úloha sa má spustiť v manuálnom režime.

   Ak nie je nastavená žiadna sekundárna úloha, v manuálnom režime bude použitá primárna úloha.

   Rovnaké typy úloh (uťahovanie sekvencia dávky, zdroj) môžu byť nastavené pre sekundárnu úlohu ako aj pre primárnu úlohu.

3. Nastavte vstupné signály výberom ikony plus v dolnej oblasti sekcie Vstupné. Parametre pre vstupné signály si pozrite nižšie.

4. Nastavte výstupné signály výberom ikony plus v dolnej oblasti sekcie Výstupné. Parametre pre výstupné signály si pozrite nižšie.

Maximálny počet signálov, ktorý je možný nastaviť pre vstupné a výstupné, je 99.

V tejto sekcii

- Prichádzajúce a odchádzajúce signály

# Prichádzajúce a odchádzajúce signály

Parametre pre prichádzajúce a odchádzajúce signály sú rovnaké.

Existujú dva typy signálov: Booleovský a celočíselný/reťazcový typ. Pre Booleovský typ signálu sa používa spínač zap./vyp.(správne/nesprávne). Pre celočíselný typ signálu sa používa textové pole, kde je možné indikovať signál (Vstupu/Výstupu) alebo reťazec.

Signál | Typ | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Prerušiť sekvenciu | Booleovský | Vyp
Potvrdiť udalosti | Booleovský | Vyp
Aktivovať skener nástroja | Booleovský | Vyp
Jasné výsledky | Booleovský | Vyp
Deaktivovať zbernicu | Booleovský | Vyp
Deaktivovať príkazy otvoreného protokolu | Booleovský | Vyp
Deaktivovať skener nástroja | Booleovský | Vyp
Veľkosť dynamickej dávky | Celočíselný údaj | 0
Externý identifikátor | Celočíselný údaj | 0
Externe monitorované [1-8] | Booleovský | Vyp
Zelená LED nástroja Flash (externý protokol) | Booleovský | Vyp
Všeobecné IO [1-10] | Celočíselný údaj | 0
ID pre veľkosť dynamickej dávky | Celočíselný údaj | 0
Resetovať dávku | Booleovský | Vyp
Vynulovať sekvenciu dávky | Booleovský | Vyp
Vynulovať bistabilný prenos | Booleovský | Vyp
Reštartovať príliš veľa NOK | Booleovský | Vyp
Zvoliť vstup | Celočíselný údaj | 0
Nastaviť bistabilný prenos | Booleovský | Vyp
Odomknúť nástroj na dokončenie | Booleovský | Vyp
Odomknúť nástroj na deaktivovať | Booleovský | Vyp

# Konfigurácia okna Protokoly vo virtuálnej stanici

V zobrazení Domov prejdite na kartu Virtuálna stanica a v ľavej table vyberte virtuálnu stanicu. Prejdite do okna Protokoly, kde nájdete zoznam dostupných komunikačných protokolov v závislosti od aktuálnej používanej licencie. Otvorený protokol je dostupný pre všetky licencie.

Na získanie prístupu k funkcii ILM Protocol si pozrite ILM Protocol– Príručka používateľa.

Aby ste získali prístup k funkciám prostredníctvom otvoreného protokolu, potrebujete definovať jedinečný port pre každú virtuálnu stanicu.

1. Nastavte prepínač Otvorený protokol na Zap.

2. Zadajte číslo Port servera.

3. Zadajte hodnotu Časový limit komunikácie v sekundách, medzi 15 a 60.

4. Zadajte hodnotu PLC Index medzi 1 až 20.

   PLC Index je relevantný, len keď je spustený SoftPLC.
   PLC Index sa používa na mapovanie, kde sa majú do zdieľanej pamäte zapísať príkazy otvoreného protokolu. Predvolená hodnota je 1, ale je možné zadať hodnoty 1 až 20.

5. Vyberte akciu, ktorá sa uplatní, keď sa stratí spojenie s klientom.

   Nastavenie odpojenia reguluje akciu, ktorá sa uplatňuje v prípade, že dôjde k chybe spojenia:

   - Žiadny: Program uťahovania pokračuje normálne.

   - Zamknúť nástroj: Nástroj sa uzamkne po ukončení súčasného normálneho uťahovania.

   - Zrušiť priradenie úlohy: Uťahovanie je prerušené po ukončené prebiehajúcej úlohy. Okrem programov s jednoduchým uťahovaním alebo sekvenciami dávkovania, kde sa úloha odstráni po dokončení.

   - Vždy zamknúť nástroj: Nástroj sa uzamkne po ukončení aktuálneho normálneho bez ohľadu na výsledok.

6. Použiť počítadlo staršej verzie

   Toto nastavenie počíta všetky uťahovania v sekvencii a odovzdá toto číslo do sekundárneho systému. Ak chcete povoliť toto nastavenie, nastavte Použiť počítadlo staršej verzie na Áno.

7. Program uvoľnenia MID2500

   Toto nastavenie umožňuje vybrať zo zoznamu program uvoľnenia MID2500.

8. Keď budete pripravení, kliknite alebo zvoľte Použiť.

Keďže predvolená hodnota pre PLC Index je vždy 1 a nevykonali sa žiadne kontroly na zistenie, či sa používa, existuje možnosť, že ste systém nakonfigurovali tak, že pri pridávaní virtuálnej stanice sa rovnaký index nakonfiguruje niekoľkokrát. V tomto prípade nebude môcť Soft PLC určiť, z ktorej virtuálnej stanice pochádza prichádzajúci MID.

# Konfigurácia okna Príslušenstvo vo virtuálnej stanici

Pre pripojenie a odpojenie príslušenstva QIF k/od virtuálnej stanice pozri Pripojenie príslušenstva QIF k virtuálnej stanici a Odpojenie príslušenstva QIF z virtuálnej stanice.

Ak chcete riešiť problémy pomocou diagnostiky vstupu/výstupu príslušenstva pozri Diagnostika digitálneho signálu.

Relevantné informácie

- Pripojenie príslušenstva QIF na virtuálnu stanicu

V tejto sekcii

- Diagnostika digitálneho signálu
- Konfigurácia diagnostiky
- Normálne operácie
- Monitor digitálnych signálov
- Nútené digitálne signály

# Diagnostika digitálneho signálu

Počas nasadenia a pri odstraňovania problémov s ovládačom ide o veľmi užitočný diagnostický nástroj. Je dostupný na analýzu pod informačnou značkou na konfiguráciu zariadenia alebo mapovanie zbernice v menu Virtuálna stanica.

Ovládač pracuje v normálnom alebo diagnostickom režime. V normálnom režime fungujú digitálne vstupné a výstupné signály normálne a sú vedené medzi logikou interného ovládača a externého príslušenstva alebo konektora.

Diagnostický režim je rozdelený na režim monitora a nútený režim. V režime monitora signály fungujú normálne, ale poskytujú živé monitorovanie správania sa signálu. V nútenom režime spojenie medzi internou logikou a externým príslušenstvo ovládača otvorené a vstupné a výstupné signály môžu byť donútené do želaného stavu.

Digitálne signály môžete diagnostikovať pre iba jedno zariadenie alebo jednu zbernicu.

# Konfigurácia diagnostiky

Diagnostika pre špecifické príslušenstvo alebo zbernicu je prístupná prostredníctvom možnosti Info v zobrazení virtuálnej stanice pre príslušenstvo alebo zbernicu.

Prístup ku konfigurácii diagnostiky:

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Virtuálna stanica a v ľavej table vyberte virtuálnu stanicu.

2. Prejdite do okna Príslušenstvo, vyberte Informácie a potom Diagnostika.

3. Prepínačom aktivujte Režim monitoru alebo Nútený režim.
   Stavy vstupných a výstupných signálov sú k dispozícii na príslušných kartách.

Prístup k diagnostike je možný iba z jedného používateľa alebo funkcie. Ak sa diagnostika už používa, na obrazovke sa zobrazí informačná správa.

# Normálne operácie

V normálnom prevádzkovom režime sa externé vstupné signály odovzdávajú do vnútornej logiky regulátora a výstupné signály regulátora sa prenášajú na externý cieľ bez akéhokoľvek zásahu diagnostického modulu.

A | Ovládač vnútorného stavu stroja a funkcie logiky
B | Cesta signálu digitálneho výstupu
C | Cesta signálu digitálneho vstupu
D | Režim diagnostiky

# Monitor digitálnych signálov

V režime diagnostiky môžu byť monitorované všetky signály prenesené do a z vnútornej logiky ovládača. Závity signálov sú zapojené do režimu diagnostiky a stavy signálu sú zobrazené na internetovom GUI alebo na ovládači GUI.

A | Ovládač vnútorného stavu stroja a funkcie logiky
B | Cesta signálu digitálneho výstupu
C | Cesta signálu digitálneho vstupu
D | Režim diagnostiky
E | Používateľské rozhranie
F | Závit výstupného signálu
G | Závit vstupného signálu

# Nútené digitálne signály

V režime diagnostiky môžu byť všetky signály prenesené do a z vnútornej logiky ovládača, donútené do želaného stavu. Vedenie signálu sú otvorené v režime diagnostiky. Z užívateľského rozhrania oba vstupné a výstupné signály môžu byť donútené do stabilných stavov. Užívateľské rozhranie je buď internetový GUI alebo ovládač GUI.

Zatiaľ čo sú signály nútené, ovládač operuje normálne. Pri odchode z režimu diagnostiky a núteného režimu sú všetky signály nastavené do súčasného stavu prevádzky ovládača. To môže viesť k zmene stavu pre digitálny výstup, čo môže vytvoriť nechcené akcie.

A | Ovládač vnútorného stavu stroja a funkcie logiky
B | Cesta signálu digitálneho výstupu
C | Cesta signálu digitálneho vstupu
D | Režim diagnostiky
E | Používateľské rozhranie
F | Nútený výstupný signál bodu vsunutia
G | Nútený vstupný signál bodu vsunutia

# Konfigurácia menu Prevádzková zbernica vo virtuálnej stanici

V zobrazení Domov prejdite na kartu Virtuálna stanica, v ľavej table vyberte virtuálnu stanicu a prejdite do okna Prevádzková zbernica.

Okno Prevádzková zbernica v GUI zobrazuje mapovanie prevádzkovej zbernice priradenej ovládaču.

Na analyzovanie konfigurácie prevádzkovej zbernice ovládača a konfigurácia prevádzkovej zbernice vyberte Vykonať v poli Diagnostika pre mapovanie prevádzkovej zbernice. Pre viac informácií pozri Konfigurácia okna Príslušenstvo vo virtuálnej stanici.

Na konfiguráciu mapovania prevádzkovej zbernice sa vyžaduje ToolsTalk 2.

Virtuálna stanica – Prevádzková zbernica

# Práca s kartou Konfigurácie

Na tejto karte je možné nakonfigurovať príslušenstvo a voliče nástrčiek. Digitálne signály vstupov/výstupov je možné priradiť tlačidlám, kontrolkám, prepínačom a konektorom.

V tejto sekcii

- Konfigurácia nástroja
- Digitálne signály
- Spustenie manuálneho režimu
- Konfigurácia voliča
- Všeobecná virtuálna stanica
- Konfigurácia príslušenstva QIF
- Konfigurácia skenera

# Konfigurácia nástroja

Ak chcete nakonfigurovať dostupné funkcie príslušenstva na nástroji, v zobrazení Domov prejdite na kartu Konfigurácie a v ľavej table vyberte Konfigurácia nástroja.

V závislosti od typu nástroja sú dostupné rôzne funkcie.

## Konfigurácia funkcií príslušenstva na nástroji

1. V okne Konfigurácia vyberte Filtrovať podľa typu nástroja. Potom vyberte príslušný nástroj.

2. Ak chcete nakonfigurovať príslušné funkcie, v okne Konfigurácia vyberte Upraviť.

   Konfigurácia priradená virtuálnej stanici sa nedá odstrániť.

3. Ak sú k dispozícii, nakonfigurujte funkčné tlačidlo, LED krúžok, smerový spínač, bzučiak a vibrátor výberom ikony tri bodky v príslušných poliach.
   Každé pole zobrazuje číslo, ktoré zodpovedá číslu konkrétnej funkcie (napríklad 1 zodpovedá funkčnému tlačidlu, 2 LED krúžku, 3 smerovému spínaču, 4 bzučiaku a 5 vibrátoru).

4. Ak sú k dispozícii, nakonfigurujte Všeobecné nastavenia, Spúšťacie podmienky a Prídavná zbernica v ich príslušných oknách podľa potrieb zákazníka.

V tejto sekcii

- Konfigurácia tlačidla Funkcia
- Konfigurácia LED nástroja
- Konfigurácia prepínača smeru
- Konfigurácia bzučiaka
- Všeobecné nastavenia
- Konfigurácia spúšťacích podmienok
- Konfigurácia prídavnej zbernice
- Konfigurácia viacerých snímačov
- Konfigurácia otvorenia

# Konfigurácia tlačidla Funkcia

Pomocou funkčného tlačidla na nástroji môžete ovládať až šesť dostupných vstupných signálov. Tri možné podmienečné stavy sú kombinované s dvomi možnými stavmi smerového spínača.

Stavy funkčných tlačidiel | Stavy prehodenia smeru
--- | ---
Jednoduché stlačenie | CW
Jednoduché stlačenie | CCW
Dvojité stlačenie | CW
Dvojité stlačenie | CCW
Stlačené | CW
Stlačené | CCW

Dva konfigurovateľné parametre riadia čas tlačenia.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Interval detekcie stlačenia | Jednoduché stlačenie: maximálny čas stlačenia (v milisekundách) medzi tlačidlom, ktoré sa stláča a tlačidlom, ktoré sa púšťa. | 300 ms
Nasledujúci interval stlačenia | Pre dvojité stlačenie: maximálny čas (v milisekundách) medzi tlačidlom uvoľneným po prvom stlačení a opätovným stlačením tlačidiel. | 300 ms

# Konfigurácia LED nástroja

## LED kontrolky nástroja majú nasledujúce vlastnosti:

- Predná LED kontrolka osvetľuje pracovnú oblasť a môže sa používať na indikácie stavu výsledkov pre podporované nástroje.

- Modrá LED kontrolka je časťou LED kontroliek nástroja alebo ako časť EHMI, resp. RHMI, pre podporované nástroje. Výstupný signál je možné pripojiť k modrej LED kontrolke.

- LED kontrolky stavu pozostávajú z červeného, žltého a zeleného kruhu alebo segmentovaného viacfarebného kruhu na konkrétnych piestových nástrojoch.. Výstupné signály je možné pripojiť k LED kontrolkám stavu.

- Indikátor výsledku konfiguruje, ako sa rozsvecujú LED kontrolky nástroja na indikáciu stavu výsledkov uťahovania a trvanie tejto indikácie v podporovaných nástrojoch.

Výstupný signál môže byť typu udalosť alebo stav.

Signál stav je aktívny pokiaľ je aktívny signál.

Signál udalosť je aktívny počas nakonfigurovaného časového rozsahu.

## Modrá LED kontrolka

Modrá LED kontrolka sa môže nakonfigurovať s výstupným signálom udalosť alebo stav. Stav signálu by sa zobrazil ako neprerušované svetlo.

Na konfigurácie modrej LED kontrolky

- Vyberte signál, ktorý sa má spojiť s modrou LED kontrolkou.

- Voliteľne: nastavte trvanie signálu udalosť.

Modrú LED kontrolku nahrádza alebo dopĺňa modrá indikácia na EHMI, resp. RHMI, pre konkrétne typy nástrojov.

## Indikátor výsledku

Indikátor výsledku konfiguruje, ako sa rozsvecujú LED kontrolky nástroja na indikáciu stavu výsledkov uťahovania a trvanie tejto indikácie.

Konfigurácia má vplyv na indikáciu výsledkov prostredníctvom prednej LED kontrolky a LED kontrolky stavu na podporovaných nástrojoch. To zahŕňa vzor a trvanie. Ak je vzor nastavený na VYP,indikácia výsledkov sa nepoužije, aj keď je Predná LED kontrolka nastavená na ZAP v zobrazení Konfigurácia nástroja.

Na indikáciu výsledkov prostredníctvom prednej LED kontrolky na podporovaných nástrojoch musí byť predná LED kontrolka nastavená na ZAP v zobrazení Konfigurácia nástroja.

Predná LED kontrolka podporuje zelenú a červenú farbu. Vzory, ktoré používajú žltú farbu, sa nezobrazia na žlto na prednej LED kontrolke.

Signály indikátora výsledku
Signál | Popis
--- | ---
Vypnuté | Po uťahovaní nie sú aktivované žiadne LED kontrolky, bez ohľadu na výsledok.
Zelená | Zelené svetlo sa rozsvieti vždy, keď je operácia uťahovania OK.
Červená: vysoká: žltá: nízka | Ak je uťahovanie nesprávne ukončené (NOK); červená LED kontrolka indikuje, že konečná hodnota je príliš vysoká, alebo žltá LED kontrolka indikuje, že hodnota je príliš nízka. Červená a žltá môžu svietiť súčasne (napr. v prípade príliš vysokého uťahovacieho momentu a príliš malého uhla).
Červená: vysoká (priorita): žltá: nízka | Ak je uťahovanie nesprávne ukončené (NOK); červená LED kontrolka indikuje, že konečná hodnota je príliš vysoká, alebo žltá LED kontrolka indikuje, že hodnota je príliš nízka. Červené a žlté svetlá nemôžu byť rozsvietené simultánne. V prípade súčasných vysokých a nízkych hodnôt svieti iba červená farba.
Červená: NOK: žltá: nízka | Červená LED kontrolka indikuje nesprávne ukončenie uťahovania (NOK). Ďalšia žltá LED kontrolka môže indikovať, či je hodnota príliš nízka.
Červená:NOK | Červená LED kontrolka indikuje nesprávne ukončenie uťahovania (NOK). Nie sú zobrazené žiadne dodatočné LED kontrolky.

## LED kontrolky stavu

LED kontrolky stavu pozostávajú z LED kontroliek v troch farbách: červená, žltá a zelená. Každé svetlo môže byť neprerušované alebo blikajúce. To ponúka celkovo šesť rôznych signálov, ktoré možno pripojiť k LED kontrolkám stavu.

Na konfiguráciu LED kontroliek stavu

- Pre každú farbu a funkciu, neprerušované alebo blikajúce, vyberte výstupný signál z kontextovej ponuky.

- Voliteľne: nastavte trvanie signálu udalosť.

Signály LED kontroliek stavu a indikácie výsledkov nie je možné súčasne zobraziť na nástroji. Platia nasledujúce podmienky:

- LED kontrolka je zapnutá nakonfigurovaným signálom iba vtedy, keď nedochádza k žiadnemu utiahnutiu a keď je aktivovaný riadiaci výstupný signál.

- LED kontrolka je vypnutá, keď sa začne ďalšie uťahovanie, aj keď nakonfigurované trvanie nebolo dosiahnuté pre signál typu udalosť alebo riadiaci výstupný signál nebol deaktivovaný pre signál typu stav.

- Indikácia výsledkov na LED kontrolkách stavu sa deaktivuje, ak sa na nakonfigurovanom signále uskutoční aktualizácia, aktivovaná alebo deaktivovaná.

## Trvanie

Trvanie rozhoduje, ako dlho bude indikácia výsledkov svietiť po pustení spúšťača.

Parameter | Popis
--- | ---
K ďalšiemu uťahovaniu | Modrá LED kontrolka, LED kontrolky stavu a indikácia výsledkov sú zapnuté až do spustenia ďalšieho uťahovania.
Čas | Modrá LED kontrolka je zapnutá pre nakonfigurované trvanie po aktivácii. LED kontrolky stavu sú zapnuté pre nakonfigurované trvanie po aktivácii alebo do spustenia ďalšieho uťahovania. Indikácia výsledkov je zapnutá pre nakonfigurované trvanie po pustení spúšťača alebo do spustenia ďalšieho uťahovania.

# Konfigurácia prepínača smeru

Smerový spínač na nástroji môže byť nakonfigurovaný tak, aby spustil určitý vstupný signál, keď sa rýchlo prepne (s dobou trvania 500 ms) z pravotočivého otáčania (CW) na ľavotočivé (CCW) a späť, alebo naopak.

## Systémy v diaľkovom spustení

Keď systém používa diaľkové spustenie a používateľ chce spustiť signál priradený smerovému spínaču v konfigurácii nástroja, na jeho spustenie musí priradiť príslušný signál a použiť signál 10029 - Vybrať uvoľnenie s požadovanou dobou trvania 500 ms. Aby to fungovalo, v ToolsTalk je potrebné vykonať dodatočný krok konfigurácie. V sekcii Konfigurácia hardvéru v ToolsTalk sa musí nastaviť konfigurácia pre nástroj kliknutím na ikonu nástroja.

# Konfigurácia bzučiaka

Bzučiak je nakonfigurovaný priradením zvuku signálu, ktorý sa zvolil zo zoznamu dostupných signálov.

Zvuk pozostáva zo sady parametrov popísaných v tabuľke. Signál so zvukom môže mať prioritu medzi 1 a 10, kde 1 je najvyššia priorita a 10 najnižšia. Štandardne majú signál a zvuk prioritu 5. K signálu môže byť priradených až 20 zvukov.

Parameter | Popis
--- | ---
Priority | Definuje prioritu bzučiaka.
Frekvencia | Presná frekvencia v Hz.
Čas zap | Čas (v ms), keď zvoní bzučiak.
Čas vyp | Čas (v ms), keď bzučiak ticho.
Opakovania | Počet opakovaní sekvencie zapnutia / vypnutia, ktoré bzučiak opakuje.
Objem | Objem bzučiaka, v percentách max. objemu.

# Všeobecné nastavenia

Všeobecné nastavenia pre nástroj môžu byť nastavené v časti Všeobecné nastavenia.
Funkcie Konfigurácia sledovania, kontrola ZNAČKY a výber ZNAČKY sú ďalej opísané v ich príslušných častiach.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Časový limit nečinnosti | Určuje, či nástroj po uplynutí nastavenej doby nečinnosti vypne napájanie alebo nie. | Zap
<Časový limit nečinnosti> | Ak je časový limit nečinnosti nastavený na Zap, pred vypnutím nastaví počet minút. | 120 min
Predná LED | Nastavuje správanie prednej LED (nad spúšťačom nástroja). K dispozícii pre bezdrôtové nástroje. Keď je nastavený na Vyp, predné LED nesvieti, keď nebude stlačený spúšťač. | Zap
Trvanie po uvoľnení spúšťača | Nastavuje, ako dlho zostane predná LED svietiť po pustení spúšťača nástroja (v sekundách). Pri káblových nástrojoch zostane predná LED svietiť 10 sekúnd po stlačení spúšťača nástroja. | 0 s
Sledovanie | Umožňuje grafické zobrazenie uťahovania. Pre viacstupňové programy sledovanie vždy zapnuté z Spúšťač stlačený. Pre bezdrôtové nástroje vyberte Spúšťač stlačený alebo Zaskrutkovanie dokončené na vytvorenie sledovania. | Vyp
Kontrola ZNAČKY | Umožňuje kontrolu ZNAČKY na nástroji. Nástroj sa uzamkne, ak ZNAČKA dodaná s programom nie je rovnaká ako tá, ktorá je vložená do STwrench smartHEAD. Kontrola ZNAČKY je k dispozícii len pre STwrench alebo keď sa nástroj nevyberie pri validácii konfigurácie nástroja. | Vyp
Výber ZNAČKY | Používa sa pre výber Program uťahovania/Dávka alebo Sekvencia dávkovania pomocou Sekvencia dávkovania/Uťahovanie zdroja/Dávka zdroja. Používa sa pre výber Program uťahovania/Dávka alebo Sekvencia dávkovania má číslo ZNAČKY, ktoré zodpovedá číslu ZNAČKY vloženej do STwrench smartHEAD. Na displeji STwrench je operátor informovaný o tom, ktorý Program uťahovania/Dávka alebo Sekvencia dávkovania je vybratý pre ZNAČKU vloženú do STwrench smartHEAD. Výber ZNAČKY je k dispozícii len pre STwrench alebo keď sa nástroj nevyberie pri validácii konfigurácie nástroja. | Vyp
Zamknúť nástroj pri plnej pamäti | Umožňuje zamknúť nástroj, keď je pamäť ovládača plná. | Zap

V tejto sekcii

- Konfigurácia sledovania
- Kontrola ZNAČKY
- Výber ZNAČKY

# Konfigurácia sledovania

Sledovanie poskytuje užívateľovi grafickú reprezentáciu uťahovania. Sledovania môžu začať z bodu, keď je spúšťač stlačený alebo po zaskrutkovanie dokončené.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Sledovanie | Povolí zobrazenie výsledkov v grafickej forme. Vyp: Neexistuje žiadne sledovanie. Spúšťač stlačený: Sledovanie sa zakresľuje, keď je stlačený spúšťač nástroja. Zaskrutkovanie dokončené: Sledovanie sa zakresľuje od dosiahnutia zaskrutkovanie dokončené. | Vyp

Maximálny počet bodov sledovania je 2000 (200 pre nástroje STB). Ak dôjde k prekročeniu maximálneho počtu bodov sledovania, vymažú sa všetky ostatné výsledky (efektívne sa zníži vzorkovacia frekvencia na polovicu). Sledovanie bude pokračovať tak dlho, ako je aktívne utiahnutie a pri každom dosiahnutí maximálneho počtu bodov sledovania sa polovica bodov sledovania vymaže, aby bolo možné pokračovať v sledovaní. Sledovanie sa zastaví, keď sa skončí posledná fáza uťahovania.

# Kontrola ZNAČKY

Funkcia Kontrola ZNAČKY umožňuje kontrolu ZNAČKY na nástroji. Keď je kontrola ZNAČKY aktivovaná v POWER FOCUS 8 aj v STwrench, nástroj sa uzamkne, ak ZNAČKA dodaná s programom nie je rovnaká ako tá, ktorá je vložená do STwrench smartHEAD.

Číslo ZNAČKY je špecifikované inak, v závislosti od pracovnej úlohy.

V prípade Všeobecné stratégie uťahovania je číslo ZNAČKY špecifikované v programe uťahovania.

V prípade Viacstupňová stratégie uťahovania závisí číslo ZNAČKY od toho, čo bolo zvolené v menu Zdroje/Sekvencia dávkovania.

- Ak beží Uťahovanie zdroja (Zdroje > Uťahovanie > Uťahovanie zdroja > Režim voliča - Potvrdiť), číslo ZNAČKY je špecifikované v poli Nástrčka.

- Ak beží Sekvencia dávkovania (Sekvencia dávkovania > Knižnica sekvencií > Sekvencia > Konfigurácia dávky - Upraviť), číslom ZNAČKY je identifikačné číslo.

- Ak beží Dávka zdroja (Zdroje > Sekvencia dávkovania > Dávka zdroja), číslo ZNAČKY je špecifikované v Sekvencia dávkovania podľa vyššie uvedenej časti.

V prípade Sekvencia dávkovania a Dávka zdroja, nastavte Voľné poradie - v Sekvencia dávkovania - na Nie.

Kontrola ZNAČKY je k dispozícii len pre STwrench.

Možnosti kontroly ZNAČKY | Popis
--- | ---
Vyp | Nástroj sa nezamkne, bez ohľadu na vloženú ZNAČKU.
Zap | Nástroj sa zamkne hneď, ako číslo ZNAČKY nie je rovnaké ako číslo ZNAČKY špecifikované v konfigurácii stratégie uťahovania.

# Výber ZNAČKY

Funkcia Výber ZNAČKY sa používa na výber programu uťahovania/dávky alebo sekvencie dávky, ktorá má číslo ZNAČKY nakonfigurované tak, aby zodpovedalo číslu ZNAČKY vloženej do STwrench smartHEAD.

Výber ZNAČKY je k dispozícii len pre STwrench.

Možnosti výberu ZNAČKY | Popis
--- | ---
Vyp | STwrench nesignalizuje ovládaču, aby vybral program uťahovania/dávku alebo sekvenciu dávky.
Zap | Vyberte program uťahovania/dávku alebo sekvenciu dávky podľa čísla ZNAČKY nakonfigurovanej v Sekvencia dávkovania/Uťahovanie zdroja/Dávka zdroja.

# Konfigurácia spúšťacích podmienok

Tu môžete nakonfigurovať podmienky spustenia pre nástroj, ako napríklad žiadosť o spustenie a zdroj spustenia. Funkcie sú opísané v príslušných častiach.

V tejto sekcii

- Žiadosť o spustenie
- Zdroj spustenia

# Žiadosť o spustenie

Žiadosť o spustenie umožňuje, aby mala požiadavka trvalé spojenie medzi nástrojom a ovládačom pre nástroj STB. Aby ste sa uistili, že nástroj je vždy aktualizovaný s programom uťahovania alebo nastaveniami dávkovania a s inými nastaveniami ovládača pri vykonávaní uťahovania.

Keď je žiadosť o spustenie nastavená na Zapnutá, nástroj sa uzamkne, ak stratil spojenie s ovládačom. Znamená to, že ak nástroj stratí spojenie v strede procesu uťahovania alebo sekvencie dávkovania, nástroj dokončí prebiehajúce uťahovania a potom sa zastaví. Nástroj bude uzamknutý až do obnovenia spojenia.

Dostupné parametre pre žiadosť o spustenie
Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Žiadosť o spustenie | Nástroj zamknite keď stratí spojenie s ovládačom. Zap: Nástroj má zamknuté vykonávanie uťahovania, ak stratí spojenie s ovládačom. Vyp: Nástroj môže pokračovať vo vykonávaní uťahovania, aj keď stratil spojenie s ovládačom. | Zap

# Zdroj spustenia

Použite zdroj spustenia nástroja, aby ste nastavili spustenie nástroja. Predvolená hodnota je len Spínač.

Zdroj spustenia je k dispozícii len pre určité typy nástroja.

Možnosti pre zdroj spustenia
Zdroj spustenia | Popis
--- | ---
Len Spúšťač | Stlačte spúšťač nástroja na spustenie uťahovania.
Spúšťač ALEBO Stlačiť | Stlačte spúšťač nástroja alebo zatlačte nástroj proti spojeniu a spustite uťahovanie.
Spúšťač A Stlačiť | Stlačte spúšťač nástroja a zatlačte nástroj proti spojeniu a spustite uťahovanie.
Len stlačiť | Zatlačte nástroj proti spojeniu a spustite uťahovanie.
Digitálny vstup | Prostredníctvom signálom, ktorý používa digitálny vstup na spustenie uťahovania. Spínač Diaľkové spustenie musí byť nastavený na Vypnutý.
Spúšťač A digitálny vstup | Je potrebné mať signál, ktorý používa digitálny vstup a stlačte spúšťač nástroja na spustenie uťahovania. Spínač Diaľkové spustenie musí byť nastavený na Vypnutý.
Bezpečnostná spúšť | Dva spúšťače (tak ako pri spúšťač a stlačiť) aktivované do 500 ms od seba, aby sa spustilo utiahnutie.

# Konfigurácia prídavnej zbernice

Príslušenstvo nástroja je pripojené k nástroju cez prídavnú zbernicu. Príslušenstvo nástroja sa konfiguruje zvlášť pre každý nástroj na ovládači.

Konfigurácia prídavnej zbernice
Typ | Popis
--- | ---
Volič ST | Malá obrazovka a tlačidlá na výber úloh alebo programov podľa konfigurácie.
TLS značka | Značka systému lokality nástroja (Tool Location System) sa používa na poskytnutie výstupného signálu operátorovi.
EHMI | Malá obrazovka a tlačidlá na výber úloh alebo programov podľa konfigurácie.
Skener | Zariadenie na čítanie reťazca čiarového kódu alebo QR kódu, ktorý obsahuje informácie.

V tejto sekcii

- Volič ST
- TLS Značka
- EHMI
- Skener

# Volič ST

Volič ST je príslušenstvo nástroja. Je inštalovaný na nástroji a pripojený na prídavnú zbernicu nástroja. Má malú obrazovku, dve vstupné tlačidlá a výstupné LED.

## Displej

Obrazovka zobrazuje naraz len jednu informáciu a má štyri rozličné, ktoré môžu byť nakonfigurované, aby zobrazovali odlišné vopred nastavené položky na každej strane.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Strana 1 | Vyberte zo zoznamu správu, ktorá sa má zobraziť: Záverečný moment Záverečný uhol Počet dávok Zostávajúca dávka Generický IO 1 Generický IO 2 Generický IO 3 Generický IO 4 Generický IO 5 Generický IO 6 Generický IO 7 Generický IO 8 Generický IO 9 Generický IO 10 Zvolený program uťahovania ID zvolenej sekvencie dávky Požadovaný moment Požadovaný/Záverečný moment | Žiadna
Strana 2
Strana 3
Strana 4

## Čas prehodenia smeru

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Čas prehodenia smeru | Zvoľte čas na zobrazenie jednej správy, predtým než sa správa zobrazí nasledujúca správa. | 1 s

## Tlačidlá

Dve tlačidlá môžu byť nakonfigurované tak, aby fungovali na zobrazených informáciách a používali sa na prechod cez uvedené položky.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Ľavé tlačidlo | Vyberte jednu akciu z kontextovej ponuky. Dostupné hodnoty parametra sú: Vyp, Vziať predchádzajúcu a Vziať nasledujúcu | Vziať predchádzajúcu
Pravé tlačidlo | Vyberte jednu akciu z kontextovej ponuky. Dostupné hodnoty parametra sú: Vyp, Vziať predchádzajúcu a Vziať nasledujúcu | Vziať nasledujúcu

## LED stavu

LED stavu sa môže aktivovať alebo deaktivovať.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Zobraziť LED výsledkov | Hodnoty parametrov sú Zap a Vyp | Zap
Zobraziť extra LED | Hodnoty parametrov sú Zap a Vyp | Zap

LED výsledkov sú červené, zelené a žlté a zobrazujú rovnaké informácie ako hlavné LED nástroja.

Dve extra LED môžu zobraziť Dávka OK a Sekvencia dávky OK. Obe tieto LED sa v nasledujúcom uťahovaní vypnú.

# TLS Značka

Značka Systému lokality nástroja (LTS) je príslušenstvo nástroja. Značka TLS je nainštalovaná na nástroji a pripojená na prídavnú zbernicu nástroja. Značka TLS je súčasťou Ubisense polohovacieho systému a je ovládaný nezávisle od regulátora. Okrem polohovania môže byť značka TLS použitá na poskytovanie informácií operátorovi. Zvolené výstupné signály môžu generovať odlišné svetelné LED kombinácie.

Až 10 rôznych výstupných signálov možno priradiť k priority svetla.

Parametre konfigurácie TLS značky
Parameter | Popis
--- | ---
Signál | Zvoľte signál na spustenie LED svetla zo skráteného menu. Pre signál typu Udalosť, zvoľte trvanie signálu.
Farba | Vyberte farbu pre LED.
Priority | Pre zvuky je dostupných 10 úrovní priorít, kde číslo jedna(1) je najväčšia úroveň priority. Predvolená úroveň priority je päť(5).

Pre dva simultánne signály, vyhráva signál s najvyššou prioritou. Keď dva signály s rovnakou prioritou spustia LED, vyhráva signál, ktorý prišiel ako prvý.

Výstupný signál môže byť typu Udalosť alebo typu Stav.

Stav signálu je aktívny pokiaľ je aktívny signál.

Signál udalosti je aktívny počas konfigurovateľného času.

# EHMI

EHMI je príslušenstvo nástroja. Inštaluje sa na nástroji a pripája sa na prídavnú zbernicu nástroja. Má grafický displej, tri funkcie tlačidiel a voliteľný skener. Displej je podskupinou grafického rozhrania s možnosťou výberu programov uťahovania, sekvencií dávkovania a zobrazenia výsledkov uťahovania. S ovládačom sa komunikuje prostredníctvom funkčných tlačidiel.

V konfigurácia EHMI je možné rozhodnúť, či sú funkčné tlačidlá zapnuté alebo vypnuté.

Tlačidlá EHMI
Parameter | Popis
--- | ---
Tlačidlá s povolenou funkciou | Zap = Tlačidlá majú plnú funkčnosť na konfiguráciu nastavení, v rámci viditeľných ponúk. Vyp = Funkčné tlačidlá sa dajú použiť iba na potvrdenie potrebného dialógu na EHMI.

# Skener

Skener je príslušenstvo nástroja. Je inštalovaný na nástroji a pripojený k prídavnej zbernici nástroja.
Skener sa používa na čítanie reťazca čiarového kódu alebo QR kódu, ktorý obsahuje informácie na výber vhodnej dávkovej sekvencie.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Režim prechodu | Zap: Zapína prechod. Vyp: Vypína prechod. | Vyp

# Konfigurácia viacerých snímačov

Dostupné len pre nástroje QST a IxB.

V závislosti od typu nástroja a počtu snímačov je možné nastaviť, ako sa pri uťahovaní používajú snímače momentu a uhla. Snímače môžu byť nakonfigurované ako riadiace alebo monitorovacie.

Viacnásobné snímače
Parameter | Popis
--- | ---
Kontrolný spínač momentu | Nastavte snímač momentu, ktorý sa má použiť na uťahovanie. Dostupné nastavenia: Auto: Pre nástroje QST sa predvolene používa Moment. Pre nástroje IxB sa predvolene používa Moment 2. Ak nie je Moment 2 k dispozícii pre nástroj typu IxB, použije sa Moment. Moment Moment 2
Kontrolný spínač uhla | Nastavte snímač uhla, ktorý sa má použiť na uťahovanie. Dostupné nastavenia: Auto: Pre nástroje QST sa predvolene používa Motorový uhol. Motorový uhol Uhol Uhol 2

Výberom položky Podrobnosti sa otvorí vedľajšia ponuka s ďalšími nastaveniami.

Monitorovanie a hlásenie momentu
Parameter | Popis
--- | ---
Hlásenie monitorovania hodnôt momentu | Ak je nastavené, bude hlásená konečná hodnota momentu z riadiaceho aj monitorovacieho snímača vrátane vyhodnotenia stavu oboch (OK/Vysoký/Nízky).
Moment hlásenia chyby redundancie | Chyba redundancie sa hlási, ak sa konečný moment nameraný na kontrolnom snímači líši od hodnoty nameranej na monitorovacom snímači.
Pri chybe redundancie nástroj uzamknite | Ak sa rozpozná chyba redundancie, nástroj uzamknite.

Ďalšie nastavenia snímača momentu
Parameter | Popis
--- | ---
Vyžaduje duálny moment | Ak je nastavené, pripojený nástroj musí mať duálne snímače momentu (ktoré nie sú zakázané), aby bolo možné spustiť uťahovanie.
Monitorovací moment v sledovaní | Ak je nastavené, hodnoty z monitorovacieho snímača momentu sú zahrnuté v sledovaní.

Obmedzenia duálneho momentu
Parameter | Popis
--- | ---
Povoliť obmedzenie dvojitého momentu | Ak je nastavené, obmedzenie dvojitého snímača momentu je aktívne.
Maximálny rozdiel momentu | Limit pre obmedzenie rozdielu dvojitého momentu.

Monitorovanie a hlásenie pre uhol
Parameter | Popis
--- | ---
Hlásenie monitorovania hodnôt uhla | Ak je nastavené, bude hlásená konečná hodnota uhla z riadiaceho aj monitorovacieho snímača vrátane vyhodnotenia stavu oboch (OK/Vysoký/Nízky).
Uhol hlásenia chyby redundancie | Chyba redundancie sa hlási, ak sa konečný uhol nameraný na kontrolnom snímači líši od hodnoty nameranej na monitorovacom snímači.
Pri chybe redundancie nástroj uzamknite | Ak sa rozpozná chyba redundancie, nástroj uzamknite.

Ďalšie nastavenia snímača uhla
Parameter | Popis
--- | ---
Vyžaduje duálny uhol | Ak pripojený nástroj musí mať duálne snímače uhla (ktoré nie sú zakázané), aby bolo možné spustiť uťahovanie.
Monitorovací uhol v sledovaní | Ak je nastavené, hodnoty z monitorovacieho snímača uhla sú zahrnuté v sledovaní.

Obmedzenia duálneho uhla
Parameter | Popis
--- | ---
Povoliť obmedzenie dvojitého uhla | Ak je nastavené, obmedzenie dvojitého snímača uhla je aktívne.
Maximálny rozdiel uhla | Limit pre obmedzenie rozdielu dvojitého uhla.

# Konfigurácia otvorenia

Pred použitím otvoreného nástroja sa uistite, že hlava nástroja a telo nástroja boli správne namontované a nakonfigurované V opačnom prípade môže ísť nástroj nesprávnym smerom a môže dôjsť k poškodeniu mechanického dorazu v otvorenej hlave.

Po vykonaní uťahovania s otvoreným nástrojom je možné nechať otvorený nástroj, aby sa opäť dostal do polohy otvorenia prostredníctvom konfigurácie otvorenia.

Nakonfigurujte stratégie otvorenia a nastavenia prostredníctvom HMI (Human Machine Interface – rozhranie človek-stoj).

Konfigurácia otvorenia je použiteľná len pre káblové nástroje, nástroje IXB a nástroje STB.
Konfigurácia otvorenia nie je použiteľná pre Flex a synchronizované uťahovanie.

## Konfigurácia otvorenia

Nastavenia otvorenia
Nastavenia | Popis
--- | ---
Automatické polohovanie | Po vykonaní uťahovania s otvoreným nástrojom je možné nechať otvorený nástroj, aby sa opäť automaticky dostal do polohy otvorenia. Prepínací kláves zapína alebo vypína Automatické polohovanie: Zap: ak je aktivované, po utiahnutí, keď sa otvorený nástroj zdvihne, otvorený nástroj sa automaticky opäť dostane do polohy otvorenia. Operátor musí počas celého procesu držať spúšťač nástroja (uťahovanie + Automatické polohovanie). Ak operátor pustí spúšťač nástroja skôr, ako sa dokončí Automatické polohovanie, otvorený nástroj sa dostane späť do polohy otvorenia prostredníctvom zvolenej Stratégie polohovania. Vyp: predvolená hodnota. Ak je deaktivované, po utiahnutí, keď sa otvorený nástroj zdvihne, otvorený nástroj sa automaticky opäť nedostane do polohy otvorenia. Keď sa otvorený nástroj zdvihne, operátor musí pustiť spúšťač nástroja. Aby operátor nechal otvorený nástroj dostať sa opäť do polohy otvorenia, počas celého Automatického polohovania musí znova držať spúšťač nástroja. Automatické polohovanie je použiteľné len pre viacstupňové programy uťahovania. Automatické polohovanie je použiteľné len pre káblové nástroje a nástroje IXB.
Stratégia polohovania | Ak chcete po uťahovaní nechať otvorený nástroj vrátiť sa do polohy otvorenia, zvoľte Stratégia polohovania. Dopredu: predvolená hodnota. Otvorený nástroj sa otočí dopredu – v rovnakom smere ako smer uťahovania – do polohy otvorenia. Dozadu: otvorený nástroj sa otočí dozadu – v opačnom smere ako smer uťahovania – do polohy otvorenia. Na základe reverzného momentu: otvorený nástroj sa dostane do polohy otvorenia pomalým spätným otáčaním, ktoré sa vykonáva pomalým spätným chodom a monitorovaním momentu. Rýchle spustenie dopredu: otvorený nástroj sa dostane do polohy otvorenia čo najrýchlejšie. Pre otvorené nástroje s otočnou prednou časťou odporúčame používať stratégie Na základe reverzného momentu a Rýchle spustenie dopredu. Stratégie Na základe reverzného momentu a Rýchle spustenie dopredu sú použiteľné len pre káblové nástroje a nástroje IXB. Ak Stratégia polohovania nástrojov STB je Na základe reverzného momentu alebo Rýchle spustenie dopredu, predvolená Stratégia polohovania by bežala automaticky. Pre Na základe reverzného momentu predvolená Stratégia polohovania je Reverzný. Pre Rýchle spustenie dopredu predvolená Stratégia polohovania je Dopredu.
Rýchlosť polohovania | Rýchlosť polohovania definuje, ako rýchlo by sa mal nástroj dostať do polohy otvorenia. Rýchlosť polohovania je vyjadrená ako percento (%) maximálnej rýchlosti otvoreného nástroja. Operátor môže zadať hodnotu pre Rýchlosť polohovania v rozsahu od 5 % do 100 %. Rýchlosť polohovania je predvolene nastavená na 38 %.

# Digitálne signály

V tejto časti nájdete informácie o vstupných a výstupných digitálnych signáloch.

V tejto sekcii

- Vstupné signály
- Výstupné signály

# Vstupné signály

Vstupné signály sú systémové príkazy, ktoré sa vykonávajú napríklad použitím tlačidiel alebo prepínačov na príslušenstve, buď príslušenstvo nástroja alebo príslušenstvo QIF, alebo pripojením signálu k vstupnej / výstupnej zástrčke.

Nástroj na zablokovanie vstupného signálu nesmie byť konfigurovaný pre viac ako jedno príslušenstvo pre každú virtuálnu stanicu.

# Výstupné signály

Výstupné signály sú stavy alebo udalosti systému. Tie môžu byť prepojené buď na príslušenstvo nástroja alebo QIF príslušenstvo.

# Spustenie manuálneho režimu

Manuálny režim môže byť aktivovaný spínačom. Napríklad (ako je indikované nižšie), tlačidlo na paneli operátora môže byť nakonfigurované, na aktivovanie manuálneho režimu.

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Konfigurácie a v ľavej table vyberte Ovládací panel.

2. Ak neexistujte žiadna konfigurácia pre ovládací panel, vyberte ikonu plus v pravom hornom rohu obrazovky.

3. V okne Konfigurácia, ktoré chcete zmeniť, vyberte Upraviť a potom vyberte ikonu tri bodky v pozícii [A,B,C,D,E,F,G,I], ktorá sa má konfigurovať.

4. V okne Komponent vyberte ikonu tri bodky a v zozname vyberte Jednosmerný kľúčový spínač.

5. V okne Smerový signál vyberte ikonu tri bodky a v zozname vyberte Manuálny režim (na navigáciu v zozname použite v prípade potreby tlačidlá so šípkami).

6. Konfiguračné okno uzatvorenia pozície.

Ak používateľ musí byť upozornený na to, že sa vstúpilo a vyšlo z manuálneho režimu, musia sa nakonfigurovať udalosti 4070 a 4071.

# Konfigurácia voliča

# Informácie o digitálnom vstupe

V zobrazení Domov prejdite na kartu Zdroje, v ľavej table vyberte Uťahovanie a potom vyberte Digitálne vstupy, aby ste získali informácie o pripojených digitálnych vstupoch.

# Konfigurácia voliča nástrčky

Volič nástrčky je modul nástrčky s LED, ktorý môže byť použitý na usmerňovanie používateľa, napríklad, pomocou sekvencie dávky. Pri použití viac ako jeden program utiahnutia, je vhodné použiť volič. Keď je nástrčka zdvihnutá, zvolí sa zodpovedajúci program uťahovania. Na každú virtuálnu stanicu môže byť pripojených niekoľko voličov nástrčky.

V zobrazení Domov prejdite na kartu Zdroje, v ľavej table vyberte Uťahovanie a potom Volič nástrčky, aby ste získali informácie o pripojených voličoch nástrčky.

V tejto sekcii

- Konfigurácia voliča nástrčky
- Pripojenie voliča nástrčky k virtuálnej stanici

# Konfigurácia voliča nástrčky

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Konfigurácie a v ľavej table vyberte Volič nástrčky. Na vytvorenie novej konfigurácie vyberte ikonu plus v pravom hornom rohu obrazovky.

2. Konfiguráciu pomenujte.

3. Vyberte Upraviť.

4. Vyberte Pridať alebo Odstrániť pre správny počet slotov nástrčky, potom vyberte všetky sloty, ktoré musia byť aktívne ( označené modrou farbou)

5. Nastavte Riadenie na Externé, ak má voľbu nástrčky riadiť externý systém.

# Pripojenie voliča nástrčky k virtuálnej stanici

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Virtuálna stanica a v ľavej table vyberte virtuálnu stanicu, ktorú chcete použiť.

2. Prejdite do okna Príslušenstvo a vyberte Vybrať príslušenstvo, potom prejdite na kartu Volič nástrčky.

3. V stĺpci Konfigurácia vyberte konfiguráciu, ktorú chcete použiť s voličom nástrčky. Pre viac informácií pozri Konfigurácia voliča nástrčky.

4. V stĺpci Priradené príslušenstvo vyberte volič nástrčky, ktorý chcete použiť.

# Nastavenie voliča nástrčky cez vstupno-výstupnú zbernicu

1. Pripojte volič nástrčky na vstupno-výstupnú zbernicu

2. V zobrazení Domov prejdite na kartu Virtuálna stanica, v ľavej table vyberte virtuálnu stanicu, prejdite do okna Príslušenstvo a vyberte Vybrať príslušenstvo.

3. Prejdite na kartu Volič nástrčky a skontrolujte, či sa volič zobrazí v stĺpci Priradené príslušenstvo.

# Nastavenie voliča 6 cez ethernetový kábel/bezdrôtové pripojenie

Hlavný prehľad voliča 6

Pohľad na volič spredu

A | Držiak pre nástrčku alebo bit
B | LED kontrolky indikátora pre pozíciu
C | Oblasť štítku
D | Montážne otvory v každom rohu
E | Servisný port
F | LED kontrolka stavu batérie (dostupné len pre bezdrôtové verzie)
G | LED stav WLAN (dostupné len na niektorých voličoch)
H | Batéria (dostupné len pre bezdrôtové verzie)
I | Modul mobility (dostupné len pre bezdrôtové verzie)

Prehľad spojenia voliča 6

Pohľad na volič zdola

A | Kryt konektora
B | Externé DC napájanie; Konektor Kycon (DC DIN)
C | Ethernet in, downstream pripojenie; Konektor s vnútorným závitom M12 D kódovaný
D | Zadná strana voliča
E | Konektor digitálneho vstupu a výstupu
F | Ethernet out, downstream pripojenie; Konektor s vnútorným závitom M12 D kódovaný
G | Batéria

Prehľad servisného portu voliča 6

Servisné rozhranie

A | RJ45 Servisný port
B | RBU slot
C | Funkčné tlačidlo

Všeobecné nastavenie

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Sieť.

2. Prejdite do okna Továrenský port Ethernet a skontrolujte IP adresu (požaduje sa len pri nastavení cez bezdrôtové pripojenie).

3. Otvorte kryt servisného portu na voliči. Kryt je zaistený 2 mm imbusovou skrutkou.

4. Pripojte ethernetový kábel medzi počítač a konektor RJ-45 v servisnom rozhraní.

5. Skontrolujte, či je volič poháňaný buď PoE, externým zdrojom napájania alebo batériou.

6. Otvorte si webový prehliadač na počítači.

7. Napíšte webovú adresu 169.251.1.1 a stlačte kláves Enter. Webový server vo voliči reaguje a zobrazí webové rozhranie voliča.

8. V ľavej table vyberte Nastavenia (toto je vybraté predvolene). Pracovné prostredie Nastavenia zobrazuje menu konfigurácie a je rozdelené do 5 odlišných častí nastavenia: Základné nastavenia, Port služby, Ethernet, WLAN a POWER FOCUS 8.

9. V sekcii Ethernet zvoľte Externý režim Zapnutý alebo Vypnutý pre želaný zdroj kontroly LED.

10. Nasledujúce kroky v nastavení závisia od toho, ako bude volič nástrčky pripojený k ovládaču (ethernetový kábel priamo na ovládač (predvolené), ethernetový kábel do továrenskej siete alebo bezdrôtová sieť do továrenskej siete). Pozrite si pokyny nižšie pre vaše nastavenie

Nastavenie voliča nástrčky - Ethernet pripojený k ovládaču (predvolené nastavenie)

1. V sekcii Ethernet zvoľte PF8 (predvolené nastavenie) v rozbaľovacom menu Pripojené k.

2. Kliknite na tlačidlo Uložiť v pravej hornej časti pracovného priestoru.

3. Odpojte ethernetový kábel z portu služby.

4. Zatvorte servisný port s vekom a zaistite ho pomocou imbusovej skrutky.

   Volič nástrčky sa zobrazí na zozname pripojeného príslušenstva (Virtuálna stanica > Príslušenstvo > Vybrať príslušenstvá > Volič nástrčky)

Nastavenie voliča – pripojené na továrenskú sieť

1. V sekcii Ethernet zvoľte Továrenská sieť v rozbaľovacom menu Pripojené k

2. Vyberte možnosť DHCP Zap. alebo Vyp. pre dynamickú alebo statickú konfiguráciu IP adries. Ak je potrebná statická adresa IP, do poľa IP adresa zadajte IP adresu pre volič nástrčky.

3. V sekcii PF8 zadajte IP adresu ovládača (pozrite si vyššie) pre ovládač, ku ktorému bude pripojený volič.

4. Kliknite na tlačidlo Uložiť v pravej hornej časti pracovného priestoru.

5. Odpojte ethernetový kábel z portu služby.

6. Zatvorte servisný port s vekom a zaistite ho pomocou imbusovej skrutky.

   Volič nástrčky sa zobrazí na zozname pripojeného príslušenstva (Virtuálna stanica > Príslušenstvo > Vybrať príslušenstvá > Volič nástrčky)

Nastavenie voliča nástrčky - pripojené na továrenskú sieť

1. V sekcii Ethernet zvoľte Továrenská sieť v rozbaľovacom menu Pripojené k

2. V časti WLAN vyplňte nasledujúce parametre:

   - Povoľte: nastavenie rádiového tlačidla na ÁNO

   - SSID: vyplňte názov SSID pre volič nástrčky

   - Heslo: vyplňte heslo pre bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť

   - Typ šifrovania: vyberte správny typ šifrovania pre bezdrôtovú sieť (WPA-PSK alebo WPA2-PSK, EAP-TLS)

3. V sekcii PF8 zadajte IP adresu ovládača (pozrite si vyššie) pre ovládač, ku ktorému bude pripojený volič.

4. Kliknite na tlačidlo Uložiť v pravej hornej časti pracovného priestoru.

5. Odpojte ethernetový kábel z portu služby.

6. Zatvorte servisný port s vekom a zaistite ho pomocou imbusovej skrutky.

   Volič nástrčky sa zobrazí na zozname pripojeného príslušenstva (Virtuálna stanica > Príslušenstvo > Vybrať príslušenstvá > Volič nástrčky)

# Všeobecná virtuálna stanica

V sekcii Všeobecná virtuálna stanica je možné uložiť rôzne konkrétne nastavenia hlásenia výsledkov a uťahovania. Na prezentovanie konkrétnych výsledkov je možné vytvoriť rôzne filtre. V nastaveniach uťahovania je možné nastaviť vlastnosti ako správanie sa pri odomknutí nástroja. Tieto konfigurácie je potom možné priradiť virtuálnej stanici.

## Pridanie a úprava konfigurácie

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Konfigurácie, v ľavej table vyberte Všeobecná virtuálna stanica a vyberte ikonu plus v pravom hornom rohu obrazovky..

2. Novú konfiguráciu pomenujte a vyberte Upraviť.

3. V okne Filter výsledkov pre hlásenie nastavte prepínač na Zap pre tie parametre, ktoré chcete zahrnúť do výsledkov. Predvolene sú všetky parametre nastavené na Zap.

   Zapnutie filtra výsledkov zabráni odoslaniu príslušného výsledku, ale výsledok je stále zobrazený na ovládači.

   V sekcii Filter výsledkov pre hlásenie sa môžu nastaviť nasledujúce parametre:

   - Uvoľnenie

   - Zvýšenie dávky

   - Zníženie dávky

   - Resetovať dávku

   - Vynechanie programu uťahovania

   - Prerušiť sekvenciu

   - Prerušiť nespustenú sekvenciu

   - Resetovať sekvenciu dávky

4. V okne Nastavenia uťahovania nastavte hodnotu pre ktorýkoľvek z uvedených parametrov. Predvolene sú všetky parametre nastavené na Vyp.

   V sekcii Nastavenia uťahovania sa môžu nastaviť nasledujúce parametre:

   - Odomknúť nástroj pri uvoľnení: zaisťuje, aby sa nástroj zamkol po NOK uťahovaní.

   - Deaktivovať uvoľňovanie: zaisťuje, aby operátor neuvoľnil skrutku, keď to nie je povolené.

   - Deaktivovať uťahovanie: zaisťuje, aby operátor neutiahol skrutku, keď to nie je povolené.

   - Maximálny počet po sebe nasledujúcich uvoľnení: zabezpečuje, aby operátor nemohol vykonať viac ako nakonfigurovaný počet uvoľnení, než sa nástroj zablokuje.

## Nastavenia Odomknúť nástroj pri uvoľnení

Nastavenie | Popis
--- | ---
Vypnuté | Deaktivovaný nástroj zostane deaktivovaný bez ohľadu na stav uvoľnenia.
Po OK | Deaktivovaný nástroj je odomknutý po vykonaní OK uvoľnenia.
Vždy | Deaktivovaný nástroj je odomknutý ihneď po vykonaní uvoľnenia, bez ohľadu na stav uvoľnenia.

## Nastavenia deaktivácie uvoľnenia

Aby ste si boli istí, že skrutku nie je možné uvoľniť omylom, použite funkciu deaktivácie uvoľnenia. K dispozícii sú štyri nastavenia deaktivácie uvoľnenia:

Nastavenia | Popis
--- | ---
Vypnuté | Uvoľnenie je vždy aktivované. Skrutku je vždy možné uvoľniť.
Pri uťahovaní OK | Uvoľnenie je deaktivované po uťahovaní OK. Správne utiahnutú skrutku nie je možné uvoľniť.
Pri uťahovaní NOK | Uvoľnenie je deaktivované po uťahovaní NOK. Nesprávne utiahnutú skrutku nie je možné uvoľniť.
Vždy | Uvoľnenie je vždy deaktivované. Skrutku nie je možné uvoľniť.
Po každej operácii | Uvoľňovanie je deaktivované po akejkoľvek operácii vrátane uťahovania OK/NOK, uvoľňovania OK/NOK a ak nástroj vykonáva voľný chod (bez výsledku)

Tieto nastavenia sú platné počas vykonávania úlohy. Aktivuje a deaktivuje uvoľnenie v závislosti od nastavenia a stavu posledného uťahovania. Pre novú úlohu je počiatočný stav pre deaktiváciu uvoľnenia nastavený nasledovne:

Nastavenia | Počiatočný stav pre novú úlohu
--- | ---
Vypnuté | Uvoľnenie aktivované. Skrutku je možné uvoľniť.
Pri uťahovaní OK | Uvoľnenie deaktivované. Skrutku nie je možné uvoľniť.
Pri uťahovaní NOK | Uvoľnenie deaktivované. Skrutku nie je možné uvoľniť.
Vždy | Uvoľnenie deaktivované. Skrutku nie je možné uvoľniť.
Po každej operácii | Uvoľnenie deaktivované. Skrutku nie je možné uvoľniť

Počiatočný stav sa aplikuje vždy, keď sa virtuálnej stanici priradí nová úloha alebo keď sa úloha znova spustí. Počiatočný stav sa môže líšiť v závislosti od typu úlohy, je popísaný nasledovne.

Program uťahovania a režim synchronizácie

Aktivácia a deaktivácia uvoľnenia sa riadi nastavením deaktivácie uvoľnenia a je nastavená na tav posledného uťahovania.

Sekvencia dávky

Počas sekvencie dávky aktivácia a deaktivácia uvoľnenia sa riadi nastavením deaktivácie uvoľnenia a je nastavená na tav posledného uťahovania. To sa aplikuje aj vtedy, keď dávka prejde na ďalšiu dávku v rámci sekvencie dávky. Ak sa sekvencia dávky spustí znova, uvoľnenie sa aktivuje alebo deaktivuje podľa počiatočného stavu pre novú úlohu

Dávka zdroja

Aktivácia a deaktivácia uvoľnenia sa riadi rovnakým postupom, ako je popísaný v sekvencii dávky. Ak sa prebiehajúca dávka zdroja spustí znova alebo sa vyberie nová, uvoľnenie sa aktivuje alebo deaktivuje podľa počiatočného stavu pre novú úlohu

Uťahovanie zdroja (Bez ovládania dávkovania)

Počas dávky sa aktivácia a deaktivácia nastavuje podľa stavu posledného uťahovania. Ak sa vyberie iný program, aktivácia a deaktivácia nastavuje podľa počiatočného stavu pre novú úlohu. Ak sa vykoná akákoľvek zmena programu, nástroja alebo nástrčky, aktivácia a deaktivácia nastavuje podľa počiatočného stavu pre novú úlohu.

Viacvretenové uťahovanie

Aktivácia a deaktivácia uvoľnenia sa vždy riadi stavom posledného uťahovania. Platí to aj pre nový režim synchronizácie.

## Nastavenia deaktivácie uťahovania

Na zabezpečenie toho, aby operátor neutiahol skrutku omylom, existuje funkcia s názvom Deaktivovať uťahovanie. K dispozícii sú štyri nastavenia deaktivácie uťahovania:

Nastavenia | Popis
--- | ---
Vypnuté | Uťahovanie je vždy aktivované. Skrutku je vždy možné utiahnuť.
Pri uťahovaní NOK | Uťahovanie je deaktivované po uťahovaní NOK. Nesprávne utiahnutú skrutku nie je možné utiahnuť, kým sa nástroj neodomkne.
Pri uťahovaní OK | Uťahovanie je deaktivované po uťahovaní OK. Správne utiahnutú skrutku nie je možné utiahnuť, kým sa nástroj neodomkne.
Po každom uťahovaní | Po každom uťahovaní je uťahovanie vždy deaktivované a musí sa odblokovať signálom alebo uvoľnením, aby sa nástroj aktivoval na ďalšie uťahovanie.
Po každej operácii | Uťahovanie je deaktivované po akejkoľvek operácii vrátane uťahovania OK/NOK, uvoľňovania OK/NOK a ak nástroj vykonáva voľný chod (bez výsledku). Musí sa odblokovať signálom alebo uvoľnením, aby sa umožnilo ďalšie dotiahnutie nástroja.

Tieto nastavenia sú platné počas vykonávania úlohy. Aktivuje a deaktivuje uťahovanie v závislosti od nastavenia a stavu posledného uťahovania. Pre novú úlohu je počiatočný stav pre deaktiváciu uťahovania nastavený nasledovne:

Nastavenia | Počiatočný stav pre novú úlohu
--- | ---
Vypnuté | Uťahovanie aktivované
Pri uťahovaní OK | Uťahovanie aktivované
Pri uťahovaní NOK | Uťahovanie aktivované
Po každom uťahovaní | Uťahovanie deaktivované
Po každej operácii | Uťahovanie deaktivované

Počiatočný stav sa aplikuje vždy, keď sa virtuálnej stanici priradí nová úloha alebo keď sa úloha znova spustí. Počiatočný stav sa môže líšiť v závislosti od typu úlohy, je popísaný v časti Nastavenia deaktivácie uvoľnenia.

Pri používaní nastavení uťahovania s STB, SRB a TBP v rádiovom tieni existujú určité obmedzenia:

- Nastavenie deaktivovať uvoľňovanie Po každej operácii funguje len vtedy, keď je nástroj pripojený k ovládaču. V rádiovom tieni je predvolené správanie Pri uťahovaní OK.

- Nastavenie deaktivovať uťahovanie Po každej operácii funguje len vtedy, keď je nástroj pripojený k ovládaču. V rádiovom tieni je predvolené správanie Po každom uťahovaní.

- Nastavenie maximálny počet po sebe nasledujúcich uvoľnení funguje len vtedy, keď je nástroj pripojený k ovládaču. Počítadlo nebude fungovať a nástroj sa v rádiovom tieni nezamkne.

## Nastavenie maximálneho počtu po sebe nasledujúcich uvoľnení

Aby ste zabezpečili, že operátor neuvoľnil skrutku viac ako je povolený počet, nastavte nástroj tak, aby sa po dosiahnutí maximálneho počtu po sebe nasledujúcich uvoľnení zablokoval. Túto hodnotu môžete nastaviť v rozmedzí od 0 do 250.

- Ak je nastavená hodnota 0, operátor môže skrutku povoliť nekonečne veľa krát a nástroj sa nikdy nezablokuje.

- Ak je nastavené číslo väčšie ako 0, nástroj bude počítať každé uvoľnenie. Po dosiahnutí nakonfigurovaného čísla sa uzamkne a zabráni ďalšiemu uvoľňovaniu.

Počítadlo postupného uvoľňovania sa vynuluje pri každom pokuse o utiahnutie, či už úspešnom (OK) alebo neúspešnom (NOK).

Keď sa nástroj zablokuje, nemôže vykonávať uvoľňovanie, ale stále môže vykonávať uťahovanie. Ak je pokus o uvoľnenie, zobrazí sa udalosť 4021 – Príliš veľa po sebe nasledujúcich uvoľnení. Aktivuje sa aj signál Max. počet po sebe idúcich uvoľnení dosiahnutý – 245, ktorý sa môže odoslať do externých systémov prostredníctvom zbernice.

Na odblokovanie a vynulovanie počítadla musí externý systém spustiť signál Obnovenie príliš veľkého počtu uvoľnení – 10151 prostredníctvom prevádzkovej zbernice alebo príslušenstva. Signál Master odomknutie – 10005 môže tiež odblokovať nástroj na uvoľnenie, ale nevynuluje počítadlo. Uťahovanie vykonané pri zablokovanom povoľovaní odomkne nástroj pre ďalšie povoľovanie a vynuluje počítadlo.

## Povolí deaktivovanému nástroju odomknúť sa po uvoľnení

- V položke Nastavenia uťahovania pre priradenú virtuálnu stanicu a pripojený nástroj nastavteOdomknúť nástroj pri uvoľnení na Pri OK alebo Vždy.

Pre povolenie vyššie uvedených nastavení musia byť splnené nasledujúce podmienky:

- Parameter Deaktivovať uvoľňovanie nemôže byť nastavený na Vyp alebo Vždy.

- Parameter Deaktivovať uvoľňovanie nemôže byť nastavený na rovnakú hodnotu ako Deaktivovať uťahovanie.

- Použitý program uťahovania musí mať povolené uvoľňovanie.

Keď je nástroj zamknutý buď pre uťahovanie alebo uvoľňovanie, môže sa odomknúť jedným z nasledujúcich vstupných signálov:

- Master odomknutie - 10005

- Odomknúť nástroj na deaktivovať - 10059

- Odomknúť uťahovanie na deaktivovanie - 10149

- Odomknúť uvoľňovanie na deaktivovanie - 10150

Nástroj nie je možné odomknúť a deaktivovať, ak je vstupný signálZamknúť nástroj pri uvoľňovaní nastavený na Vždy.

## Priradenie konfigurácie virtuálnej stanici

Každá virtuálna stanica môže mať vlastnú konfiguráciu a viaceré virtuálne stanice môžu zdieľať rovnakú konfiguráciu. Aby sa stanica stala aktívnou, konfigurácia sa musí priradiť virtuálnej stanici.

1. V zobrazení Domov vyberte kartu Virtuálna stanica. Na ľavej table vyberte virtuálnu stanicu, ktorú chcete priradiť konfigurácii.

2. V pravej ponuke sa posuňte na položku Všeobecne, prvá konfigurácia je zvolená predvolene. Vyberte ikonu tri bodky vedľa názvu konfigurácie.

3. V kontextovom okne vyberte zo zoznamu konfiguráciu. Kontextové okno sa po výbere zatvorí.

4. Na dokončenie priradenie zvoľte položku POUŽIŤ alebo SPÄŤ vpravo.

V tejto sekcii

- Konfigurácia nastavení prezentácie výsledkov naživo
- Konfigurácia ukladania záverečného momentu a sledovania

# Konfigurácia nastavení prezentácie výsledkov naživo

Okno Nastavenia prezentácie výsledkov naživo umožňuje používateľovi zobraziť záverečný moment bez zahrnutej hodnoty kompenzácie PrT a hodnotu kompenzácie PrT na výsledkoch naživo.

## Okno Konfigurovať nastavenia prezentácie výsledkov naživo

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Konfigurácie a v ľavej table vyberte Všeobecná virtuálna stanica.

2. V okne Konfigurácia, s ktorým chcete pracovať, vyberte Upraviť.
   Objaví sa obrazovka Upraviť konfiguráciu.

3. V okne Nastavenie prezentácie výsledkov naživo nastavte príslušné prepínače na ZAP alebo VYP v závislosti od požadovaných výsledkov.

   Ak je prepínač Zobraziť hodnotu kompenzácie PrT nastavený na ZAP, okno Výsledky naživo zobrazí hodnotu Kompenzácia PrT.

   Ak je prepínač Zobraziť záverečný moment s kompenzáciou PrT nastavený na ZAP, okno Výsledky naživo zobrazí záverečný moment so zahrnutou hodnotou Kompenzácia PrT.

   Nastavenie prepínačov v okne Nastavenia prezentácie výsledkov naživo buď na ZAP alebo VYP nemá žiadny vplyv, pokiaľ viacstupňový program nemá stupeň uťahovania obsahujúci stupeň Prevažujúci moment s prepínačom Kompenzácia nastaveným na ZAP.

## Konfigurácia nastavení prezentácie výsledkov naživo

Tu sú rôzne možnosti konfigurácie v okne Nastavenia prezentácie výsledkov naživo.

Zobraziť hodnotu kompenzácie PrT: ZAP Zobraziť záverečný moment s kompenzáciou PrT: ZAP | Zobraziť hodnotu kompenzácie PrT: ZAP Zobraziť záverečný moment s kompenzáciou PrT: VYP | Zobraziť hodnotu kompenzácie PrT: VYP Zobraziť záverečný moment s kompenzáciou PrT: ZAP | Zobraziť hodnotu kompenzácie PrT: VYP Zobraziť záverečný moment s kompenzáciou PrT: VYP
--- | --- | --- | ---
Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií: | Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií: | Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií: | Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:

V tejto sekcii

- Zobraziť záverečný moment s kompenzáciou PrT: ZAP / Zobraziť hodnotu kompenzácie PrT: ZAP
- Zobraziť záverečný moment s kompenzáciou PrT: VYP / Zobraziť hodnotu kompenzácie PrT: ZAP
- Zobraziť záverečný moment s kompenzáciou PrT: VYP / Zobraziť hodnotu kompenzácie PrT: VYP
- Zobraziť záverečný moment s kompenzáciou PrT: ZAP / Zobraziť hodnotu kompenzácie PrT: VYP

# Zobraziť záverečný moment s kompenzáciou PrT: ZAP / Zobraziť hodnotu kompenzácie PrT: ZAP

## Zobraziť záverečný moment s kompenzáciou PrT: ZAP

Okno Výsledky naživo zobrazuje Záverečný moment so zahrnutou hodnotou kompenzácie PrT.

Ak sú EHMI a ST Selector zapnuté a nakonfigurované, zobrazujú Záverečný moment so zahrnutou hodnotou kompenzácie PrT.

## Zobraziť hodnotu kompenzácie PrT na výsledku naživo: ZAP

Okno Výsledky naživo zobrazuje hodnotu kompenzácie PrT so súvisiacou ikonou kompenzácie ().

Ak existuje niekoľko hodnôt kompenzácie, objaví sa hodnota kompenzácie použitá na posledný dostupný stupeň.

Konfigurácia prepínačov Zobraziť záverečný moment s kompenzáciou PrT a Zobraziť hodnotu kompenzácie PrT nemá účinok na:

- Hodnoty záverečného momentu na ToolsNet a ToolsTalk: hodnoty záverečného momentu s kompenzáciou PrT sa vždy odošlú do ToolsNet a ToolsTalk.

- Hodnota záverečného momentu zobrazená s historickými výsledkami.

- Sledovania založené na výsledkoch naživo a historických výsledkoch.

- Hodnoty v správach Otvorený protokol.

- Signály.

- Adaptéry protokolu.

# Zobraziť záverečný moment s kompenzáciou PrT: VYP / Zobraziť hodnotu kompenzácie PrT: ZAP

## Zobraziť záverečný moment s kompenzáciou PrT: VYP

Okno Výsledky naživo zobrazuje Záverečný moment bez zahrnutej hodnoty kompenzácie PrT. Keďže záverečný moment nezahŕňa hodnotu kompenzácie PrT, zobrazuje sa kurzívou.

## Zobraziť hodnotu kompenzácie PrT: ZAP

Okno Výsledky naživo zobrazuje hodnotu kompenzácie PrT so súvisiacou ikonou kompenzácie ().

Ak existuje niekoľko hodnôt kompenzácie, objaví sa hodnota kompenzácie použitá na posledný dostupný stupeň.

Konfigurácia prepínačov Zobraziť záverečný moment s kompenzáciou PrT a Zobraziť hodnotu kompenzácie PrT nemá účinok na:

- Hodnoty záverečného momentu na ToolsNet a ToolsTalk: hodnoty záverečného momentu s kompenzáciou PrT sa vždy odošlú do ToolsNet a ToolsTalk.

- Hodnota záverečného momentu zobrazená s historickými výsledkami.

- Sledovania založené na výsledkoch naživo a historických výsledkoch.

- Hodnoty v správach Otvorený protokol.

- Signály.

- Adaptéry protokolu.

# Zobraziť záverečný moment s kompenzáciou PrT: VYP / Zobraziť hodnotu kompenzácie PrT: VYP

## Zobraziť záverečný moment s kompenzáciou PrT: VYP

Okno Výsledky naživo zobrazuje Záverečný moment bez zahrnutej hodnoty kompenzácie PrT. Keďže záverečný moment nezahŕňa hodnotu kompenzácie PrT, zobrazuje sa kurzívou.

## Zobraziť hodnotu kompenzácie PrT: VYP

Okno Výsledky naživo nezobrazuje hodnotu kompenzácie PrT s súvisiacu ikonu kompenzácie ().

Konfigurácia prepínačov Zobraziť záverečný moment s kompenzáciou PrT a Zobraziť hodnotu kompenzácie PrT nemá účinok na:

- Hodnoty záverečného momentu na ToolsNet a ToolsTalk: hodnoty záverečného momentu s kompenzáciou PrT sa vždy odošlú do ToolsNet a ToolsTalk.

- Hodnota záverečného momentu zobrazená s historickými výsledkami.

- Sledovania založené na výsledkoch naživo a historických výsledkoch.

- Hodnoty v správach Otvorený protokol.

- Signály.

- Adaptéry protokolu.

# Zobraziť záverečný moment s kompenzáciou PrT: ZAP / Zobraziť hodnotu kompenzácie PrT: VYP

## Zobraziť záverečný moment s kompenzáciou PrT: ZAP

Okno Výsledky naživo zobrazuje Záverečný moment so zahrnutou hodnotou kompenzácie PrT.

Ak sú EHMI a ST Selector zapnuté a nakonfigurované, zobrazujú Záverečný moment so zahrnutou hodnotou kompenzácie PrT.

## Zobraziť hodnotu kompenzácie PrT: VYP

Okno Výsledky naživo nezobrazuje hodnotu kompenzácie PrT s súvisiacu ikonu kompenzácie ().

Konfigurácia prepínačov Zobraziť záverečný moment s kompenzáciou PrT a Zobraziť hodnotu kompenzácie PrT nemá účinok na:

- Hodnoty záverečného momentu na ToolsNet a ToolsTalk: hodnoty záverečného momentu s kompenzáciou PrT sa vždy odošlú do ToolsNet a ToolsTalk.

- Hodnota záverečného momentu zobrazená s historickými výsledkami.

- Sledovania založené na výsledkoch naživo a historických výsledkoch.

- Hodnoty v správach Otvorený protokol.

- Signály.

- Adaptéry protokolu.

# Konfigurácia ukladania záverečného momentu a sledovania

Prepínač Uložiť s kompenzáciou PrT je predvolene nastavený na ZAP, čo znamená, že záverečný moment a sledovanie sa ukladajú s hodnotou kompenzácie PrT.
Zobraziť záverečný moment s kompenzáciou PrT v časti Nastavenia prezentácie výsledkov naživo určuje, čo sa zobrazuje vo výsledkoch naživo.

## Zmena ukladania pomocou nastavenia kompenzácie PrT

1. V zobrazení Domov zvoľte Konfigurácie.

2. Posuňte sa nadol a v ľavej table zvoľte Všeobecná virtuálna stanica.

3. V okne Konfigurácia zvoľte Konfigurácia a potom Upraviť. Objaví sa okno Upraviť konfiguráciu.

4. Posuňte sa nadol na Ukladanie záverečného momentu a sledovania, nastvte prepínač Uloženie s kompenzáciou PrT do požadovanej polohy.

# Konfigurácia príslušenstva QIF

Na ovládač môže byť pripojený celkový počet 15 QIF príslušenstva. Na ovládač je možné pridať niekoľko skenerov.

Všetko príslušenstvo QIF pripojené na ovládač môže byť pripojená na rovnakú virtuálnu stanicu. Jeden z každého typu príslušenstva a viaceré voliče objímok.

Funkcie QIF príslušenstva môžu byť pripojené na viaceré signály vstupu a výstupu.

V tejto sekcii

- Pripojenie príslušenstva QIF na virtuálnu stanicu
- Odpojenie príslušenstva QIF z virtuálnej stanice

# Pripojenie príslušenstva QIF na virtuálnu stanicu

Na pripojenie príslušenstva QIF na virtuálnu stanicu:

Na pripojenie príslušenstva QIF na virtuálnu stanicu:

1. Na karte Konfigurácie nakonfigurujte príslušenstvo.

2. Pripojte príslušenstvo k vstupno-výstupnej zbernici ovládača.

3. V zobrazení Domov prejdite na kartu Virtuálna stanica a v ľavej table vyberte virtuálnu stanicu.

4. Prejdite do okna Príslušenstvo a vyberte Vybrať príslušenstvo.

5. Na príslušnej karte príslušenstva vyberte príslušenstvo aj konfiguráciu na ich pripojenie. Pripojené príslušenstvo sa zobrazí v stĺpci Priradené príslušenstvo.

# Odpojenie príslušenstva QIF z virtuálnej stanice

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Virtuálna stanica a v ľavej table vyberte príslušnú virtuálnu stanicu.

2. Prejdite do okna Príslušenstvo a vyberte Vybrať príslušenstvo.

3. Prejdite do stĺpca Priradené príslušenstvo a vyberte príslušenstvo, ktoré sa má odpojiť. Na odpojenie vyberte ikonu odstrániť vpravo.

Relevantné informácie

- Master odomknutie - 10005
- Odomknúť nástroj na deaktivovať - 10059

# Konfigurácia skenera

V tomto menu je možné pridať konfigurácie skenera. Skenery je možné nakonfigurovať buď tak, aby naskenované reťazce spracoval ovládač alebo aby prešli do externého systému. Keď naskenovaný reťazec prejde, tak ovládač nevyberie úlohu na základe reťazca, ale namiesto toho postúpi reťazec do externého zariadenia prostredníctvom výstupného signálu.

## Pridanie skenera a povolenie prechodu

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Konfigurácie, v ľavej table vyberte Skener a vyberte ikonu plus v pravom hornom rohu obrazovky..

2. Pomenujte konfiguráciu skenera.

3. Ak chcete povoliť prechod, vyberte a nastavte Režim prechodu na Zap.

V tejto sekcii

- Konfigurácia skenera

# Konfigurácia skenera

Skener sa používa na čítanie reťazca čiarového kódu alebo QR kódu, ktorý obsahuje informácie na výber vhodnej dávkovej sekvencie.

Skener sa nakonfiguruje v karte Zdroje.

Skener prečíta znaky, ktoré určíte a spojí ich, aby vytvorili reťazec textu. Tento textový reťazec sa zhoduje s vopred definovanými reťazcami, ktoré ste určili v ovládači a ak sa zhodujú, zvolí sa sekvencia dávkovania prepojená s vaším vopred definovaným reťazcom.

Reťazce čiarového kódu s dĺžkou až 1024 znakov je možné čítať a môžu obsahovať znaky v pozíciách 32-126 v tabuľke ASCII. Ak čiarový kód obsahuje reťazec dlhší ako 1024 znakov, zostávajúce časti reťazca od pozície 1025 a dopredu budú vyradené.

V tejto sekcii

- Konfigurácia skenera
- Platné skenery

# Konfigurácia skenera

Skener musí byť nastavený použitím americkej (US) klávesnice a skener vydá znak návratnosti na dokončenie reťazca čiarového kódu.

# Platné skenery

Pre zoznam platných skenerov verifikovaných na použivanie s ovládačom POWER FOCUS 8 kontaktuje miestneho predajného zástupcu Atlas Copco.

# Práca s kartou Ovládač

Úlohy administrácie systému pre ovládač POWER FOCUS 8 sa spravujú v menu Ovládač. Do menu sa dostanete cez ovládač GUI, internetové rozhranie GUI alebo cez nástroje Talk 2 GUI.

V tejto sekcii

- Intelligent Application Module
- Softvér
- Hardvér
- Export/Import
- Synchronizované uťahovanie

# Intelligent Application Module

Inteligentný modul aplikácie (Intelligent Application module IAM)je nevolatilné uskladnenie lokalizované na ovládači. Modul uskladnenia zahŕňa všetky programy ovládača, konfigurácie a výsledky. Určité moduly môžu tiež zahŕňať dodatočné ďalšie načítané položky funkcií.

IAM dokáže uložiť až 100 000 výsledkov so sledovaniami.

Pre kompletný zoznam dostupných IAM a ich schopností, konzultujte predajného zástupcu Atlas Copco.

Informácie o IAM

# Softvér

Čísla verzie dvoch verzií softvéru dostupné v ovládači POWER FOCUS 8 sú na karte Softvér.

Inštalácia druhej verzie softvéru ovládača je užitočné pri vykonávaní aktualizácií viacerých ovládačov. Keď je výroba pripravená na prepnutie na inovovaný softvér, aktivácia novej verzie softvéru sa vykoná lokálne na grafickom rozhraní ovládača, zo vzdialeného počítača s webovým rozhraním GUI alebo pomocou aplikácie Tools Talk.

Nová softvérová distribúcia môže byť nainštalovaná buď pripojením USB pamäťového disku obsahujúceho softvér do portu USB ovládača, alebo pomocou webového GUI.

Možnosť aktualizácie softvéru je viditeľný len pri prístupe do ovládača GUI z počítača. Keď sa do portu USB vloží veľkokapacitné úložné zariadenie s platnou verziou softvéru, zobrazí sa výzva na aktualizáciu softvéru.

Súbor aktualizácie softvéru sa nesmie rozbaliť a musí byť uložený v priečinku s názvom PFImages v koreňovom adresári na USB kľúči.

Neočakávané zlyhanie počas inovácie softvéru môže mať za následok stratu údajov.
Pred inováciu verzií softvéru sa odporúča urobiť zálohu konfigurácie ovládača exportovaním „Všetky informácie ovládača“.

Neodstraňujte zariadenie USB ani neodpájajte IAM, kým sa nedokončí inovácia.

V tejto sekcii

- Aktualizáciu softvéru ovládača cez USB
- Aktualizácia softvéru ovládača cez webové rozhranie GUI
- Aktivácia softvéru na ovládači

# Aktualizáciu softvéru ovládača cez USB

1. Pripojte USB kľúč do ovládača: automaticky sa spustí sprievodca inštaláciou.

   Ak je na USB kľúči k dispozícii niekoľko verzií softvéru, zobrazí sa zoznam s rôznymi súbormi na aktualizáciu.

2. Vyberte súbor inovácie softvéru, ktorý chcete nainštalovať, a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie.

USB kľúč musí mať k dispozícii rozdelenie a byť naformátovaná tak, aby fungovala na operačnom systéme Linux. Možné formáty sú napríklad FAT alebo NTFS.

Neodstraňujte zariadenie USB ani neodpájajte IAM, kým sa nedokončí inovácia.

Po inovácii na novú verziu softvéru alebo prechode na staršiu verziu z novej verzie softvéru manuálne reštartujte pre synchronizované uťahovanie všetky ovládače Člen synchronizácie.

Ak sa aplikácia ovládača opakovane nespustí, ovládač sa spustí v záchrannom režime. V záchrannom režime je možné nainštalovať nový firmvér. Záchranný obraz je distribuovaný s aktualizáciou softvéru a môže byť aktualizovaný, ak existuje novší záchranný obraz.

Počas aktualizácie záchranného obrazu nevypínajte systém. Pri spustení aktualizácie sa systém reštartuje.

# Aktualizácia softvéru ovládača cez webové rozhranie GUI

1. Prístup k webovému GUI pripojením počítača pomocou priameho ethernetového kábla (RJ45) k portu služby Ethernet. K ovládaču sa môžete dostať s IP adresou z webového prehliadača.

2. V zobrazení Domov webového GUI prejdite na kartu Ovládač, v ľavej table vyberte Softvér a potom prejdite do okna Aktualizácie softvéru a vyberte Prehľadávať.

3. Prehľadajte a vyberte súbor .zip so softvérom a podľa pokynov dokončite inštaláciu.

Po inovácii na novú verziu softvéru alebo prechode na staršiu verziu z novej verzie softvéru manuálne reštartujte pre synchronizované uťahovanie všetky ovládače Člen synchronizácie.

Ak sa aplikácia ovládača opakovane nespustí, ovládač sa spustí v záchrannom režime. V záchrannom režime je možné nainštalovať nový firmvér. Záchranný obraz je distribuovaný s aktualizáciou softvéru a môže byť aktualizovaný, ak existuje novší záchranný obraz.

Počas aktualizácie záchranného obrazu nevypínajte systém. Pri spustení aktualizácie sa systém reštartuje.

# Aktivácia softvéru na ovládači

Ovládač môže uložiť dve verzie softvéru na inštaláciu. V zobrazení Domov prejdite na kartu Ovládač, v ľavej table vyberte Softvér a prejdite do okna Aktivácia softvéru, aby ste vybrali, ktorá verzia softvéru sa má použiť. Aktivácia softvéru sa môže vykonávať lokálne z grafického rozhrania ovládača alebo vzdialene z webového rozhrania GUI.

Aktivačný proces vyžaduje reštartovanie ovládača.

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Ovládač a v ľavej table vyberte Softvér.

2. V okne Aktivácia softvéru potiahnite prstom prepínač na Uložené alebo Aktuálne a postupujte podľa pokynov.

# Hardvér

Karta Hardvér zahŕňa informácie o ovládači, ako označenie modelu a sériové číslo, stav, kalibrácia dotykovej obrazovky a informácie o rôznych elektronických doskách v ovládači.

V tejto sekcii

- Zdravie

# Zdravie

V zobrazení Domov prejdite na kartu Ovládač, v ľavej table vyberte Hardvér a prejdite do okna Zdravie, kde nájdete informácie o stave batérie a teplote rôznych komponentov.

## Stav batérie

Batéria POWER FOCUS 8 sa nachádza vnútri predného panela ovládača a slúži ako záložná energia pre niektoré prvky systému, ako napríklad interné hodiny. Stav batérie sa aktualizuje raz denne a pri reštartovaní ovládača. Keď je batéria už skoro vybitá, zobrazí sa výstraha (3011). Keď sa objaví varovanie, batériu čo najskôr vymeňte.

Stav batérie sa zobrazuje v poli Stav batérie v okne Zdravie.

## Teplota komponentov ovládača

Teplotu rôznych komponentov v regulátore nepretržite monitoruje POWER FOCUS 8. Podporované jednotky teploty sú stupne Celzia (°C) a stupne Fahrenheit (°F), pričom Celzius je predvolená jednotka. Medzi dvoma jednotkami môžete prepínať bez nutnosti resetovania regulátora. Keď teplota kritického komponentu prekročí maximálnu teplotu, stupeň pohonu sa vypne a zobrazí sa výstraha (3010). Štádium pohonu je opäť aktivované, keď teplota komponentu klesne pod maximálny limit teploty.

Pre každý komponent sa naposledy nameraná teplota ovládača spolu s časovou pečiatkou, kedy bolo meranie vykonané, zobrazia v poli Teplota ovládača v okne Zdravie. Teplotu je možné priebežne sledovať v zobrazení grafu pre komponent.

# Export/Import

Na karte Ovládač tabla Export/Import umožňuje vykonať nasledujúce operácie: Export, Import a Automatizované zálohovanie.

Použite okno Export na exportovanie konfigurácií, nastavení, výsledkov, udalostí ovládača a denníkov nástroja, ktoré je možné zdieľať so servisným personálom spoločnosti Atlas Copco, aby vyriešil problémy s nástrojmi.

Použitie okno Import na importovanie konfigurácií a nastavení ovládača.

Naraz môžete mať aktívny len jeden proces exportu alebo importu. Akýkoľvek pokus o spustenie nového procesu exportu alebo importu, zatiaľ čo už jeden prebieha, bude odmietnutý.

Použite okno Automatizované zálohovanie na vygenerovanie záložného súboru.

Údaje je možné exportovať alebo importovať prostredníctvom jedného z nasledujúcich zariadení:

- USB kľúč (naformátovaný a s oblasťou pre fungovanie so systémom Linux: možné formáty sú napríklad FAT alebo NTFS)

- Webové GUI

- ToolsTalk 2

Počas procesu exportu alebo importu indikátor priebehu informuje, že prebieha proces exportu alebo importu. Čas na vykonanie exportu alebo importu závisí od počtu výsledkov, udalostí a súborov denníka, ktoré sú importované alebo exportované.

## Export/import medzi ovládačmi

Ovládače môžu mať rôzne typy IAM, ktoré by mohli mať rôzne funkcie.
Ovládač môže exportovať všetky konfigurácie, ktoré sa vzťahujú na aktuálny typ modulu IAM.

Ovládač nemôže importovať súbor exportovaný z iného typu modulu IAM. Platí to aj pri použití ToolsTalk 2.

V tejto sekcii

- Exportovanie všetkých informácií ovládača
- Exportovanie nastavení a konfigurácií
- Exportovanie denníkov z pripojených nástrojov
- Exportovanie výsledkov
- Exportovanie „systémových denníkov a informácií“
- Importovanie konfigurácií a nastavení ovládača
- Automatizované zálohovanie

# Exportovanie všetkých informácií ovládača

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Ovládač a v ľavej table potom vyberte Export/Import.

2. Prejdite do okna Export vyberte ikonu tri bodky a potom v kontextovom okne vyberte Všetky informácie ovládača.

3. V okne Export vyberte Exportovať.
   Na konci procesu exportu kontextové okno exportu potvrdí, že export je dokončený.
   Automaticky sa stiahne súbor PF/IXBExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz.

Pri exportovaní všetkých informácií ovládača sa konfigurácie, programy uťahovania, nastavenia, výsledky a udalosti ovládača exportujú pre ďalšie spracovanie. Časť exportu sa vykonáva z káblového nástroja aj z pripojených bezdrôtových nástrojov.

Všetky údaje zahrnuté v exporte sa uložia do súboru „PFExport_<IAM name>_<datetime (najnižšia hodnota zobrazená pre čas je v sekundách)>.tar.gz“, ktorý obsahuje nasledujúce súbory a adresáre:

- "PFExport_<datetime>_Results.csv": Všetky dostupné výsledky.

  Výsledky sa exportujú do textového súboru vo formáte CSV. Posledný vykonaný výsledok je prvý v súbore CSV.

  Exportovať je možné nasledujúce výsledné informácie o uťahovaniach a uvoľňovaniach:

Výsledné informácie | Programy uťahovania | Viacstupňové programy | Synchronizované uťahovanie
--- | --- | --- | ---
Identifikačné číslo | - | - | X
Typ uťahovania | X | X | X
Názov virtuálnej stanice | X | X | X
VIN (reťazec identifikátora) | X | X | X
Dátum a čas | X | X | X
Jedinečný identifikátor nástroja | X | X | -
Názov sekvencie dávky | X | X | -
Počítadlo sekvencie dávky | X | X | -
Počet dávok | X | X | -
Názov skrutky | - | - | X
Celkový stav | - | - | X
Informácie o celkovom stave | - | - | X
Stav | X | X | X
Informácie o stave | X | X | X
Názov režimu | - | - | X
Názov programu uťahovania/viacstupňového programu | X | X | X
Chyba zastavenia | - | X | X
Chyby | - | X | X
Stupeň zlyhania | - | X | X
Kanál | - | - | X
Požadovaný moment (Nm) | X | X | -
Záverečný moment (Nm) | X | X | X
Požadovaný uhol (stupeň) | X | X | -
Začať záverečný uhol (Nm) | X | X | X
Záverečný uhol (stupeň) | X | X | X
Uhol zaskrutkovania (stupeň) | X | - | -
Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu | X | X | -
Uplynulý čas (s) | - | X | X
Nízky limit uhla (stupeň) | X | X | X
Vysoký limit uhla (stupeň) | X | X | X
Nízky limit momentu (Nm) | X | X | X
Vysoký limit momentu (Nm) | X | X | X
Počet impulzov | X | - | -
Prúd pri vypnutí (A) | X | X | X
Kompenzácia TrueAngle (stupeň) | X | X | -
Čas do úplného zaskrutkovania (ms) | X | - | -
Čas do záverečného momentu (ms) | X | - | -
Cieľový text | X | X | -
Údaje stupňa | - | X | X
Samorezný moment | X | X | X
Prevažujúci moment | X | X | X
Spúšť uhla zaskrutkovania | X | X | X

Oddeľovač polí a formát čísla závisia od nastavení jazyka:

Jazyk | Dátum/Čas | Oddeľovač polí | Formát čísla
--- | --- | --- | ---
Angličtina (en_US) | MM/dd/yyyy hh:mm:ss | , | 123.456
Čeština (cs) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Nemčina (de_DE) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Španielčina (es_ES) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Francúzština (fr_FR) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Kórejčina (ko_KR) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | , | 123.456
Taliančina (it_IT) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Japončina (ja_JP) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456
Portugalčina (pt_BR) | Dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Ruština (ru_RU) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Švédčina (sv_SE) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | ; | 123,456
Čínština (zh_CN) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456

V prípade synchronizovaného uťahovania sa všetky výsledky nachádzajú v súbore s názvom „PFExport_<datetime>_Results.csv.zip“.

- "PFExport_<datetime>_Events.csv": Všetky dostupné udalosti.

  Nasledujúce informácie o udalosti sa exportujú do textového súboru vo formáte CSV:

  - Závažnosť

  - Dátum

  - Čas

  - Kód

  - Popis

  - Virtuálna stanica, ktorá spustila udalosť (exportované len pre PF8-Handheld)

  - Nosič (exportované len pre synchronizované uťahovanie)

  - Kanál (exportované len pre synchronizované uťahovanie)

- „/settings“ - Nastavenia a konfigurácie (používané importom)

Nastavenia a konfigurácie exportované pre prevádzkovú zbernicu:

- Všeobecná konfigurácia prevádzkovej zbernice (vrátane adresy IP)

- Konfigurácia prevádzkovej zbernice

- Mapovanie prevádzkovej zbernice (mapovanie virtuálnej stanice na ProcessDataFrame)

- "jsonConfigurations.zip": Viacstupňové programy uťahovania a uvoľnenia sa exportujú ako súbory .json (na použitie s MID2500)

- "atlas_sys_d.zip": Súbory denníka z aplikácie Drive

- "atlas_sys_i.zip": Súbory denníka z aplikácie IT Čítať ich môže len personál spoločnosti Atlas Copco

- "atlas_protocol_log.zip": Súbory denníka z externých adaptérov protokolu

- “ExportInfo.txt”: Textový dokument obsahujúci informácie o IAM a ovládači

- "atlas_plc.zip": Konfigurácia PLC.

- “licenseInformation.zip”: Informácie o licencii a systémových funkciách.

# Exportovanie nastavení a konfigurácií

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Ovládač a v ľavej table vyberte Export/Import.

2. Prejdite do okna Export vyberte ikonu tri bodky a potom v kontextovom okne vyberte Nastavenia a konfigurácie.

3. V okne Export vyberte Exportovať.
   Na konci procesu exportu kontextové okno exportu potvrdí, že export je dokončený.
   Automaticky sa stiahne súbor PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz.

Táto možnosť exportu exportuje iba konfigurácie a nastavenia ovládača.
Exportované údaje sa uložia do komprimovaného súboru, ktorý je identifikovaný názvom IAM a dátumom a časom exportu.
Údaje v súbore obsahujú všetky konfigurácie a nastavenia ovládača, aby sa dal importovať súbor exportu a nastaviť iný ovládač s rovnakou alebo novšou verziou vydania.
Exportované údaje obsahujú informácie o IAM a ovládači, a vopred naformátované viacstupňové programy uťahovania a uvoľnenia, ktoré sa majú použiť s riešením MID2500.

# Exportovanie denníkov z pripojených nástrojov

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Ovládač a v ľavej table vyberte Export/Import.

2. Prejdite do okna Export vyberte ikonu tri bodky a potom v kontextovom okne vyberte Denníky z pripojených nástrojov.

3. V okne Export vyberte Exportovať.
   Na konci procesu exportu kontextové okno exportu potvrdí, že export je dokončený.
   Automaticky sa stiahne súbor PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz.

Export denníkov nástroja umožňuje servisnému technikovi zdieľať údaje denníkov nástroja s personálom Atlas Copco pre riešenie problémov s nástrojmi.

Táto možnosť exportu denníka nástroja je k dispozícii pre pripojené nástroje STB, SRB, TBP/TBP-S a QST-M.

Na export denníkov nástroja musí byť nástroj pripojený k ovládaču. Nie je nutné, aby bol nástroj priradený virtuálnej stanici.

Pre nástroje STB, SRB, TBP/TBP-S

Všetky údaje zahrnuté v exporte denníkov nástroja sa uložia do súboru „PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz“, ktorý obsahuje nasledujúce súbory a adresáre:

- "atlas_tool_i.zip": Všetky dostupné výsledky.

  Pre každý pripojený nástroj sa vytvorí jednotlivý súbor. Formát pre súbory denníkov nástroja je „tool-<tool type>-<tool serial number>.log“.

Pre nástroje IxB Connect

- Všetky údaje, ktoré obsahuje export denníka nástroja, sú uložené v súbore „pfconnecttool/<Serial number>/PFSyncExport_<Date>T<Time>.tar.gz“, ktorý treba tiež dešifrovať.

Funkcia exportu denníka nie je dostupná pre nástroje IxB Connect cez Bluetooth. V prípade Bluetooth treba denníky načítať z každého nástroja samostatne cez sieťové alebo servisné rozhranie.

- "ExportInfo.txt": Textový dokument obsahujúci informácie o IAM, ovládači a pripojených nástrojoch.

# Exportovanie výsledkov

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Ovládač a v ľavej table vyberte Export/Import.

2. Prejdite do okna Export vyberte ikonu tri bodky a potom v kontextovom okne vyberte Výsledky.

3. V okne Export vyberte Exportovať.
   Na konci procesu exportu kontextové okno exportu potvrdí, že export je dokončený.
   V prípade viacvretenového systému (upínací), exportovaný súbor sa automaticky stiahne vo formáte .zip, inak je to vo formáte .csv.

   Táto možnosť exportu exportuje iba výsledky uťahovania z ovládača.

# Exportovanie „systémových denníkov a informácií“

Export systémových denníkov a informácií umožňuje servisnému technikovi zdieľať denníky systému a jeho informácie so servisným technikom Atlas Copco.
Riešenie problémov systému – ako napríklad ovládače – je jednoduchšie exportom systémových denníkov a informácií.

Export systémových denníkov a informácií nezahŕňa denníky z pripojeného nástroja/nástrojov.
Ak potrebujete exportovať systémové denníky a informácie z pripojeného nástroja/nástrojov, vyberte potrebný spôsob exportu.

Všetky údaje zahrnuté v exporte denníkov a informácií systému sa uložia do súboru PF/IXBExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz ktorý obsahuje nasledujúce súbory a adresáre:

- atlas_sys_d.zip – Súbory denníka z aplikácie Drive

- atlas_sys_i.zip – Súbory denníka z aplikácie IT

- atlas_protocol_log.zip – Súbory denníka z externých adaptérov protokolu

- ExportInfo.txt – Textový dokument obsahujúci informácie o IAM a ovládači

- licenseInformation.zip – Informácie o licencii a systémových funkciách

- atlas_systeminformation.zip – Informácie pre výskum a vývoj Atlas Copco o aktuálnom stave a nastavení systému

- atlas_workflow_log.zip – Súbory denníka pre pracovný postup z externých adaptérov protokolu

## Ako exportovať „systémové denníky a informácie“

1. V zobrazení Domov vyberte kartu Ovládač. Na ľavej strane potom vyberte kartu Export/Import.

2. V okne Export otvorte rozbaľovacie menu a vyberte Systémové denníky a informácie.

3. V okne Export vyberte Export.
   Na konci procesu exportu kontextové okno exportu potvrdí, že export je dokončený.
   Automaticky sa stiahne súbor PF/IXBExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz.

Relevantné informácie

- Konfigurácia rozšíreného prihlásenia

# Importovanie konfigurácií a nastavení ovládača

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Ovládač a v ľavej table vyberte Export/Import.

2. Prejdite do okna Import a vyberte Importovať.

   Kontextové okno Informácie potvrdí, že všetky nastavenia pre programy uťahovania, dávky, príslušenstvo a ovládače nahradia nastavenia importovaného súboru.
   Nastavenia pre sieť, kód PIN, výsledky a udalosti však importované nebudú.

   Vyberte Pokračovať.

3. V kontextovom okne Import vyberte Vybrať súbor. Potom vyberte súbor, ktorý sa má importovať do ovládača.

   Na konci procesu importovania sa ovládač automaticky reštartuje.

   Ak sa proces importovania preruší skôr, ako začne, alebo súbor zmizne, zobrazí sa informačná správa a ovládač sa musí reštartovať (na zaistenie, že je v platnom stave).
   Prerušený proces importovania je možné dokončiť, ak súbor existuje a nie je poškodený.

Pri importovaní konfigurácie a nastavení ovládača sa existujúce konfigurácie a nastavenia nahradia importovanými konfiguráciami a nastaveniami ovládača.

Nasledujúce konfigurácie sa neimportujú ani sa nezruší ich výber:

- Sieťové nastavenia ovládača sa neimportujú.

- Výsledky a udalosti sa neimportujú.

- Priradenie licencie sa neimportuje.

- Zruší sa výber priradenej úlohy vo virtuálnej stanici/staniciach.

- „jsonConfigurations.zip“ (Viacstupňové programy uťahovania a uvoľnenia) sa neimportuje.

- „licenseInformation.zip“ (Informácie o licencii a systémových funkciách) sa neimportuje.

# Automatizované zálohovanie

Okno Automatizované zálohovanie povoľuje alebo zakazuje sFTP export.

Predvolene je prepínač Povoliť sFTP export vypnutý.
Po zapnutí prepínača Povoliť sFTP export sa súbor na export vytvorí 10 minút po poslednej zmene konfigurácie.
Ak je prepínač Povoliť sFTP export zapnutý pri spustení systému, súbor na export sa automaticky vytvorí do 2 – 3 minút. Súbor na export sa vytvorí do 2 – 3 minút, aby sa prejavili prípadné zmeny vykonané pred vypnutím systému.

Starý záložný súbor sa odstráni skôr, ako je k dispozícii nový záložný súbor.

Údaje v exportovanom súbore zahŕňajú všetky konfigurácie a nastavenia ovládača.

Používatelia sFTP môžu načítať exportovaný súbor uložený v nasledujúcom adresáre systému: /Export/<názov súboru na export>.

Potrebný je systém podporujúci sFTP.

Na načítanie súboru nemusia používatelia sFTP zadávať žiadne heslo.

Meno používateľa pre používateľov sFTP je nasledovné:

Meno používateľa | autoexport

# Synchronizované uťahovanie

Funkcie ovládača, ako napr. nízkoreakčné stratégie upevňovaní a ďalšie funkcie ovládača, si okrem iného vyžadujú licencie distribuované prostredníctvom systému riadenia systému. Zatiaľ čo je konfigurácia funkcií možná bez špecifických licencií, priradenie a používanie týchto funkcií bude vyžadovať, aby bola na ovládači nainštalovaná správna licencia. Podrobnejšie informácie o licenciách nájdete v Licenciách (FMS).

Konfigurácia synchronizovaného uťahovania sa vykonáva prostredníctvom ToolsTalk 2.

Pomocou synchronizovaného uťahovania je možné pripojiť a spustiť niekoľko ovládačov PF8 spolu. Prvý ovládač v konfigurácii sa nazýva Sync Reference a ovláda všetky uťahovania a hlásenie údajov. Až 5 prídavných ovládačov PF8 nazývaných Členovia synchronizácie je možné pripojiť k referencii synchronizácie prostredníctvom kábla reťazca PF8. Pozri Nastavenie hardvéru pre synchronizované uťahovanie. Členovia synchronizácie ovládajú nástroje.

## Referencia synchronizácie

Referencia synchronizácie je mozgom systému. Ovláda:

- nastavenia uťahovania

- hlásenie údajov

- konfiguráciu kompletného systému

- pripojenie Tools Talk a ToolsNet

Príslušenstvo a prevádzkové zbernice sú pripojené priamo k Referencii synchronizácie.

## Člen synchronizácie

Člen synchronizácie funguje ako pohon bez akýchkoľvek ďalších funkcií. Časť IT nebeží a nie je možné pripojiť žiadne externé príslušenstvo alebo protokoly k Členovi synchronizácie. Každý Člen synchronizácie má priradené číslo kanála. Číslo kanála sa používa na:

- identifikovanie pripojeného nástroja a upínadla v rámci konfigurácie rozloženia hardvéru v ToolsTalk 2.

- výber nástrojov a upínadiel, ktoré by mali byť zahrnuté v uťahovaní v režime synchronizácie.

- vytvorenie hlásení výsledkov.

- identifikovanie chybných dielov pri chybových udalostiach.

## Uťahovania

Je možné spustiť synchronizované uťahovanie pre viacstupňové programy uťahovania. Na synchronizované uťahovania medzi jednotlivými nástrojmi sa používajú body synchronizácie. V týchto bodoch čakajú nástroje jeden na druhý, a potom pokračovať v ďalšom stupni programu uťahovania. Program uťahovania môže obsahovať až 25 stupňov (nezahŕňa body synchronizácie).

Priradenie programov uťahovania sa môže vykonať len prostredníctvom ToolsTalk 2 a nedá sa vykonať prostredníctvom ovládača.

## Poskytovanie licencií

Synchronizované uťahovanie je funkciou FMS. Licenciu si vyžaduje len Referencia synchronizácie. Ktorýkoľvek ovládač PF8 je možné zmeniť na Člen synchronizácie bez ďalších licencií. Licencia Referencia synchronizácie je doplnková funkcia regulátora FMS.

Ak sa odstráni referencia synchronizácie, v režime synchronizovaného uťahovania nie je možné vykonať žiadne uťahovanie. Ak dôjde k strate spojenia s licenčným serverom, licencia platí ešte 48 hodín. Ovládač vyhľadáva platnú licenciu Referencia synchronizácie každú hodinu.

V tejto sekcii

- Používateľské rozhranie synchronizovaného uťahovania
- Konfigurácia synchronizovaného uťahovania
- Nastavenie synchronizovaného uťahovania (hardvér)
- Synchronizované uťahovania
- Výsledky naživo synchronizovaného uťahovania
- Signály synchronizovaného uťahovania
- Kompatibilné nástroje synchronizovaného uťahovania
- Príslušenstvo CAN synchronizovaného uťahovania

# Používateľské rozhranie synchronizovaného uťahovania

Používateľské rozhranie pre synchronizované uťahovanie je zjednodušená verzia normálneho rozhraniaPOWER FOCUS 8. Podrobné informácie o rôznych prvkoch rozhrania nájdete vo vyhradených kapitolách a častiach v tejto príručke používateľa. Všimnite si, že používateľské rozhranie je prístupné iba v Referencii synchronizácii.

Nie sú k dispozícii všetky funkcie v rozhraní synchronizovaného uťahovania. Nasledujúce funkcie existujú v rozhraní a dajú sa upraviť:

- Nástroj: dostupné všetky informácie.

- Virtuálna stanica: dostupné všetky funkcie, okrem vytvorenia nových virtuálnych staníc, priradenie úloh (program na uťahovanie) a priradenie nástroja medzi inými.

- Konfigurácie: dostupné všetky funkcie.

- Ovládač: dostupné všetky funkcie. Upozorňujeme, že existuje ďalšia sekcia nazývaná Kanály, kde sú uvedené informácie o nástrojoch pripojených k Referencii synchronizácie a Členoch synchronizácie.

- Správy: Udalosti (zobraziť všetky udalosti).

- Nastavenia: nižšie uvedené funkcie nie sú dostupné:

  - Uťahovanie

  - Bezdrôtové

  - Udalosti

- Diagnostika: ponuka špecifická pre synchronizované uťahovanie.

- Priradenie licencie: dostupné všetky funkcie.

# Konfigurácia synchronizovaného uťahovania

Pred nastavením hardvéru je potrebné dokončiť konfiguráciu Referencie synchronizácie a všetkých Členov synchronizácie.

## Konfigurácia referencie synchronizácie

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Ovládač a v ľavej table vyberte Synchronizované uťahovanie.

2. V okne Synchronizované uťahovanie vyberte ikonu tri bodky vedľa Žiadna synchronizácia.

   Objaví sa okno Režim synchronizovaného uťahovania.

3. Vyberte Odkaz na synchronizáciu

   Okno Režim synchronizovaného uťahovania sa zatvorí.

4. Zvoľte Použiť.

   Ovládač sa reštartuje a zavedie do konfigurácie Referencia synchronizácie, čo je zjednodušená verzia bežného grafického rozhrania PF8.

## Aktivácia synchronizovaného uťahovania

Synchronizované uťahovanie je potrebné aktivovať v ovládači Referencia synchronizácie a dá sa to urobiť dvomi spôsobmi:

1. Nastavte signál I/O umožniť prevádzku (10055) na Vysoké, alebo

2. V ovládači Referencia synchronizácie prejdite na kartu Konfigurácie, v ľavej table vyberte Všeobecná virtuálna stanica a potom pre príslušnú konfiguráciu vyberte Upraviť. Následne v okne Upínacie stanice nastavte Automatické povolenie na Vždy.

Ak synchronizované uťahovanie nebolo aktivované, počas priebehu sa zobrazí chybové hlásenie s textom „Nie je možné spustiť, signál povolenia je nízky“.

## Konfigurácia člena synchronizácie

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Ovládač a v ľavej table vyberte Synchronizované uťahovanie.

2. V okne Režim synchronizovaného uťahovania vyberte ikonu tri bodky vedľa Žiadna synchronizácia.

   Objaví sa okno Režim synchronizovaného uťahovania.

3. Vyberte Člen synchronizácie

   Okno Synchronizované uťahovanie sa zatvorí.

4. V okne Kanál vyberte číslo kanála pre Člena synchronizácie. Potom vyberte príslušný kanál pre Člena synchronizácie.

   Čísla kanálov Členov; synchronizácie v tom istom nastavení musia byť jedinečné.

5. Zvoľte Použiť.

   Ovládač sa reštartuje a zavedie konfiguráciu do člena synchronizácie a zobrazí sa iba číslo kanála člena synchronizácie.

## Prepnutie späť na bežný režim PF8 (opustenie synchronizovaného uťahovania)

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Ovládač a v ľavej table vyberte Synchronizované uťahovanie.

2. V okne Synchronizované uťahovanie vyberte ikonu tri bodky vedľa Referencia synchronizácie.

   Objaví sa okno Režim synchronizovaného uťahovania.

3. Vyberte Žiadna synchronizácia

   Okno Režim synchronizovaného uťahovania sa zatvorí.

4. Zvoľte Použiť.

   Ovládač sa reštartuje a spustí v bežnej konfigurácii.

# Nastavenie synchronizovaného uťahovania (hardvér)

Všimnite si, že konfigurácia softvéru musí byť vykonaná pred dokončením nastavenia hardvéru, aby sa zabránilo možným konfliktom pri konfigurácii.

Synchronizované uťahovanie umožňuje pripojiť niekoľko zariadení POWER FOCUS 8, aby mohli bežať synchronizované uťahovania.

1. Uistite sa, že bol každý ovládač správne nakonfigurovaný (pre viac informácií pozri Konfigurácia synchronizovaného uťahovania).

2. Použite kábel reťazca PF8 na pripojenie portu Com B Referencie synchronizácie do prvého portu Com A Synchronizovaného člena.

3. Použite iný kábel reťazca PF8 na pripojenie prvého portu COM B Člena synchronizácie k druhému portu Com A Člena synchronizácie. Urobte to pri všetkých ďalších ovládačoch.

   Systém synchronizovaného uťahovania môže byť nakonfigurovaný maximálne s 5 členmi synchronizácie.

Ovládače musia byť prepojené s káblom núdzového zastavenia. Pozri Scenáre pripojenia EM Stop.

# Synchronizované uťahovania

Je možné spustiť len Viacstupňové programy uťahovania pre synchronizované uťahovanie. Body synchronizácie sa používajú na synchronizáciu nástrojov v nastavení. V týchto bodoch budú nástroje čakať jeden na druhý, a potom pokračovať v ďalšom stupni viacstupňového programu uťahovania.

Programy uťahovania je možné priradiť len rôznym nástrojom v ToolsTalk2.

Príklad viacstupňového programu uťahovania pre synchronizované uťahovanie

A | Bod synchronizácie

Program uťahovania môže obsahovať maximálne 25 stupňov (nezahŕňa body synchronizácie).

Dostupné stupne

- Utiahnuť do uhla

- Utiahnuť na moment

- Utiahnuť na moment a uhol

- Utiahnuť na DynaTork

- Čakanie

- Uvoľnenie nástrčky

- Utiahnuť na moment alebo uhol

- Uvoľniť do uhla

- Uvoľniť na uťahovací moment

- Zaskrutkovanie

- Utiahnuť do poddajnosti M2

- Utiahnuť do poddajnosti

- Utiahnuť na moment a uhol

- Rezanie závitov na moment

- Zapojený

Dostupné monitory

- Uhol

- Maximálny uťahovací moment

- Moment vypnutia

- Miera uťahovacieho momentu a odchýlka

- Moment v uhlovom okne

- Vysoký uťahovací moment po zobrazení

- Strata uťahovacieho momentu po zobrazení

- Uhol z poddajnosti

- Prevažujúci moment

- Prúd vypnutia

- Uhol po reze závitu

- Vrcholový moment po reze závitu

- Detekcia sklznutia

- Čas

Dostupné obmedzenia stupňov

- Maximálny moment

- Maximálny uhol

- Krížový závit

- Zrušenie uťahovacieho momentu (Rescinding Torque)

- Gradient momentu

- Moment v uhlovom zobrazení

- Moment v porovnaní so súčasnou odchýlkou

Správa nepodarkov

Keď je prepínač v polohe Vypnutý:

Akcia, ak dôjde k zlyhaniu | Popis
Všetko ukončiť | Všetky kanály ukončia uťahovanie a nahlásia stav NOK. Uťahovanie, ktoré nemalo samo o sebe chybu, nahlási doplňujúce informácie Ukončené inou skrutkou.
Pokračovať OK | Nesprávne kanály ukončia uťahovanie so stavom NOK. Zostávajúce kanály budú pokračovať s ostatným programom na uťahovanie.

Keď je prepínač v polohe Zapnutý:

Parameter | Popis
--- | ---
Max. počet stupňov zlyhania | Stanovuje maximálny počet rôznych stupňov, ktoré môžu zlyhať počas celého uťahovania. Nezáleží na to, či rovnaký stupeň zlyhá viac ako raz, stále sa to počíta ako jeden stupeň zlyhania. Ak nie je nastavené, zlyhať môže neobmedzený počet stupňov.
Akcia, ak dôjde k prekročeniu | Stanovuje akciu, ak sa prekročí Maximálny počet stupňov zlyhania .
Akcia, ak počas opravy dôjde k NOK | Stanovuje akciu, ak sa v priebehu opravy zistí nová chyba (NOK).

# Výsledky naživo synchronizovaného uťahovania

V zobrazení Domov vyberte tlačidlo Prejsť na výsledky pre sprístupnenie výsledkov naživo synchronizovaného uťahovania.

Výsledky pre všetky nástroje v synchronizovanom uťahovaní sa zobrazia na grafickom rozhraní ovládača Referencia synchronizácie a na príslušnom webovom GUI. GUI v Členoch synchronizácie nebude zobrazovať žiadne výsledky.

Výberom tably s výsledkami Synchronizované uťahovanie otvorte okno, v ktorom si môžete prejsť rôzne zobrazenia výsledkov ťuknutím na šípky na bočných stranách okna výsledkov.

## Zobrazenie výsledkov: Prehľad režimu synchronizácie

Táto obrazovka zobrazuje prehľad celkového stavu celého uťahovania (OK alebo NOK) a celkového počtu skrutiek OK a NOK.

Kosoštvorec v hornej časti zobrazuje stav celého režimu. Šesťuholníky v dolnej časti zobrazujú stav každého kanála. Modrý pruh pod šesťuholníkmi označuje zvolený kanál. Vyberte rôzne šesťuholníky, ak si chcete pozrieť výsledky rôznych kanálov. Zobrazenie výsledkov platí len pre zvolený kanál.

Výsledok OK
Výsledok NOK

Vo výsledku NOK má kanál, z ktorého výsledok NOK pochádza, rôzne rozloženie. To vám uľahčuje identifikáciu kanála, v ktorom vznikol problém. Toto je kanál, ktorý spôsobil zastavenie všetkých ostatných kanálov.

Vyberte ikonu tri bodky v hornej časti, ak si chcete pozrieť zoznam všetkých chýb.

Vyberte ikonu tri bodky v dolnej časti, ak si chcete pozrieť zobrazenie mriežky všetkých kanálov. Táto ikona je viditeľná, len ak je k dispozícii viac ako šesť kanálov. Ak je k dispozícii menej ako šesť kanálov, ikona je skrytá.

Ak je výsledok NOK, zobrazí sa vysvetľujúca správa.

## Zobrazenie výsledkov: Prehľad kanálov

Táto obrazovka je prehľad výsledku jedného kanála.

Výsledok NOK

Ak si chcete pozrieť výsledky ďalších kanálov, vyberte ikonu tri bodky v hornej časti a zo zobrazeného kontextového okna vyberte iný kanál. Zobrazenia výsledkov sa nezobrazia výsledky platné pre novo zvolený kanál.

Ak je výsledok NOK, zobrazí sa vysvetľujúca správa.

## Zobrazenie výsledkov: Podrobný výsledok kanála

Táto obrazovka zobrazuje podrobné zobrazenie výsledku jedného kanála. Ak sa nastavené limity pre moment alebo uhol prekročia alebo nedosiahnu, vedľa príslušného neúspešného výsledku sa zobrazí šípka ukazujúca nahor alebo nadol.

Ak sa chcete pohybovať medzi rôznymi kanálmi, vyberte šípky nabok vedľa poľa Kanál. Výsledky zobrazené v tomto zobrazení platia len pre zvolený kanál.

Výsledok NOK

Ak je výsledok NOK, zobrazí sa vysvetľujúca správa.

## Zobrazenie výsledkov: Zoznam NOK stupňa

Táto obrazovka zobrazuje zoznam so všetkými výsledkami stupňa použitými v uťahovaní kanála.

Výsledok stupňa pochádzajúci z výsledku NOK sa zobrazí s červeným pruhom.

Pre bližšie informácie vyberte iné výsledky stupňa.

## Zobrazenie výsledkov: Prehľad sekvencie dávky

Toto zobrazenie výsledkov zobrazuje informácie o stave rôznych dávok v sekvencii dávky (Dávka/Prehľad) a informácie o uťahovaniach v každej dávke (Počet/Prehľad). Zobrazené výsledky platia len pre zvolenú sekvenciu dávky.

Štvorce symbolizujú každú dávku v sekvencii dávky. Aktuálne zvolená dávka má modré pozadie. Dávka, ktorá obsahuje uťahovanie NOK, má červené orámovanie a diagonálnu červenú čiaru.

Kruhy symbolizujú každé uťahovanie v každej dávke. Uťahovania NOK majú červené orámovanie a diagonálnu červenú čiaru.

# Signály synchronizovaného uťahovania

Systém synchronizovaného uťahovania podporuje rovnaké signály I/O uvedené v tabuľkách nižšie. Tieto môžu byť mapované v konfigurácii zbernice a konfigurácii príslušenstva. Niektoré sú dostupné aj cez Open Protocol.

V tejto sekcii

- Vstupné signály
- Výstupné signály
- Vstupné/Výstupné signály
- Vstupné signály: podsignály
- Výstupné signály: podsignály

# Vstupné signály

Prevodník
Typ signálu
Typ hodnoty
Veľkosť min. [bit]
Veľkosť max. [bit]
Zariadenia
Hľadanie

# Prerušiť sekvenciu - 10012

Keď je prijatá požiadavka na prerušenie sekvencie dávky, funkcia Sekvencia dávkovania preruší sekvenciu dávky len vtedy, ak dostane prebiehajúci výsledok uťahovania,

Názov v SoftPLC: ABORT_BATCH_SEQUENCE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Prerušiť sekvenciu a vymazať výsledky - 10127

Keď je nastavený signál „Prerušiť sekvenciu a vymazať výsledky“, prebiehajúca sekvencia sa preruší a signály súvisiace s „Vymazať výsledky“ sa vymažú.

Názov v SoftPLC:ABORT_SEQ_AND_CLEAR_RES

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Zníženie dávky - 10002

Postupne znižuje počítadlo dávok o hodnotu jedna.

Názov v SoftPLC: BATCH_DECREMENT

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Zvýšenie dávky - 10001

Postupne zvyšuje počítadlo dávok o hodnotu jedna.

Názov v SoftPLC: BATCH_INCREMENT

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vynechať identifikátor - 10123

Reťazec v dávke zdroja, ktorý sa používa na vynechanie reťazca identifikátora v sekvencii prijímania reťazcov.

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vynechanie programu uťahovania - 10008

Vynechá nasledujúci program uťahovania v prebiehajúcej sekvencii dávky.

Názov v SoftPLC: BYPASS_PSET

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Príkaz kanála - 10054

Príkaz kanála je vstupný signál, ktorý blokuje jednotlivé nástroje a zabraňuje tomu, aby sa tieto nástroje zahrnuli do ďalšieho uťahovania. Taktiež je možné nahradiť program uťahovania alebo číslo skrutky nakonfigurované v konfigurácii režimu synchronizácie. Podporovaných je až 64 kanálov.

Názov v SoftPLC: CHANNEL_COMMAND

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | uint32 array | 1 | 64

Signál Príkaz kanála -10054 obsahuje podsignály (pre viac informácií pozri „Vstupné signály: Podsignály“).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Stupeň pokračovania - 10128

Stupeň pokračovania je vstupný signál, ktorý zastaví stupeň uťahovania Čakanie.
Keď uťahovanie dosiahne stupeň uťahovania Čakanie s podmienkou Signál nakonfigurovanou ako Typ čakania, stúpajúca hrana signálu Stupeň pokračovania spôsobí uvoľnenie systému (jeden alebo viac vretien).

Pre viac informácií pozri podsignál Príkaz kanála - 10054: Stupeň pokračovania.

Názov v SoftPLC: CONTINUE_STEP

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Data Drop - 10125

Keď je DATADROP nastavený na true na konci signálu uťahovania DATADROP, signál pustí výsledok z uťahovania. Výsledok sa neuloží natrvalo ani sa neodošle do žiadneho zariadenia alebo klienta, ako napríklad ToolsNet alebo adaptéry protokolu.

Názov v SoftPLC: DATADROP

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Data Hold - 10124

Keď je signál DATAHOLD nastavený na true na konci uťahovania, prenos údajov výsledku sa zastaví.

Názov v SoftPLC: DATAHOLD

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Deaktivovať prevádzkovú zbernicu - 10049

Deaktivuje prevádzkovú zbernicu.

Názov v SoftPLC: DISABLE_FIELDBUS

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Deaktivovať test skrutky - 10057

Názov v SoftPLC: DISABLE_TESTBOLT

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Deaktivovať nástroj - 30000

Ak je signál nastavený na TRUE, nástroj sa okamžite zastaví a uzamkne.

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Veľkosť dynamickej dávky - 10074

Názov v SoftPLC: DYNAMIC_BATCH_SIZE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Aktivovať operáciu - 10055

Názov v SoftPLC: ENABLE_OPERATION

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# AsyncData prevádzkovej zbernice do PF - 10077

Názov v SoftPLC:

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | uint8 array | 16 | 2048

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Uzamknúť pri uvoľňovaní prevádzkovej zbernice - 20021

Virtuálna stanica sa uzamkne pri uvoľňovaní, ak je signál nastavený z pripojeného a podporovaného príslušenstva.
Prebiehajúce uvoľňovanie sa okamžite preruší, keď Uzamknúť pri uvoľňovaní prevádzkovej zbernice je nastavené na TRUE v dôsledku nastavenia Zastaviť pohon.

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Uzamknúť pri uťahovaní prevádzkovej zbernice - 20020

Virtuálna stanica sa uzamkne pri uťahovaní , ak je signál nastavený z pripojeného a podporovaného príslušenstva.
Prebiehajúce uťahovanie sa okamžite preruší, keď Uzamknúť pri uťahovaní prevádzkovej zbernice je nastavené na TRUE v dôsledku nastavenia Zastaviť pohon.

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Vyprázdniť front čítania výsledku - 30005

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# ID pre veľkosť dynamickej dávky - 10073

Názov v SoftPLC: DYNAMIC_BATCH_SIZE_TPID

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16
TreatZeroAsOne | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Uzamknúť pri uvoľňovaní - 20003

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Uzamknúť pri uťahovaní - 20002

Nástroj bol uzamknutý digitálnym vstupom na uťahovanie.

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vysoko aktívny zámok nástroja - 20004

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Nízko aktívny zámok nástroja - 20061

Uzamkne nástroj, keď je signál nízky.

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Master odomknutie - 10005

Master odomknutie je vstupný signál, ktorý odomkne nasledujúce funkcie a signály

FUNKCIE:

- Deaktivujte uvoľňovanie pri uťahovanie OK.

- Deaktivujte uvoľňovanie pri uťahovanie NOK.

- Deaktivovať uťahovanie

- Max počet po sebe idúcich NOK

- Zámok nástroja na sekvencii dokončený

SIGNÁLY:

- 20001 - Zámok potvrdenia čakajúcich udalostí

- 20002 - Uzamknúť pri uvoľňovaní

- 20003 - Uzamknúť pri uvoľňovaní

- 20004 - Vysoko aktívny zámok nástroja

- 20013 - Uzamknúť pri uťahovaní pracovnej úlohy

- 20014 - Uzamknúť pri uvoľňovaní pracovnej úlohy

- 20015 - Uzamknúť dokončenie dávky

- 20018 - Zámok otvoreného protokolu

- 20020 - Uzamknúť pri uťahovaní prevádzkovej zbernice

- 20021 - Uzamknúť pri uvoľňovaní prevádzkovej zbernice

- 20022- Deaktivovať uvoľňovanie pri uťahovanie OK

- 20023 - Zámok príliš veľa NOK uťahovaní

- 20033 - Zámok riadenia linky

- 20034 - Uzamknuté alternatívnym identifikátorom

Názov v SoftPLC: MASTER_UNLOCK

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Zastavenie impulzu - 10030

Ak je generovaný tento signál, každé prebiehajúce uťahovanie alebo uvoľňovanie sa zastaví. Použité v kombinácii s 10024 alebo 10072.

Názov v SoftPLC: TIGHTENING_STOP_PULSE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Potvrdiť čítanie výsledku Handshake - 30004

V prevádzkovej zbernici aktivujte funkciu Čítať výsledok Handshake, aby bol ovládač k dispozícii na signál Potvrdiť čítanie výsledku Handshake.

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Vynulovať všetky identifikátory - 10115

Reťazec v dávke zdroja, ktorý sa používa na vynulovanie všetkých prijatých identifikátorov reťazca z reťazca prijímajúceho sekvenciu naraz. V iných pracovných úlohách vymaže číslo VIN.

Názov v SoftPLC: RESET_ALL_IDENTIFIERS

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vynulovať dávku - 10003

Vynuluje počítadlo dávky na 0. Žiadna dávka OK (nxOK). Ak je dávka OK aktivovaná, bude deaktivovaná.

Názov v SoftPLC: RESET_BATCH

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vynulovať sekvenciu dávky - 10053

Vynuluje sekvenciu dávky. Odomkne nástroj, ktorý je uzamknutý Zámok nástroja na dokončenie.

Názov v SoftPLC: RESET_BATCH_SEQUENCE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vynulovať bistabilný prenos - 10022

Vynuluje výstup bistabilného prenosu.

Názov v SoftPLC: RESET_BISTABLE_RELAY

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vynulovať stav cyklu - 10056

Názov v SoftPLC: RESET_CYCLE_STATUS

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vynulovať posledný identifikátor - 10114

Reťazec v dávke zdroja, ktorý sa používa na vynulovanie posledného prijatého reťazca zo sekvencie prijímania reťazcov. V iných pracovných úlohách vymaže číslo VIN.

Názov v SoftPLC: RESET_LATEST_IDENTIFIER

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vynulovať stav sekvencie - 10118

Vynuluje signály Sekvencia dávkovania vykonaná/OK/NOK a Sekvencia prerušená.

Názov v SoftPLC: RESET_SEQUENCE_STATUS

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vynulovať chybu systému - 10062

Názov v SoftPLC: RESET_SYSTEM_ERROR

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vynulovať príliš veľa NOK - 10013

Vynuluje dávku po prijatí zámku Príliš veľa NOK.

Názov v SoftPLC: RESET_TOO_MANY_NOK

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať vstup - 10020

Vyberie program uťahovania v rámci Uťahovanie zdroja/Dávka v rámci sekvencie.

Názov v SoftPLC: SELECT_INPUT_VALUE

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16
TreatZeroAsOne | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Vybrať vstup a veľkosť dynamickej dávky - 30007

Používa sa na nastavenie veľkosti dávky pre konkrétne „identifikačné číslo“ v zdrojovej úlohe uťahovania, pričom spustí „Externé ovládanie dávky“.

Veľkosť dávky je možné nastaviť na 1 – 250.

Ak je veľkosť dávky nastavená na 0, pokladá sa za nekonečnú dávku. Keď už bola nastavená, používateľ nie je schopný zrušiť nastavenie dávky späť do stavu, kde nemá žiadnu veľkosť.

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 16 | 16
TreatZeroAsOne | Stav | Celočíselný údaj | 16 | 16

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Vybrať vstupný bit 0 - 10016

Názov v SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_0

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať vstupný bit 1 - 10017

Názov v SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_1

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať vstupný bit 2 - 10018

Názov v SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_2

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať vstupný bit 3 - 10019

Názov v SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_3

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať vstupný bit 4 - 10066

Názov v SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_4

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať vstupný bit 5 - 10067

Názov v SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_5

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať vstupný bit 6 - 10068

Názov v SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_6

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať vstupný bit 7 - 10069

Názov v SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_7

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať vstupný bit 8 - 10070

Názov v SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_8

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať vstupný bit 9 - 10071

Názov v SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_9

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať uvoľnenie - 10029

Vyberie uvoľnenie ako predvolený prevádzkový režim a použije sa v kombinácii so signálom Spustiť nástroje - 10028.

Názov v SoftPLC: SELECT_LOOSENING

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

Relevantné informácie

- Spustiť nástroje - 10028

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať nasledujúce identifikačné číslo - 10116

Signál Vybrať nasledujúce identifikačné číslo je možné použiť, keď je úloha vo virtuálnej stanici nakonfigurovaná ako:

- Sekvencia dávkovania

- Uťahovanie zdroja

- Dávka zdroja

  - Metóda Identifikátor čísla

  - Metóda Identifikátor reťazca

Konfigurovateľné funkcie ST Selector Vziať nasledujúci a Vziať predchádzajúci aktivujú vstupné signály Vybrať nasledujúce identifikačné číslo a Vybrať predchádzajúce identifikačné číslo.

## Sekvencia dávkovania zvolená ako úloha virtuálnej stanice

Ak bol aktivovaný prepínač Voľné poradie, signál Vybrať nasledujúce identifikačné číslo môže vybrať rôzne dávky v rámci zvolenej sekvencie.

Pred výberom dávok je povinné, aby mali priradené identifikačné číslo. Ak dávka nemá priradené identifikačné číslo, signál Vybrať nasledujúce identifikačné číslo ho nemôže vybrať, ani ak je aktivovaný prepínač Voľné poradie.

Aktivuje cyklické opakovanie dávok, ktoré majú nakonfigurované identifikačné číslo.
Ak je identifikačné číslo „Žiadne“, je ho možné vybrať, len ak boli dokončené všetky dávky s nakonfigurovaným identifikačným číslom.

Cyklické opakovanie je možné, ale 0 sa vynechá. Po dokončení dávky sa už dávka nedá vybrať.

Napríklad, v prípade dávok s priradenými identifikačnými číslami 1,2,4,5, beží signál v slučke: 1,2,4,5,1,2,4... pokiaľ dávky nie sú dokončené.

## Uťahovanie zdroja zvolené ako úloha virtuálnej stanice

Signál vyberie nasledujúce identifikačné číslo zo zoznamu uťahovacích programov špecifikovaných v úlohe Uťahovanie zdroja.
Výber prebieha od aktuálne zvoleného identifikačného čísla k nasledujúcemu väčšiemu.

Keď sa vyberie najväčšie identifikačné číslo, signál vyberie 0: po 0 signál vyberie nasledujúce väčšie identifikačné číslo.

Ak je ako identifikačné číslo vybratá 0, nástroj je zamknutý.

Ak bolo identifikačné číslo pridané do zoznamu Uťahovanie zdroja, ale nikdy mu nebol priradený žiadny program uťahovania, pri cyklickom opakovaní zoznamom Uťahovanie zdroja sa vynechá.

Ak je program uťahovania priradený identifikačnému číslu a potom sa odstráni zo zoznamu uťahovacích programov, stále je možné vybrať toto identifikačné číslo. V tomto prípade je nástroj zamknutý, pretože neexistuje konkrétny program uťahovania.

Keď je prepínač Režim voliča nastavený na Potvrdiť, volič nástrčky je potrebné priradiť a nakonfigurovať. Vybrať možno všetky programy uťahovania, ale pred ich spustením sa z voliča nástrčky musí zdvihnúť vhodná nástrčka.

## Dávka zdroja zvolená ako úloha virtuálnej stanice

V Zdroje > Sekvencia dávkovania > Dávka zdroja, keď je metóda identifikátora nastavená na Číslo, signál Vybrať nasledujúce identifikačné číslo vyberie sekvencie zo zoznamu sekvencií, ktorý je zobrazený v úlohe Dávka zdroja.

Cyklické opakovanie je možné prostredníctvom 0. Signál Vybrať nasledujúce identifikačné číslo vyberie iba identifikačné čísla priradené sekvenciám.

Napríklad, ak sú 4 sekvencie k dispozícii s identifikačnými číslami 1,2,4, a 8, signál Vybrať nasledujúce identifikačné číslo iteruje a vyberie 1,2,4,8,0,1,2...

Nedefinované identifikačné čísla sa nevyberú.

V Zdroje > Sekvencia dávkovania> Dávka zdroja, keď je metóda identifikátora nastavená na Reťazec je nutné vybrať sekvenciu prostredníctvom externých zdrojov (ako skener alebo otvorený protokol). Signál Vybrať nasledujúce identifikačné číslo dokáže vybrať dávky v rámci zvolenej sekvencie.

Názov v SoftPLC: SELECT_NEXT_ID_NUMBER

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať predchádzajúce identifikačné číslo - 10117

Signál Vybrať predchádzajúce identifikačné číslo je možné použiť, keď je úloha vo virtuálnej stanici nakonfigurovaná ako:

- Sekvencia dávkovania

- Uťahovanie zdroja

- Dávka zdroja

  - Metóda Identifikátor čísla

  - Metóda Identifikátor reťazca

Konfigurovateľné funkcie ST Selector Vziať nasledujúci a Vziať predchádzajúci aktivujú vstupné signály Vybrať nasledujúce identifikačné číslo a Vybrať predchádzajúce identifikačné číslo.

## Sekvencia dávkovania zvolená ako úloha virtuálnej stanice

Ak bol aktivovaný prepínač Voľné poradie, signál Vybrať predchádzajúce identifikačné číslo môže vybrať rôzne dávky v rámci zvolenej sekvencie.

Pred výberom dávok je povinné, aby mali priradené identifikačné číslo. Ak dávka nemá priradené identifikačné číslo, signál Vybrať predchádzajúce identifikačné číslo ho nemôže vybrať, ani ak je aktivovaný prepínač Voľné poradie.

Aktivuje cyklické opakovanie dávok, ktoré majú nakonfigurované identifikačné číslo.
Ak je identifikačné číslo „Žiadne“, je ho možné vybrať, len ak boli dokončené všetky dávky s nakonfigurovaným identifikačným číslom.

Cyklické opakovanie je možné, ale 0 sa vynechá. Po dokončení dávky sa už dávka nedá vybrať.

Napríklad, v prípade dávok s priradenými identifikačnými číslami 1,2,4,5, beží signál v slučke: 5,4,2,1,5,4,2... pokiaľ dávky nie sú dokončené.

## Uťahovanie zdroja zvolené ako úloha virtuálnej stanice

Signál vyberie predchádzajúce identifikačné číslo zo zoznamu uťahovacích programov špecifikovaných v úlohe Uťahovanie zdroja.
Výber prebieha od aktuálne zvoleného identifikačného čísla k predchádzajúcemu menšiemu.

Keď sa vyberie najmenšie identifikačné číslo, signál vyberie 0: po 0 signál vyberie nasledujúce menšie identifikačné číslo.

Ak je ako identifikačné číslo vybratá 0, nástroj je zamknutý.

Ak je program uťahovania priradený identifikačnému číslu a potom sa odstráni zo zoznamu uťahovacích programov, stále je možné vybrať toto identifikačné číslo. V tomto prípade je nástroj zamknutý, pretože neexistuje konkrétny program uťahovania.

Keď je prepínač Režim voliča nastavený na Potvrdiť, volič nástrčky je potrebné priradiť a nakonfigurovať. Vybrať možno všetky programy uťahovania, ale pred ich spustením sa z voliča nástrčky musí zdvihnúť vhodná nástrčka.

## Dávka zdroja zvolená ako úloha virtuálnej stanice

V Zdroje > Sekvencia dávkovania > Dávka zdroja, keď je metóda identifikátora nastavená na Číslo, signál Vybrať predchádzajúce identifikačné číslo vyberie sekvencie zo zoznamu sekvencií, ktorý je zobrazený v úlohe Dávka zdroja.

Cyklické opakovanie je možné prostredníctvom 0. Signál Vybrať predchádzajúce identifikačné číslo vyberie iba identifikačné čísla priradené sekvenciám.

Napríklad, ak sú 4 sekvencie k dispozícii s identifikačnými číslami 1,2,4, a 8, signál Vybrať predchádzajúce identifikačné číslo iteruje a vyberie 8,4,2,1,0,8,4...

Nedefinované identifikačné čísla sa nevyberú.

V Zdroje > Sekvencia dávkovania> Dávka zdroja, keď je metóda identifikátora nastavená na Reťazec je nutné vybrať sekvenciu prostredníctvom externých zdrojov (ako skener alebo otvorený protokol). Signál Vybrať predchádzajúce identifikačné číslo dokáže vybrať dávky v rámci zvolenej sekvencie.

Názov v SoftPLC: SELECT_PREVIOUS_ID_NUMBER

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Nastaviť bistabilný prenos - 10021

Nastaví výstup bistabilného prenosu.

Názov v SoftPLC: SET_BISTABLE_RELAY

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Nastaviť nulovú polohu – 10135

V prípade ručných nástrojov udržiava vstupný signál Nastaviť nulovú polohu aktuálnu polohu nástroov vo východiskovej polohe. Ak sa signál odošle počas prebiehajúceho uťahovania, ticho sa ignoruje.

V prípade upínacích nástrojov udržiava vstupný signál Nastaviť nulovú polohu aktuálnu polohu nástrojov vo východiskovej polohe. Signál ovplyvní všetky nástroje v systéme bez ohľadu na virtuálnu stanicu. Upínacie nástroje, ktoré sú súčasťou prebiehajúceho uahovania, signál ticho ignorujú.

Názov v SoftPLC: IN_EXTERNAL_SET_ZERO_POSITION

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Spustiť uvoľnenie - 10011

Aktívny signál spustí uvoľnenie. Hneď ako je vstup neaktívny, uvoľnenie sa musí zastaviť.

Názov v SoftPLC: START_LOOSENING

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Spustiť uvoľňovanie, impulz - 10072

Názov v SoftPLC: SELECT_PREVIOUS_ID_NUMBER

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Spustiť uťahovanie - 10010

Aktívny signál spustí uťahovanie. Hneď ako je vstup neaktívny, uťahovanie sa musí zastaviť.

Názov v SoftPLC: START_TIGHTENING

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Spustiť impulz uťahovania - 10024

Uťahovanie sa spustí pri signáli. Beží až do ukončenia uťahovania, alebo kým neuplynie 30 sekúnd v programe uťahovania.

Názov v SoftPLC: TIGHTENING_START_PULSE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Spustiť nástroje - 10028

Aktívny signál, ktorý spustí nástroj (predvolený prevádzkový režim je uťahovanie). Hneď ako je signál neaktívny, nástroj sa musí zastaviť. Používa sa v kombinácii so signálom Vybrať uvoľnenie - 10029.

Názov v SoftPLC: START_DRIVE_CONTINIOUS

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Spustiť nástroje, impulz - 10113

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Stop (impulz) - 10129

Ak je generovaný tento signál, každé prebiehajúce uťahovanie alebo uvoľňovanie sa zastaví. Použité v kombinácii s 10024 alebo 10072.

Názov v SoftPLC: EXTERNAL_STOP_PULSE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Stop (stav) - 10133

Ak je nastavený tento signál, každé prebiehajúce uťahovanie alebo uvoľňovanie sa zastaví. Keď je nastavený vysoko, zablokuje aj akékoľvek pokusy o spustenie. Použité v kombinácii s 10024 alebo 10072.

Názov v SoftPLC: IN_EXTERNAL_STOP_STATE

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Do SoftPLC - 10065

Názov v SoftPLC: TO_PLC

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | uint8 array | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Odomknúť nástroj na dokončenie - 10051

Odomkne nástroj, ktorý je uzamknutý pomocou „Zámok nástroja na dokončenie“.

Názov v SoftPLC: UNLOCK_TOOL_ON_COMPLETE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Odomknúť nástroj na deaktivovať - 10059

Názov v SoftPLC: UNLOCK_TOOL_ON_DISABLE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Výstupné signály

Prevodník
Typ signálu
Typ hodnoty
Veľkosť min. [bit]
Veľkosť max. [bit]
Zariadenia
Hľadanie

# Aktívny reťazec identifikátora - 186

Nastavený, keď reťazec identifikátora bol prijatý a akceptovaný pracovnou úlohou; je nutný, keď prebieha buď sekvencia lebo program uťahovania.
Ak prebieha reťazec Dávka zdroja, je nastavený, keď boli prijaté všetky skenovania a bola vybratá sekvencia. V takom prípade zahŕňa zreťazený reťazec skladajúci sa z uložených pozícií.
Pri iných pracovných úlohách obsahuje číslo „VIN“.

Názov v SoftPLC: ACTIVE_IDENTIFIER_STRING

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Aktívny reťazec identifikátora 1- 188

Signál zodpovedajúci prvému nakonfigurovanému reťazcu v reťazci Dávka zdroja.
Signál Aktívny reťazec identifikátora 1 sa odošle hneď, ako sa vykoná sekvencia skenovania a vyberie sekvencia, čiže sú aktívne časti identifikátora.
Reťazce sa filtrujú s uloženou pozíciou.
Odošle sa, len ak prebieha reťazec Dávka zdroja.

Názov v SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_1

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Aktívny reťazec identifikátora 2- 189

Signál zodpovedajúci druhému nakonfigurovanému reťazcu v reťazci Dávka zdroja.
Signál Aktívny reťazec identifikátora 2 sa odošle hneď, ako sa vykoná sekvencia skenovania a vyberie sekvencia, čiže sú aktívne časti identifikátora.
Reťazce sa filtrujú s uloženou pozíciou.
Odošle sa, len ak prebieha reťazec Dávka zdroja.

Názov v SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_2

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Aktívny reťazec identifikátora 3- 190

Signál zodpovedajúci tretiemu nakonfigurovanému reťazcu v reťazci Dávka zdroja.
Signál Aktívny reťazec identifikátora 3 sa odošle hneď, ako sa vykoná sekvencia skenovania a vyberie sekvencia, čiže sú aktívne časti identifikátora.
Reťazce sa filtrujú s uloženou pozíciou.
Odošle sa, len ak prebieha reťazec Dávka zdroja.

Názov v SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_3

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Aktívny reťazec identifikátora 4- 191

Signál zodpovedajúci štvrtému nakonfigurovanému reťazcu v reťazci Dávka zdroja.
Signál Aktívny reťazec identifikátora 4 sa odošle hneď, ako sa vykoná sekvencia skenovania a vyberie sekvencia, čiže sú aktívne časti identifikátora.
Reťazce sa filtrujú s uloženou pozíciou.
Odošle sa, len ak prebieha reťazec Dávka zdroja.

Názov v SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_4

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Dávkovanie dokončené - 30

Dávka dokončená je výstupný signál, ktorý sa spustí po dokončení dávky.
Stav výsledkov dávky (OK alebo NOK) nemá účinok na signál Dávka dokončená.

Názov v SoftPLC: BATCH_COMPLETED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Dávkovanie dokončené NOK - 37

Dávkovanie sa skončilo v stave NOK.

Názov v SoftPLC: BATCH_COMPLETED_NOK

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Dávkovanie dokončené OK - 36

Dávkovanie sa skončilo v stave OK.

Názov v SoftPLC: BATCH_COMPLETED_OK

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Počet dávok - 31

Počítanie dávok: je výstupný signál, ktorý zobrazuje aktuálny počet uťahovaní v dávke.

Názov v SoftPLC: BATCH_COUNT

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Spustenie dávkovania - 32

Indikuje, že sa spustila dávka v sekvencii dávkovania.

Názov v SoftPLC: BATCH_RUNNING

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Sekvencia dávkovania dokončená NOK - 46

Sekvencia dávkovania skončila v stave OK.

Názov v SoftPLC: BATCH_SEQUENCE_NOK

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Sekvencia dávkovania dokončená OK - 45

Sekvencia dávkovania sa skončila v stave OK.

Názov v SoftPLC: BATCH_SEQUENCE_OK

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Sekvencia dávkovania vykonaná - 48

Indikuje, keď je sekvencia dokončená, ale v prípade Sekvencia dávkovania dokončená OK a Sekvencia dávkovania dokončená NOK.

Názov v SoftPLC: BATCH_SEQUENCE_COMPLETED

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Udalosť | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Udalosť | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Sekvencia dávkovania spustená - 47

Indikuje, či sekvencia dávkovania prebieha alebo nie.

Názov v SoftPLC: BATCHSEQUENCE_RUNNING

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Bistabilný prenos - 40

Bistabilný prenos je signál riadený vstupmi „Nastaviť bistabilný prenos“ a „Vynulovať bistabilný prenos“.
Po prijatí vstupu „Nastaviť bistabilný prenos“ sa signál Bistabilný prenos nastaví na TRUE.
Po prijatí vstupu „Vynulovať bistabilný prenos“ sa signál Bistabilný prenos nastaví na FALSE.

Ak sa vstup „Nastaviť bistabilný prenos“ alebo „Vynulovať bistabilný prenos“, zníži, bistabilný prenos si udrží svoj stav.
Stav bistabilného prenosu sa zmení, keď vstup sa „Nastaviť bistabilný prenos“ alebo „Vynulovať bistabilný prenos“ zvýši.

Po reštartovaní ovládača sa bistabilný prenos predvolene nastaví na FALSE.

Názov v SoftPLC: BISTABLE_RELAY

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Stav uťahovania skrutky - 79

Stav uťahovania skrutky je výstupný signál, ktorý identifikuje stav pre jednotlivé skrutky v synchronizovanom uťahovaní. Podporovaných je 100 skrutiek.
Signál Stav uťahovania skrutky zobrazuje informácie súvisiace s prebiehajúcim uťahovaním a výsledok posledného uťahovania.

Názov v SoftPLC: BOLT_TIGHTENING_STATUS

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | uint32 array | 32 | 32
FordResultStatus | Stav |  | 4 | 4
CompactErrorStatus | Stav |  | 4 | 4

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

Signál Stav uťahovania skrutky - 79 obsahuje podsignály (pre viac informácií pozri „Výstupné signály: Podsignály“).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Stav hardvéru kanála - 81

Stav hardvéru kanála je výstupný signál, ktorý identifikuje stav hardvéru jednotlivých kanálov. Podporovaných je 64 kanálov.
Signál Stav hardvéru kanála zobrazuje informácie o stave hardvéru a možných chybách.

Názov v SoftPLC: CHANNEL_HARDWARE_STATUS

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | uint32 array | 1 | 64

Signál Stav hardvéru kanála - 81 obsahuje podsignály (pre viac informácií pozri „Výstupné signály: Podsignály“).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Stav kanálu uťahovania - 80

Stav uťahovania kanála je výstupný signál, ktorý identifikuje stav pre jednotlivé kanály v synchronizovanom uťahovaní. Podporovaných je 64 kanálov.
Signál Stav uťahovania kanála zobrazuje informácie súvisiace s prebiehajúcim uťahovaním a výsledok posledného uťahovania.

Názov v SoftPLC: CHANNEL_TIGHTENING_STATUS

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | uint32 array | 1 | 64
FordResultStatus | Stav |  | 4 | 4
CompactErrorStatus | Stav |  | 4 | 4

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

Signál Stav uťahovania kanála - 80 obsahuje podsignály (pre viac informácií pozri „Výstupné signály: Podsignály“).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Verzia konfigurácie - 88

Názov v SoftPLC: CONFIGURATION_VERSION

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 32

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Potvrdiť uvoľnenie - 206

Označuje, či je zvolené uvoľnenie a dá sa spustiť. T. j. režim synchronizácie uvoľnenia alebo program uvoľnenia existujú a sú zvolené.

Názov v SoftPLC: CONFIRM_LOOSENING

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Ovládač zapnutý - 42

Nastavený na hodnotu TRUE pri spustení Výmena IO.

Názov v SoftPLC: IO_ON

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Aktuálne prebiehajúca dávka - 180

Aktuálne prebiehajúca dávka je výstupný signál, ktorý zobrazuje index aktuálne prebiehajúcej dávky v sekvencii.
Ak používateľ použije volič nástrčky, objaví sa „Nula“, ak nie je zvolená žiadna, viac ako jedna alebo nesprávna nástrčka.
Ak používateľ použije režim dávky a dávka prebieha, objaví sa „1“ pre konfigurácie Uťahovanie zdroja.

Názov v SoftPLC: CURRENT_RUNNING_BATCH_IX

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Cyklus dokončený - 77

Názov v SoftPLC: CYCLE_COMPLETE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Núdzové zastavenie cyklu - 202

Označuje, že posledné uťahovanie alebo uvoľnenie prerušilo núdzové zastavenie.

Názov v SoftPLC: CYCLE_EMERGENCY_STOPPED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Cyklus NOK - 76

Názov v SoftPLC: CYCLE_NOK

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Cyklus OK - 75

Názov v SoftPLC: CYCLE_OK

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Cyklus pripravený na spustenie - 82

Názov v SoftPLC: CYCLE_READY_TO_START

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Cyklus prebieha - 78

Názov v SoftPLC: CYCLE_RUNNING

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Data Drop aktívny - 199

Tento signál sa nastaví vysoko vždy, keď je aktívna funkcia DATADROP. Keď je nastavený vstupný signál DATADROP a vybratá pracovná úloha podporujúca DATADROP.

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Data Hold aktívny - 198

Tento signál sa nastaví vysoko vždy, keď je aktívna funkcia DATAHOLD. Keď je nastavený signál DATAHOLD a vybratá pracovná úloha DATAHOLD.

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Núdzové zastavenie - 20036

Názov v SoftPLC: EMERGENCY_STOP

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Kód udalosti - 30001

Spustenie udalosti po spustení. Momentálne, na dva cykly.

Názov v SoftPLC: EVENT_CODE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Kód závažnosti udalosti - 30003

Kód závažnosti udalosti je výstupný signál, ktorý sa aktivuje, keď má spustená udalosť závažnosť chyby alebo výstrahy.

Názov v SoftPLC: EVENT_CODE_SEVERITY

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Udalosť prítomná - 161

Indikuje, ak je udalosť spustená. Spustí sa len na príslušenstve, ak si udalosť vyžaduje potvrdenie ACK.

Názov v SoftPLC: EVENT_PRESENT

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# AsyncData prevádzkovej zbernice z PF - 107

Názov v SoftPLC:

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | uint8 array | 48 | 2048

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Prevádzková zbernica odpojená - 96

Názov v SoftPLC: FIELDBUS_DISCONNECTED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Z SoftPLC - 10064

Priradené bajty na prenos údajov z PLC do príslušenstva.

Názov v SoftPLC: FROM_PLC

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | uint8 array | 8 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Prijatý identifikátor - 100

Názov v SoftPLC: IDENTIFIER_RECEIVED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Žiadny výsledok posledného cyklu - 200

Tento signál sa má nastaviť po dokončení uťahovania, ak sa uťahovanie považuje za voľnobežné.

Názov v SoftPLC: LAST_CYCLE_NO_RESULT

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Posledný prijatý reťazec identifikátora - 187

Nastavený priamo, keď bol identifikátor prijatý v pracovnej úlohe.
Pre reťazec Dávka zdroja sa nastaví pri každom skenovaní v procese skenovania, čiže sa zmení pre každé skenovanie odošlem aj keď sa nezhoduje v dĺžke.
Množina reťazcov v nespracovanom formáte a nielen „uložené pozície“ v reťazci.
Pre ostatné pracovné úlohy sa tento signál rovná signálu Aktívny reťazec identifikátora.

Názov v SoftPLC: LAST_RECEIVED_ID_STRING

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

Relevantné informácie

- Aktívny reťazec identifikátora - 186

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Spojenie s licenčným serverom sa stratilo - 134

Indikuje, že sa stratilo spojenie s licenčným serverom Atlas Copco alebo zlyhala synchronizácia. Signál sa vymaže, keď sa úspešne vykoná synchronizácia so správcom licencií

Názov v SoftPLC: LICENSE_SERVER_CONN_LOST

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Uvoľnenie deaktivované - 184

Uvoľnenie deaktivované je výstupný signál, ktorý sa aktivuje, keď je uvoľnenie externe blokuje jeden z nasledujúcich signálov:

- 20003 - Uzamknúť pri uvoľňovaní

- 20004 - Vysoko aktívny zámok nástroja

- 20033 - Zámok riadenia linky

- 20018 - Zámok otvoreného protokolu

- 20021 - Uzamknúť pri uvoľňovaní prevádzkovej zbernice

- 20041 - Uzamknúť pri uvoľňovaní SoftPLC

- 20061 - Nízko aktívny zámok nástroja

Názov v SoftPLC: LOOSENING_DISABLED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Uvoľnenie aktivované - 185

Uvoľnenie aktivované je výstupný signál, ktorý sa aktivuje, keď je uvoľnenie externe neblokuje jeden z nasledujúcich signálov:

- 20003 - Uzamknúť pri uvoľňovaní

- 20004 - Vysoko aktívny zámok nástroja

- 20033 - Zámok riadenia linky

- 20018 - Zámok otvoreného protokolu

- 20021 - Uzamknúť pri uvoľňovaní prevádzkovej zbernice

- 20041 - Uzamknúť pri uvoľňovaní SoftPLC

- 20061 - Nízko aktívny zámok nástroja

Názov v SoftPLC: LOOSENING_ENABLED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Uvoľňovanie je zamknuté - 28

Uvoľňovanie je deaktivované.

Názov v SoftPLC: LOOSENING_IS_LOCKED

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Uvoľnenie NOK - 74

Prebehlo uvoľnenie NOK.

Názov v SoftPLC: LOOSENING_NOK

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Uvoľnenie OK - 70

Prebehlo uvoľnenie OK.

Názov v SoftPLC: LOOSENING_OK

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Maximálne dosiahnuté za sebou idúce NOK - 35

Indikuje, že bolo dosiahnuté Max. súvislé počítadlo uťahovaní NOK.

Názov v SoftPLC: MAX_COHERENT_NOK_REACHED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Žiadna systémová chyba - 83

Názov v SoftPLC: NO_SYSTEM_ERROR

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Žiadna systémová výstraha - 102

Názov v SoftPLC: NO_SYSTEM_WARNING

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Otvorený protokol odpojený - 95

Ak je otvorený protokol vo virtuálnej stanici vypnutý, signál „Otvorený protokol odpojený“ je nastavený na FALSE.
Ak je otvorený protokol vo virtuálnej stanici zapnutý, signál „Otvorený protokol odpojený“ je nastavený na TRUE.
Keď je aspoň jeden klient (niekoľko klientov Otvorený protokol sa môže pripojiť k rovnakej virtuálnej stanici) pripojený k signálu „Otvorený protokol odpojený“, signál je nastavený na FALSE.

Názov v SoftPLC: OPEN_PROTOCOL_DISCONNECTED

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Spustenie programu - 132

Definuje úroveň spustenia pre cyklus uťahovania.

Názov v SoftPLC: PROGRAM_START

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Front čítania výsledku vyprázdnený - 30006

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# pripravený na spustenie - 29

Ak je nástroj pripojený k virtuálnej stanici, neexistujú žiadne aktívne zámky uťahovania, núdzové zastavenie nie je aktivované a je vybratý platný program uťahovania, tento signál indikuje, že je možné spustiť uťahovanie.

Názov v SoftPLC: READY_TO_START

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Prijatý identifikátor 1 - 192

Signál zodpovedajúci prvému nakonfigurovanému reťazcu v reťazci Dávka zdroja.
Signál Aktívny reťazec identifikátora 1 sa odošle, aby systém prijal reťazce/identifikátory hneď, ako bude prijatý reťazec. Ak prebieha v skenovaní s vynúteným poradím, je v nakonfigurovanom poradí, ale ak prebieha v skenovaní s voľným poradím, 1 nemusí zodpovedať prvému nakonfigurovanému reťazcu, ale prvému prijatému reťazcu.
Reťazec je nespracovaný prijatý reťazec a nemá aplikovanú „uloženú pozíciu“.
Odošle sa, len ak prebieha reťazec Dávka zdroja.

Názov v SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_1

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Prijatý identifikátor 2 - 193

Signál zodpovedajúci druhému nakonfigurovanému reťazcu v reťazci Dávka zdroja.
Signál Aktívny reťazec identifikátora 2 sa odošle, aby systém prijal reťazce/identifikátory hneď, ako bude prijatý reťazec. Ak prebieha v skenovaní s vynúteným poradím, je v nakonfigurovanom poradí, ale ak prebieha v skenovaní s voľným poradím, 2 nemusí zodpovedať druhému nakonfigurovanému reťazcu, ale druhému prijatému reťazcu.
Reťazec je nespracovaný prijatý reťazec a nemá aplikovanú „uloženú pozíciu“.
Odošle sa, len ak prebieha reťazec Dávka zdroja.

Názov v SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_2

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Prijatý identifikátor 3 - 194

Signál zodpovedajúci tretiemu nakonfigurovanému reťazcu v reťazci Dávka zdroja.
Signál Aktívny reťazec identifikátora 3 sa odošle, aby systém prijal reťazce/identifikátory hneď, ako bude prijatý reťazec. Ak prebieha v skenovaní s vynúteným poradím, je v nakonfigurovanom poradí, ale ak prebieha v skenovaní s voľným poradím, 3 nemusí zodpovedať tretiemu nakonfigurovanému reťazcu, ale tretiemu prijatému reťazcu.
Reťazec je nespracovaný prijatý reťazec a nemá aplikovanú „uloženú pozíciu“.
Odošle sa, len ak prebieha reťazec Dávka zdroja.

Názov v SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_3

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Prijatý identifikátor 4 - 195

Signál zodpovedajúci štvrtému nakonfigurovanému reťazcu v reťazci Dávka zdroja.
Signál Aktívny reťazec identifikátora 4 sa odošle, aby systém prijal reťazce/identifikátory hneď, ako bude prijatý reťazec. Ak prebieha v skenovaní s vynúteným poradím, je v nakonfigurovanom poradí, ale ak prebieha v skenovaní s voľným poradím, 4 nemusí zodpovedať štvrtému nakonfigurovanému reťazcu, alebo štvrtému prijatému reťazcu.
Reťazec je nespracovaný prijatý reťazec a nemá aplikovanú „uloženú pozíciu“.
Odošle sa, len ak prebieha reťazec Dávka zdroja.

Názov v SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_4

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Zostávajúca dávka - 33

Zostávajúce uťahovania v dávkovaní. Zobrazenie je možné len na displeji.

Názov v SoftPLC: REMAINING_BATCH

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# ID zvoleného režimu - 72

Názov v SoftPLC: SELECTED_MODE_ID

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 32
TreatZeroAsOne | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 32

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Bit 0 zvolenej sekvencie - 139

Bitový vzor zobrazujúci zvolenú sekvenciu.

Názov v SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_0

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 1 zvolenej sekvencie - 140

Bitový vzor zobrazujúci zvolenú sekvenciu.

Názov v SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_1

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 2 zvolenej sekvencie - 141

Bitový vzor zobrazujúci zvolenú sekvenciu.

Názov v SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_2

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 3 zvolenej sekvencie - 142

Bitový vzor zobrazujúci zvolenú sekvenciu.

Názov v SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_3

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 4 zvolenej sekvencie - 143

Bitový vzor zobrazujúci zvolenú sekvenciu.

Názov v SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_4

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 5 zvolenej sekvencie - 144

Bitový vzor zobrazujúci zvolenú sekvenciu.

Názov v SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_5

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 6 zvolenej sekvencie - 145

Bitový vzor zobrazujúci zvolenú sekvenciu.

Názov v SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_6

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 7 zvolenej sekvencie - 146

Bitový vzor zobrazujúci zvolenú sekvenciu.

Názov v SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_7

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 8 zvolenej sekvencie - 147

Bitový vzor zobrazujúci zvolenú sekvenciu.

Názov v SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_8

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 9 zvolenej sekvencie - 163

Bitový vzor zobrazujúci zvolenú sekvenciu.

Názov v SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_9

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# ID zvolenej sekvencie - 84

Zobrazuje index zvolenej sekvencia dávkovania.

Názov v SoftPLC: SELECTED_BATCH_SEQUENCE_ID

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16
TreatZeroAsOne | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Sekvencia prerušená - 160

Výstupný signál indikujúci, či bola sekvencia prerušená.

Názov v SoftPLC: SEQUENCE_ABORTED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Veľkosť sekvencie - 181

Zobrazuje veľkosť aktuálne prebiehajúcej sekvencie. Nastavená, len ak je sekvencia načítaná a nevynulovaná po dokončení sekvencie.

Názov v SoftPLC: SIZE_OF_RUNNING_SEQUENCE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Hlavná verzia softvéru - 86

Názov v SoftPLC: SOFTWARE_MAJOR_VERSION

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 32

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Vedľajšia verzia softvéru - 87

Názov v SoftPLC: SOFTWARE_MINOR_VERSION

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 32

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Verzia vydania softvéru - 85

Verzia prebiehajúceho softvéru.

Názov v SoftPLC: SOFTWARE_RELEASE_VERSION

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 32

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Stanica pripravená - 71

Indikuje, keď je virtuálna stanica pripravená.

Názov v SoftPLC: STATION_READY

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Režim synchr. platný - 207

Označuje, či je zvolený režim synchronizácie platný alebo nie. T. j., ak existuje a je správne nakonfigurovaný.

Názov v SoftPLC: SYNC_MODE_VALID

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Aktivovaná testovacia skrutka - 91

Názov v SoftPLC: SELECTED_MODE_ID

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Uťahovanie deaktivované - 182

Uťahovanie deaktivované je výstupný signál, ktorý sa aktivuje, keď uťahovanie externe deaktivuje ktorýkoľvek z nasledujúcich signálov:

- 20002 - Uzamknúť pri uvoľňovaní

- 20004 - Vysoko aktívny zámok nástroja

- 20033 - Zámok riadenia linky

- 20018 - Zámok otvoreného protokolu

- 20020 - Uzamknúť pri uťahovaní prevádzkovej zbernice

- 20040 - Uzamknúť pri uťahovaní SoftPLC

- 20061 - Nízko aktívny zámok nástroja

Názov v SoftPLC: TIGHTENING_DISABLED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Uťahovanie aktivované - 183

Uťahovanie aktivované je výstupný signál, ktorý sa aktivuje, keď uťahovanie externe deaktivuje ktorýkoľvek z nasledujúcich signálov:

- 20002 - Uzamknúť pri uvoľňovaní

- 20004 - Vysoko aktívny zámok nástroja

- 20033 - Zámok riadenia linky

- 20018 - Zámok otvoreného protokolu

- 20020 - Uzamknúť pri uťahovaní prevádzkovej zbernice

- 20040 - Uzamknúť pri uťahovaní SoftPLC

- 20061 - Nízko aktívny zámok nástroja

Názov v SoftPLC: TIGHTENING_ENABLED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Uťahovanie je uzamknuté - 27

Uťahovanie je deaktivované; nie je možné vykonať žiadne uťahovanie.

Názov v SoftPLC: TIGHTENING_IS_LOCKED

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Uťahovanie NOK - 4

Najmenej jeden výsledok uťahovania je mimo stanovených limitov.

Názov v SoftPLC: TIGHTENING_NOK

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Uťahovanie OK - 3

Výsledok uťahovania je rámci stanovených limitov.

Názov v SoftPLC: TIGHTENING_OK

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Uvoľnenie nástroja - 22

Indikuje, že nástroj sa uvoľňuje.

Názov v SoftPLC: TOOL_LOOSENING

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Nástroj beží - 23

Indikuje, že nástroj rotuje (v pravotočivom (CW) alebo v ľavotočivom (CCW) smere).

Názov v SoftPLC: TOOL_RUNNING

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Uťahovanie nástroja - 21

Indikuje, že nástroj sa uťahuje.

Názov v SoftPLC: TOOL_TIGHTENING

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Nástroje v nulovej polohe – 210

Výstupný signál Nástroje v nulovej polohe je k dispozcii len pre ručné nástroje.

Výstupný signál Nástroje v nulovej polohe definuje, či je nástroj vo východiskovej polohe – napríklad na konci stupňa polohy dopredu alebo dozadu
Signál sa neaktualizuje v reálnom čase, takže ak sa nástroj z nejakého dôvodu presunie z polohy, signál nebude fungovať.

Názov v SoftPLC: TOOLS_IN_ZERO_POSITION

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Spojenie s ToolsNet sa stratilo - 133

Ak je aktivované, indikuje, že spojenie medzi ToolsNet a ovládačom sa prerušilo alebo pracuje podľa očakávaní.

Názov v SoftPLC: TOOLSNET_CONNECTION_LOST

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Spojenie s ToolsTalk sa stratilo - 208

Ak je aktivované, indikuje, že spojenie medzi ToolsTalk a ovládačom sa prerušilo alebo pracuje podľa očakávaní.

Názov v SoftPLC: TOOLSTALK_CONNECTION_LOST

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Počítadlo celkovej zostávajúcej sekvencie - 205

Počet zostávajúcich uťahovaní, ktoré sa majú dokončiť v sekvencii dávky.

Názov v SoftPLC: TOTAL_REMAINING_SEQ_COUNT

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Počítadlo celkovej sekvencie - 204

Počet dokončených uťahovaní v sekvencii dávky.

Názov v SoftPLC: TOTAL_SEQ_COUNTER

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Veľkosť celkovej sekvencie - 203

Celkový počet uťahovaní, ktoré sa majú dokončiť v sekvencii dávky.

Názov v SoftPLC: TOTAL_SEQ_SIZE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Značka TLS: FALSE

# Čakanie na pokračovanie - 201

Čakanie na pokračovanie je výstupný signál, ktorý znamená, že uťahovanie dosiahlo stupeň uťahovania Čakanie s podmienkou Signál nakonfigurovanou ako Typ čakania.
Systém (jedno alebo viac vretien) pozastaví čakanie na uťahovanie pre signál Stupeň pokračovania - 10128 (pre uvoľnenie systému) alebo podsignál Príkaz kanála - 10054: Stupeň pokračovania (pre uvoľnenie jednotlivého vretena).

Pre viac informácií pozri podsignál Stav uťahovania skrutky - 79: Čakanie na pokračovanie a Stav uťahovania kanála - 80: Čakanie na pokračovanie.

Názov v SoftPLC: WAITING_FOR_CONTINUE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vstupné/Výstupné signály

Prevodník
Typ signálu
Typ hodnoty
Veľkosť min. [bit]
Veľkosť max. [bit]
Zariadenia
Hľadanie

# Vymazať výsledky - 39

Vymaže stav iných signálov na nastavenie na ďalšie uťahovanie.

Názov v SoftPLC: CLEAR_RESULTS

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Deaktivovať príkazy otvoreného protokolu - 10060

Deaktivuje možnosť odoslať príkazy cez otvorený protokol do virtuálnej stanice.

Názov v SoftPLC: DISABLE_OPEN_PRTCOL_CMDS

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Externý identifikátor - 10045

Reťazec odoslaný v externom identifikátore za zahrnie do výsledku ako číslo VIN. Je možné uviesť až 2 identifikátory, ktoré majú prejsť z prevádzkovej zbernice na výber úlohy.

Názov v SoftPLC: EXTERNAL_IDENTIFIER

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Externe monitorované 1 - 10035

Externe monitorované 1 je vstupný/výstupný signál, ktorý nie je pripojený k žiadnej konkrétnej funkcii v ovládači a môže sa používať pre špecifické potreby zákazníka.

Názov v SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_1

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Externe monitorované 2 - 10036

Externe monitorované 2 je vstupný/výstupný signál, ktorý nie je pripojený k žiadnej konkrétnej funkcii v ovládači a môže sa používať pre špecifické potreby zákazníka.

Názov v SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_2

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Externe monitorované 3 - 10037

Externe monitorované 3 je vstupný/výstupný signál, ktorý nie je pripojený k žiadnej konkrétnej funkcii v ovládači a môže sa používať pre špecifické potreby zákazníka.

Názov v SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_3

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Externe monitorované 4 - 10038

Externe monitorované 4 je vstupný/výstupný signál, ktorý nie je pripojený k žiadnej konkrétnej funkcii v ovládači a môže sa používať pre špecifické potreby zákazníka.

Názov v SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_4

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Externe monitorované 5 - 10039

Externe monitorované 5 je vstupný/výstupný signál, ktorý nie je pripojený k žiadnej konkrétnej funkcii v ovládači a môže sa používať pre špecifické potreby zákazníka.

Názov v SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_5

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Externe monitorované 6 - 10040

Externe monitorované 6 je vstupný/výstupný signál, ktorý nie je pripojený k žiadnej konkrétnej funkcii v ovládači a môže sa používať pre špecifické potreby zákazníka.

Názov v SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_6

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Externe monitorované 7 - 10041

Externe monitorované 7 je vstupný/výstupný signál, ktorý nie je pripojený k žiadnej konkrétnej funkcii v ovládači a môže sa používať pre špecifické potreby zákazníka.

Názov v SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_7

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Externe monitorované 8 - 10042

Externe monitorované 8 je vstupný/výstupný signál, ktorý nie je pripojený k žiadnej konkrétnej funkcii v ovládači a môže sa používať pre špecifické potreby zákazníka.

Názov v SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_8

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Udržiavať prevádzkovú zbernicu živú - 30002

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Bliká zelená LED nástroja (externý protokol) - 10058

Názov v SoftPLC: FLASH_TOOL_GREEN_LED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné I/O 1 - 50

Vstup/Výstup 1 používaný pre otvorený protokol.

Názov v SoftPLC: GENERIC_IO_1

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné I/O 2 - 51

Vstup/Výstup 2 používaný pre otvorený protokol.

Názov v SoftPLC: GENERIC_IO_2

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné I/O 3 - 52

Vstup/Výstup 3 používaný pre otvorený protokol.

Názov v SoftPLC: GENERIC_IO_3

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné I/O 4 - 53

Vstup/Výstup 4 používaný pre otvorený protokol.

Názov v SoftPLC: GENERIC_IO_4

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné I/O 5 - 54

Vstup/Výstup 5 používaný pre otvorený protokol.

Názov v SoftPLC: GENERIC_IO_5

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné I/O 6 - 55

Vstup/Výstup 6 používaný pre otvorený protokol.

Názov v SoftPLC: GENERIC_IO_6

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné I/O 7 - 56

Vstup/Výstup 7 používaný pre otvorený protokol.

Názov v SoftPLC: GENERIC_IO_7

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné I/O 8 - 57

Vstup/Výstup 8 používaný pre otvorený protokol.

Názov v SoftPLC: GENERIC_IO_8

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné I/O 9 - 58

Vstup/Výstup 9 používaný pre otvorený protokol.

Názov v SoftPLC: GENERIC_IO_9

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné I/O 10 - 59

Vstup/Výstup 10 používaný pre otvorený protokol.

Názov v SoftPLC: GENERIC_IO_10

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné stúpajúca hrana 1 - 169

Všeobecný vstupný/výstupný signál.

Názov v SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_1

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné stúpajúca hrana 2 - 170

Všeobecný vstupný/výstupný signál.

Názov v SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_2

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné stúpajúca hrana 3 - 171

Všeobecný vstupný/výstupný signál.

Názov v SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_3

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné stúpajúca hrana 4 - 172

Všeobecný vstupný/výstupný signál.

Názov v SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_4

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné stúpajúca hrana 5 - 173

Všeobecný vstupný/výstupný signál.

Názov v SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_5

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné stúpajúca hrana 6 - 174

Všeobecný vstupný/výstupný signál.

Názov v SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_6

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné stúpajúca hrana 7 - 175

Všeobecný vstupný/výstupný signál.

Názov v SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_7

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné stúpajúca hrana 8 - 176

Všeobecný vstupný/výstupný signál.

Názov v SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_8

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné stúpajúca hrana 9 - 177

Všeobecný vstupný/výstupný signál.

Názov v SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_9

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné stúpajúca hrana 10 - 178

Všeobecný vstupný/výstupný signál.

Názov v SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_10

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vstupné signály: podsignály

Vyberte potrebný vstupný signál na preskúmanie súvisiacich podsignálov:

- Príkaz kanála -10054

V tejto sekcii

- Príkaz kanála - 10054: podsignály

# Príkaz kanála - 10054: podsignály

# Vynútiť ID skrutky

Názov v SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_FORCE_BOLT_ID

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Celočíselný údaj | 1 | 8

# Vynútiť Pset

Názov v SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_FORCE_PSET

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Celočíselný údaj | 1 | 8

# Blokovať žiadny výsledok

Názov v SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_NO_RESULT

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Blokovať NOK výsledok

Názov v SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_NOK_RESULT

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Blokovať OK výsledok

Názov v SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_OK_RESULT

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Stupeň pokračovania

Ak v stupni uťahovania Čakanie s podmienkou Signál nakonfigurovanou ako Typ čakania, prostredníctvom podsignálu Stupeň pokračovania, je možné individuálne ovládať nástroje a nechať pokračovať v uťahovaní.

Pre viac informácií pozri vstupný signál Stupeň pokračovania - 10128.

Názov v SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_CONTINUE_STEP

Typ hodnoty | Počiatočný bit | Dĺžka | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Booleovský | 3 | 1 | 1 | 1

# Nastaviť nulovú polohu

Názov v SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_SET_ZERO_POSITION

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Výstupné signály: podsignály

Vyberte potrebný výstupný signál na preskúmanie súvisiacich podsignálov:

- Stav uťahovania skrutky - 79

- Stav uťahovania kanála - 80

- Stav hardvéru kanála - 81

V tejto sekcii

- Stav uťahovania skrutky - 79: podsignály
- Stav uťahovania kanála - 80 podsignály
- Stav hardvéru kanála - 81: podsignály

# Stav uťahovania skrutky - 79: podsignály

# Všetky signály

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_ALL

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Celočíselný údaj | 1 | 32

# Cyklus prebieha

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_RUNNING

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Vo zvolenom režime

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_IN_SELECTED_MODE

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Blokované

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_INHIBITED

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Uhol posledného cyklu vysoký

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_ANGLE_HIGH

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Uhol posledného cyklu nízky

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_ANGLE_LOW

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Chyba hardvéru posledného cyklu

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_HW_ERROR

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Posledný cyklus blokovaný

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_INHIBITED

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Posledný cyklus NOK

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_NOK

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Posledný cyklus nezahrnutý

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_NOT_INCLUDED

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Posledný cyklus OK

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_OK

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Posledný cyklus ukončený iným

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TERMINATED_BY_OTHER

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Časový limit posledného cyklu

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TIMEOUT

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Moment posledného cyklu vysoký

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TORQUE_HIGH

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Moment posledného cyklu nízky

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TORQUE_LOW

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Posledné uvoľnenie NOK

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_LOOSENING_NOK

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Posledné uvoľnenie OK

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_LOOSENING_OK

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Posledné uťahovanie NOK

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_TIGHTENING_NOK

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Posledné uťahovanie OK

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_TIGHTENING_OK

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Prebieha uvoľnenie

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_RUNNING_LOOSENING

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Prebieha oprava

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_REPAIR

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Prebieha ukončenie

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_TERMINATE

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Prebieha uťahovanie

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_RUNNING_TIGHTENING

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# LED zrkadlo nástroja zelené

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_GREEN

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# LED zrkadlo nástroja červené

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_RED

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# LED zrkadlo nástroja žlté

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_YELLOW

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Čakanie na pokračovanie

Ak stupni uťahovania Čakanie s podmienkou Signál nakonfigurovanou ako Typ čakania, prostredníctvom podsignálu Čakanie na pokračovanie, každá jednotlivá skrutka zobrazuje, či súvisiaci stav čaká na pokračovanie vstupu.

Pre viac informácií pozri výstupný signál Čakanie na pokračovanie - 201.

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_WAITING_FOR_CONTINUE

Typ hodnoty | Počiatočný bit | Dĺžka | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Booleovský | 7 | 1 | 1 | 1

# Stav uťahovania kanála - 80 podsignály

# Všetky signály

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_ALL

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Celočíselný údaj | 1 | 32

# Cyklus prebieha

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_RUNNING

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Vo zvolenom režime

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_IN_SELECTED_MODE

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Blokované

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_INHIBITED

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Uhol posledného cyklu vysoký

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_ANGLE_HIGH

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Uhol posledného cyklu nízky

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_ANGLE_LOW

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Chyba hardvéru posledného cyklu

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_HW_ERROR

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Posledný cyklus blokovaný

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_INHIBITED

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Posledný cyklus NOK

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_NOK

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Posledný cyklus nezahrnutý

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_NOT_INCLUDED

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Posledný cyklus OK

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_OK

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Posledný cyklus ukončený iným

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TERMINATED_BY_OTHER

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Časový limit posledného cyklu

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TIMEOUT

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Moment posledného cyklu vysoký

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TORQUE_HIGH

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Moment posledného cyklu nízky

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TORQUE_LOW

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Posledné uvoľnenie NOK

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_LOOSENING_NOK

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Posledné uvoľnenie OK

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_LOOSENING_OK

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Posledné uťahovanie NOK

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_TIGHTENING_NOK

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Posledné uťahovanie OK

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_TIGHTENING_OK

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Prebieha uvoľnenie

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_RUNNING_LOOSENING

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Prebieha oprava

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_REPAIR

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Prebieha ukončenie

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_TERMINATE

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Prebieha uťahovanie

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_RUNNING_TIGHTENING

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# LED zrkadlo nástroja zelené

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_GREEN

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# LED zrkadlo nástroja červené

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_RED

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# LED zrkadlo nástroja žlté

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_YELLOW

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Čakanie na pokračovanie

Ak stupni uťahovania Čakanie s podmienkou Signál nakonfigurovanou ako Typ čakania, prostredníctvom podsignálu Čakanie na pokračovanie, každý jednotlivý kanál zobrazuje, či súvisiaci stav čaká na pokračovanie vstupu.

Pre viac informácií pozri výstupný signál Čakanie na pokračovanie - 201.

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_WAITING_FOR_CONTINUE

Typ hodnoty | Počiatočný bit | Dĺžka | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Booleovský | 7 | 1 | 1 | 1

# Stav hardvéru kanála - 81: podsignály

# Všetky signály

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_ALL

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Celočíselný údaj | 1 | 32

# Akákoľvek hardvérová chyba jednotky

Tento podsignál sa nastaví vždy, keď sa zistí hardvérová chyba jednotky. Môže to byť ľubovoľný z Teplota jednotky vysoká, Chyba napätia jednotky alebo Jednotka odpojená.

Názov v SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_DRIVE_ANY_HARDWARE_ERROR

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Jednotka odpojená

Názov v SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_DRIVE_DISCONNECTED

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Teplota jednotky vysoká

Názov v SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_DRIVE_TEMP_HIGH

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Chyba napätia jednotky

Názov v SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_DRIVE_VOLTAGE_ERROR

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Núdzové zastavenie aktívne

Názov v SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_EMERGENCY_STOP_ACTIVE

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Všeobecná chyba hardvéru

Názov v SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_GENERAL_ERROR

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Potrebné ladenie motora

Názov v SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_MOTORTUNE_NEEDED

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Pripravené na prevádzku

Tento podsignál je nastavený, ak sa na nástroji alebo jednotke nenachádza žiadna z nasledujúcich chýb:

- Nástroj odpojený

- Jednotka odpojená

- Akákoľvek hardvérová chyba nástroja

- Akákoľvek hardvérová chyba jednotky

- Núdzové zastavenie aktívne

Názov v SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_READY_TO_OPERATE

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Akákoľvek hardvérová chyba nástroja

Tento podsignál sa nastaví vždy, keď sa zistí hardvérová chyba nástroja. Môže to byť ľubovoľný z Teplota nástroja vysoká, Potrebné ladenie motora, Kábel nástroja neplatný, Nástroj odpojený, Chyba snímača momentu alebo Hardvérová chyba nástroja.

Názov v SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_ANY_HARDWARE_ERROR

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Kábel nástroja neplatný

Názov v SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_CABLE_INVALID

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Nástroj odpojený

Názov v SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_DISCONNECTED

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Hardvérová chyba nástroja

Tento podsignál sa nastaví pre zber parametrov zdravotného stavu a môže označovať ktorékoľvek z nasledovných možností: ToolGround, ToolIndicatorBoard, ToolFanVoltage, ToolAccessoryBusVoltage, ToolParameterFile or ToolTriggerS.

Názov v SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_HARDWARE_ERROR

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Teplota nástroja vysoká

Názov v SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_TEMP_HIGH

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Chyba snímača momentu

Názov v SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_TORQUE_TRANSDUCER_ERROR

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1

# Kompatibilné nástroje synchronizovaného uťahovania

Pre synchronizované uťahovanie sú podporované nasledujúce nástroje:

Rodina nástrojov | Podporované modely
Tensor STR | ETV, ETD, ETP
Tensor ST | ETV, ETD, ETP
Tensor SL | ETV, ETD, ETP, ETF
Tensor SR | ETV, ETD, ETP
QST | Všetky

# Príslušenstvo CAN synchronizovaného uťahovania

Nasledujúce príslušenstvo CAN podporuje systém synchronizovaného uťahovania PF8.

- Interný I/O

- Expandér I/O

- Ovládací panel

- Signálny stĺpik

- Indikátor

Toto príslušenstvo je možné pripojiť iba k referencii synchronizácie. Na členov synchronizácie nie je možné pripojiť žiadne príslušenstvo.

# Práca s kartou Nastavenia

Táto karta sa používa na nastavenie špecifických nastavení ovládača, ako je jazyk, PIN kód, bezdrôtové pripojenie, prevádzková zbernica.

V tejto sekcii

- Konfigurácia siete
- Konfigurácia protokolu HTTPS
- Certifikáty
- Konfigurácia pripojení na server
- Konfigurácia IxB Connect
- Konfigurácia preferencií
- Konfigurácia nastavenia kódu PIN
- Konfigurácia alarmov nástroja
- Konfigurácia nastavení udalostí
- Konfigurácia prevádzkovej zbernice
- Konfigurácia rozšíreného prihlásenia
- Reset

# Konfigurácia siete

POWER FOCUS 8 môže byť nastavený tak, aby sa k nemu dalo dostať zo softvéru Atlas Copco ToolsTalk 2 alebo z webového prehliadača na lokálnej sieti (LAN). Môžete k nemu pristúpiť aj priamo z pripojeného počítača. Používa protokol IPv4.

V predvolenom nastavení sú povolené nasledujúce sieťové rozhrania:

Predvolené sieťové rozhrania
Názov | Popis
--- | ---
Servisný port | Rozhranie pre pracovníkov servisu a údržby
PoE port 1 | Rozhranie na pripojenie ďalších nástrojov
PoE port 2 | Rozhranie na pripojenie ďalších nástrojov

Na predvolených sieťových rozhraniach sú k dispozícii tieto služby:

- SSH

- Rozhranie webového servera na konfiguráciu systému

- DHCP

- Pripojenie nástrojov

- Získanie exportných súborov systému

- Získavanie protokolov adaptéra protokolu

- NTP (používa sa v nástrojoch)

- Interné rozhrania produktu

- Rozhranie príslušenstva

V tejto sekcii

- Konfigurácia továrenského portu Ethernet
- Konfigurácia Bluetooth
- Konfigurácia kanálov
- Konfigurácia bezdrôtového klienta
- Konfigurácia ovládača ako bezdrôtový prístupový bod
- Konfigurácia brány firewall

# Konfigurácia továrenského portu Ethernet

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Sieť.

2. Ak chcete otvoriť a zmeniť nastavenia Ethernet, v okne Továrenský port Ethernet vyberte Upraviť.

Konfigurovaný môže byť len továrenský ethernetový port. Port služby Ethernet má určenú IP adresu, 169.254.1.1, ktorá nesmie byť použitá na lokálnej sieti.

PF8 má dva porty Power-over-Ethernet (PoE). Použite tieto porty na pripojenie periférnych zariadení do PF8. Príkladmi periférnych zariadení sú signálne stĺpiky a voliče nástrčiek 6. série. Tieto porty sa pripájajú k doske IT prostredníctvom karty ovládača. PF8 používa pre tieto porty server DHCP. Tento server prideľuje každému pripojenému zariadeniu internú IP adresu PF8.

Tieto porty nepripájajte k miestnej sieti. Pripojenie k miestnej sieti spôsobí konflikty medzi interným serverom DHCP zariadenia PF8 a serverom DHCP miestnej siete.

V tejto sekcii

- Prístup k ovládaču na sieti LAN
- Prístup k ovládaču cez webové rozhranie GUI

# Prístup k ovládaču na sieti LAN

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Sieť.

2. Ak chcete zmeniť nastavenia Ethernet, v okne Továrenský port Ethernet vyberte Upraviť a potom nastavte Povolené na Zap

Zapojte sieťový kábel k továrenskému portu Ethernet a potom buď manuálne špecifikujte požadované informácie alebo, ak sú dostupné, použite informácie, ktoré poskytne server DHCP. Požadované informácie sú:

- IP adresa

- Maska podsiete

- Brána

Tieto informácie vám poskytne miestny administrátor systému.

Keď použijete manuálnu možnosť, máte k dispozícii nastavenia pre použitie servera DNS.

# Prístup k ovládaču cez webové rozhranie GUI

Pripojte počítač pomocou priameho ethernetového kábla (RJ45) k portu služby Ethernet. K ovládaču sa môžete dostať s IP adresou z webového prehliadača.

# Konfigurácia Bluetooth

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Sieť.

2. Ak chcete otvoriť a zmeniť nastavenia Bluetooth, v okne Bluetooth vyberte Upraviť.

   Parameter | Popis | Predvolená hodnota
   --- | --- | ---
   Povolené | Zap: Povolí Bluetooth. Vyp: Zakáže Bluetoth. | Vypnuté
   Názov | Povolí pomenovať pripojenie cez Bluetooth. | ac-pf8

Kontextové okno uvádza počas procesu párovania informácie o stave párovania.

Nástroje vybavené funkciou Bluetooth sú označené IRC-B.

# Konfigurácia kanálov

Ponuka Kanály vyzerá inak v závislosti od nastavenia ovládača:

- Ak je ovládač nastavený ako Bezdrôtový klient: vyberte až 24 kanálov rozdelených na 2,4 a 5 GHz.

- Ak je ovládač nastavený ako Bezdrôtový prístupový bod alebo je nastavený ako Bezdrôtový klient aj Bezdrôtový prístupový bod: vyberte jeden kanál buď na 2,4 alebo 5 GHz.

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Sieť.

2. V ponuke Sieť sa posuňte na položku Kanály, vyberte buď 2,4 alebo 5 GHz a kliknite na Upraviť.

3. Vyberte jeden alebo niekoľko kanálov.

# Konfigurácia bezdrôtového klienta

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Sieť.

2. V okne Bezdrôtový klient vyberte Upraviť..

3. Nastavte Aktivované na Zap.

4. Nastavte DHCP na Zap alebo Vyp v závislosti od konfigurácie. Ak je nastavený na Vyp, vyplňte požadované informácie, ktoré vám poskytne lokálny správca systému:

   - IP adresa

   - Maska podsiete

   - Brána

5. Zadajte Názov siete (SSID).

6. V okne Zabezpečenie zvoľte Režim a vyberte zo zoznamu režim zabezpečenia. Ak je vybratý WPA2 Personal, zadajte Kľúč zabezpečenia.

7. V prípade potreby zadajte parametre zabezpečenia a importujte súbory a kľúče certifikátov.

8. V prípade potreby upravte Voliteľné nastavenia.

9. Vyberte možnosť Použiť.

   Ovládač nadviaže bezdrôtové pripojenie k sieti.

10. Pre bezdrôtový prístup k používateľskému rozhraniu napíšte do webového prehliadača IP adresu.

# Konfigurácia ovládača ako bezdrôtový prístupový bod

Ak boli predtým nakonfigurované viaceré kanály v režime Bezdrôtový klient, aktivácia režimu Bezdrôtový AP aktualizuje zoznam kanálov, aby obsahoval iba aktuálny/predvolený kanál pre režim Bezdrôtový AP.

K jednému prístupovému bodu je možné pripojiť až 32 nástrojov.

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Sieť.

2. V okne Bezdrôtový AP vyberte Upraviť.

3. Nastavte Aktivované na Zap.

4. Zadajte požadované informácie, ktoré vám poskytne lokálny správca systému:

   - Adresa IP

   - Maska podsiete

   - Brána

5. Na distribúciu IP adries nastavte Server DHCP na Zap a zadajte Spustiť rozsah IP adries a Zastaviť rozsah IP adries.

6. Zadajte Názov siete (SSID).

7. V okne Zabezpečenie zvoľte Režim a vyberte zo zoznamu režim zabezpečenia. Ak je zvolená možnosť zadajte WPA2 Personal zadajte Bezpečnostný kľúč, ktorého dĺžka by mala byť najmenej 10 číslic.

8. Zvoľte Použiť.

# Konfigurácia brány firewall

Ovládač je možné nastaviť tak, aby sa používal ako brána firewall. Brána firewall je založená na princípe dôveryhodného hostiteľa a umožňuje iba prichádzajúce pripojenia cez povolené porty alebo adresy, ktoré sú na zaradené na zoznam.

Predvolene je brána firewall deaktivovaná.

Brána firewall sa vzťahuje len na prichádzajúce pripojenia na továrenskom porte Ethernet.

## Aktivácia a konfigurácia brány firewall

1. V zobrazení Domov , vyberte Nastavenia.

2. V ľavom paneli vyberte Sieť.

3. V pravom paneli sa presuňte nadol na Firewall.

4. Vyberte Upraviť a nastavte Firewall na ZAP. Filtrovanie portu (vrstva 4 brány firewall) a všetky jej vopred definované služby sú predvolene povolené.

5. Nakonfigurujte nastavenia pre rôzne vrstvy brány firewall nastavením služieb na ZAP/VYP alebo manuálne zadajte adresy.

   - Filtrovanie portu (vrstva 4 brány firewall): na otvorenie a stanovenie dostupných služieb cez bránu firewall.

   - Filtrovanie IP (vrstva 3 brány firewall): na stanovenie dôveryhodného hostiteľa pomocou IP v sieti, ktorá má prístup ku všetkým službám.

   - Filtrovanie MAC (vrstva 2 brány firewall): na stanovenie dôveryhodného hostiteľa pomocou MAC.

   Keď nie je povolená žiadna vrstva brány firewall, prepustia sa všetky prichádzajúce pripojenia.

## Filtrovanie portu (vrstva 4 brány firewall)

Keď je Filtrovanie portu (vrstva 4 brány firewall) nastavené na ZAP, filter brány firewall odošle pakety na základe cieľového portu. Pakety odoslané do otvoreného portu sa okamžite prijmú Nezhodujúce sa pakety sa tiež spracujú inými typmi brány firewall (filtrovanie IP a filtrovanie MAC) predtým, ako sa príjmu alebo odmietnu.

Keď je Filtrovanie portu (vrstva 4 brány firewall) nastavené na VYP, filtrovanie portu je zakázané a všetky ostatné možnosti sú skryté.

Vopred definované služby majú vlastné aktivačné spínače:

- Otvorené porty pre web (TCP 80, TCP 8080)

- Otvorené porty pre SSH a SFTP (TCP 22)

- Otvorené porty pre bezdrôtové nástroje (UDP 6677, TCP 6678)

- Otvorené porty pre príslušenstvo (TCP 25000)

- Dodatočné porty TCP

- Dodatočné porty UDP

Vopred definovaná služba | Popis
--- | ---
Otvorené porty pre IxB Connect (predvolený 62000, konfigurovateľný) | Port požadovaný na pripojenie nástrojov IxB Connect cez továrenskú sieť k ovládaču. IxB Connect požaduje nakonfigurovaný „základný port“ + 1 port/pripojený nástroj. Každý nový pripojený nástroj dostane zvýšený ofset. Napríklad, ak ak sú pripojené dva nástroje, pre nástroj je použitý port 62001 a pre nástroj 2 port 62002. Ofset nástroja zostáva v systéme trvalý aj po aktualizácii. Ofset sa odstráni len po obnovenie výrobných nastavení. Ak je nástroj je odpojený, príslušný port nie je povolený na použitie. Napríklad, ak je odpojený nástroj 2 z porte 62002, nový pripojený nástroj musí použiť 62003. Povolené porty musia byť 62000 (základný port) a 62001 a 62003 pre nástroj 1 a nástroj 3.
Otvorené porty pre web (TCP 80, TCP 8080) | Porty potrebné pre webové služby, aby bol ovládač prístupný cez továrenskú sieť. Nastavenie Otvorené porty pre web (TCP 80, TCP 8080) na Vyp spustí varovanie, že sa môže stratiť pripojenie s webovým HMI.
Otvorené porty pre SSH a SFTP (TCP 22) | Port potrebný pre funkciu SSH a SFTP na továrenskom porte Ethernet.
Otvorené porty pre bezdrôtové nástroje (UDP 6677, TCP 6678) | Porty potrebné pre bezdrôtové nástroje na pripojenie k ovládaču cez továrenskú sieť.
Otvorené porty pre príslušenstvo (TCP 25000) | Porty potrebné pre príslušenstvo na komunikáciu s ovládačom cez továrenskú sieť. Toto sa vzťahuje na volič nástrčky 6.
Otvoriť dodatočné porty TCP | Príjmu sa porty oddelené čiarkou aj rozsahy portov pomocou pomlčky (-). Príklad: po zadaní 1,2,3,4-10 sa otvoria všetky porty 1 až 10. Neplatné zadania portu spustia okamžité kontextové varovanie. Porty sa automaticky zoradia po výbere tlačidla Použiť.
Otvoriť dodatočné porty UDP

Na použitie Otvorený protokol, manuálne pridajte čísla portov do vstupného poľa Otvoriť dodatočné porty TCP. Napríklad: 4545,4546,4547 (závisí od portov nakonfigurovaných v sekcii Virtuálna stanica > Virtuálna stanica 1 > Protokoly > Otvorený protokol > Port servera).

Na použitie Server NTP manuálne pridajte port 123 do vstupného poľa Otvoriť dodatočné porty UDP.

Viaceré porty sa pridajú pomocou oddelenia čiarkou. Rozsahy portov sa pridajú pomocou pomlčky.

## Filtrovanie IP (vrstva 3 brány firewall)

Na stanovenie dôveryhodného hostiteľa alebo sietí v Filtrovanie IP (vrstva 3 brány firewall) zadajte adresy IP do vstupného poľa Zoznam povolených adries IP. Na získanie prístupu k vstupnému poľu nastavte prepínač na ZAP. Prijaté zadania sú zoznamy adries IP alebo sieťové adresy ako tabuľky IP, t.j. adresy IP hostiteľa alebo sieťové adresy IP. Maska siete sa môže zadať ako dĺžka masky (napríklad /24) alebo ako sieťová adresa IP (napríklad /255.255.255.0). Pakety pochádzajúce z adries IP zaradených na zoznam povolených adries IP sú okamžite povolené. Ďalšie pakety kontrolujú ostatné vrstvy brány firewall (Filtrovanie portu a Filtrovanie MAC).

Príklad adresy IP zaradenej na zoznam povolených adries IP

Z dôvodu problémov so zabezpečením sa neprijme zadanie názvov hostiteľov alebo názvov sietí.

Upozorňujeme, že procesy ako NATing (Network Address Translation – Preklad sieťových adries) môžu zmeniť zdrojové adresy IP. Ak je potrebné na zoznam zaradiť hostiteľa na základe zdrojovej adresy IP, poraďte sa s vaším miestnym správcom siete.

## Filtrovanie MAC (vrstva 2 brány firewall)

Filtrovanie MAC (vrstva 2 brány firewall) umožňuje stanoviť dôveryhodných hostiteľov zadaním ich adries MAC do vstupného poľa Zoznam povolených adries MAC. Na získanie prístupu k vstupnému poľu nastavte prepínač na ZAP. Prijaté zadania sú zoznamy adries MAC oddelené čiarkou. Pakety pochádzajúce z adries MAC zaradených na zoznam povolených adries IP sú okamžite povolené. Ďalšie pakety kontrolujú ostatné vrstvy brány firewall (Filtrovanie portu a Filtrovanie IP).

Príklad adresy MAC zaradenej na zoznam povolených adries IP

Neplatné zadania spustia okamžité kontextové varovanie.

Upozorňujeme, že smerovanie môže zmeniť zdrojové adresy MAC. Ak je potrebné na zoznam zaradiť hostiteľa na základe zdrojovej adresy MAC, poraďte sa s vaším miestnym správcom siete.

## Počítadlá paketov

Na zobrazenie štatistiky brány firewall pre každú vrstvu brány firewall vyberte Nastavenia > Sieť > Brána firewall > Počítadlá paketov.

Sekcia Aktualizovať obsahuje nasledujúce tlačidlá:

- Obnoviť: používa sa na obnovenie zobrazených počítadiel paketov.

- Vynulovať: používa sa na vynulovanie počítadiel paketov.

Obidve tlačidlá majú prepínač, ktorý sa po ukončení akcie automaticky vráti do pôvodnej polohy.

Sekcia Prijaté počítadlá paketov zobrazuje počítadlá pre každý z typov brány firewall a pre odmietnuté pakety.

- Filtrovanie portu: zobrazuje počítadlo paketov pre pakety prijaté typom brány firewall Filtrovanie portu.

- Filtrovanie IP: zobrazuje počítadlo paketov pre pakety prijaté typom brány firewall Filtrovanie IP.

- Filtrovanie MAC: zobrazuje počítadlo paketov pre pakety prijaté typom brány firewall Filtrovanie MAC.

- Odmietnuté: zobrazuje počítadlo paketov pre pakety, ktoré boli odmietnuté.

Prijaté a teda spočítané pakety, podľa pravidiel filtrovania portu, IP a MAC obsahujú iba počiatočné pakety, ktoré nadväzujú spojenie.

Všetky odmietnuté pakety sa spočítajú a zobrazia.

## Stav brány firewall

Stav všeobecnej funkcie brány firewall a jej vrstiev brány firewall je zobrazený v hlavnom zobrazení Brána firewall priamo v sekcii Nastavenia > Sieť.

Stav | Popis
--- | ---
OK | Brána firewall je aktivovaná a konfigurácia brány firewall je použitá.
Deaktivovaná | Brána firewall je deaktivovaná a konfigurácia brány firewall nie je použitá.
Chyba konfigurácie | Brána firewall je aktivovaná, ale konfigurácia brány firewall nie je použitá v dôsledku vnútornej chyby. Z bezpečnostných dôvodov sa aplikuje politika Fail-Open. To znamená, že je povolený prechod všetkých pripojení.

Keď je všeobecný stav brány firewall OK, zobrazený je aj stav (Aktivované/Deaktivované) pre príslušné vrstvy brány firewall.

# Konfigurácia protokolu HTTPS

Protokol HTTPS sa používa na šifrovanie koncovej prevádzky medzi webovými prehliadačmi a radičmi. Používanie protokolu HTTPS si vyžaduje certifikát, ktorému webový prehliadač dôveruje. Softvér radiča pri prvom spustení vygeneruje vlastnoručne podpísaný certifikát certifikačnej autority, ktorý sa následne použije na vygenerovanie počiatočného certifikátu používaného pre HTTPS. Certifikačnú autoritu s vlastným podpisom na radiči možno nahradiť certifikátom podpísaným externou certifikačnou autoritou, aby sa vytvoril reťazec dôveryhodnosti.

V predvolenom nastavení sa protokol HTTP presmeruje v prehliadači na protokol HTTPS. Túto možnosť môžete nakonfigurovať v nastaveniach radiča v časti HTTPS pomocou prepínača Presmerovať HTTP na HTTPS.

V tejto sekcii

- Konfigurovanie protokolu HTTPS

# Konfigurovanie protokolu HTTPS

Ak chcete nakonfigurovať protokol HTTPS na radiči, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Prejdite na webové rozhranie radiča. V prehliadači sa zobrazí varovné hlásenie kvôli certifikátu podpísanému vlastným podpisom. Vyberte Rozšírené a akceptovaním rizika pokračujte.

2. Prejdite na Nastavenia a vyberte kartu HTTPS.

3. V nastaveniach HTTPS vyberte možnosť Vytvoriť CA CSR.

4. V kontextovom okne vyberte možnosť Vytvoriť na vytvorenie žiadosti o podpísanie certifikátu a po dokončení sťahovania vyberte položku Zatvoriť.

5. Podpíšte žiadosť o podpísanie certifikátu a nahrajte výsledný certifikát CA do radiča.

6. Vyberte položku Generovať certifikát servera, zadajte alternatívne názvy subjektov (SAN) v určenom formáte a kliknite na položku Generovať.

7. Po dokončení generovania sa zobrazí kontextové okno a relácia sa automaticky reštartuje.

# Certifikáty

Na karte Certifikáty môžete spravovať dôveryhodné certifikáty TLS (Transport Layer Security), ktoré sú podpísané lokálnou certifikačnou autoritou alebo externou certifikačnou autoritou a vytvárajú reťazec dôveryhodnosti.

Ak je zapnuté šifrovanie, ovládač použije certifikát TLS pre HTTPS na bezpečnú komunikáciu so serverom ToolsNet/ToolsTalk. Ak server ToolsNet/ToolsTalk vyžaduje overenie klienta, nastavte certifikát na strane ovládača a nakonfigurujte ToolsNet/ToolsTalk tak, aby dôveroval certifikátu ovládača.

Importovať certifikát

1. V ponuke Domov prejdite na Nastavenia a v ľavej table zvoľte Certifikáty.

2. Vyberte ikonu Plus v pravom hornom rohu GUI.

3. Zvoľte Vybrať súbor.

4. Vyhľadajte a vyberte súbor certifikátu.

Relevantné informácie

- Konfigurácia protokolu HTTPS

# Konfigurácia pripojení na server

POWER FOCUS 8 môže byť nastavený tak, aby komunikoval so servermi, ktoré používajú správca licencií Atlas Copco, ako aj dva softvéry spoločnosti Atlas Copco ToolsTalk a ToolsNet. ToolsTalk sa používa na konfiguráciu jedného alebo viacerých ovládačov. ToolsNet sa používa na spracovanie hlásenia výsledkov.

V tejto sekcii

- Konfigurácia pripojenia ToolsTalk
- Konfigurácia pripojenia ToolsNet
- Konfigurácia správcu licencií
- Konfigurácia pripojenia so vzdialeným prihlásením

# Konfigurácia pripojenia ToolsTalk

Na pripojenie ovládača k ToolsTalk, nakonfigurujte a aktivujte nastavenia protokolu ToolsTalk na ovládači.

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Pripojenia na server.

2. V okne ToolsTalk nastavte nasledujúce parametre:

   Pole | Popis
   --- | ---
   Zap/Vyp | Aktivuje/Deaktivuje komunikáciu so serverom ToolsTalk
   Port servera | Port servera ToolsTalk
   Hostiteľ servera | IP adresa servera ToolsTalk
   Šifrovanie | Použitie šifrovania TLS pre komunikáciu ToolsTalk

3. Zvoľte Použiť.

Na zobrazenie stavu pripojenia ToolsTalk vyberte ikonu Prejsť na výsledky a prejdite na zobrazenie Výsledky naživo. Potom vyberte tlačidlo Pripojenie protokolu. V zobrazenom dialógovom okne vyberte kartu Pripojenia na server.

Pre informácie, ako konfigurovať ToolsTalk, si pozrite Príručka používateľa ToolsTalk 2.

# Konfigurácia pripojenia ToolsNet

Na pripojenie ovládača ToolsNet a zozbieranie výsledkov uťahovania, nakonfigurujete a aktivujete nastavenia protokolu ToolsNet na ovládači.

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Pripojenia na server.

2. V okne ToolsNet nastavte nasledujúce parametre:

   Pole | Popis
   --- | ---
   Zap/Vyp | Aktivuje/Deaktivuje komunikáciu so serverom ToolsNet
   Port servera | Port servera ToolsNet
   Hostiteľ servera | IP adresa servera ToolsNet
   Šifrovanie | Použitie šifrovania TLS pre komunikáciu ToolsTalk

3. Zvoľte Použiť.

Na zobrazenie stavu pripojenia ToolsNet vyberte ikonu Prejsť na výsledky a prejdite na zobrazenie Výsledky naživo. Potom vyberte tlačidlo . V zobrazenom dialógovom okne vyberte kartu Pripojenia na server.

Pre informácie, ako konfigurovať ToolsNet, si pozrite Príručka používateľa ToolsNet 8.

# Konfigurácia správcu licencií

Správca licencií Atlas Copco je pripojený k ovládaču.

Aktivácia nastavení protokolu na ovládači:

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Pripojenia na server.

2. V okne Správca licencií Atlas Copco nakonfigurujte nasledujúce parametre:

   Pole | Popis
   --- | ---
   Zap/Vyp | Aktivuje/Deaktivuje komunikáciu so správcom licencií Atlas Copco.
   Hostiteľ servera | IP adresa servera správcu licencií Atlas Copco
   Port servera | IP adresa servera správcu licencií Atlas Copco

# Konfigurácia pripojenia so vzdialeným prihlásením

Na pripojenie ovládača k vzdialenému serveru pripojenia nakonfigurujte a aktivujte nastavenia vzdialeného pripojenia k ovládaču.

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Pripojenia na server.

2. V okne Vzdialené pripojenie nakonfigurujte nasledujúce parametre:

Pole | Popis
--- | ---
Zap/Vyp | Aktivuje/deaktivuje komunikáciu so serverom vzdialeného pripojenia
TCP/UDP | Vyberie protokol TCP alebo UDP
Hostiteľ servera | IP adresa servera vzdialeného pripojenia
Port servera | Port servera vzdialeného pripojenia

## Konfigurovať úrovne denníka

Na konfiguráciu denníkov, ktoré sú uložené na serveri vzdialeného pripojenia:

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Pripojenia na server.

2. V okne Vzdialené pripojenie vyberte Konfigurovať.

3. V okne Konfigurovať zariadenia začiarknite príslušné políčka.

   Kategória | Klasifikácia SysLog
   --- | ---
   Chyba | Upozornenie, Kritické, Núdzové, Chyba
   Varovanie | Varovanie
   Info | Informačné, Oznámenie

   Na obnovenie výberu na predchádzajúcu konfiguráciu zvoľte SPÄŤ.

4. Vyberte Použiť.

# Konfigurácia IxB Connect

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a vyberte IxB Connect.

2. Nastavte komunikačný port pre nástroj IxB alebo použite predvolenú hodnotu portu 62000.

# Konfigurácia preferencií

Preferencie zahŕňajú všeobecné nastavenia ako sú dátum a čas, jazyk, jednotka uťahovacieho momentu a domovská obrazovka.

V tejto sekcii

- Konfigurácia dátumu a času
- Konfigurácia zobrazeného jazyka ovládača
- Konfigurácia zobrazenej jednotky uťahovacieho momentu
- Konfigurácia zobrazenej jednotky teploty
- Konfigurácia obrazovky pri spustení
- Prístupnosť továrenského portu

# Konfigurácia dátumu a času

Dátum a čas musí byť nastavený, aby mali udalosti a výsledky správne časové označenie o tom, kedy sa udiali. Ak chcete nakonfigurovať dátum a čas, v zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia, v ľavej table vyberte Preferencie a potom prejdite do okna Dátum a čas.

Čas sa vyberá z jedného z troch dostupných zdrojov:

- Manuálne nastavenie

- NTP

- ToolsNet

Keď je zdroj nastavený na Manuál, dátum, čas a časová zóna sa nastavujú manuálne.

Keď je zdroj nastavený na NTP, dátum a čas sa vyberá zo servera NTP, ktorý je definovaný v GUI.

Keď je zdroj nastavený na ToolsNet, dátum a čas sa vyberá zo servera ToolsNet.

Parametre na nastavenie dátumu a času
Pole | Popis
--- | ---
Zdroj | Zdroj, z ktorého sa vyberá údaj o čase.
Dátum | Dátum sa zadáva manuálne, ak je zdroj nastavený na manuál.
Čas | Čas sa zadáva manuálne, ak je zdroj nastavený na manuál.
Časové pásmo | Časová zóna, buď lokalita alebo štandardná časová zóna ako UTC (koordinovaný univerzálny čas)
Server NTP | IP adresa servera NTP poskytuje dátum a čas pre ovládač.

# Konfigurácia zobrazeného jazyka ovládača

Ovládač GUI je preložený do dvanástich jazykov. Na zmenu jazyka GUI:

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia, v ľavej table vyberte Preferencie a potom prejdite do okna Jazyk.

2. Vyberte ikonu tri bodky vedľa názvu aktuálnej použitého jazyka.

3. Vyberte si jazyk zo zoznamu.

   Zmena jazyka sa prejaví okamžite.

   Dostupné GUI jazyky
   Jazyk | Ako je zobrazený v ovládači
   --- | ---
   English | English
   Čeština | Čeština
   Nemčina | Deutsch
   Španielčina | Español
   Francúzština | Français
   Kórejčina | 한국어
   Taliančina | Italiano
   Japončina | 日本語
   Portugalčina | Português
   Ruština | Русский
   Švédčina | Svenska
   Čínština | 中文

# Konfigurácia zobrazenej jednotky uťahovacieho momentu

Vyberte si jednotku, ktorú budete používať pre hodnotu uťahovacieho momentu a výsledkov. Výsledky uťahovacieho momentu sú zobrazené vo vybranej jednotke, po vykonaní uťahovania a keď sú uložené v zozname výsledkov.

Na zmenu jednotky uťahovacieho momentu, ktorý používa ovládač GUI:

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia, v ľavej table vyberte Preferencie a prejdite do okna Jednotky uťahovaciemu momentu.

2. Vyberte ikonu tri bodky vedľa názvu aktuálnej použitej jednotky.

3. Vyberte si jednotku zo zoznamu.

   Zmena jednotky uťahovacieho momentu sa prejaví okamžite.

   Dostupné jednotky uťahovacieho momentu
   Jednotka | Popis
   --- | ---
   cNm | centinewton meter
   dNm | decinewton meter
   Nm | newton meter
   kNm | kilonewton meter
   in·lbf | palec-librová sila
   ft·lbf | stopa-librová sila
   in·ozf | palec unca-sila
   ft·ozf | stopa unca-sila
   gf·cm | gram-sila centimeter
   kgf·cm | kilogram-sila centimeter
   kgf·m | kilogram-sila meter

# Konfigurácia zobrazenej jednotky teploty

Teploty v ovládači sa môžu zobrazovať v stupňoch Celzia alebo stupňoch Fahrenheita.

Na zmenu jednotky teploty, ktorá sa používa v ovládači GUI:

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia, v ľavej table vyberte Preferencie a prejdite do okna Jednotky teploty.

2. Vyberte ikonu tri bodky vedľa názvu aktuálnej použitej jednotky.

3. Vyberte si jednotku zo zoznamu.

   Zmena jednotky teploty sa prejaví okamžite.

   Dostupné jednotky teploty
   Jednotka | Popis
   --- | ---
   °C | Stupne Celzia
   °F | Stupne Fahrenheita

# Konfigurácia obrazovky pri spustení

Domovská obrazovka je predvolená obrazovka pri spustení ovládača. Domovskú obrazovku je možné zmeniť na obrazovku výsledkov.

Zmena domovskej obrazovky v nastaveniach vyžaduje reštart ovládača alebo obnovenie webového GUI.

Na zmenu obrazovky pri spustení použitej v GUI ovládača:

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia, v ľavej table vyberte Preferencie a prejdite do okna Obrazovka pri spustení.

2. Vyberte ikonu tri bodky vedľa názvu aktuálnej použitej obrazovky pri spustení.

3. Vyberte si obrazovku pri spustení zo zoznamu.

   Zmena obrazovky pri spustení sa prejaví okamžite.

   Dostupné obrazovky pri spustení sú

   - obrazovka Domov

   - obrazovka Výsledok

# Prístupnosť továrenského portu

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia, v ľavej table vyberte Preferencie a potom prejdite do okna Prístupnosť.

2. Ak chcete získať prístup ku GUI cez továrenský port, posuňte volič Prístup cez továrenský port na Vyp.

   Volič Prístup cez továrenský port je predvolene v polohe Zap.

Pri pristupovaní ku GUI cez továrenský port nie je možné vykonať viac zmien.

# Konfigurácia nastavenia kódu PIN

Kód PIN zabraňuje neoprávnenému použitiu ovládača alebo náhodným zmenám.

Ak je aktivovaný, kód PIN sa vyžaduje pri prístup k ovládaču buď z GUI ovládača alebo webového rozhrania GUI.

V tejto sekcii

- Konfigurácia kódu PIN

# Konfigurácia kódu PIN

Na ovládači môže byť jedna alebo viac rôznych konfigurácií kódu PIN: Používatelia sa môžu rozhodnúť, či súčasne aktivovať jednu alebo viac konfigurácií kódu PIN alebo nie.

Každá konfigurácia PIN má kód PIN, meno používateľa, prepínač na aktiváciu/deaktiváciu používateľa/kód PIN, a zoznam dostupných konfigurácií, ku ktorým môže používateľ získať prístup.

Ak je kód PIN aktivovaný a obrazovka je odomknutá, v pravom hornom rohu GUI sa objaví ikona zamknutej visiacej zámky. Používateľ môže získať prístup a vykonávať zmeny len vo vybratých konfiguráciách bez zadávania kódu PIN a prehľadávať nevybraté konfigurácie len s prístupom iba na čítanie. Nevybraté konfigurácie sú vyblednuté alebo deaktivované.

Zámka obrazovky sa automaticky zapne po určitom čase nečinnosti, ktorý si môže používateľ nakonfigurovať.
Minimálna hodnota času nečinnosti je 20 s, maximálna 600 s. Čas nečinnosti je možné nakonfigurovať a vzťahuje sa na všetky konfigurácie kódu PIN.

Po spustení systému je ovládač uzamknutý, ak je kód PIN zapnutý, bez ohľadu na aktuálny čas nečinnosti.

Používatelia a nakonfigurované kódy PIN sa vzťahujú aj na servisný port (169.254.1.1).
Ak chcete na servisnom porte aktivovať ochranu kódom PIN, v okne PIN nastavte Použiť PIN pre servisný port na Zap.

Každý ovládač môže konfigurovať až 10 používateľov.
Kód PIN každej konfigurácie musí byť jedinečný. Je potrebné mať aspoň jednu konfiguráciu, aby bolo možné aktivovať funkciu kódu PIN na ovládači.

Kód PIN je možné nakonfigurovať z vloženého GUI ovládača, webového GUI ovládača alebo Tools Talk 2.

## Pridanie nových používateľov

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte PIN.

2. V okne PIN vyberte Konfigurovať.

3. Vyberte ikonu plus v pravom hornom rohu obrazovky.
   Okno Používatelia PIN zobrazí nového používateľa. Ak v ovládači nie sú uložení používatelia, nový používateľ je v zozname prvý a jediný. Ak sú v ovládači uložení existujúci používatelia, nový používateľ je v zozname posledný.

4. Vyberte nového používateľa.
   Objaví sa okno Používateľ.
   Zadajte meno a kód PIN nového používateľa a potom potvrďte PIN.

   Meno používateľa musia byť jedinečné.
   Textové pole Meno môže obsahovať 1 až 32 znakov.

   Kód PIN musí mať dĺžku 4 číslic (1 až 9).
   Aby sa zmeny aplikovali, pole Zadajte PIN a pole Potvrďte PIN sa musia zhodovať. Bodky sú predvolene uvedené v oboch textových poliach, ale ide len o zástupné symboly a musia sa nahradiť aktuálnymi kódmi PIN.

5. Vyberte Povolenia. Objaví sa zoznam dostupných konfigurácií.
   Začiarknite políčko naľavo od potrebnej konfigurácie/potrebných konfigurácií, aby mohol používateľ získať prístup a vykonávať zmeny.
   Po výbere potrebnej konfigurácie(/potrebných konfigurácií vyberte OK.
   Objaví sa okno Používateľ.

   Vybrať všetko vyberie všetky dostupné konfigurácie naraz.
   Výberom Zrušiť výber všetkého sa vymažú začiarkavacie políčka a zruší sa výber.

   Používateľ môže získať prístup a vykonávať zmeny len vo vybratých konfiguráciách vybratých v okne Povolenia a prehľadávať nevybraté konfigurácie len s prístupom iba na čítanie. Pre nevybraté konfigurácie nie sú povolené žiadne zmeny.

6. V okne Používateľ vyberte Použiť.

## Aktivácia používateľov

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte PIN.

2. V okne PIN vyberte Konfigurovať.

3. V okne Používatelia PIN začiarknite políčko naľavo od mena používateľa, aby sa aktivoval.

   Kód PIN sa môže aktivovať aj kliknutím na meno používateľa a nastavením – v okne Používateľ – prepínača Aktivovaný na Zap.

## Aktivácia konfigurácie kódu PIN

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte PIN.

2. V okne PIN vyberte Konfigurovať.

3. V okne Aktivácia PIN nastavte prepínač Kód PIN na Zap.

   Kód PIN je možné aktivovať, len keď je povolený aspoň jeden používateľ/kód PIN. Ak nie je aktivovaný žiadny používateľ/kód PIN, zobrazí sa kontextové okno s varovaním.

4. Zadajte Časový limit nečinnosti (v sekundách), ktorý definuje časový úsek, po ktorom sa obrazovka automaticky zamkne.

   Predvolená hodnota pre časový limit nečinnosti je 120 sekúnd: ide o všeobecné nastavenie a nemôže sa nastaviť na úrovni používateľa.

## Odomknutie GUI ovládača alebo webového GUI

1. V zobrazení Domov vyberte v pravom hornom rohu obrazovky ikonu Visiaca zámka. Zobrazí sa kontextové okno s číselnou klávesnicou.

2. Zadajte nakonfigurovaný kód PIN a vyberte OK.

   Ak je kód PIN aktivovaný a obrazovka bola odomknutá, v pravom hornom rohu GUI sa objaví ikona Otvorená visiaca zámka. GUI ovládača alebo webového GUI je možné znova manuálne uzamknúť výberom ikony Otvorená visiaca zámka.

## Deaktivácia používateľov

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte PIN.

2. V okne PIN vyberte Konfigurovať.

3. V okne Používatelia PIN zrušte začiarknutie políčka naľavo od mena používateľa, aby sa deaktivoval.

   Kód PIN sa môže deaktivovať aj kliknutím na meno používateľa a nastavením – v okne Používateľ – prepínača Aktivovaný na Vyp.

## Odstránenie používateľov

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte PIN.

2. V okne PIN vyberte Konfigurovať.

3. V okne Používatelia PIN vyberte ikonu Odstrániť napravo od mena používateľa, aby sa odstránil.

   Ak sa odstráni Používateľ, tak sa odstráni ak PIN. Prostredníctvom odstráneného kódu PIN nie je možné získať prístup k žiadnej konfigurácii.

# Konfigurácia alarmov nástroja

Alarmy sú nastavené tak, aby kontrolovali, kedy sa na nástrojoch pripojených k ovládaču vykonáva údržba alebo kalibrácia. Servisný interval nástroja a ďalšie relevantné informácie o pripojených nástrojoch nájdete na karte Nástroj.

Ak chcete získať prístup k alarmom nástroja, prejdite na kartu Nastavenia v zobrazení Domov a v ľavej table vyberte Alarmy.

Iné alarmy nástroja
Okno | Popis
--- | ---
Alarm servisného upozornenia | Aktivuje alarm, keď sa dosiahol servisný interval pre nástroj.
Nástroj sa po alarme uzamkne | Nástroj zamknite, keď dosiahne servisný interval.
Kalibračný alarm | Aktivuje kalibračný nástroj alarmu pre všetky nástroje, ktoré sú pripojené k ovládaču.
Alarm sledovania oleja | Aktivuje alarm sledovania oleja pre všetky nástroje, ktoré sú pripojené k ovládaču. Ak chcete, aby sa príslušný nástroj uzamkol po spustení tohto alarmu, posuňte možnosť Nástroj sa po alarme uzamkne na Zap.

# Konfigurácia nastavení udalostí

Udalosti, ktoré sú dostupné v ovládači môžete nakonfigurovať ako jeden alebo niekoľko z týchto možností:

- Potvrdený

- Zaznamenaný

- Zobrazený

# Konfigurácia prevádzkovej zbernice

Časť o zbernici zahŕňa informácie o type zbernice, ktorá sa používa. Táto časť je závislá na hardvéri a je len na čítanie. Časť o konfigurácii so všeobecnými nastaveniami pre zbernicu v prevádzke sa dá upraviť.

V ovládačoch POWER FOCUS 8 prevádzková zbernica funguje, len ak je podporovaný modul Anybus vnútri. Podporované sú len moduly kódované s jedinečnou identifikáciou poskytovateľa Atlas Copco. Kúpiť si ich môžete od spoločnosti Atlas Copco. Ak je modul zakúpený od spoločnosti Atlas Copco, tak má správnu identifikáciu poskytovateľa.

Moduly Atlas Copco Anybus podporované pre POWER FOCUS 8 sú tieto

- Profibus M40 (číslo výrobku 8436 0941 05)

- DeviceNet M40 (číslo výrobku 8436 0941 10)

- EtherNet/IP 2 Port M40 (číslo výrobku 8436 0941 15)

- Profinet I/O 2 Port M40 (číslo výrobku 8436 0941 20)

- CC-Link M40 (číslo výrobku 8436 0941 25)

- CC-Link IE M40 (číslo výrobku 8436 0941 30)

Mapovanie zbernice a pridávanie máp zbernice do virtuálnych staníc sa robí cez ToolsTalk. Viac informácií nájdete v návode na konfiguráciu ToolsTalk.

Parametre prevádzkovej zbernice
Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Typ prevádzkovej zbernice | Podporované moduly sú: Profibus M40 DeviceNet M40 EtherNet/IP 2 Port M40 Profinet I/O 2 Port M40 CC-Link M40 CC-Link IE M40 | Žiadne
Stav pripojenia | Online: modul je pripojený. Offline: modul je odpojený. Nezhoda identifikácie poskytovateľa: modul nie je zakúpený od spoločnosti Atlas Copco a preto nie je podporovaný. | Offline
Nastaviť podľa siete | Výberový prepínač Zap-Vyp. Určuje, ako je nakonfigurovaná komunikácia modulu prevádzkovej zbernice. Zap: Parametre komunikácie automaticky nastavené v module prevádzkovej zbernice. Parametre určuje sieť počas počiatočného pripojenia so stanicou zo vzdialeného konca. Vyp: Parametre komunikácie sa musia zadať počas konfigurácie. | Vyp
Čítať výsledok Handshake | Výberový prepínač Zap-Vyp. Keď je Zap, nastavenie ovplyvní všetky virtuálne stanice. Signál Čítať výsledok Handshake sa musí mapovať v konfigurácii prevádzkovej zbernice. Akékoľvek výsledky vyprodukované, keď nie sú žiadne výsledky na potvrdenie sa okamžite odošlú do PLC. Výsledky na potvrdenie sa zaradia do frontu a keď sa potvrdia, tak sa vymažú a do frontu sa odošle ďalší výsledok. Čas medzi vymazaným výsledkom a ďalším výsledkom vo fronte závisí od doby cyklu pre prevádzkovú zbernicu nastavenú vo všeobecných nastaveniach prevádzkovej zbernice. Ak sa zmení nastavenie alebo mapovanie prevádzkovej zbernice pre virtuálnu stanicu, výsledky, ktoré sú ešte vo fronte, sa vyprázdnia a neodošlú sa do PLC. | Vyp
Zamknúť nástroj, keď je prevádzková zbernica offline | Výberový prepínač Zap-Vyp. Určuje akciu vykonanú ovládačom, ak dôjde k strate komunikácie medzi modulom prevádzkovej zbernice a Master prevádzkovej zbernice (PLC). | Vyp
Synchronizácia pri zvolenej úlohe | Výberový prepínač Zap-Vyp. Ak je povolená, rám prevádzkovej zbernice sa má znova synchronizovať pri zmenách úlohy. | Vyp
Poradie bajtov pre cyklické údaje | Vyberte, aké poradie bajtov sa má použiť pre cyklické údaje: Nastaviť podľa siete Intel (malé) Motorola (veľké) | Nastaviť podľa siete
Rozšírený režim | Vyberá medzi spätne kompatibilným 152-bajtovým režimom údajov a 368-bajtovým režimom údajov: Zap: 368-bajtový režim údajov. Vyp: 152-bajtový režim údajov. | Vyp
Adresa zariadenia | Stanovuje offset v oblasti PLC prvého bajtu, do ktorého sa má zapisovať. Rozsah 0 – 999. | 1

V tejto sekcii

- Vytvorenie všeobecnej konfigurácie zbernice

# Vytvorenie všeobecnej konfigurácie zbernice

Keď je v ovládači nainštalovaný nový modul zbernice, nastavenia všeobecnej konfigurácie zbernice sa dajú nastaviť priamo cez GIU bez potreby použitia ToolsTalk 2.

Pre konfigurácie týkajúce sa rámca zbernice a pripájanie konfigurácie zbernice k virtuálnej stanici bude naďalej potrebný ToolsTalk 2.

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Prevádzková zbernica.

2. Zvoľte tlačidlo Vytvoriť konfiguráciu.

   Ak nie je nainštalovaný žiadny modul zbernice, toto tlačidlo nebude viditeľné.

3. Nakonfigurujte nasledujúce parametre:

   - Nastaviť podľa siete: VYP/ZAP

   - Čítať výsledok Handshake: VYP/ZAP

   - Zamknúť nástroj, keď je zbernica offline: VYP/ZAP

   - Synchronizácia pri zvolenej úlohe: VYP/ZAP

     - VYP - Zmeny úlohy vykonané vo virtuálnej stanici sa budú ignorovať.

     - Áno - Zmeny úlohy vykonané vo virtuálnej stanici sa zosynchronizujú s modulom zbernice.

4. V závislosti od typu nainštalovaného modulu zadajte špecifické nastavenia komunikácie zbernice:

   - IP adresa

   - Maska podsiete

   - Brána

5. Vytvorí sa nová konfigurácia.

Ak už v ovládači existuje konfigurácia zbernice, bude sa musieť odstrániť ešte pred vytvorením novej konfigurácie. Po odstránení konfigurácie bude namiesto tlačidla Odstrániť tlačidlo Vytvoriť konfiguráciu.

# Konfigurácia rozšíreného prihlásenia

POWER FOCUS 8 automaticky vytvorí denníky a uloží ich. Tieto denníky je možné nakonfigurovať tak, aby zahŕňali rozšírené prihlásenie pomocou skupín denníkov.

Rozšírené pripojenie používajte len v špeciálnych prípadoch. Počas bežnej prevádzky nepoužívajte rozšírené pripojenie, pretože môže výrazne ovplyvniť výkon.

V tejto sekcii

- Konfigurácia skupín denníkov

# Konfigurácia skupín denníkov

Predvolené nastavenie pre skupinu denníkov je VYP. Ak chcete zmeniť nastavenie skupiny denníkov na ZAP:

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Rozšírené pripojenie.

2. V okne Skupiny denníkov nastavte skupinu na ZAP.

## Vynulovať skupiny denníkov

Všetky skupiny denníkov je možné vynulovať na ich predvolené nastavenia.

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Rozšírené pripojenie.

2. V okne Vynulovať skupiny denníkov vyberte Vynulovať.
   Zobrazí sa kontextové okno s otázkou, či chcete vynulovať všetky skupiny denníkov. Vyberte ÁNO.

## Trvalé skupiny denníkov

Skupiny denníkov sa vynulujú na ich predvolené nastavenie pri každom reštartovaní. Ak chcete zabrániť vynulovaniu, použite trvalé skupiny denníkov.

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Rozšírené pripojenie.

2. V okne Ponechať výber po reštarte nastavte Trvalé na ZAP.

# Reset

# Obnovenie výrobných nastavení ovládača

Ovládač je možné obnoviť na originálne výrobné nastavenia.

Všetky nastavenia, udalosti, konfigurácie a historické údaje sa pri obnovení ovládača odstránia. Obnovenie výrobných nastavení vykonajte, len keď ste si úplne istí, že je potrebné.

## Vykonanie obnovenia výrobných nastavení ovládača

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Reset.

2. V okne Obnovenie výrobných nastavení ovládača vyberte Reset.

   Objaví sa kontextové okno s varovaním, že všetky údaje sa odstránia. Vyberte Áno.

   Ovládač sa reštartuje, aby aktivoval nové nastavenia.

# Vymazať výsledky

Výsledky a udalosti uložené na ovládači je možné odstrániť.

## Odstránenie výsledkov a udalostí

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Reset.

2. V okne Vymazať výsledky vyberte Vymazať.

   Zobrazí sa kontextové okno s varovaním, že sa odstránia všetky výsledky a udalosti. Vyberte Áno.

3. Vypnite ovládač a pred jeho opätovným zapnutím počkajte 30 sekúnd.

# Práca s pravidlami automatizácie

Pravidlá automatizácie sú zoznam pravidiel, ktoré sú uložené v ovládači s definovanými spúšťačmi a akciami. Tieto pravidlá umožňujú logické operácie s booleaovskými signálmi, ktoré sú k dispozícii v riadiacej jednotke.

## Pravidlá

- Každé pravidlo má súbor spúšťačov a akcií.

- K jednému ovládaču je možné pridať maximálne 32 pravidiel.

- Pravidlo môže byť nastavené v aktívnom zapnutom alebo vypnutom stave. Každé pridané pravidlo je predvolene nastavené ako aktívne Vypnuté.

Prehľad
Nastavenie | Popis
--- | ---
Názov | Zadajte názov pravidla s maximálnou dĺžkou 32 znakov ASCII.
Aktívny | Vyp: Ak je pravidlo neaktívne, neaktivuje sa a kontrola licencie sa nevykonáva. Zap: Keď je pravidlo aktívne, reaguje na zmeny vstupného/výstupného signálu, ktoré sú založené na nakonfigurovaných spúšťačoch a akciách. Licencia sa overí pre všetky virtuálne stanice mapované v pravidle a vyhodí sa chybová správa.
Upraviť pravidlo | Kliknutím na tlačidlo Upraviť nakonfigurujte spúšťače a akcie v pravidle.
Odstrániť pravidlo | Po odstránení sa pravidlo odstráni zo zoznamu pravidiel. Odstránenie pravidla nezastaví prebiehajúce akcie. Ak chcete pravidlo zastaviť, musíte ho najprv deaktivovať.
Aktualizovať pravidlo | Aktualizácia aktívneho pravidla aplikuje zmeny a reštartuje pravidlo.
Uložiť zmeny v pravidle | Uložte zmeny v pravidle výberom Použiť.
Zrušiť zmeny v pravidle | Zmeny vykonané v pravidle zrušíte výberom možnosti Zrušiť.
Neplatná konfigurácia | Chybové hlásenie, ak pravidlo nemá platný signál alebo virtuálnu stanicu nakonfigurovanú pre spúšťač alebo akciu.
Vytvoriť pravidlo | Na domovskej stránke ovládača vyberte položku Pravidlá automatizácie a potom vyberte znak +. Je pridané pravidlo s prázdnym spúšťačom a prázdnou akciou. Výberom tlačidla aplikovať pridáte pravidlo. Pravidlo je pridané a predvolene vypnuté.
Licencia na pravidlo | Ak chcete licencovať pravidlo pre virtuálnu stanicu, prejdite na virtuálnu stanicu. V časti Licencie vyberte funkcie, pravidlo automatizácie a použite licenciu.

V tejto sekcii

- Spúšťače
- Akcie
- Zastavenie
- Poskytovanie licencií

# Spúšťače

Spúšťače slúžia ako vstup do pravidla. Platný spúšťač je nakonfigurovaný s virtuálnou stanicou a logickým vstupným/výstupným stavom alebo signálom udalosti. Na jedno pravidlo je možné nakonfigurovať maximálne 10 spúšťačov.

## Stav spúšťačov

Ak je pravidlo nastavené na aktívne Zap, spustí sa na základe nastavenej spúšťacej podmienky. K dispozícii sú tieto spúšťacie podmienky:

- IF ALL: Pravidlo sa spustí až vtedy, keď sa aktivujú všetky spúšťače v pravidle.

- IF ANY: Pravidlo sa spustí len vtedy, keď sa aktivujú všetky spúšťače v pravidle.

Nastavenia | Popisy
--- | ---
Názov | Zadajte názov spúšťača s maximálnou dĺžkou 32 znakov ASCII.
Signál | Pri výbere signálu pre spúšťač vyberte zo zoznamu booleovských stavov I/O a signálov udalostí. Vybraný signál je vždy pripojený k vybranej virtuálnej stanici.
Virtuálna stanica | Vyberte virtuálnu stanicu zo zoznamu dostupných virtuálnych staníc na ovládači.
Na základe vybraného typu vstupného signálu sa na spúšťači zobrazia rôzne možnosti.
Vybraný vstupný/výstupný logický stavový signál ako signál v spúšťači | Booleovský stavový signál má definovaný stav, keď je signál spustený a keď signál nie je spustený. Na konfiguráciu prejdite na Operácia a vyberte Rovná sa alebo Nerovná sa pre stav signálu, ktorý je Pravda alebo Nepravda. Spúšťač reaguje len vtedy, keď je splnená podmienka stavu signálu, t. j. keď sa hodnota signálu rovná alebo nerovná nastavenému stavu, ktorý je pravda alebo nepravda. Spúšťač môže byť napríklad nakonfigurovaný tak, aby reagoval len vtedy, keď je nástroj v chode, prostredníctvom signálu Nástroj spustený. Na konfiguráciu vyberte zo zoznamu signálov Nástroj spustený a nastavte Operácia na Rovná sa a uveďte Pravda.
Vybraný vstupný/výstupný booleovský signál udalosti ako signál v spúšťači | Booleovský signál udalosti má po spustení jeden stav a zostáva v ňom až do vynulovania. Po výbere signálu udalosti zo zoznamu signálov je potrebné nastaviť možnosť resetovania pre Vstupný/Výstupný signál udalosti. Možnosti resetovania je možné vybrať zo Štítka. Dostupné možnosti resetovania sú: Čas, Ďalšie uťahovanie a Definovaný signál. Spúšťač môže byť napríklad nakonfigurovaný tak, aby sa spustil len vtedy, keď sa prijme signál Uťahovanie OK.

# Akcie

Akcie slúžia ako výstupy z pravidla. Ak chcete získať výstup z pravidla, akcia musí byť nakonfigurovaná na Signál a Virtuálna stanica. Na jedno pravidlo je možné nakonfigurovať maximálne 10 akcií. V prípade viacnásobných spúšťačov sa po splnení podmienky spúšťania vykoná akcia alebo viacero akcií.

Nastavenia akcií
Nastavenie | Popis
--- | ---
Názov | Zadajte názov akcie s maximálnou dĺžkou 32 znakov ASCII.
Signál | Vyberte zo zoznamu dostupných booleovských vstupných/výstupných stavových alebo signálov udalostí v ovládači. Signál sa potom zverejní na virtuálnej stanici vybranej v akcii.
Virtuálna stanica | Vyberte zo zoznamu dostupných virtuálnych staníc.
Výstup | Pomocou prepínača vyberte výstupnú hodnotu Pravda, ktorá sa má zverejniť po spustení spúšte. Predvolená hodnota je Nepravda.
Vybraný vstupný/výstupný booleovský stavový signál ako signál v akcii | Výstupná hodnota je publikovaná na signál nakonfigurovaný v akcii. Akciu je možné resetovať pomocou Zastaviť. Dostupné možnosti konfigurácie zastavenia:Stav pravidla, Čas, K ďalšiemu uťahovaniu a Definovaný signál. Konfigurácia zastavenia je predvolene nastavená na Stav pravidiel.

# Zastavenie

Konfigurácia zastavenia je povolená, keď je pre spúšťač vybraný booleovský signál vstupnej/výstupnej udalosti, a je vždy povolená pre akciu.

Nastavenia pre zastavenie
Nastavenie | Vzťahuje sa na | Popis
--- | --- | ---
Čas | Spúšť Akcia | Používateľ môže nastaviť čas (v sekundách), pričom minimálna hodnota je väčšia ako 0 a maximálna hodnota je menšia alebo rovná 60.
Spúšť | Spúšťanie sa ukončí po uplynutí zadaného času.
Akcia | Akcia sa ukončí po uplynutí zadaného času.
K ďalšiemu uťahovaniu | Spúšť Akcia | Spúšťač alebo akcia sa vynuluje, keď sa vo virtuálnej stanici pravidla uverejní signál Vymazať výsledky - 39.
Spúšť | Po prijatí signálu sa spúšťanie ukončí.
Akcia | Po prijatí signálu sa akcia ukončí.
Definovaný signál | Spúšť Akcia | Spúšťač alebo akcia sa resetuje po prijatí používateľom definovaného signálu. Obnovenie virtuálnej stanice: Vyberte zo zoznamu dostupných virtuálnych staníc. Signál resetovania: Vyberte booleovský IO signál zo systému. V závislosti od zvoleného signálu resetovania sú k dispozícii tieto scenáre: Signál udalosti: Ak je signál udalosti zvolený ako Signál resetovania, resetovanie sa vykoná, keď nastane udalosť. Stavový signál: Ak je ako Signál resetovania zvolený stavový signál, je možné nakonfigurovať ďalšie nastavenia. Na konfiguráciu stavu, v ktorom sa resetovanie má vykonať, prejdite na Operácia a vyberte Rovná sa alebo Nerovná sa pre stav signálu, ktorý je Pravda alebo Nepravda.
Spúšť | Po prijatí signálu resetovania sa spúšťanie ukončí.
Akcia | Po prijatí signálu resetovania sa akcia ukončí.
Stav pravidla | Akcia | Keď je splnená spúšťacia podmienka, akcia zverejní používateľom nakonfigurovanú výstupnú hodnotu.

# Poskytovanie licencií

Každé pravidlo je licencované na virtuálnu stanicu. Ak virtuálna stanica nie je licencovaná pre pravidlo automatizácie, pri povolení pravidla sa zobrazí chybové hlásenie konfigurácie. Spúšťač sa neaktivuje a akcia nevydá signál.

# Obsluha

V tejto časti nájdete informácie krok za krokom o tom, ako obsluhovať výrobok.

# Diaľkové spustenie a núdzové zastavenie

# Konfigurácia diaľkového spustenia

Uťahovanie môže byť spustené na diaľku z príslušenstva v konfiguráciách s jedným aj viacerými ovládačmi. Pre aktiváciu diaľkového spustenia sa prepínač nachádza na paneli konektorov umiestnených za prednými prístupovými dverami ovládača.

Pri každom použití diaľkového spustenia musíte z bezpečnostných dôvodov povoliť riešenie núdzového zastavenia. Ďalšie informácie o núdzovom vypnutí nájdete v dokumente Produktové pokyny pre ovládač.

Pri použití nástroja s určitým typom bezpečnostnej rukoväte (ako je tlačidlo spustenia spúšťača alebo bezpečnostná páka) musí byť diaľkový štart vypnutý nastavením prepínača do polohy Vypnuté. Vykonané je to preto, aby sa zabezpečilo, že nie je možné prevrátiť bezpečnostnú funkciu v nástroji.

# Núdzové zastavenie

POWER FOCUS 8 je vybavený infraštruktúrou potrebnou na vytvorenie funkcie núdzového zastavenia s nadbytočným vypínaním podľa EN ISO 138491 kategórie 3 PL d. Funkcia núdzového zastavenia musí byť použitá pri používaní funkcií diaľkového štartu.

Funkciu núdzového zastavenia je možné použiť s prístrojom na odpojenie napájania (ako je tlačidlo EM Stop). Pri stlačení sa preruší napájacie napätie do pohonu ovládača.

Funkcia núdzového zastavenia môže byť použitá buď s jedným ovládačom alebo až s 10 ovládačmi v jednom reťazci núdzového zastavenia. Pri konfigurácii s viacerými ovládačmi je signál núdzového zastavenia distribuovaných z prvého ovládača na všetky prepojené ovládače pomocou núdzového zastavenia a PoE 1 a PoE 2. Posledný ovládač v reťazci vráti signál so spätnou väzbou, ktorý indikuje, že všetky ovládače dostali signál núdzového zastavenia. Zobrazí sa udalosť Núdzové zastavenie.

Pre núdzové zastavenie je výstup 24 V DC cez konektor núdzového zastavenia na konektorovej doske.

V tejto sekcii

- Kabeláž
- Konfigurácie kódu PIN pre núdzové zastavenie

# Kabeláž

# Tlačidlá káblov EM Stop

Jeden/viacero ovládačov | Rozmer | Maximálna dĺžka
--- | --- | ---
Jeden | Kábel 0,7 mm2 | 400 metrov
Viacero | Kábel 1,5 mm2 | 50 metrov

# Káble vstup/výstup

Pre pripojenie viacerých ovládačov pomocou káblov vstup/výstup, ktoré rozdeľujú signál núdzového zastavenia, použite maximálnu dĺžku podľa nasledujúcej tabuľky:

Kábel AWG 22 | Celková maximálna dĺžka
--- | ---
4 ovládače | 200 metrov
5 ovládače | 140 metrov
6 ovládače | 100 metrov
8 ovládače | 70 metrov
10 ovládače | 50 metrov

# Konfigurácie kódu PIN pre núdzové zastavenie

Ovládač má externé rozhranie EM Stop a zbernica Vstup/Výstup na konektorovej doske, ktorá sa nachádza za prednými prístupovými dverami.

Konfigurácia kolíkov sa líši pre riešenia s jedným ovládačom a pre riešenia s viacerými ovládačmi. Pri riešeniach s jedným ovládačom závisí konfigurácia kolíkov od toho, či je tlačidlo EM Stop pripojené k ovládaču.

Ďalšie informácie o konfigurácii kódu PIN pre núdzové vypnutie nájdete v dokumente Produktové pokyny pre ovládač.

# Konektory DIG IN/OUT

POWER FOCUS 8 používa hardvérové príslušenstvo (signálny stĺpik, ovládací panel atď.). Digitálne vstupné a výstupné konektory sú konkrétne nakonfigurované a používajú konkrétnu zástrčku. Pre správne prepojenie zástrčky z Power Focus 4000 na POWER FOCUS 8 použite popisy konektorov v nasledujúcich častiach.

V tejto sekcii

- Konektory digitálneho výstupu
- Konektory digitálneho vstupu

# Konektory digitálneho výstupu

POWER FOCUS 8 má konektor so štyrmi konfigurovateľnými vnútornými digitálnymi výstupmi (DIG OUT), ktoré sa nachádzajú za vstupnými dverami.

V tejto sekcii

- Konektor digitálneho výstupu pre Power Focus 6000 / Power Focus 8
- Konektor digitálneho výstupu pre Power Focus 4000

# Konektor digitálneho výstupu pre Power Focus 6000 / Power Focus 8

Kolík | Prenos | Funkcia |
--- | --- | --- | ---
1 |  | Normálne zatvorené | Konektory pre výstup
2 | Prenos 1 | Bežné
3 |  | Normálne otvorené
4 |  | Normálne zatvorené
5 | Prenos 2 | Bežné
6 |  | Normálne otvorené
7 |  | Normálne zatvorené
8 | Prenos 3 | Bežné
9 |  | Normálne otvorené
10 |  | Normálne zatvorené
11 | Prenos 4 | Bežné
12 |  | Normálne otvorené

# Konektor digitálneho výstupu pre Power Focus 4000

Kolík | Prenos | Funkcia |
--- | --- | --- | ---
12 |  | Normálne zatvorené | Konektory pre výstup
11 | Prenos 4 | Bežné
10 |  | Normálne otvorené
9 |  | Normálne zatvorené
8 | Prenos 3 | Bežné
7 |  | Normálne otvorené
6 |  | Normálne zatvorené
5 | Prenos 2 | Bežné
4 |  | Normálne otvorené
3 |  | Normálne zatvorené
2 | Prenos 1 | Bežné
1 |  | Normálne otvorené

# Konektory digitálneho vstupu

POWER FOCUS 8 má konektor so štyrmi konfigurovateľnými vnútornými digitálnymi vstupmi (DIG IN), ktoré sa nachádzajú za vstupnými dverami.

V tejto sekcii

- Konektor digitálneho vstupu pre Power Focus 6000 / Power Focus 8
- Konektory digitálneho vstupu pre Power Focus 4000

# Konektor digitálneho vstupu pre Power Focus 6000 / Power Focus 8

Kolík | Funkcia |
--- | --- | ---
13 | 24V |
14 | 24V
15 | 0V
16 | 0V
17 | 0V
18 | Digitálny vstup -
19 | Digitálny vstup 1+
20 | Digitálny vstup 2+
21 | Digitálny vstup 3+
22 | Digitálny vstup 4+

# Konektory digitálneho vstupu pre Power Focus 4000

Kolík | Funkcia |
--- | --- | ---
22 | GND (+24VDC izolované) |
21 | +24VDC izolované
20 | Digitálny vstup 4-
19 | Digitálny vstup 4+
18 | Digitálny vstup 3-
17 | Digitálny vstup 3+
16 | Digitálny vstup 2-
15 | Digitálny vstup 2+
14 | Digitálny vstup 1-
13 | Digitálny vstup 1+

# Hlásenia a štatistiky

V tejto časti sa dozviete o dostupných hláseniach a štatistikách.

# Práca s kartou Hlásenia

Táto karta zobrazuje výsledky a udalosti.

V tejto sekcii

- Výsledky
- Udalosti
- SPC - Riadenie štatistických procesov

# Výsledky

Táto časť opisuje ako sa dostať do výsledkov uťahovania na ovládači POWER FOCUS 8 a ako porozumieť informáciám na rozličných zobrazených výsledkoch. Opisuje zobrazenie živých výsledkov, dostupných po každom uťahovaní a zobrazenie historických výsledkov v sekcii Výsledky, v menu Hlásenia.

Pri vykonaní programu uťahovania sa výsledky uložené do ovládača. Výsledky sa tiež môžu odoslať do externého systému, ako ToolsNet alebo môžu byť exportované na analýzu, použitím funkcie exportu.

V tejto sekcii

- Výsledky naživo
- Uložené výsledky

# Výsledky naživo

V zobrazení Domov vyberte tlačidlo Prejsť na výsledky pre sprístupnenie výsledkov naživo.

Kontextové okno Výsledky naživo zobrazuje výsledky z rôznych virtuálnych staníc na ovládači v štyroch horných, ako aj štyroch dolných tablách. Dôvodom je možný výber dvoch odlišných výsledkov pre tú istú virtuálnu stanicu, ktorá sa zobrazí súčasne.

Výberom tably s výsledkami otvorte okno, v ktorom si môžete prejsť štyri rôzne zobrazenia výsledkov kliknutím na šípky na bočných stranách okna výsledkov.

## Zobrazenie výsledkov: Čísla

Prvé okno zobrazí výsledky v číselných údajoch.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:

1 | Názov virtuálnej stanice
2 | Chybové hlásenie uťahovania NOK
3 | Výsledok uťahovacieho momentu
4 | Požadovaný moment
5 | Názov programu uťahovania
6 | Stav výsledkov OK uťahovanie má zelenú farbu. NOK uťahovanie má červenú farbu.
7 | Typ ovládania: Moment alebo uhol
8 | Prejsť na rozšírenie zobrazenie výsledkov
9 | Zavrieť okno
10 | Výsledok uťahovacieho uhla
11 | Požadovaný uhol
12 | Názov sekvencie dávky
13 | Výsledok korekcie uhla

## Zobrazenie výsledkov: Rozsiahly výsledok

Vyberte ikonu štvorca (□) v pravom hornom rohu okna výsledkov, aby ste získali rozšírené zobrazenie výsledkov. V tomto zobrazení sa zobrazia niektoré identifikátory ako VIN, ID spoja (ak sa používa) a niektoré ďalšie informácie, ako napríklad prispôsobený podrobný stav alebo uplynutý čas.

Ak je výsledok NOK, zobrazí sa vysvetľujúca správa.

Ak si chcete pozrieť zobrazenie výsledkov sledovania naživo, ťuknite na tlačidlo Zobraziť podrobnosti v pravom hornom rohu obrazovky.

## Zobrazenie výsledkov – Reportéry výsledkov

V zozname sú uvedené hodnoty z reportéra výsledkov.

Ak existuje reportér výsledkov definovaný pre monitor/obmedzenie programu, hodnota z daného monitora alebo obmedzenia sa nahlási. Ak neexistuje reportér výsledkov definovaný pre monitor alebo obmedzenie programu, hodnota z posledného vykonaného reportéra výsledkov sa nahlási.

Poradie vyhodnotenia, ak je v programe definovaných niekoľko reportérov rovnakého typu:

1. Reportér výsledkov o monitore programu alebo obmedzenia programu.

2. Reportér výsledkov o monitore alebo obmedzení posledného vykonaného stupňa v hlavnej ceste.

Hodnoty o najvyššej úrovni viacstupňového výsledku stanovené zodpovedajúcim reportérom výsledkov:

- Záverečný uhol stanovený záverečným uhlom reportéra výsledkov

- Záverečný uťahovací moment stanovený záverečným uťahovacím momentom reportéra výsledkov

- Prúd stanovený prúdom reportéra výsledkov

Výsledok stupňa pochádzajúci z výsledku NOK sa zobrazí s červeným pruhom.

Pre bližšie informácie vyberte iné reportéry výsledkov.

## Zobrazenie výsledkov: Graf sledovania

Pri zobrazení výsledkov sledovania sa dá lepšie zistiť správanie uťahovania na vykonanie úprav v programe uťahovania. V závislosti na stratégii uťahovania, sledovanie zobrazí rôzne parametre uťahovania. Použite šípky v pravom hornom rohu grafu sledovania na zobrazenie rôznych grafov sledovania dostupných pre zvolený výsledok uťahovania.

K dispozícii sú nasledujúce grafy sledovania:

- Moment/Čas

- Moment/Uhol

- Uhol/Čas

- Rýchlosť/Čas

- Rýchlosť/Uhol

- Gradient/Čas (keď je program uťahovania nakonfigurovaný na vytvorenie sledovania gradientu)

- Gradient/Uhol (keď je program uťahovania nakonfigurovaný na vytvorenie sledovania gradientu)

- Prúd/Čas

- Prúd/Uhol

Na grafe sledovania je možné priblížiť/vzdialiť, presunúť sledovanie a prečítať hodnoty osi x a osi y na konkrétnom bode.
V ľavom dolnom rohu grafu sledovania zvoľte ikonu plus (+) pre priblíženie, ikonu mínus (-) pre vzdialenie, resp. ikonu štvorca (□) pre obnovenie úrovne priblíženia späť na predvolené zobrazenie.

## Zobrazenie výsledkov – Vysoký-nízky výsledok

Zobrazenie výsledkov zobrazuje, či je výsledok vysoký, nízky alebo v rámci nastavených limitov.

Grafické zobrazenie zobrazuje, ak je výsledok uťahovania príliš vysoký alebo príliš nízky s ohľadom na stanovené limity pre program uťahovania.

Grafika vľavo zobrazuje hodnoty momentu. Grafika vpravo zobrazuje hodnoty uhla.

Ak je výsledok OK, grafika je zelená, ak je výsledok NOK, grafika je červená.

## Zobrazenie výsledkov – Reťazce identifikátora

Toto zobrazenie výsledkov zobrazuje reťazce identifikátorov, ktoré sú súčasťou viacerých čiarových kódov.

## Zobrazenie výsledkov: Výsledky sekvencie dávky

Toto zobrazenie výsledkov zobrazuje informácie o stave rôznych dávok v sekvencii dávky (Dávka/Prehľad) a informácie o uťahovaniach v každej dávke (Počet/Prehľad). Zobrazené výsledky platia len pre zvolenú sekvenciu dávky.

Ak je výsledok NOK, zobrazí sa vysvetľujúca správa.

Štvorce symbolizujú každú dávku v sekvencii dávky. Aktuálne zvolená dávka má modré pozadie. Dávka, ktorá obsahuje uťahovanie NOK, má červené orámovanie a diagonálnu červenú čiaru.

Kruhy symbolizujú každé uťahovanie v každej dávke. Uťahovania NOK majú červené orámovanie a diagonálnu červenú čiaru.

V tejto sekcii

- Zobrazenie stavu protokolu
- Prehľad virtuálnej stanice v mriežke

# Zobrazenie stavu protokolu

1. V zobrazení Domov vyberte tlačidlo Prejsť na výsledky. V ľavej table sa automaticky vyberie Výsledky naživo.

2. V pravom hornom rohu vyberte tlačidlo Pripojenie protokolu. Objaví sa dialógové okno Stav protokolu.

3. Karty v dialógovom okne zobrazujú nasledujúce informácie:

   Karta | Popis
   --- | ---
   Otvorený protokol | Zobrazuje stav pripojenia otvoreného protokolu: OK / NOK
   Pripojenia na server | Zobrazuje stav pripojenia na servery ToolsTalk a ToolsNet: OK / NOK Ak chcete zmeniť nastavenie konfigurácie Aktivovaný / Deaktivovaný, prejdite na Nastavenia > Pripojenia na server a vyberte server, ktorý sa má konfigurovať.
   Stav spúšťača | Zobrazuje stav spúšťača rôznych systémových adaptérov: OK / NOK

4. Vyberte Zavrieť.

Relevantné informácie

- Konfigurácia pripojenia ToolsNet
- Konfigurácia pripojenia ToolsTalk

# Prehľad virtuálnej stanice v mriežke

1. V zobrazení Domov vyberte tlačidlo Prejsť na výsledky.

2. Ak si chcete pozrieť výsledky naživo rôznych virtuálnych staníc v zobrazení mriežky, v zobrazení zoznamu vyberte ikonu Prehľad virtuálnej stanice v mriežke v pravom hornom rohu obrazovky.

   Prehľad virtuálnych staníc v mriežke

3. Ak si chcete pozrieť výsledky naživo rôznych virtuálnych staníc v zobrazení zoznamu , v zobrazení mriežky vyberte ikonu Prehľad virtuálnej stanice v mriežke.

   Prehľad virtuálnych staníc v zozname

   Na nájdenie konkrétneho výsledku použite pole Hľadať v hornej časti zoznamu výsledkov.

# Uložené výsledky

Ovládač ukladá výsledok každého vykonaného uťahovania a uvoľnenia. IAM POWER FOCUS 8 dokáže uložiť až 100 000 výsledkov.

## Zobrazenie uložených výsledkov

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Hlásenia. Výsledky sa automaticky vyberú v ľavej table.

2. V okne Výsledky vyberte Zobraziť všetky výsledky.
   Zoznam výsledkov zobrazí nasledujúce informácie:

   - Dátum: dátum a čas vykonaného uťahovania.

   - Virtuálna stanica: Virtuálna stanica, s ktorou bolo vykonané uťahovanie.

   - Program uťahovania: Stĺpec Program uťahovania zobrazuje názov programu viacstupňového uťahovania, resp. názov sekvencie dávky, po ktorom nasleduje názov programu uťahovania v rámci sekvencie dávky.

   - Výsledok: Výsledok momentu/uhla.

   - Limity: Stĺpec Limity zobrazí hodnoty len vtedy, keď používateľ nastaví Monitor stupňa alebo Obmedzenie stupňa, resp. Monitor programu alebo Obmedzenia programu.

     Monitory stupňa, Obmedzenia stupňa, Monitory programu a Obmedzenia programu je možné použiť pre Záverečný moment a Záverečný uhol.

   - Podrobnosti: Podrobnosti o výsledku uťahovania/uvoľnenia.

   - Začiarkavacie políčko Sledovanie: Začiarknutím políčka Sledovanie sa v zobrazení výsledku Synchronizovať sledovanie zobrazí zodpovedajúci výsledok.

V stĺpci Limity môže byť minimálna/maximálna hodnota sfarbená načerveno.
V tomto prípade červeno sfarbená hodnota znamená, že došlo k jednému z nasledovných možností:

- Nameraná hodnota je nižšia ako minimálna hodnota nastavená vo viacstupňovom programe.

- Nameraná hodnota je vyššia ako maximálna hodnota nastavená v programe uťahovania.

## Zobrazenie a čítanie sledovaní výsledkov

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Hlásenia. Výsledky sa automaticky vyberú v ľavej table.

2. V okne Výsledky vyberte Zobraziť všetky výsledky.
   Zoznam výsledkov sa zobrazí v okne Výsledky.

3. Vyberte potrebný výsledok.
   Sledovanie uťahovania je zobrazené v okne Zobrazenie výsledku sledovania.

Okno Zobrazenie výsledkov sledovania krok za krokom zobrazí životný cyklus uťahovania.
Ak je uťahovanie NOK, okno Zobrazenie výsledkov sledovania zobrazuje, ktorý Monitor stupňa alebo Obmedzenie stupňa to spôsobili.
Na grafe sledovania je Monitor stupňa alebo Obmedzenie stupňa, ktoré spôsobili NOK uťahovanie na úrovni stupňa, sfarbený načerveno.

V pravom hornom rohu grafu sledovania použite šípku doľava a šípku doprava na prechádzanie rôznymi grafmi sledovania dostupnými pre zvolený výsledok uťahovania.

K dispozícii sú nasledujúce grafy sledovania:

- Moment/Čas

- Moment/Uhol

- Uhol/Čas

- Rýchlosť/Čas

- Rýchlosť/Uhol

- Gradient/Čas (keď je program uťahovania nakonfigurovaný na vytvorenie sledovania gradientu)

- Gradient/Uhol (keď je program uťahovania nakonfigurovaný na vytvorenie sledovania gradientu)

- Prúd/Čas

- Prúd/Uhol

Začiatok každého stupňa vo viacstupňovom programe označuje zvislá čiara na grafe.

Na grafe sledovania je možné priblížiť a vzdialiť, presunúť sledovanie a prečítať hodnoty osi x a osi y na konkrétnom bode.
V ľavom dolnom rohu grafu sledovania zvoľte ikonu plus (+) pre priblíženie, ikonu mínus (-) pre vzdialenie, resp. ikonu štvorca (□) pre obnovenie úrovne priblíženia späť na predvolené zobrazenie.

V dolnej časti okna Zobrazenie výsledkov sledovania vyberte stupeň na otvorenie kontextového okna s podrobnými informáciami o stupni.

V tejto sekcii

- Zobrazenie synchronizovaných sledovaní

# Zobrazenie synchronizovaných sledovaní

Synchronizované sledovania staršie ako verzia softvéru 3.5 nie sú podporované.

Synchronizovať a porovnať sledovania

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Hlásenia. Výsledky sa automaticky vyberú v ľavej table.

2. V okne Výsledky vyberte Zobraziť všetky výsledky.

3. Označením ikony zodpovedajúcich výsledkov vyberte sledovania, ktoré sa majú porovnať. Farba vybratej ikony sledovania sa zmení na modrú.

   Vybrať možno až 10 sledovaní.

   Výsledky bez ikony nepodporujú synchronizáciu.

4. Na otvorenie zobrazenia Synchronizovať sledovanie vyberte ikonu v pravom hornom rohu. Pri výbere ikony sa zruší začiarknutie všetkých vybratých sledovaní výsledkov.

5. V zobrazení Synchronizovať výsledok sledovania vyberte z rozbaľovacieho zoznamu preferovanú metódu synchronizácie.

   Pomocou šípok v pravom hornom rohu vyberte typy sledovania.

Zobrazenie Synchronizovať výsledok sledovania sa zobrazí nižšie:

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:

1 | Vyberte metódu na synchronizáciu sledovaní a zobrazenie aktuálnej metódy synchronizácie.
2 | Prepnite medzi dostupnými typmi sledovania. K dispozícii sú nasledujúce grafy sledovania: Moment/Čas Moment/Uhol Uhol/Čas Rýchlosť/Čas Rýchlosť/Uhol Gradient/Čas (keď je program uťahovania nakonfigurovaný na vytvorenie sledovania gradientu) Gradient/Uhol (keď je program uťahovania nakonfigurovaný na vytvorenie sledovania gradientu) Prúd/Čas Prúd/Uhol
3 | Priblížte metódy, aby ste podrobnejšie preskúmali úseky sledovania. Vyberte ikonu plus pre priblíženie, ikonu mínus pre vzdialenie a ikonu štvorca pre obnovenie úrovne priblíženia späť na predvolené zobrazenie. Môžete tiež priblížiť konkrétny úsek tým, že podržíte pravé tlačidlo myši, presuniete myš nad úsek a pustíte pravé tlačidlo myši. Plocha vnútri narysovaného obdĺžnika definuje plochu na zobrazenie.
4 | Každý výsledok zastupuje jedna karta, na ktorej sa pri vykonávaní uťahovania zobrazuje čas. Ikona naľavo od každej karty predstavuje výsledok uťahovania: Modrá: Uťahovanie úspešné Červená: Uťahovanie neúspešné Výkričník: Sledovanie nie je možné zobraziť na diagrame Vyberte rôzne ikony na prepínanie medzi nasledujúcimi nastaveniami zobrazenia pre sledovanie: Zobraziť iba sledovanie Zobraziť sledovanie a oddeľovače stupňov s dostupnými limitmi a obmedzeniami Skryť sledovanie
5 | Zmeňte sledovanie primárneho výsledku. Sledovanie primárneho výsledku sa používa ako referencia a bude definovať hodnoty pre os X. Ako primárny výsledok je možné nastaviť iba jedno sledovanie. Prvé vybraté sledovanie (karta úplne vľavo) sa predvolene používa ako referencia.
6 | Podrobnosti uťahovania aktuálne vybratého výsledku.

## Metódy synchronizácie

Metódy synchronizácie sú rôzne stratégie na synchronizáciu sledovaní podľa konkrétnej hodnoty.

Sledovania je možné synchronizovať napríklad podľa špičkového momentu (najvyšší moment dosiahnutý pre každé sledovanie). Toto posúva všetky sledovania po osi X, kým každá krivka nebude mať svoju hodnotu špičkového momentu v presne rovnakej pozícii na osi X.

Všetkým následným výsledkom sa pridelí ofset na osi X podľa jednej z nasledujúcich metód:

Metóda synchronizácie | Popis
--- | ---
Žiadne | Predvolená hodnota. Vybraté sledovania sa nesynchronizujú.
Špičkové / Moment Špičkové / Uhol Špičkové / Rýchlosť Špičkové / Prúd Špičkové / Gradient | Všetky sledovania sa synchronizujú smerom ku špičkovej hodnote, t.j. sa posúvajú po osi X tak, aby boli špičkové hodnoty v rovnakej pozícii na osi X ako špičková hodnota primárneho výsledku.
Vlastné / Moment Vlastné / Uhol Vlastné Rýchlosť Vlastné / Prúd Vlastné / Gradient | Všetky sledovania sa synchronizujú smerom k požadovanej hodnote, posúvajú sa po osi X tak, aby bola požadovaná hodnota rovnaká v rovnakej pozícii. Požadovaná hodnota primárneho výsledku sa používa ako referenčný bod na osi X. Ak sa vyberie metóda synchronizácie Vlastná a žiadne zo sledovaní neobsahuje nakonfigurovanú hodnotu, v poli vlastnej hodnoty sa zobrazí výkričník.

Ak výsledok nemá hodnotu sledovania, ktorá sa zhoduje s metódou synchronizácie, nie je možné ho synchronizovať a jeho sledovanie sa nezobrazí. Namiesto toho sa zobrazí s výkričníkom.

Ak nie je možné synchronizovať žiadne zo sledovaní, zobrazí sa chybové hlásenie „Synchronizácia sa nepodarila“.

# Udalosti

# Čítanie informácií uvedené v udalosti

Udalosť obsahuje informácie, ktoré popisujú udalosť, ku ktorej došlo, ako aj niektoré informácie o systéme, ktoré pomáhajú opisovať, čo sa stalo, kde a kedy.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:

1 | Nadpis Opisuje, ktorá časť systému sa týka udalosti.
2 | Názov udalosti Krátky popisný text o udalosti.
3 | Virtuálna stanica Ak sa udalosť vzťahuje na virtuálnu stanicu na ovládači, zobrazí sa názov tejto virtuálnej stanice.
4 | Kód Jedinečné štvormiestne číslo, ktoré identifikuje udalosť.
5 | Modul Opisuje, v ktorej časti systému sa udalosť odohrala.
6 | Typ Informácia, výstraha alebo chyba.
7 | Čas Dátum a čas, kedy sa udalosť odohrala.

# Typy udalostí

Udalosti sú rozdelené na tri typy; Informácie, Výstrahy alebo Chyby.

POWER FOCUS 8 dokáže uložiť až 100 000 udalostí.

V tejto sekcii

- Informačné udalosti
- Výstražné udalosti
- Chybové udalosti

# Informačné udalosti

Informačné udalosti signalizujú pozoruhodnú udalosť, ktorá sa vyskytla v dôsledku činností, ktoré vykonal používateľ alebo systém. Informačné udalosti si nevyžadujú žiadne špecifické akcie od užívateľa.

# Výstražné udalosti

Výstražné udalosti signalizujú potenciálne vážne stavy, ktorý by mohol ovplyvniť výkon systému alebo spôsobiť zranenie.

# Chybové udalosti

Chybové udalosti signalizujú vážne stavy, ako napríklad neúspešný servis, ktorý si väčšinou vyžadujú, aby používateľ zmenil nastavenie alebo konfiguráciu, aby mohol pokračovať.

# Konfigurácia udalostí

Všetky udalosti majú predvolené nastavenia, či majú byť potvrdené (ACK.), zapísané do denníka (LOG.) alebo zobrazené (DISP.). Ak chcete nakonfigurovať udalosti, prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Udalosti.

Vyblednuté možnosti sa nedajú zmeniť.

# Kódy udalosti

Rôzne typy udalostí sa používajú na informovanie používateľa o určitých zmenách stavu alebo výskytoch v systéme. Každá udalosť si vyžaduje inú akciu.

Niektoré opísané postupy sa môžu vykonávať len personálom spoločnosti Atlas Copco.

Pre viac informácií o konkrétnom kóde udalosti použite filtre nižšie alebo zadajte kritériá vyhľadávania kódu udalosti do vyhľadávacieho poľa.

Kód udalosti
Typ udalosti
Názov udalosti
Popis
Postup
Denník / Displej / Potvr. / Konf
Dostupné pre
Skupina
Hľadanie

Kód udalosti | Typ udalosti | Názov udalosti | Popis | Postup | Denník / Displej / Potvr. / Konf | Dostupné pre | Skupina
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
none | item | none | none | none | column | list | list
1000 | Informácia | Ovládač spustený | Ovládač je spustený. |  | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC ToolsControl | Ovládač a nástroj
1001 | Varovanie | Sériové číslo ovládača aktualizované | Vygenerované pri štarte, ak sa sériové číslo poľa IT-dosky (sériové číslo ovládača) líši od sériového čísla poľa AUX-dosky. AUX-doska sa považuje v poli za nevymeniteľné. Ovládač sa reštartuje po aktualizácii sériového čísla. | Nahradiť IT-dosku alebo pole. | Denník Displej Potvr. Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač a nástroj
1010 | Informácia | Nástroj pripojený | Nástroj je pripojený. |  | Denník Displej Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC ToolsControl | Ovládač a nástroj
1011 | Informácia | Nástroj odpojený | Nástroj je odpojený. |  | Denník Displej Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC ToolsControl | Ovládač a nástroj
1012 | Informácia | Pripojenie ovládača odmietnutého nástroja | K tejto udalosti môže dôjsť, ak je nástroj v pásme presluchu. | Overte, či nie je k nástroju pripojený iný ovládač. Uistite sa, či nastavenia nástroja sú správne. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Ovládač a nástroj
2000 | Varovanie | Slabá batéria |  | Vymeniť batériu. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2001 | Varovanie | Vybitá batéria |  | Vymeniť batériu. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2002 | Varovanie | Slabý stav batérie nástroja | Bol zistený problém so stavom batérie nástroja. Platné len pre nástroje SRB, TBP a IxB. | Vymeniť batériu. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2004 | Varovanie | Nejde o preferovaný typ nástroja | Nástroj bol nahradený nástrojom s iným max momentom nástroja. | Zmeniť nástroj. | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2006 | Varovanie | Slabý stav záložnej batérie nástroja | Záložná batéria v nástroji má príliš nízky výkon. | Záložná batéria by sa mala vymeniť. | Denník Displej Potvr. Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2007 | Varovanie | Chýba alebo je pokazená záložná batéria nástroja | Chýba alebo je pokazená záložná batéria nástroja. Platné len pre nástroje SRB a TBP. | Vložiť batériu. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2008 | Varovanie | Chyba záložnej batérie nástroja | Bola zistená chyba záložnej batérie nástroja. Platné len pre nástroje SRB a TBP. | Vymeniť batériu. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2009 | Varovanie | Nízke napätie záložnej batérie | Záložná batéria ovládača je takmer vybitá. | Vymeniť batériu. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2010 | Chyba | Nesúlad v softvérovej verzii nástroja | Softvérová verzie nástroja a ovládača nie sú kompatibilné. | Servisný nástroj - aktualizujte softvér nástroja. | Denník Displej Potvr. Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2012 | Varovanie | Rušenie komunikácie nástroja | Komunikácia medzi nástrojom a ovládačom bola prerušená. | Premiestniť umiestnenie antény. | Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC ToolsControl | Nástroj
2013 | Varovanie | Zakázaná pozícia krúžku | Nástroj na prehodenia smeru v chybnej pozícii. | Pri častom výskyte - vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2014 | Varovanie | Prehriaty nástroj | Prehriatie nástroja. Platné len pre nástroje SRB, TBP a IxB. | Nástroj nechajte vychladnúť. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2015 | Chyba | Chyba snímača teploty nástroja | Len nástroje SRB, TBP a IxB. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2016 | Varovanie | Prehriatie impulznej jednotky nástroja | Impulzná jednotka nástroja je prehriata. Nástroj nie je uzamknutý, ale varovanie sa zobrazuje vždy, keď je nástroj spustený, pokiaľ je teplota impulznej jednotky vyššia ako hraničná hodnota. Platné len pre nástroje SRB, TBP a IxB. | Nástroj nechajte vychladnúť. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2019 | Varovanie | Nástroj nenaštartoval motor | Porucha motora nástroja. Platné len pre nástroje SRB, TBP a IxB. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2020 | Varovanie | Nástroj vyžaduje ladenie motora | Nástroje potrebné na ladenie motora. | Vykonajte ladenie motora. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2021 | Varovanie | Ladenie motora zlyhalo | Ladenie motora zlyhalo. | Dokončite ladenie motora alebo vykonajte servis nástroja. | Denník | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2022 | Informácia | Ladenie motora dokončené | Ladenie motora dokončené. |  | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2023 | Varovanie | Nástroj si vyžaduje otvorené ladenie | Nástroj si vyžaduje otvorené ladenie. | Vykonať otvorené ladenie. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2024 | Varovanie | Otvorené ladenie zlyhalo | Otvorené ladenie zlyhalo. | Vyskúšajte ešte raz vykonať otvorené ladenie. V prípade opätovného zlyhania vykonajte servis nástroja. | Denník Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2025 | Informácia | Otvorené ladenie bolo úspešné | Otvorené ladenie bolo úspešné. |  | Denník Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2026 | Varovanie | Otvorená pozícia zlyhala | Otvorená pozícia zlyhala. | Opäť stlačte spúšťač nástroja a počkajte, kým bude pozícia ukončená. V prípade opätovného zlyhania vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2027 | Varovanie | Obmedzené použitie z dôvodu vysokej teploty nástroja | Bol dosiahnutý teplotný limit. Uťahovanie sa spomalilo, aby sa znížilo riziko vypnutia nástroja kvôli prehriatiu. | Počkajte, kým sa teplota nástroja nezníži. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2030 | Chyba | Zlyhanie pamäte nástroja: Zmeniť nástroj | Pamäť nástroja je poškodená. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Potvr. Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2031 | Chyba | Pamäť príslušenstva nástroja poškodená | Pamäť príslušenstva nástroja je poškodená. | Vykonajte servis príslušenstva. | Denník Displej Potvr. Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2040 | Chyba | Chyba v kontrole systému |  |  | Denník Displej Potvr. Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2041 | Chyba | Chyba snímača momentu | Vygeneruje sa buď pri kalibračnej chybe, alebo ak nástroj hlási chybu snímača. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2042 | Chyba | Chyba v snímači uhla |  | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Potvr. Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2043 | Chyba | Chyba v uzemnení nástroja |  | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Potvr. Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2044 | Informácia | Interval servisu nástroja vypršal | Indikuje, že je potrebné vykonať servis nástroja. Spustené, keď bol prekročený počet nastavenia uťahovaní. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2045 | Varovanie | Údaje o kalibrácii nástroja neplatné | Ak zlyhá overenie údajov kalibrácie. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2046 | Informácia | Nástroj: Dátum ďalšej kalibrácie uplynul | Indikuje, že je potrebné nástroj kalibrovať. Spustí sa, keď je aktivované nastavenie alarmu kalibrácie a aktuálny čas je väčší ako nasledujúci dátum kalibrácie. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2048 | Informácia | Zariadenie QA aktualizovalo hodnotu kalibrácie nástroja | Hodnota kalibrácie nástroja bola aktualizovaná po kalibrácii zariadením QA. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2050 | Chyba | Súbor parametrov nástroja nepodporovaný | Požadované parametre nástroja chýbajú. | Aktualizujte parametre nástroja. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2060 | Informácia | Neočakávané správanie spúšťača | Používa sa na zabránenie spustenia nástroja, ak je pripojené príslušenstvo. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2071 | Chyba | Pamäť nástroja poškodená | Deskriptor nástroja je poškodený. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2072 | Informácia | Pripojené neznáme zariadenie |  |  | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2073 | Varovanie | Zlyhanie kontroly spúšťača nástroja | Zlyhanie kanála HW. Nesúlad medzi hardvérom a softvérom spúšťača nástroja. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2074 | Varovanie | Zlyhanie indikátorového panela nástroja | Zlyhanie indikátorového panela nástroja. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2075 | Varovanie | Zlyhanie napätia ventilátora nástroja | Zlyhanie napätia ventilátora nástroja. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2076 | Varovanie | Zlyhanie napätia prídavnej zbernice nástroja | Zlyhanie napätia prídavnej zbernice nástroja. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2077 | Varovanie | Chyba v snímači spúšťača nástroja | Chyba v snímači spúšťača nástroja. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2078 | Informácia | Aktualizovaný program uťahovania nástroja | Nástroj uzamknutý kvôli aktualizácii programu na uťahovanie. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2079 | Chyba | Kábel nástroja nepodporovaný | Kábel nástroja je poškodený. Čip v kábli neodpovedá alebo je poškodený. | Zmeňte kábel. | Denník Displej Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2080 | Chyba | Zlyhanie batérie nástroja | DC napätie príliš vysoké alebo príliš nízke. Zlyhanie batérie. | Kontaktujte servisného zástupcu spoločnosti Atlas Copco a batériu vráťte Atlas Copco (nepoužívajte ju opätovne!). | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2081 | Chyba | Dosiahnutý aktuálny limit nástroja | Dosiahla sa aktuálna hodnota limitu a pohon bolo deaktivovaný. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2082 | Chyba | Chyba v meraní prúdu nástroja | Chyba v meraní prúdu. Prúd nie je možné merať so spoľahlivým výsledkom. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2083 | Chyba | Interná chyba nástroja | Rôzne interné hardvérové chyby. Platné len pre nástroje STB a IxB. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2084 | Chyba | Chyba v internom softvéri nástroja | Rôzne chyby v internom softvéri. Platné len pre nástroje STB a IxB. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2085 | Chyba | Chyba nástroja RBU | Zistila sa RBU chyba, spôsobená softvérom nástroja. | Skontrolujte, či je RBU správne nainštalované. Ak je chyba stále prítomná, vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2086 | Chyba | Uviaznutie nástroja | Motor nástroja uviazol. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2087 | Varovanie | Vysoký prúd motora nástroja | Aktuálna hodnota limitu motora nástroja je prekročená a nástroj je uzamknutý. Nástroj prejde na bezpečnostný režim. Platné len pre nástroje SRB, TBP a IxB. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2088 | Varovanie | Vysoký prúd batérie nástroja | Prúd batérie nástroja je príliš vysoký. Platné len pre nástroje SRB, TBP a IxB. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2089 | Varovanie | Napätie pohonu nástroja nízke | Napätie pohonu nástroja je pod kontrolovaným limitom nižšieho napätia. Platné len pre nástroje SRB, TBP a IxB. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2090 | Varovanie | Napätie pohonu nástroja vysoké | Napätie pohonu nástroja je pod monitorovanou nižšou hodnotou limitu napätia. Platné len pre nástroje SRB, TBP a IxB. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2091 | Varovanie | Chyba hlavnej dosky nástroja | Vnútorná chyba hlavnej dosky nástroja. Platné len pre nástroje SRB, TBP a IxB. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Nástroj
2092 | Varovanie | Chyba v module energie nástroja | Vnútorná chyba v module energie nástroja. Platné len pre nástroje SRB, TBP a IxB. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2093 | Varovanie | Nízka hladina oleja jednotky impulzu | Úroveň oleja pripojeného impulzného nástroja je nízka. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2094 | Varovanie | Prázdna hladina oleja jednotky impulzu | Úroveň oleja pripojeného impulzného nástroja je pod požadovanou prevádzkovou úrovňou. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Potvr. Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2095 | Varovanie | Strata komunikácie batérie nástroja | Nástroj stratil komunikáciu s batériou. Platné len pre nástroje SRB, TBP a IxB. | Uistite sa, že batéria správne nasadená. V opačnom prípade batériu vymeňte. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2096 | Chyba | Nesúlad v softvérovej verzii batérie nástroja | Batéria nástroja je nekompatibilná so softvérom nástroja. Platné len pre nástroje SRB, TBP a IxB. | Aktualizujte softvér. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2100 | Informácia | Odstránená STwrench smartHEAD | STwrench smartHEAD bola odstránená. | Opätovne zapojte smartHEAD a reštartujte kľúč. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2101 | Varovanie | Doťahovanie kľúča pri zamknutí | Doťahovanie kľúča sa vykoná vtedy, keď sa v ovládači zamkol stav nástroja. | Počkajte, kým sa stav nástroja v ovládači neodomkne. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 ToolsControl | Nástroj
2120 | Varovanie | Nemožné spustiť: Nástroj nemá aktívny snímač momentu |  |  | Denník Displej | Flex | Nástroj
2121 | Varovanie | Snímače sú deaktivované pre pripojený nástroj |  |  | Denník Displej | Flex | Nástroj
2122 | Varovanie | Nemožné spustiť: Nástroju chýba požadovaný snímač momentu |  | Zmeňte na nástroj s viacerými snímačmi momentu alebo aktualizujte nastavenie „Požadovaný duálny moment“ v konfigurácii nástroja. | Denník Displej | Flex IxB | Nástroj
2123 | Varovanie | Nemožné spustiť: Nástroju chýba požadovaný snímač uhla |  | Zmeňte na nástroj s viacerými snímačmi momentu alebo aktualizujte nastavenie „Požadovaný duálny moment“ v konfigurácii nástroja. | Denník Displej | Flex | Nástroj
2125 | Chyba | Chyba snímača momentu na snímači 2 | Na snímači momentu 2 nástroja s viacerými snímačmi je chyba. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej | Flex | Nástroj
2127 | Chyba | Chyba kalibrácie snímača momentu nástroja | Na snímači momentu je chyba. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie | Nástroj
2129 | Chyba | Snímač momentu nástroja Test bočníka zlyhal | Na snímači momentu je chyba. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie XB | Nástroj
2131 | Chyba | Snímač momentu nástroja Kompenzácia nulového ofsetu zlyhala | Na snímači momentu je chyba. | Uistite sa, že uťahovanie sa na nástroji začalo s nulovým momentom. Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie | Nástroj
2133 | Chyba | Chyba hardvéru snímača momentu nástroja | Na snímači momentu je chyba. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie | Nástroj
2135 | Chyba | Chyba snímača momentu nástroja: Pretečenie v prevodníku A/D | Na snímači momentu je chyba. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie | Nástroj
2136 | Chyba | Chyba kalibrácie snímača momentu nástroja na snímači 2 | Na snímači momentu 2 nástroja s viacerými snímačmi je chyba. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej | Flex | Nástroj
2137 | Chyba | Chyba snímača momentu nástroja: Na snímači 2 zlyhal test bočníka | Na snímači momentu 2 nástroja s viacerými snímačmi je chyba. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej | Flex | Nástroj
2138 | Chyba | Chyba snímača momentu nástroja: Kompenzácia nulového ofsetu zlyhala na snímači 2 | Na snímači momentu 2 nástroja s viacerými snímačmi je chyba. | Uistite sa, že uťahovanie sa na nástroji začalo s nulovým momentom. Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej | Flex | Nástroj
2139 | Chyba | Chyba hardvéru snímača momentu nástroja na snímači 2 | Na snímači momentu 2 nástroja s viacerými snímačmi je chyba. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej | Flex | Nástroj
2140 | Chyba | Chyba snímača momentu nástroja: Pretečenie v prevodníku A/D na snímači 2 | Na snímači momentu 2 nástroja s viacerými snímačmi je chyba. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej | Flex | Nástroj
2142 | Chyba | Chyba nadbytočnosti prevodníka momentu | Na snímači momentu 2 nástroja s viacerými snímačmi je chyba. | Resetovať chybu nadbytočnosti | Denník Displej | Power Focus 6000 Ovládanie nástrojov | Nástroj
2143 | Chyba | Chyba nadbytočnosti prevodníka uhla | Na snímači momentu 2 nástroja s viacerými snímačmi je chyba. | Resetovať chybu nadbytočnosti | Denník Displej | Power Focus 6000 Ovládanie nástrojov | Nástroj
2202 | Chyba | Vyskytol sa nadprúd HMI nástroja | Bol zistený nadprúd HMI nástroja | Vykonajte servis nástroja. Vymeňte HMI nástroja. | Denník Displej Potvr. Konf | IxB | Nástroj
2203 | Chyba | Vyskytol sa nadprúd predného svetla nástroja | Bol zistený nadprúd predného svetla nástroja | Vykonajte servis nástroja. Vymeňte predné svetlo nástroja. | Denník Displej Potvr. Konf | IxB | Nástroj
2204 | Chyba | Vyskytol sa nadprúd prídavnej zbernice | Bol zistený nadprúd prídavnej zbernice. | Vykonajte servis nástroja. Vymeňte prídavnú zbernicu. | Denník Displej Potvr. Konf | IxB | Nástroj
2207 | Chyba | Vyskytol sa nadprúd vibrátora | Bol zistený nadprúd vibrátora. | Vykonajte servis nástroja. Vymeňte vibrátor. | Denník Displej Potvr. Konf | IxB | Nástroj
2208 | Varovanie | Vysoká teplota CPU systému | Vysoká teplota CPU systému. | Počkajte, kým sa teplota nástroja nezníži. | Denník Displej Konf | IxB | Nástroj
2209 | Chyba | Kritická teplota CPU systému | Kritická teplota CPU systému. | Počkajte, kým sa teplota nástroja nezníži. | Denník Displej Konf | IxB XB | Nástroj
2210 | Chyba | Nepodporovaný napájací zdroj: uťahovanie nepovolené | K nástroju je pripojená batéria s príliš nízkym napätím. | Pripojte k nástroju batériu s vyšším napätím. | Denník Displej Potvr. Konf | IxB | Nástroj
2217 | Informácia | Beží na záložnej batérii | Systém na záložnej batérii |  | Denník | IxB | Nástroj
2218 | Informácia | Konektor batérie | Batéria pripojená alebo ovládač/nástroj spustený. |  | Denník | IxB | Nástroj
2219 | Informácia | Napájací zdroj: neznámy | Je pripojený neznámy napájací zdroj alebo ovládač/nástroj s neznámym napájacím zdrojom. |  | Denník | IxB | Nástroj
2220 | Chyba | Zlyhanie ventilátora nástroja | Platí pre IPB-P. | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2221 | Varovanie | Prehriata batéria | Teploty batérie je príliš vysoká. | Vymeňte batériu a nechajte prehriatu batériu vychladnúť. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 ToolsControl | Nástroj
2222 | Varovanie | Obmedzené použitie z dôvodu vysokej teploty batérie | Teploty batérie je príliš vysoká. | Vymeňte batériu a nechajte prehriatu batériu vychladnúť. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 ToolsControl | Nástroj
2223 | Chyba | Predná LED dióda nie je k dispozícii | Ak sa pri štarte nástroja nezistí prítomnosť prednej LED diódy, spustí sa táto udalosť. | Upevnite predné svetlo alebo pripojenie kábla predného svetla. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Ovládač a nástroj
2224 | Chyba | Predná LED farebná dióda nie je k dispozícii | Ak sa pri štarte nástroja nezistí prítomnosť prednej LED farebnej diódy, spustí sa táto udalosť. | Upevnite predné farebné svetlo alebo pripojenie kábla predného svetla. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Ovládač a nástroj
2225 | Chyba | Tlačidlá RHMI nie sú k dispozícii | Ak sa pri štarte nástroja nezistí prítomnosť tlačidiel RHMI, spustí sa táto udalosť. | Opravte tlačidlá RHMI. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Ovládač a nástroj
2226 | Chyba | LED krúžok nie je k dispozícii | Ak sa pri štarte nástroja nezistí prítomnosť LED krúžku, spustí sa táto udalosť. | Opravte zadné svetlá krúžku alebo pripojenie zadného svetla krúžku. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Ovládač a nástroj
2227 | Chyba | Ventilátor nie je k dispozícii | Ak sa pri štarte nástroja nezistí prítomnosť ventilátora, spustí sa táto udalosť. | Opravte ventilátor. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Ovládač a nástroj
2228 | Chyba | RRE doska nie je k dispozícii | Ak sa pri štarte nástroja nezistí prítomnosť rozhrania dosky nástroja, spustí sa táto udalosť. | Opravte rozhranie dosky nástroja. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Ovládač a nástroj
2229 | Varovanie | Záložná batérie nástroja vybitá | Záložná batéria nástroja je vybitá. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2230 | Informácia | Záložná batéria nástroja plne nabitá | Záložná batéria nástroja je plne nabitá. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2231 | Varovanie | Chýba záložná batéria nástroja | Chýba záložná batéria nástroja. | Vložiť batériu. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2232 | Varovanie | Záložná batéria nástroja pokazená | Záložná batéria nástroja je pokazená. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Nástroj
2300 | Chyba | Chyba hlavnej dosky nástroja - napätie mimo rozsahu (moment) |  | Reštartujte nástroj. Ak chyba pretrváva, vykonajte servis nástroja a skontrolujte, či nedošlo k strate spojov v konektoroch kábla. Skontrolujte prípadné poškodenie káblov. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2301 | Chyba | Chyba hlavnej dosky nástroja - napätie mimo rozsahu (analógové) |  | Reštartujte nástroj. Ak chyba pretrváva, vykonajte servis nástroja a skontrolujte, či nedošlo k strate spojov v konektoroch kábla. Skontrolujte prípadné poškodenie káblov. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2302 | Chyba | Chyba hlavnej dosky nástroja - napätie mimo rozsahu (MCU Vdd) |  | Reštartujte nástroj. Ak chyba pretrváva, vykonajte servis nástroja a skontrolujte, či nedošlo k strate spojov v konektoroch kábla. Skontrolujte prípadné poškodenie káblov. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2303 | Chyba | Chyba hlavnej dosky nástroja - napätie mimo rozsahu (Step up) |  | Reštartujte nástroj. Ak chyba pretrváva, vykonajte servis nástroja a skontrolujte, či nedošlo k strate spojov v konektoroch kábla. Skontrolujte prípadné poškodenie káblov. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2304 | Chyba | Chyba hlavnej dosky nástroja - napätie mimo rozsahu (UPS) |  | Reštartujte nástroj. Ak chyba pretrváva, vykonajte servis nástroja a skontrolujte, či nedošlo k strate spojov v konektoroch kábla. Skontrolujte prípadné poškodenie káblov. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2305 | Chyba | Chyba hlavnej dosky nástroja - napätie mimo rozsahu (Energia nástroja) |  | Reštartujte nástroj. Ak chyba pretrváva, vykonajte servis nástroja a skontrolujte, či nedošlo k strate spojov v konektoroch kábla. Skontrolujte prípadné poškodenie káblov. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2306 | Chyba | Chyba hlavnej dosky nástroja - napätie mimo rozsahu (Vdd) |  | Reštartujte nástroj. Ak chyba pretrváva, vykonajte servis nástroja a skontrolujte, či nedošlo k strate spojov v konektoroch kábla. Skontrolujte prípadné poškodenie káblov. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2307 | Chyba | Chyba hlavnej dosky nástroja - zlyhanie hardvéru (IMU) |  | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2331 | Chyba | Chyba v module energie nástroja - nízke napätie (referenčné) |  | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2332 | Chyba | Chyba v module energie nástroja - vysoké napätie (referenčné) |  | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2333 | Chyba | Chyba v module energie nástroja - nízke napätie (UPS) |  | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2334 | Chyba | Chyba v module energie nástroja - vysoké napätie (UPS) |  | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2335 | Chyba | Chyba v module energie nástroja - nízke napätie (záložná doména) |  | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2336 | Chyba | Chyba v module energie nástroja - vysoké napätie (záložná doména) |  | Vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Potvr. | IxB | Nástroj
2500 | Chyba | Max. číslo upínacej hlavice napínača | Upínacia hlavica napínača sa musí vymeniť. Systém je zamknutý na používanie. Tlak sa dá len znížiť. | Pošlite napínač servisnej organizácii na výmenu upínacej hlavice. | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2501 | Chyba | Alarm ochrany motora čerpadla | Ochrana motora čerpadla zastavila motor. Systém sa musí zastaviť. Ak je systém pod tlakom, na zníženie tlaku potrebuje manuálny zásah. | Vypnite systém. Ak je pod tlakom, mechanicky znížte tlak a pošlite čerpadlo na servis. | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2502 | Chyba | Alarm nízkej hladiny oleja v motore čerpadla | Hladina oleja v motore čerpadla, čo zastavilo motor. Ak je systém pod tlakom, na zníženie tlaku potrebuje manuálny zásah. | Vypnite systém. Ak je pod tlakom, mechanicky znížte tlak a doplňte olej. | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2503 | Chyba | Alarm vysokej teploty oleja v motore čerpadla | Teplota oleja v motore čerpadla je vysoká. | Vypnite systém a počkajte, kým vychladne olej. | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2504 | Chyba | Alarm snímača tlaku napínača | Porucha v elektronike snímača tlaku napínača. Tlak nie je možné odčítať ani nahlásiť systému. | Vypnite systém. Ak je pod tlakom, mechanicky znížte tlak a pošlite napínač na servis. | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2505 | Chyba | Alarm snímača tlaku čerpadla | Porucha v elektronike snímača tlaku čerpadla. Tlak nie je možné odčítať ani nahlásiť systému. | Vypnite systém. Ak je pod tlakom, mechanicky znížte tlak a pošlite čerpadlo na servis. | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2506 | Chyba | Zistené neočakávané otáčanie v smere hodinových ručičiek | Otáčanie matice v smere hodinových ručičiek pri čakaní na zníženie tlaku po dokončenom napínaní. Platnosť výsledku sa zruší. | Znížte tlak a znova napnite maticu. | Denník Displej Konf | PFHC | Nástroj
2507 | Chyba | Zistené neočakávané otáčanie proti smeru hodinových ručičiek | Otáčanie matice proti smeru hodinových ručičiek pri čakaní na zníženie tlaku po dokončenom napínaní. Platnosť výsledku sa zruší. | Znížte tlak a znova napnite maticu. | Denník Displej Konf | PFHC | Nástroj
2508 | Chyba | Porucha snímača tlaku čerpadla alebo napínača | Príliš veľký rozdiel medzi údajmi snímača tlaku v čerpadle a napínači. Natlakovanie sa zastaví. | Problém s hydraulikou alebo kalibráciou snímačov tlaku. Reštartujte systém a skúste to znova. Ak sa problém opakuje, kontaktujte vášho miestneho predajného zástupcu Atlas Copco. | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2509 | Chyba | Porucha snímača tlaku napínača alebo porucha hydraulickej hadice | Snímač tlaku napínača indikuje žiadny tlak, ale snímač tlaku ukazuje nárast tlaku. Natlakovanie sa zastaví. | Problém s hydraulikou alebo kalibráciou snímačov tlaku. Reštartujte systém a skúste to znova. Ak sa problém opakuje, kontaktujte vášho miestneho predajného zástupcu Atlas Copco. | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2510 | Chyba | Nastavené vlastné ID zlyhalo | Nastavenie vlastného ID zlyhalo. | Reštartujte systém a skontrolujte pripojené zariadenia. Ak je vlastné ID pre jednotku nesprávne, zopakujte nastavenie. | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2511 | Informácia | Vlastné ID je nastavené | Nastavenie vlastného ID bolo úspešné. |  | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2512 | Varovanie | Nesprávne vytvorený reťazec čiarového kódu, ignorovaný | Naskenovaný reťazec sa nepodarilo analyzovať ako čiarový kód údajov veže. | Naskenujte správny QR kód údajov veže alebo naskenujte ID sekcie veže. | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2513 | Chyba | Zistený žiadny tlak čerpadla | Systém sa pokúša o natlakovanie, ale v čerpadle nie je registrované žiadne zvýšenie tlaku. Možnou príčinou je nesprávny sled fáz v trojfázovom konektore. | Vypnite napájanie systému a obráťte chod fáz napájacieho konektora. | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2514 | Varovanie | Alarm nadmerného momentu napínača | Na klikací kľúč je vyvinutý príliš vysoký moment. To spôsobuje poškodenie snímača momentu. | Znížte moment. | Denník | PFHC | Nástroj
2515 | Varovanie | Alarm nadmerného tlaku napínača | Tlak v napínači je príliš vysoký. | Nechajte tlak klesnúť alebo znížte tlak. Skontrolujte parametre hydraulického tlaku. | Denník | PFHC | Nástroj
2516 | Varovanie | Neočakávaný firmvér čerpadla alebo napínača | Zistená neočakávaná verzia firmvéru čerpadla alebo napínača, reštartujte systém. Ak problém pretrváva, systém sa možno bude dať spustiť, ale pozorne sledujte neočakávané správanie sa systému. | Vypnite a zapnite napájanie systému | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
2517 | Chyba | Nekompatibilná verzia firmvéru čerpadla alebo napínača, reštartujte systém. Systém sa nedá spustiť. | Nekompatibilná verzia firmvéru čerpadla alebo napínača, reštartujte systém. Systém sa nedá spustiť. | Reštartujte systém, ak to nepomôže, vymeňte chybnú jednotku. Skontrolujte pripojené zariadenia, aby ste zistili, ktoré nie je pripojené. | Denník Displej Potvr. | PFHC | Nástroj
3000 | Chyba | Vnútorná chyba softvéru ovládača | Softvérová chyba v ovládači. | Kontaktujte servis. | Denník Displej Potvr. Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3001 | Chyba | Batéria hodín ovládača vybitá | Životnosť internej batérie sa už čoskoro skončí. | Vymeniť batériu. | Denník Displej Potvr. Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3010 | Varovanie | Prehriatie systému | Ovládač je prehriaty. | Schladiť. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3011 | Varovanie | Jednotka prehriala hardvér ovládača |  | Schladiť. | Denník Displej Konf | Flex ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3013 | Varovanie | Obmedzené použitie z dôvodu vysokej teploty ovládača | Bol dosiahnutý teplotný limit. Uťahovanie sa spomalilo, aby sa znížilo riziko vypnutia ovládača kvôli prehriatiu. | Počkajte, kým sa teplota ovládača nezníži. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3020 | Varovanie | Zlyhanie hardvéru ovládača |  |  | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3021 | Varovanie | Problém s napätím systému | DC napätie príliš vysoké alebo príliš nízke. |  | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3022 | Varovanie | Problém s napätím ovládača Vstupné AC napätie príliš vysoké | DC napätie príliš vysoké alebo príliš nízke. | Opravte vstupné napätie. | Denník Displej | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3023 | Varovanie | Problém s napätím ovládača Vstupné AC napätie príliš nízke | DC napätie príliš vysoké alebo príliš nízke. | Opravte vstupné napätie. | Denník Displej | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3024 | Varovanie | Problém s napätím pohonu: Vstupné AC napätie príliš vysoké | DC napätie príliš vysoké alebo príliš nízke. | Opravte vstupné napätie. | Denník Displej | Flex ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3025 | Varovanie | Problém s napätím pohonu: Vstupné AC napätie príliš nízke | DC napätie príliš vysoké alebo príliš nízke. | Opravte vstupné napätie. | Denník Displej | Flex ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3026 | Informácia | Maximálny počet už pripojených nástrojov IxB Connect. | Označuje, že počet nástrojov IxB Connect pripojených k ovládaču dosiahol maximálny povolený počet pripojených nástrojov. |  | Denník | ToolsControl | Ovládač a nástroj
3029 | Informácia | Klient stratil sieťové pripojenie | Nástroj stratil sieťové pripojenie buď buď v dôsledku opustenia pokrytia siete alebo z inej príčiny. | Odstráňte problémy tak, že skontrolujete prah roamingu a znížite čísla vybraných kanálov na menej ako 24, aby ste sa uistili, že je roaming aktivovaný. | Denník Displej Konf Potvr. | IxB | Ovládač a nástroj
3030 | Chyba | IP adresa, ktorá je v konflikte s iným uzlom v sieti | Nastavenú IP adresu používa iné zariadenie v tej istej sieti. | Zmeňte IP adresu na jednom z nástrojov. | Denník Displej Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3031 | Informácia | Odpojený sieťový kábel | Nosič továrenského portu sa stratil (kábel odpojený). | Skontrolujte káblové spojenie. | Denník Displej Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3032 | Informácia | Párovanie spustené | Párovanie nástroja spustené. |  | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3033 | Informácia | Párovanie úspešné | Párovanie nástroja úspešné. |  | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3034 | Informácia | Párovanie neúspešné: Nenašiel sa žiadny nástroj | Ovládač nenašiel žiadny nástroj na spárenie pri skenovaní rádiových partnerských zariadení. | Nastavte nástroj do režimu párovania a skúste znova. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3035 | Chyba | Párovanie neúspešné: Našiel sa viac ako jeden nástroj | Ovládač našiel viac ako jeden nástroj pri skenovaní rádiových partnerských zariadení. | Uistite sa, že pri spustení párovacieho režimu na ovládači je v režime párovania iba jeden nástroj. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3036 | Chyba | Párovanie neúspešné: Chyba komunikácie | Ovládač zaznamenal stratu spojenia, neočakávanú odpoveď alebo časový limit počas procesu párovania. | Párovanie vyskúšajte vykonať ešte raz. V prípade opätovného zlyhania vykonajte servis nástroja. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3037 | Informácia | Párovanie neúspešné: Otvor nástroja je plný |  | Vyčistite jeden otvor nástroja. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3040 | Varovanie | Núdzové zastavenie | Pohon bol deaktivovaný kvôli núdzovému zastaveniu. | Vynulovať núdzové vypnutie. | Denník Displej Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3050 | Informácia | Hodiny systému aktualizované | Hodiny systému boli aktualizované. |  | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3051 | Chyba | Chyba v hodinách systému | Nesprávne čítanie času z hardvéru Hodiny reálneho času (Real Time Clock-RTC). | Vymeňte batériu RTC. | Denník Displej Potvr. Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3052 | Varovanie | Chyba konfigurácie diaľkového spustenia | Nesúlad medzi konfiguráciou diaľkového spustenia HW a SW. | Overte, či prepínač HW dip zodpovedá zvolenému zdroju spustenia. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3053 | Informácia | Pohon pripojený | Pohon synchronizovaného uťahovania bol pripojený. |  | Denník Displej | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3054 | Informácia | Pohon odpojený | Pohon odpojený od ovládača. | Skontrolujte kábeláž a napájací zdroj, či nie sú pripojené externé pohony alebo vymeňte ovládač. | Denník Displej | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3055 | Varovanie | Chyba konfigurácie režimu | Vytvorené, keď bol zvolený režim nesprávne nakonfigurovaný. Napr. konfigurácia dvoch skrutiek s rovnakým číslom skrutky alebo rovnakým kanálom, režim neúplnej konfigurácie. | Skontrolujte Toolstalk 2 kvôli chybe konfigurácie režimu. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3056 | Varovanie | Nemožné spustiť: Chýba nástroj alebo pohon | Vytvorené, keď používanému kanálu chýbal pohon alebo nástroj. | V HMI overte ponuku kanálov. Pripojte chýbajúci pohon alebo nástroj. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3057 | Informácia | Nemožné spustiť: Kanál sa už používa | Vytvorené, keď bol potrebný kanál pridelený inej virtuálnej stanici. |  | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3058 | Informácia | Nie je vybraný žiadny režim |  | Vyberte režim. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3059 | Varovanie | Nepodarilo sa spojiť so správcom licencií Atlas Copco | Indikuje, že ovládač zlyhal pri spojení s lokálnym správcom licencií na získanie licencií. | Overte lokálnu sieť. V prípade opätovného zlyhania vykonajte servis ovládača. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3060 | Chyba | Počet licencií virtuálnej stanice je prekročený. | Licencia virtuálnej stanice je väčšia ako dostupné licencie. | Aktualizujte licencie alebo konfiguráciu virtuálnej stanice. | Denník Displej Potvr. | ToolsControl | Ovládač
3061 | Varovanie | Nemožné spustiť: Povoľovací signál je nízky |  | Uistite sa, že signál „Aktivovať operáciu“ je pred spustením uťahovania nastavený na vysoký. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3062 | Varovanie | Nemožné spustiť: Signál zastavenia je vysoký |  | Uistite sa, že signál „Aktivovať operáciu“ je pred spustením uťahovania nastavený na nízky. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3063 | Varovanie | Nemožné spustiť: Všetky kanály blokované | Všetky kanály boli nastavené na blokované, takže nie je možné spustiť žiadne uťahovanie. | Nastavte aspoň jeden kanál na neblokovaný. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3064 | Varovanie | Chybné číslo nosiča | Spínač Hex pre FlexCarrier je nastavený na nulu. | Prepnite spínač na inú hodnotu ako nula. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3065 | Varovanie | Nesprávny typ alebo chýbajúca zástrčka konfigurácie núdzového zastavenia nosiča | Nosiču chýba jeho zástrčka konfigurácie núdzového zastavenia, resp. typ zástrčky je nesprávny. | Zasuňte správny typ zástrčky. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3066 | Varovanie | Vstupné napätie nosiča: žiadny 3-fázový AC |  | Uistite sa, že 3-fázové napájanie nosiča je v prijateľných limitoch a plne funkčné. Uistite sa, že 3-fázové káble sú v dobrom stave a riadne pripojené. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3067 | Varovanie | Vstupné napätie nosiča: chýba jedna fáza AC |  | Uistite sa, že 3-fázové napájanie nosiča je v prijateľných limitoch a plne funkčné. Uistite sa, že 3-fázové káble sú v dobrom stave a riadne pripojené. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3068 | Varovanie | Nosič: interná 24 VDC napájacia jednotka pokazená |  | Vykonajte servis nosiča. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3069 | Varovanie | 24-voltový port OUT nosiča deaktivovaný v dôsledku nadprúdu |  | Resetujte systém. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3070 | Varovanie | Nosič, chyba hardvéru v PF6 FlexControl kábli OUT |  | Resetujte systém. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3071 | Varovanie | Nosič, chyba hardvéru v PF6 FlexControl kábli IN |  | Resetujte systém. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3072 | Varovanie | Núdzové zastavenie 24 VDC porucha napájania v dôsledku skratu |  | Vykonajte servis nosiča. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3073 | Varovanie | Nemožné spustiť: Systém je núdzovo zastavený | Pri pridelení viacerých vretien túto udalosť vyvolá „preStartCheckFailed“ v dôsledku núdzového zastavenia. | Resetujte núdzové zastavenie. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3074 | Varovanie | Nosič prehriaty |  | Schladiť. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3075 | Varovanie | Teplota nosiča OK |  |  | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3076 | Varovanie | Nosič: preťaženie interného 24 VDC napájania | Výstup prúdu z interného PSU je príliš vysoký. | Odpojte ostatné nosiče, ktoré napája PSU. Odpojte všetky externé zariadenia využívajúce 24 VDC. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3077 | Varovanie | Nosič: prepätie interného 24 VDC napájania | Výstup napätia z interného PSU je príliš vysoký. | Vymeňte nosič. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3078 | Varovanie | Nosič: podpätie interného 24 VDC napájania | Výstup napätia z interného PSU je príliš nízky. | Vymeňte nosič. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3079 | Varovanie | Externé napájanie nosiča: 24 VDC prepätie | Záložné vstupné napätie je viac ako 27 VDC. | Upravte záložné vstupné napätie. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3080 | Varovanie | Externé napájanie nosiča: 24 VDC podpätie | Záložné vstupné napätie je menej ako 19 VDC. | Upravte záložné vstupné napätie. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3081 | Varovanie | Vstupné napätie nosiča: 3 fázové AC prepätie | Vstupné napätie je príliš vysoké. | Nižšie vstupné napätie: musí byť 400 VAC alebo 480 VAC. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3082 | Varovanie | Vstupné napätie nosiča: 3 fázové AC podpätie | Vstupné napätie je príliš nízke. | Vyššie vstupné napätie: musí byť 400 VAC alebo 480 VAC. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3083 | Chyba | Nesprávny firmvér modulu Anybus/Profisafe |  | Aktualizujte firmvér v module Anybus na najnovšiu verziu. | Denník Displej | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3084 | Chyba | Chyba Soft PLC Runtime | eCLR sa skončil nekontrolovaným spôsobom. |  | Denník Displej Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3085 | Varovanie | Nosič: modul ventilátora mimo prevádzky |  | Vymeňte modul ventilátora. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3086 | Varovanie | Nosič: modul ventilátora čiastočne mimo prevádzky |  | Vymeňte modul ventilátora. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3087 | Varovanie | Nosič: modul ľavého ventilátora mimo prevádzky |  | Vymeňte modul ventilátora. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3088 | Varovanie | Nosič: modul ľavého ventilátora čiastočne mimo prevádzky |  | Vymeňte modul ventilátora. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3089 | Varovanie | Nosič: modul pravého ventilátora mimo prevádzky |  | Vymeňte modul ventilátora. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3090 | Varovanie | Nosič: modul pravého ventilátora čiastočne mimo prevádzky |  | Vymeňte modul ventilátora. | Denník Displej | Flex | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3091 | Informácia | Kolízia kanála člena synchronizácie | Generuje sa, keď sú dva alebo viac členov synchronizácie nakonfigurované na rovnaký kanál. | Prekonfigurujte kolidujúceho člena synchronizácie tak, aby mal jedinečný alebo iný kanál, ktorý nebol pridelený inému členovi synchronizácie. | Denník Konf Displej Potvr. | Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3095 | Varovanie | Nízka intenzita signálu WiFi | Sila signálu bezdrôtovej siete je nižšia ako hodnota nastavená v časti „Upozornenie na silu signálu pod (dBm)“. |  | Konf | IxB STRw | Ovládač a nástroj
3096 | Varovanie | Nízka intenzita signálu mobilnej siete | Hodnota RSSI pre pripojenie k obilnej sieti je pod definovanou prahovou hodnotou-98 dBm. | Presuňte nástroj bližšie k anténam mobilnej siete pre silnejšie pripojenie a zamedzenie strate údajov. | Konf | IxB | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3097 | Varovanie | Pripojenie k mobilnej sieti sa stratilo | Systém stratil pripojenie k mobilnej sieti. | Presuňte nástroj bližšie k anténam mobilnej siete. Skontrolujte nastavenie pripojenia k mobilnej sieti tak, aby bol stále nakonfigurovaný APN. Skontrolujte mobilnú sieť, či nevykazuje nejaké problémy. | Denník Displej Konf | IxB | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3100 | Varovanie | Konfigurácia režimu neexistuje |  | Skôr ako začnete s uťahovaním, vyberte existujúci režim synchronizácie. | Denník Displej | Flex Synchronizované uťahovanie | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3150 | Chyba | Nekompatibilita softvéru IAM | IAM nie je kompatibilný so softvérom inštalovaným na ovládači. | Vymeňte IAM. | Denník Displej Potvr. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3160 | Chyba | Nepodarilo sa aktivovať novo inštalovaný softvér | Počas aktivácie sa vyskytol problém. Keď sa novo inštalovaný softvér spustí, dôjde k návratu k predchádzajúcemu fungujúcemu softvéru. Táto chyba sa stane, keď sa nový softvér nepodarí spustiť trikrát a len počas inštalácie softvéru. | Vykonajte export a kontaktujte Atlas Copco pre ďalšiu pomoc. Poznačte si verziu softvéru, ktorú sa snažíte nainštalovať, ako aj verziu softvéru, ktorá funguje. | Denník Displej Potvr. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3161 | Chyba | Spustené na neočakávanej oblasti softvéru | Ovládač sa spustil na neaktívnej strane softvéru a nie na očakávanej strane softvéru. | Poznačte si informácie o softvéri (na domovskej obrazovke ovládača vyberte Ovládač > Softvér). Pokúste sa reštartovať ovládač a po opätovnom spustení sa uistite, že beží na správnom softvéri. Ak chyba pretrváva, vykonajte export a kontaktujte Atlas Copco. | Denník Displej Potvr. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3162 | Informácia | Overenie aktualizácie softvéru zlyhalo | Nepodarilo sa overiť integritu a pravosť softvérového balíka. | Uistite sa, že softvérový balík, na ktorý sa aktualizuje, je podpísaný softvérový balík. Poznačte si informácie o softvéri (na domovskej obrazovke ovládača vyberte Ovládač > Softvér). Ak chyba pretrváva, vykonajte export a kontaktujte Atlas Copco. | Denník Displej Potvr. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3180 | Informácia | Overenie importu softvérového adaptéra zlyhalo | Nepodarilo sa overiť integritu a pravosť importovaných adaptérov protokolu. | Uistite sa, že importované adaptéry protokolu sú podpísané adaptéry protokolu. Ak chyba pretrváva, vykonajte export a kontaktujte Atlas Copco. | Denník Displej Potvr. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3500 | Chyba | Všeobecná chyba správcu licencií | V použitom systéme správy funkcií sa zistila nekonzistentnosť. | Obráťte sa na zástupcu spoločnosti Atlas Copco. | Denník Displej Potvr. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3501 | Chyba | Chyba synchronizácie správcu licencií | Synchronizácia s licenčným serverom zlyhala. | Kontaktujte servisného zástupcu spoločnosti Atlas Copco. | Denník Displej Potvr. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3502 | Informácia | Synchronizácia správcu licencií dokončená | Synchronizácia s licenčným serverom dokončená. |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3503 | Varovanie | Správca licencií: používa sa iný zdroj | Licenciu používa iný zdroj. | Overte priradenie licencie. | Denník Displej | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3504 | Varovanie | Potrebný reštart správcu licencií |  | Reštartujte správcu licencií. | Denník Displej | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3505 | Informácia | Začala sa synchronizácia licencie USB | Presun licencií z licenčného hardvérového kľúča USB spustený. |  | Denník | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl PFHC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3506 | Chyba | Chyba synchronizácie licencie USB | Presun licencií z licenčného hardvérového kľúča USB zlyhal. | Kontaktujte servisného zástupcu spoločnosti Atlas Copco. | Denník | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl PFHC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3507 | Informácia | Synchronizácia licencie USB dokončená | Presun licencií z licenčného hardvérového kľúča USB hotový. |  | Denník | Power Focus 6000 Power Focus 8 PFHC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3508 | Informácia | Platnosť jednej alebo viacej vašich licencií čoskoro vyprší. Uistite sa, že máte nakonfigurovaný licenčný server |  | Aktualizujte licencie. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3510 | Chyba | Lokálny licenčný server sa už používa. Pred konfiguráciou novej licencie vráťte všetky licencie na server. | V licencii, ktorá sa má použiť počas konfigurácie, sa zistila nekonzistentnosť. | Aktualizujte licencie. | Denník Displej Potvr. | ToolsControl | Ovládač
3511 | Varovanie | Jedna z vašich licencií má inú definíciu licencie | V licencii, ktorá sa má použiť, sa zistila nekonzistentnosť. | Obráťte sa na zástupcu spoločnosti Atlas Copco. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl PFHC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3512 | Chyba | Neočakávaná chyba licenčnej služby. Pre ďalšie informácie kontaktujte spoločnosť Atlas Copco. |  | Obráťte sa na zástupcu spoločnosti Atlas Copco. | Denník Konf Displej Potvr. | ToolsControl | Ovládač
3550 | Varovanie | Chýba licencia |  | Nainštalujte správnu licenciu. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl PFHC | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3551 | Varovanie | Bezdrôtová komunikácia deaktivovaná správou licencií |  | Zrušte priradenie samostatnej licencie z virtuálnej stanice. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Ovládač, pohon a synchronizované uťahovanie
3600 | Informácia | Reštartovanie systému spustené používateľom | Reštart sa spustí ako dôsledok akcie používateľa v systéme, ako napr.: Po importe exportu. Aktivácia nového softvéru po aktualizácii softvéru. Výmena softvéru. Vykonávanie servisnej úlohy, ktorá si vyžaduje reštart systému. Otvorené ladenie na IxB. Prepnutie z WiFi na Bluetoorh na IxB. |  | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC | Ovládač a nástroj
3601 | Informácia | Neočakávané vypnutie systému | Systém sa neočakávane reštartuje alebo vypne |  | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC ToolsControl | Ovládač a nástroj
3610 | Informácia | Vypnutie systému z dôvodu straty napájania | Sieťový vypínač je stlačený alebo ovládač je odpojený od napájania |  | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC ToolsControl | Ovládač a nástroj
3611 | Informácia | Časovač záložnej batérie skončil, vypína sa | Nástroj bol spustený na záložnej batérii dlhšie ako 20s |  | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC ToolsControl | Ovládač a nástroj
3612 | Informácia | Vypnutie systému z dôvodu nečinnosti | Čas nečinnosti vypršal |  | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC ToolsControl | Ovládač a nástroj
4010 | Informácia | Nástroj zamknutý digitálnym vstupom | Nástroj je zamknutý signálom digitálneho vstupu. |  | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4011 | Informácia | Nástroj zamknutý Open Protocol | Nástroj je zamknutý Open Protocol. |  | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4012 | Informácia | Nástroj zamknutý prevádzkovou zbernicou | Nástroj je zamknutý prevádzkovou zbernicou. |  | Denník Displej Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Proces uťahovania
4013 | Informácia | Nástroj zamknutý voličom nástrčky | Nástroj je zamknutý, keď je volič nástrčky odpojený z virtuálnej stanice. | Odomknite Master odomknutím. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4014 | Informácia | Nástroj zamknutý Soft PLC | Signál Soft PLC zamkol nástroj. | Odomknite Master odomknutím. | Denník Displej Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Proces uťahovania
4015 | Informácia | Uvoľnenie deaktivované | Uvoľnenie je deaktivované v programe uťahovania. |  | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl XB | Proces uťahovania
4016 | Informácia | Uťahovanie deaktivované |  |  | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl XB | Proces uťahovania
4017 | Informácia | Uvoľnenie nekonfigurované | Uvoľnenie nie je nakonfigurované v zvolenom programe uťahovania | Zvoľte iný program uťahovania. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4020 | Informácia | Príliš veľa NOK uťahovaní | Maximálne po sebe nasledujúce NOK uťahovania v dávkach boli prekročené |  | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4021 | Informácia | Príliš veľa po sebe nasledujúcich uvoľnení | Maximálny počet po sebe idúcich uvoľnení nakonfigurovaný vo všeobecnej virtuálnej stanici bol dosiahnutý | Externý vstup sa musí odblokovať a resetovať signálom Obnovenie príliš veľkého počtu uvoľnení zámku alebo Master odomknutie. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Sync PFXC Ovládanie nástrojov | Skupina
4025 | Informácia | Nebol zvolený žiadny program uťahovania | Nebol zvolený žiadny program uťahovania. | Zvoľte program uťahovania alebo sekvenciu dávok. | Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4030 | Informácia | Prerušená sekvencia dávky | Sekvencia dávky sa prerušila. |  | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC ToolsControl | Proces uťahovania
4031 | Informácia | Dosiahnutý max. čas na dokončenie sekvencie dávky. |  |  | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4032 | Informácia | Dosiahnutý max. čas na dokončenie prvého uťahovania |  |  | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4035 | Informácia | Uzamknuté riadením linky |  |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4040 | Informácia | Uzamknuté alternatívnym identifikátorom | Nástroj bol zamknutý alternatívnym identifikátorom. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4050 |  | Neplatná konfigurácia nástrčky | Program na uťahovanie priradený niekoľkým nástrčkám. | Program na uťahovanie priradený niekoľkým nástrčkám. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4060 | Informácia | Nástroj uzamknutý na dávkovanie dokončené | Pri spúšťaní dávky s príznakom uzamknutia nástroja na sekvencii dávkovania, táto udalosť sa vygeneruje, keď užívateľ stlačí spúšťač. | Odomknete ho so signálom Odomknúť nástroj pri dokončení. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4062 | Informácia | Nástroj uzamknutý synchronizáciou výsledkov | Výsledky z nástroja sa synchronizujú s riadiacou jednotkou. | Na opätovné spustenie práce počkajte, kým sa neskončí synchronizácia výsledkov. | Denník Displej Konf Potvr. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4063 | Informácia | Nástroj zablokovaný v dôsledku chyby redundancie snímača | Nástroj je uzamknutý z dôvodu chyby nadbytočnosti. |  | Denník Displej | Power Focus 6000 ToolsControl |
4064 | Informácia | Nástroj uzamknutý pravidlami automatizácie | Nástroj je uzamknutý pravidlami automatizácie. | Žiadna akcia | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl |
4070 | Informácia | Manuálny režim zadania procesu | Indikuje, že bol pre virtuálnu stanicu aktivovaný manuálny režim. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4071 | Informácia | Automatický režim zadania procesu | Indikuje, že bol pre virtuálnu stanicu aktivovaný automatický režim. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4072 | Informácia | Testovacia skrutka |  |  | Konf | Flex Synchronizované uťahovanie | Proces uťahovania
4073 | Informácia | Nulová poloha nástroja aktualizovaná | Indikuje, že nulová poloha nástroja je nastavená pomocou signálov. |  | Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4100 | Varovanie | Identifikátor neakceptovaný: neplatná dĺžka reťazca |  |  | Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4101 | Varovanie | Voľba reťazca neúspešná: viaceré zhody |  |  | Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4102 | Varovanie | Voľba reťazca neúspešná: Nenašla sa žiadna zhoda |  |  | Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4103 | Varovanie | Identifikátor neakceptovaný: Identický reťazec už prijatý |  |  | Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4104 | Varovanie | Identifikátor neakceptovaný: Nenašla sa žiadna zhoda |  |  | Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4500 | Informácia | Výsledok DriveError | Zistila sa interná chyba pohonu alebo strata pohonu. |  | Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4501 | Informácia | Výsledok rehitu | Pokus o utiahnutie už utiahnutého svorníka pri zapnutej detekcii rehitu. | Kategória kroku pre štartovaciu fázu musí byť nastavená na pozvoľný štart. | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4502 | Informácia | Nízky výsledok pozvoľného štartu uťahovacieho momentu | Pod minimálnou úrovňou pozvoľného štartu uťahovacieho momentu. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4503 | Informácia | Vysoký výsledok pozvoľného štartu uťahovacieho momentu | Uťahovací moment pozvoľného štartu prekročil maximálnu úroveň. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4504 | Informácia | Vysoký výsledok samorezu uťahovacieho momentu | Samorez uťahovacieho momentu prekročil maximálnu úroveň. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4505 | Informácia | Nízky výsledok samorezu uťahovacieho momentu | Pod minimálnym limitom samorezu uťahovacieho momentu. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4506 | Informácia | Nízky výsledok bezpečnostného uťahovacieho momentu | Automaticky vypočítaná hodnota uťahovacieho momentu na zaistenie správneho namontovania senzora uťahovacieho momentu. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4507 | Informácia | Vysoký výsledok uťahovacieho momentu zaskrutkovania | Uťahovací moment zaskrutkovania prekročil maximálnu úroveň. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4508 | Informácia | Vysoký výsledok uhla zaskrutkovania | Uhol zaskrutkovania prekročil maximálnu úroveň. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4509 | Informácia | Vysoký výsledok času zaskrutkovania | Čas zaskrutkovania prekročil maximálnu úroveň. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4510 | Informácia | Nízky výsledok času zaskrutkovania | Pod minimálnou úrovňou času zaskrutkovania. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4511 | Informácia | Nízky výsledok uťahovacieho momentu zaskrutkovania | Pod minimálnou úrovňou uťahovacieho momentu zaskrutkovania. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4512 | Informácia | Nízky výsledok uhla zaskrutkovania | Pod minimálnou úrovňou uhla zaskrutkovania. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4513 | Informácia | Vysoký výsledok záverečného uťahovacieho momentu | Záverečný stupeň uťahovacieho momentu prekročil maximálnu úroveň. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4514 | Informácia | Vysoký výsledok záverečného uhla | Záverečný stupeň uhla prekročil maximálnu úroveň. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4515 | Informácia | Nízky výsledok záverečného uťahovacieho momentu | Pod minimálnou úrovňou záverečného stupňa uťahovacieho momentu. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4516 | Informácia | Nízky výsledok záverečného uhla | Pod minimálnou úrovňou záverečného stupňa uhla. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4517 | Informácia | Časový limit výsledku uťahovacieho momentu | Časový limit uťahovania bol prekročený. Na všeobecné stratégie uťahovania je max čas uťahovania 30 sekúnd. Pre viacstupňové uťahovanie závisí max čas od stupňa obmedzenia Maximálny časový limit. Kód chyby závisí od štádia uťahovania. | Zopakujte uťahovanie. | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4518 | Informácia | Výsledky pre Spúšťač stratený | Spúšťač nástroja bol uvoľnený pred dosiahnutím cieľa. Pri všeobecných stratégiách uťahovania nie je povolené uvoľniť spínač predtým, než sa dokončí štádium uťahovania. Pre viacstupňové uťahovanie sa chyba zobrazí, keď sa stratí spúšťač ešte predtým, než sa dosiahne cieľ v špecifickom stupni. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4519 | Informácia | Predčasná strata momentu | Nástrčka sa vyšmykla z matice. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4520 | Informácia | Požadovaný výsledok sa dosiahol pred záverečným stupňom | Požadovaný uťahovací moment sa dosiahol pred záverečným stupňom uťahovacieho programu. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4521 | Informácia | Nízke výsledky pre Uťahovací moment po zobrazení | Uťahovací moment po zobrazení je pod minimálnou úrovňou. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4522 | Informácia | Vysoké výsledky pre Uťahovací moment po zobrazení | Uťahovací moment po zobrazení prekročil maximálnu úroveň. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4523 | Informácia | Výsledok pre interval uťahovacieho momentu po zobrazení nebol dosiahnutý | Interval uťahovacieho momentu po zobrazení nebol dosiahnutý. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4524 | Informácia | Nedosiahol sa výsledok pre interval korekcie uťahovacieho momentu | Uhol intervalu korekcie uťahovacieho momentu pred ukončením zaskrutkovania sa nedosiahol. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4525 | Informácia | Výsledok pohybov nástroja prekročený | Z podrobného stavu uťahovania NOK. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4526 | Informácia | Výsledok nesúladu snímača SafetyCurrMon | Chyba pri sledovaní prúdu. |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4527 | Informácia | Výsledok pohybov nástroja prekročený |  |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4538 | Informácia | Nízky výsledok min momentu v záverečnej inšpekcii | Minimálny moment v záverečnej inšpekcii sa nedosiahol. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4543 | Informácia | Vysoký výsledok monitoru zovretia | Len kľúč. Monitor zistil prekročenú hodnotu zovretia. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4545 | Informácia | Výsledok žiadny reziduálny moment | Len kľúč. Reziduálny moment bol pod hraničnou hodnotou. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4546 | Informácia | Výsledok prekročenej rýchlosti | Len kľúč. Kľúču gyro sa nepodarilo namerať uhol kvôli vysokej rýchlosti. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4547 | Informácia | Výsledok efektívneho uvoľnenia | Len kľúč. Kľúč zistil nečakané uvoľnenie. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4548 | Informácia | Záverečné výsledky menej ako cieľ | Záverečný uťahovací moment je pod hodnotou požadovaného momentu, ktorý bol nastavený v programe uťahovania. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4549 | Informácia | Časový limit TurboTight bol prekročený |  |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4550 | Informácia | Vysoký výsledok impulzov zaskrutkovania | Maximálny počet impulzov zaskrutkovania bol prekročený. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4551 | Informácia | Nízky výsledok impulzov zaskrutkovania | Zaskrutkovanie je dokončené pred dosiahnutím minimálneho počtu impulzov zaskrutkovania. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4552 | Informácia | Vysoký výsledok záverečných impulzov | Maximálny počet impulzov bol prekročený. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4553 | Informácia | Nízky výsledok záverečných impulzov | Uťahovanie je dokončené pred dosiahnutím minimálneho počtu impulzov. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4554 | Informácia | Prúd pri vypnutí vysoký | Prúd pri vypnutí prekročil vysoký limit prúdu. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4555 | Informácia | Prúd pri vypnutí nízky | Nameraný prúd vypnutia bol pod nízkym limitom prúdu. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4556 | Informácia | Nezaradená viacstupňová chyba | Chyba vo viacstupňovej konfigurácii, často s overením nástroja. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4557 | Informácia | Výsledok preťažený |  |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4559 | Informácia | Výsledok zastavený | Táto udalosť sa spustí, keď externý signál zastavenia alebo blokovací signál preruší prebiehajúce uťahovanie. Táto udalosť sa zavádza na rozlíšenie medzi strateným spúšťačom a externým zastavením. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proces uťahovania
4600 | Varovanie | Data Drop alebo Data Hold použitý v kombinácii s uťahovaním dávky. Signály nemajú žiadny účinok |  | Data Drop a Data Hold sú podporované len pre pracovné úlohy, bez ovládania dávky. Ak sa musia použiť signály, vyberte inú pracovnú úlohu. |  | Flex Synchronizované uťahovanie | Proces uťahovania
4601 | Informácia | Data Hold aktívny: výsledok uťahovania sa odošle hneď, ako je signál nízky |  |  |  | Flex Synchronizované uťahovanie | Proces uťahovania
4602 | Informácia | Data Drop aktívny: výsledok uťahovania sa vyradí |  |  |  | Flex Synchronizované uťahovanie | Proces uťahovania
5010 | Varovanie | Neplatná hodnota parametra programu uťahovania | Parameter v zvolenom programe uťahovania nie je platný. | Skontrolujte konfiguráciu zvoleného programu na uťahovanie, aby ste našli a zmenili hodnoty parametra. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC ToolsControl | Konfigurácia programu
5011 | Varovanie | Nepodarilo sa pripraviť programovú pamäť v nástroji | Nie je možné prečítať aktuálnu veľkosť programovej pamäte v nástroji ani pripraviť programovú pamäť na prevzatie aktualizovaného alebo novo zvoleného programu do nástroja. | Skontrolujte nástroj pre podporovanú verziu softvéru. Reštartujte nástroj. Znovu vyberte programy uťahovania. Skontrolujte sieťové pripojenie na konzistenciu údajov a kvalitu. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Konfigurácia programu
5020 | Informácia | Hlavný spúšťač nie je aktívnym zdrojom spustenia | Vygenerované iba pri konfigurovaní push štart a používateľ stlačí hlavný spúšťač. Bude vygenerované, až kým používateľ nestlačí push štart. | Stlačte push štart na spustenie nástroja. | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Konfigurácia programu
5030 | Informácia | Komplexnosť programu na uťahovanie prekročil kapacitu nástroja | Zvolený program uťahovania je príliš zložitý pre STB nástroj, ktorý je použitý. Nástroj bude zamknutý. | Zredukujte komplexnosť programu uťahovania alebo zvoľte iný program. | Denník Displej Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Konfigurácia programu
6010 | Informácia | Príslušenstvo pripojené | Príslušenstvo je pripojené k ovládaču. |  | Denník Displej Potvr. Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Príslušenstvo
6020 | Informácia | Príslušenstvo odpojené | Príslušenstvo je odpojené od ovládača. |  | Denník Displej Potvr. Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Príslušenstvo
6021 | Varovanie | Prevádzková zbernica offline | Žiadna komunikácia s prevádzkovou zbernicou. |  | Denník Displej Potvr. Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC | Príslušenstvo
6030 | Varovanie | Kolízia adresy príslušenstva | Dve alebo viac príslušenstva sú pripojené s rovnakou adresou. | Zmeňte adresu príslušenstva. | Denník Displej Potvr. Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Príslušenstvo
6040 | Varovanie | Chyba komunikácie s príslušenstvom | Chyba prerušovanej komunikácie s príslušenstvom. | Skontrolujte káble a konektory. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Príslušenstvo
6041 | Varovanie | Chyba prevádzkovej zbernice | Komunikačná chyba s prevádzkovou zbernicou. |  | Denník Displej Potvr. Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie | Príslušenstvo
6042 | Varovanie | Nezhoda modulu prevádzkovej zbernice | Nainštalovaný modul prevádzkovej zbernice sa nezhoduje s nakonfigurovaným modulom. | Zmeňte konfiguráciu, aby sa zhodovala s nainštalovaným modulom alebo nahraďte nainštalovaný modul správnym modulom. | Denník Displej Potvr. Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie | Príslušenstvo
6043 | Varovanie | Pretečenie výstupnej medzipamäte prevádzkovej zbernice | Výstupná medzipamäť používaná na komunikáciu s prevádzkovou zbernicou je vyčerpaná a došlo k pretečeniu medzipamäte. Jedna alebo viac aktualizácií signálu boli zahodené. | Na obnovenie medzipamäte zastavte komunikáciu s prevádzkovou zbernicou a diagnostiku prevádzkovej zbernice (ak sa používa). Ak sa táto udalosť vyskytuje často, skontrolujte vaše nastavenie komunikácie s prevádzkovou zbernicou vrátane programu PLC: príliš časté aktualizácie v porovnaní s vaším intervalom aktualizácie môže viesť k tomuto scenáru. | Denník Displej Potvr. Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie | Príslušenstvo
6044 | Varovanie | Nezhoda ID poskytovateľa prevádzkovej zbernice | Inštalovaný modul prevádzkovej zbernice nie je podporovaný. | Pripojte podporovaný modul prevádzkovej zbernice Atlas Copco. | Denník Displej Potvr. | Power Focus 8 | Príslušenstvo
6050 | Informácia | Chybný volič nástrčky | Vygenerovaný pri nie alebo nesprávnom zvolení nástrčky. |  | Denník Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Príslušenstvo
6090 | Varovanie | Skener čiarového kódu nie je možné identifikovať | Keď sa nenašlo žiadne jedinečné sériové číslo. | Nakonfigurujte zariadenie na čítanie čiarového kódu. | Denník Displej Potvr. Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC | Príslušenstvo
6500 | Varovanie | Neplatná konfigurácia pravidla | Konfigurácia pravidla je neplatná, ak mapovaná virtuálna stanica neexistuje, ak je konfigurácia neplatná alebo ak pravidlo nemá žiadne spúšťače alebo žiadne akcie | Overte konfiguráciu nástroja. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl |
6501 | Varovanie | Pravidlo spustené počas chodu | Spustené pravidlo je opätovne aktivované tým istým spúšťačom. | Zakázanie a povolenie pravidla. | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl |
6502 | Informácia | Nepodarilo sa vykonať akciu | Pravidlo nevykoná udalosť, keď nemôže vykonať akciu na odstránenej alebo neexistujúcej virtuálnej stanici. K tomu dôjde, ak bola virtuálna stanica nakonfigurovaná pre pravidlo odstránená. | Akcia je opravená pravidlo je zakázané a povolené. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl |
6503 | Varovanie | Odstránené pravidlo chodu | Táto udalosť nastane, ak je aktuálne spustené pravidlo odstránené. Akcia sa neobnoví, ak sa bežiace pravidlo odstráni. | Žiadna akcia. | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl |
6504 | Varovanie | Vypnuté pravidlo chodu | Táto udalosť nastane, ak je aktuálne spustené pravidlo vypnuté. Akcia sa neobnoví, ak sa bežiace pravidlo vypne. | Žiadna akcia. | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl |
6505 | Varovanie | Aktualizované pravidlo chodu | Udalosť Aktualizácia pravidla chodu, ak je aktuálne spustené pravidlo aktualizované. | Žiadna akcia. | Denník Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl |
7010 | Informácia | Text správy na zobrazenie | Všeobecná udalosť, ktorá zobrazí v správach. |  | Displej Potvr. Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC PFHC ToolsControl | Správa
8200 | Informácia | Nepodarilo sa tvoriť sériový port | Sériový port, ktorý sa má použiť, sa nepodarilo otvoriť. | Skontrolujte pripojenia sériového portu. | Displej Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Rôzne
8300 | Varovanie | Uplynul časový limit komunikácie s klientom Open Protocol. | Časový limit komunikácie s klientom Open Protocol uplynul. V očakávanom čase nebola odoslaná žiadna správa ani príkaz na udržanie aktívneho stavu. | Skontrolujte sieťové pripojenie ovládača Kontrola nastavenie siete: brána firewall a prepínače. Skontrolujte aplikačný softvér na strane klienta. | Denník Displej Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronizované uťahovanie Power Focus XC ToolsControl | Rôzne
8214 | Chyba | Nesúlad vo verzii softvéru EHMI | Kompatibilita verzie softvéru EHMI sa nezhoduje s ovládačom. | Aktualizujte verziu softvéru EHMI. | Denník Displej Potvr. Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Rôzne

##

Konf - Zoznam kódov udalostí

Informuje používateľa, či je možné udalosť nakonfigurovať cez stránku „Konfigurovať udalosť“.

Dostupné pre - Zoznam kódov udalostí

Zoznam výrobkov, pre ktoré je k dispozícii kód udalosti.

Skupiny - Zoznam kódov udalostí

Skupina, do ktorej kódy udalosti patria.

Popis udalosti

Krátky popis udalosti a prečo k nej dochádza.

Postup - Zoznam kódov udalostí

V prípade potreby postup obsahuje pokyny na vymazanie udalosti.

Denník - Zoznam kódov udalostí

Informuje užívateľa, či má byť udalosť uložená v denníku udalostí alebo nie. Hodnota na tomto zozname je predvolená.

Displej - Zoznam kódov udalostí

Informuje užívateľa, či má byť udalosť zobrazená na obrazovke alebo nie. Hodnota na tomto zozname je predvolená.

Potvr. - Zoznam kódov udalostí

Informuje používateľa, či musí byť udalosť potvrdená alebo nie, skôr ako budete môcť pokračovať. Hodnota na tomto zozname je predvolená.

Kód udalosti

Jedinečné číslo udalosti.

Typ udalostí - Zoznam kódov udalostí

Typ udalosti: Informácia, Varovanie a Chyba.

Názov udalosti

Opisný názov udalosti.

# Zoznam NOK výsledkov

Správa s chybou | Popis | Lokalita GUI
--- | --- | ---
Chyba pohonu | Zistila sa interná chyba pohonu alebo strata pohonu. | Nedostupné
Rehit | Pokus o utiahnutie už utiahnutej skrutky. | Parametre uťahovania (Upraviť) > Detekcia rehitu
Pozvoľný štart uťahovacieho momentu nad max | Uťahovací moment pozvoľného štartu prekročil maximálnu úroveň. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 1) Pozvoľný štart > Max uťahovací moment
Uťahovací moment samorezu nad max | Uťahovací moment samorezu prekročil maximálnu úroveň. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 2) Samorez > Max uťahovací moment
Uťahovací moment samorezu pod min | Pod minimálnou úrovňou samorezu uťahovacieho momentu. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 2) Samorez > Min uťahovací moment
Nízky limit bezpečnostného uťahovacieho momentu | Automaticky vypočítaná hodnota uťahovacieho momentu na zaistenie správneho namontovania senzora uťahovacieho momentu. | Nedostupné
Uťahovací moment zaskrutkovania nad max | Uťahovací moment zaskrutkovania prekročil maximálnu úroveň. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 2) Limity uťahovacieho momentu zaskrutkovania > Max uťahovací moment
Uhol zaskrutkovania nad max | Uhol zaskrutkovania prekročil maximálnu úroveň. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 2) Limity uhla zaskrutkovania > Max uťahovací moment
Zaskrutkovanie prekročilo max časový limit | Čas zaskrutkovania prekročil maximálnu úroveň. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 2) Limity uhla zaskrutkovania > Max čas
Zaskrutkovanie pod min časovým limitom | Pod minimálnou úrovňou času zaskrutkovania. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 2) Limity uhla zaskrutkovania > Min čas
Pod minimom uťahovacieho momentu zaskrutkovania | Pod minimálnou úrovňou uťahovacieho momentu zaskrutkovania. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 2) Limity uťahovacieho momentu zaskrutkovania > Min uťahovací moment
Pod minimom uhla zaskrutkovania | Pod minimálnou úrovňou uhla zaskrutkovania. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 2) Limity uhla zaskrutkovania > Min uhla
Záverečný stupeň uťahovacieho momentu samorezu nad max | Záverečný stupeň uťahovacieho momentu prekročil maximálnu úroveň. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 3) Záverečný stupeň > Manuálne limity uťahovacieho momentu > Max uťahovací moment
Záverečný stupeň uhla nad max | Záverečný stupeň uhla prekročil maximálnu úroveň. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 3) Záverečný stupeň > Max uhla
Záverečný stupeň uťahovacieho momentu pod min | Pod minimálnou úrovňou záverečného stupňa uťahovacieho momentu. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 3) Záverečný stupeň > Manuálne limity uťahovacieho momentu > Min uťahovací moment
Záverečný stupeň uhla pod min | Pod minimálnou úrovňou záverečného stupňa uhla. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 3) Záverečný stupeň > Max uhla
Časový limit uťahovacieho momentu | Časový limit uťahovania bol prekročený. | [Viacstupňová stratégia] Parametre uťahovania (Upraviť) > Závislé na stupni [Ostatné programy uťahovania]: fixné parametre nastavená na 30 sekúnd
Spúšťač stratený | Spúšťač nástroja bol uvoľnený pred dosiahnutím cieľa. | [Viacstupňová stratégia] spúšťač bol uvoľnený pred dosiahnutím požadovaného stupňa uťahovania [Ostatné programy uťahovania]: spúšťač bol uvoľnený pred ukončením štádia uťahovania
Vyšmyknutie | Nástrčka sa vyšmykla z matice. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 3) Parametre uťahovania . Detekcia času vyšmyknutia
Cieľ sa dosiahol pred záverečným stupňom | Požadovaný uťahovací moment sa dosiahol pred záverečným stupňom uťahovacieho programu. | Požadovaný moment
Uťahovací moment po zobrazení je pod min | Uťahovací moment po zobrazení je pod minimálnou úrovňou. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 2) Uťahovací moment po zobrazení > Min uťahovací moment
Uťahovací moment po zobrazení nad max | Uťahovací moment po zobrazení prekročil maximálnu úroveň. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 2) Uťahovací moment po zobrazení > Max uťahovací moment
Interval uťahovacieho momentu po zobrazení nebol dosiahnutý | Interval uťahovacieho momentu po zobrazení nebol dosiahnutý. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 2) Uťahovací moment po zobrazení > Min dĺžka uťahovacieho momentu
Nedosiahol sa interval korekcie uťahovacieho momentu | Uhol intervalu korekcie uťahovacieho momentu pred ukončením zaskrutkovania sa nedosiahol. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 3) Korekcia uťahovacieho momentu > Bod korekcie uťahovacieho momentu
Pohyby nástroja prekročené | Nástroj bol presunutý nad hraničné hodnoty nastaveného uhla. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 1) TrueAngle korekcia (Zap); Limity pohybu nástroja > Pozitívne/Negatívne
Chyba pri sledovaní prúdu | Chyba pri sledovaní prúdu. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 1) Monitorovanie prúdu (Zap)
Záverečný stupeň prekročil max časový limit |  | [TurboTight] Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 3) Záverečný stupeň > Max čas
Záverečný stupeň pod min časového limitu |  | [TurboTight] Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 3) Záverečný stupeň > Min čas
Časový limit TurboTight bol prekročený | Časový limit TurboTight bol prekročený. | [TurboTight] Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 3) Záverečný stupeň > Max čas
Vysoký monitor zovretia | Len kľúč. Monitor zistil prekročenú hodnotu zovretia. | Parametre uťahovania (Upraviť) > Štádium zaskrutkovania (Stupeň 2) Zaskrutkovanie dokončené > Uťahovací moment Zaskrutkovanie dokončené
Žiadny reziduálny moment | Len kľúč. Reziduálny moment bol pod hraničnou hodnotou. | [TurboTight] + [TensorPulse] Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 3) > Parametre uťahovania > Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu
Prekročená rýchlosť | Len kľúč. Kľúču gyro sa nepodarilo namerať uhol kvôli vysokej rýchlosti. | Nedostupné
Zastavené | Zastavené externe pred dosiahnutím cieľa. | [Viacstupňové]: Zastavené externe pred dosiahnutím cieľa stupňa uťahovania [Ďalšie programy uťahovania]: Zastavené externe pred dokončením stupňa uťahovania

# SPC - Riadenie štatistických procesov

Účelom vstavanej funkcie SPC je poskytnúť operátorovi alebo personálu kontrolu kvality údaje, ktoré im umožnia posúdiť stabilitu a spôsobilosť montážneho procesu podľa štandardných pravidiel SPC.
Konfiguráciou funkcie SPC v rámci ovládača je možné zjednodušiť a vykonávať prácu priamo na ovládači bez potreby externého softvéru. Grafy sa generujú na ovládači.
Keďže je monitory programu možné používať v rámci ovládača ako premennú SPC, je nevyhnutné špecifikovať, aby výkon systému ovládača zobrazovali iba premenné kontrolované ovládačom. Ostatné premenné zobrazujú hlavne výsledky z iných procesov. Napríklad, ak sa hodnota momentu aplikuje na spoj, tak SPC hodnoty záverečného momentu a súvisiace výsledky – ako napríklad Cp a Cpk – zobrazujú výkon nástroja a ovládača daného spoja.

Výpočty štatistiky sú založené na starých údajoch uložených v ovládači.

Výpočty štatistiky sa vykonávajú na úrovni virtuálnej stanice v závislosti od programu uťahovania zvoleného a použitého pre danú konkrétnu virtuálnu stanicu.

V tejto sekcii

- Konfigurácia parametrov SPC
- Konfigurácia premenných SPC
- Výpočet štatistiky
- Zobrazenie výsledkov štatistiky

# Konfigurácia parametrov SPC

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Hlásenia a v ľavej table vyberte Štatistika.

2. Pre zber výsledkov uložených v ovládači zadajte v okne Konfigurácia SPC nasledujúce parametre:

   - Počet podskupín: zadajte počet podskupín, na ktorých je založený výpočet štatistiky.
     Počet výsledkov (Počet podskupín × Frekvencia) môže byť v rozsahu od 2 do 500.

   - Veľkosť podskupiny: zadajte počet testov (vzoriek) potrebný na definovanie každého bodu (priemerná hodnota testov v podskupine) na grafoch SPC.
     Veľkosť podskupiny môže byť v rozsahu od 2 do 25.

   - Frekvencia: zadajte, ako často sa má spustiť zber novej podskupiny.
     Frekvencia musí byť rovná alebo vyššia ako veľkosť podskupiny.

     Napríklad, ak je Frekvencia 8 a Veľkosť podskupiny 5, prvých 5 údajov (výsledkov) sa použije pre podskupinu. Kvôli Frekvencia = 8, ďalšia podskupina spustí posudzovanie údajov (výsledkov) z 8., a tak ďalej, v slučke.

# Konfigurácia premenných SPC

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Hlásenia a v ľavej table vyberte Štatistika.

2. Vyberte ikonu plus v pravom hornom rohu obrazovky.
   Okno Premenná SPC zobrazí novú premennú.

3. V poli Názov zadajte názov premennej.
   Názov premennej je hlavička okna Premenná SPC.

4. Vyberte Program uťahovania.
   Objaví sa okno Program uťahovania a zobrazí zoznam všetkých viacstupňových programov uťahovania uložených v ovládači a dostupných pre výpočty štatistiky.
   Vyberte viacstupňový program uťahovania novej premennej.

   V programe uťahovania musí byť viacstupňový program.

5. Vyberte Virtuálna stanica.
   Objaví sa okno Virtuálna stanica.
   Vyberte virtuálnu stanicu, z ktorej sú vytvorené výsledky.

   Štatistiky sú založené na výsledkov vytvorených virtuálnou stanicou, ktorá má priradený nasledujúci typ licencie:

   - Riadenie procesov

6. Vyberte Monitor.
   Objaví sa okno Monitor.
   Vyberte jeden z nasledujúcich monitorov programu, na ktorom je založený výpočet SPC:

   - Špičkový moment monitora stupňa

   - Uhol monitora stupňa

   - Záverečný moment

   - Záverečný uhol

   - Moment monitora programu

   - Uhol monitora programu

   Pri výbere možnosti Špičkový moment monitora stupňa alebo Uhol monitora stupňa v poli Číslo stupňa zadajte číslo potrebného stupňa programu uťahovania, z ktorého sa majú čítať údaje.

   Použite reportéry výsledkov, aby sa to prejavilo na nasledujúce hodnoty monitora: Záverečný moment a Záverečný uhol.

7. Vyberte Upraviť limity.
   Objaví sa okno Konfigurácia premenných.
   Pre výpočet a analýzu výsledkov nastavte nasledujúce limity pre každú hodnotu záujmu.

V okne Limity tolerancie nastavte nasledujúce limity (použité pre výpočet možností procesu Cp a Cpk):

- Horný limit tolerancie (UTL): používateľom definované množstvo, ktoré identifikuje najvyššiu prijateľnú hodnotu atribútu výrobku.

- Dolný limit tolerancie (LTL): používateľom definované množstvo, ktoré identifikuje najnižšiu prijateľnú hodnotu atribútu výrobku.

V okne Kontrolné limity aktivujte alebo deaktivujte prepínač Automatické výpočty.
Ak sa prepínač Automatické výpočty nastaví na Áno, kontrolné limity sa vypočítajú automaticky.
Ak je prepínač Automatické výpočty nastavený na Nie, nastavte nasledujúce limity:

- Stredná hodnota – Horný kontrolný limit: štatisticky stanovené meranie, ktoré sa javí ako vodorovná prerušovaná čiara nad priemerom procesu.

- Stredná hodnota – Dolný kontrolný limit: štatisticky stanovená hodnota, ktorá sa javí ako vodorovná prerušovaná čiara pod priemerom procesu.

- Rozsah – Horný kontrolný limit: štatisticky stanovené meranie, ktoré sa javí ako vodorovná prerušovaná čiara nad priemerom procesu.

- Rozsah – Dolný kontrolný limit: štatisticky stanovená hodnota, ktorá sa javí ako vodorovná prerušovaná čiara nad priemerom procesu.

- Sigma – Horný kontrolný limit: štatisticky stanovené meranie, ktoré sa javí ako vodorovná prerušovaná čiara nad priemerom procesu.

- Sigma – Dolný kontrolný limit: štatisticky stanovená hodnota, ktoré sa javí ako vodorovná prerušovaná čiara pod priemerom procesu.

V okne Možnosti nastavte nasledujúce limity:

- Cp: index Cp udáva možnosť procesu, ide o to, koľkokrát sa proces rozšíri do šírky tolerancie (Horný limit tolerancie – Dolný limit tolerancie). Čím vyššia hodnota Cp, tým lepší proces.

- Cpk: index Cpk udáva možnosť procesu korigovanú pre pozíciu. Nie je užitočné mať vysoký index Cp, ak je nastavenie procesu silno vystredený vo vzťahu k stredu rozsahu tolerancie. Vysoký index Cpk znamená, že máte dobrý proces s malým rozšírením vo vzťahu k šírke tolerancie a tiež, že je silno vystredený v rámci danej šírke (Horný limit tolerancie – Dolný limit tolerancie). Ak sa Cpk rovná Cp, proces je nastavený na produkciu presne v strede rozsahu tolerancie.

# Výpočet štatistiky

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Hlásenia a v ľavej table vyberte Štatistika.

2. V okne Konfigurácia SPC zadajte parametre na zber výsledkov uložených v ovládači (Počet podskupín, Veľkosť podskupiny a Frekvencia).

3. Vyberte ikonu plus v pravom hornom rohu obrazovky.
   Okno Premenná SPC zobrazí novú premennú.
   Nakonfigurujte novú premennú SPC.

4. V okne Premenná SPC vyberte Vypočítať.
   Údaje sa zbierajú z historických výsledkov uložených v ovládači, ktoré sú v súlade s kritériami nastavenými v okne Konfigurácia SPC a v okne Premenná SPC. Hodnoty záujmu sa zbierajú do podskupín veľkosti stanovenej v okne Konfigurácia SPC. Zozbierané výsledky uťahovania na ovládači sa použijú pre výpočty štatistiky.

Nie je možné vypočítať štatistiky pre výsledky z odstránených programov uťahovania alebo virtuálnych staníc, pokiaľ sú výsledky stále uložené na ovládači.

Štatistiky smie vypočítať iba jeden používateľ naraz.

## Vzorce štatistiky

Údaje v podskupine sa vypočítavajú ako:

- Priemer:

- Rozsah = R = max. (Xi) - min. (Xi), kde i=1...n

- Smerodajná odchýlka pre podskupinu:

- Celková smerodajná odchýlka:

  Kde N = celkový počet pozorovaní.

Keď bol zozbieraný uvedený počet podskupín na použitie pre výpočty, funkcia SPC spustí výpočty na stanovenie štatistickej stability.
Výpočty sa vykonávajú prostredníctvom nasledujúcich krokov: (m = počet podskupín)

- Výpočet priemeru priemerných hodnôt:

- Výpočet priemeru rozsahu:

- Výpočet priemeru smerodajnej odchýlky:

- Výpočet možností procesu Cp a Cpk s ohľadom na sigma:

  Kde:

  - je celkový aritmetický priemer pozorovaných charakteristických hodnôt.

  - UTL je Horný limit tolerancie.

  - LTL je Dolný limit tolerancie.

  - Odhad sigma je stredná kvadratická smerodajná odchýlka v rámci podskupín:

- Výpočet možností procesu Cp a Cpk s ohľadom na rozsah:

  Kde pre normálne rozdelenie su = sl = 3.

Výpočty pre kontrolné limity, ak je v okne Konfigurácia SPC prepínač Automatické výpočty nastavený na Áno:

- X-bar R (Stredná hodnota)

- X-bar R (Rozsah)

- X-bar S (Stredná hodnota)

- X-bar S (Sigma)

A2, A3, D3, D4, B3, and B4 sú konštanty (pre viac informácií pozri oddiel „Konštanty výpočtu SPC“).

## Konštanty výpočtu SPC

Veľkosť podskupiny | Delitele na odhad smerodajnej odchýlky | Činitele pre kontrolné limity
--- | --- | ---
|  | Xbar R | Xbar S
A2 | D3 | D4 | A3 | B3 | B4
n | d2
2 | 1,128 | 1,880 | - | 3,267 | 2,659 | - | 3,267
3 | 1,693 | 1,023 | - | 2,574 | 1,954 | - | 2,568
4 | 2,059 | 0,729 | - | 2,282 | 1,628 | - | 2,266
5 | 2,326 | 0,577 | - | 2,114 | 1,427 | - | 2,089
6 | 2,534 | 0,483 | - | 2,004 | 1,287 | 0,030 | 1,970
7 | 2,704 | 0,419 | 0,076 | 1,924 | 1,182 | 0,118 | 1,882
8 | 2,847 | 0,373 | 0,136 | 1,864 | 1,099 | 0,185 | 1,815
9 | 2,970 | 0,337 | 0,184 | 1,816 | 1,032 | 0,239 | 1,761
10 | 3,078 | 0,308 | 0,223 | 1,777 | 0,975 | 0,284 | 1,716
11 | 3,173 | 0,285 | 0,256 | 1,744 | 0,927 | 0,321 | 1,679
12 | 3,258 | 0,266 | 0,283 | 1,717 | 0,886 | 0,354 | 1,646
13 | 3,336 | 0,249 | 0,307 | 1,693 | 0,850 | 0,382 | 1,618
14 | 3,407 | 0,235 | 0,328 | 1,672 | 0,817 | 0,406 | 1,594
15 | 3,472 | 0,223 | 0,347 | 1,653 | 0,789 | 0,428 | 1,572
16 | 3,532 | 0,212 | 0,363 | 1,637 | 0,763 | 0,448 | 1,552
17 | 3,588 | 0,203 | 0,378 | 1,622 | 0,739 | 0,466 | 1,534
18 | 3,640 | 0,194 | 0,391 | 1,608 | 0,718 | 0,482 | 1,518
19 | 3,689 | 0,187 | 0,403 | 1,597 | 0,698 | 0,497 | 1,503
20 | 3,735 | 0,180 | 0,415 | 1,585 | 0,680 | 0,510 | 1,490
21 | 3,778 | 0,173 | 0,425 | 1,575 | 0,663 | 0,523 | 1,477
22 | 3,819 | 0,167 | 0,434 | 1,566 | 0,647 | 0,534 | 1,466
23 | 3,858 | 0,162 | 0,443 | 1,557 | 0,633 | 0,545 | 1,455
24 | 3,895 | 0,157 | 0,451 | 1,548 | 0,619 | 0,555 | 1,445
25 | 3,931 | 0,153 | 0,459 | 1,541 | 0,606 | 0,565 | 1,435

# Zobrazenie výsledkov štatistiky

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Hlásenia a v ľavej table vyberte Štatistika.

2. V okne Konfigurácia SPC zadajte nasledujúce parametre: Počet podskupín, Veľkosť podskupiny a Frekvencia.

3. Vyberte ikonu plus v pravom hornom rohu obrazovky.
   Okno Premenná SPC zobrazí novú premennú.
   Nakonfigurujte novú premennú SPC.

4. V okne Premenná SPC vyberte Vypočítať.

5. Na zobrazenie štatistických výsledkov v okne Premenná SPC vyberte pole Zobrazenie.
   Pole Zobrazenie zobrazuje dátum a čas, v ktorom boli štatistické výsledky vytvorené.
   Štatistické výsledky sa zobrazujú prostredníctvom histogramu, grafu XBar-R a grafu XBar-S.

   Po vykonaní všetkých výpočtov na filtrovaných výsledkoch sa tieto výsledky odošlú do webového rozhrania HMI a ToolsTalk 2.
   Štatistické výsledky sa lokálne uložia do priečinka Dočasné internetové súbory (neuložia sa na ovládač).

   Štatistické výsledky je možné zobraziť iba na webovom rozhraní HMI.

## Histogram

Histogram je rad obdĺžnikov, každý proporcionálne na šírku do rozsahu hodnôt v rámci triedy a proporcionálne na výšku do počtu vzoriek spadajúcich do triedy. Gaussova krivka sleduje trend obdĺžnikov. Histogram odhaľuje množstvo variácií, ktoré v ňom má akýkoľvek proces.
Histogram je užitočný, pretože zdôrazňuje a objasňuje trendy, ktoré nie sú hneď rozpoznateľné v tabuľkách.

## Graf XBar-R

Kontrolný graf XBar-R zobrazuje strednú hodnotu (XBar) aj rozsah (R) podskupiny. Ide o najbežnejší typ kontrolného grafu, ktorý používa nedelené alebo spojité hodnoty. Časť grafu XBar zobrazuje všetky zmeny v strednej hodnote procesu, zatiaľ čo časť R zobrazuje všetky zmeny v rozptyle procesu.
Tento graf je obzvlášť užitočný, lebo súčasne zobrazuje zmeny v strednej hodnote a v rozptyle procesu, vďaka čomu ide o veľmi efektívnu metódu kontroly abnormalít v procese.

## Graf XBar- S

Kontrolný graf XBar-S zobrazuje strednú hodnotu (XBar) aj smerodajnú odchýlku (S) podskupiny.
Graf XBar-S je identický s grafom XBar-R s výnimkou toho, že R (rozsah) nahrádza S (smerodajná odchýlka).

## Vypočítané štatistické hodnoty

Vo webovom rozhraní HMI sa vypočítané štatistické hodnoty zobrazujú v informačných poliach pod histogramom, grafom XBar-R a grafom XBar-S.

Vypočítané hodnoty závisia od grafu, na ktorom sa čítajú.

Vypočítané štatistické hodnoty sú:

- Min = minimálna hodnota pre všetky zozbierané vzorové hodnoty

- Max = maximálna hodnota pre všetky zozbierané vzorové hodnoty

- Stredná hodnota =

- Mean+3Sigma = + 3*stdDev

- Mean-3Sigma = - 3*stdDev

- Cp (na grafe XBar-R je hodnota založená na rozsahu a na grafe XBar-S je hodnota založená na sigma)

- Cpk (na grafe XBar-R je hodnota založená na rozsahu a na grafe XBar-S je hodnota založená na sigma)

- Os = v časti Rozsah a v časti Sigma

- Cieľ (ak je k dispozícii, cieľová hodnota pre monitor)

- Smerodajná odchýlka = Celková smerodajná odchýlka = stdDev

# Riešenie problémov a servis

Táto časť poskytuje asistenciu pri riešení problémov, pokiaľ by sa vyskytli, a obsahuje informácie, ktoré vám pomôžu pri údržbe a servise výrobku.

# Riešenie problémov: Bluetooth

Problém | Možná príčina | Riešenie
--- | --- | ---
Párovanie zlyhalo (Bluetooth) | Iné nástroje sú párované súčasne | Uistite sa, že ostatné nástroje opustili režim párovania
Párovanie zlyhalo (Bluetooth) | Nástroj je mimo rozsahu | Presuňte nástroj bližšie k ovládaču a uistite, že máte jasný dohľad na ovládač
Párovanie zlyhalo (Bluetooth) | Rušenie od iných nástrojov | Bluetooth modul môže byť citlivý, uistite sa, že presuniete iné Bluetooth zariadenie ďalej od ovládača
Párovanie zlyhalo (Bluetooth) | Všetkých šesť slotov musí byť obsadených a všetky musia byť pridané k virtuálnej stanici | Odstráňte jeden z existujúcich nástrojov z virtuálnej stanice (v menu Virtuálna stanica, v poli Nástroj)
Nástroj zmizol zo zoznamu nástroja (Bluetooth) | Pri párovaní dodatočných nástrojov, existujúce nástroje zmiznú zo zoznamu pripojených nástrojov (v menu Nástroje) | Stlačte spúšťač nástroja, aby sa znovu objavili na zozname.
Nástroj zmizol zo zoznamu nástroja (Bluetooth) | Nástroje môžu zmiznúť zo zoznamu, keď je nástroj mimo rádiového pokrytia | Uistite sa, že ste vnútri oblasti pokrytia rádiom a stlačte spúšťač nástroja, aby sa znova objavil na zozname

# Referencia

V tejto časti nájdete rôzne užitočné informácie.

# Podmienky a definície

Pojem | Synonymum | Definícia | Poznámka
--- | --- | --- | ---
dávka |  | viacstupňové uťahovanie s použitím rovnakého programu na uťahovanie a nástrčku |
sekvencia dávky | sekvencia | viacstupňové uťahovanie s použitím kombinácie rôznych programov na uťahovanie a objímok |
Ovládač GUI |  | používateľské rozhranie tlačidlách alebo dotykovom displeji ovládača |
udalosť |  | signály stavu ovládača a nástroja |
záverečný uhol |  | skutočná hodnota nameraného uhla na konci cyklu uťahovania |
záverečný moment |  | skutočná hodnota nameraného momentu na konci cyklu uťahovania |
GUI |  | užívateľské rozhranie, ktoré sa skladá z interaktívnych grafických prvkov na obrazovke, ako sú okná, ikony a symboly |
HMI | Human Machine Interface | užívateľské rozhranie pre nástroj alebo ovládač | HMI môže byť môže byť počítačové internetové rozhranie alebo dotyková obrazovka ovládača.
IAM | Intelligent Application Module | odnímateľný modul v ovládači obsahujúci program, konfiguračné parametre a výsledky uťahovania |
štruktúra linky |  | triedenie a zoskupovanie riadiacich prvkov v štruktúrach, priečinkoch alebo podadresároch v nástroji ToolsTalk | Štruktúra linky je metódou na zlepšenie viditeľnosti veľkej skupiny regulátorov štruktúrovaným spôsobom.
uťahovací moment po zobrazení |  | funkcia na monitorovanie a detekciu maximálnych a minimálnych hodnôt uťahovacieho momentu pred ukončením zaskrutkovania | Jeden účel uťahovacieho momentu po zobrazení je použitie samosvornej matice.
Program uťahovania | Nastavený parameter | konfigurácia parametrov a hodnôt na kontrolu a monitorovanie jednej akcie uťahovania a uloženie výsledku uťahovania |
push |  | prenos údajov uložených v nástroji ToolsTalk do pamäte ovládača |
QIF | Quality Integrated Fastening | plne integrovaný rad uťahovačov, regulátorov, príslušenstva a nástrojov na monitorovanie procesov, ktoré zaručujú vysokú kvalitu a sledovateľnosť uťahovania v priemyselných montážnych systémoch | QIF bol vytvorený v Atlas Copco a prednostne sa používa v automobilovom priemysle a iných montážnych situáciách, kde je mnoho spojov kritických. Koncept QIF zahŕňa aj monitorovanie procesu a dokumentáciu.
Príslušenstvo QIF |  | príslušenstvo pre asistenciu a komunikáciu operátora použitú v QIF | Výrobky doplnkov použité pre komunikáciu medzi systémom a operátorom. Napríklad: skenery, panely operátora, stacklight a volič objímky. Komunikácia poskytuje vysokú kvalitu a sledovateľnosť pri montážnych postupoch.
rýchly stupeň |  | stratégia uťahovania | Stratégia uťahovania, ktorá je použitá na zníženie predpínacieho rozptýlenia spoja pridaním počiatočného stupňa, s danou rýchlosťou a momentom, a následne na zredukovanie rýchlosti v záverečnom stupni.
Detekcia rehitu |  | detekcia opätovného uťahovania už utiahnuté spojenia |
rotácia |  | stratégia uťahovania, ktorá rotuje hlavicu nástroja. | Rotácia je používaná hlavne na testovanie a demonštráciu.
zaskrutkovanie dokončené |  | koniec stupňa zaskrutkovania, keď je hlavica skrutky v kontakte s povrchom a stupeň uťahovania začne |
stupeň zaskrutkovania |  | stupeň, kde svorník vstupuje do závitu, kým sa hlavica svorníka nedotkne povrchu |
zovretie |  | skrutka alebo svorník na povrch prilieha približne v hrúbke prsta |
volič nástrčky |  | QIF príslušenstvo pozostávajúce z panela s nástrčkami a svietidlami, ktoré možno použiť na usmernenie operátora do správnej nástrčky |
pozvoľný štart |  | začne uťahovanie pomalou rýchlosťou počas špecifického uhla rotácie | Táto funkcia pomáha, aby svorník vošiel do závitu správne kontrolovaným spôsobom a môže zabrániť nechcenému ergonomickému pohybu nástroja pri stlačení spúšťača.
stacklight |  | Príslušenstvo QIF, ktoré spravuje komunikáciu medzi operátorom a ovládačom cez digitálne signály ako lampy, tlačidlá, prepínače a bzučiak |
cieľ |  | želaný výsledok uťahovania | Cieľ je vyjadrený momentom alebo uhlom.
požadovaný uhol |  | želaná skutočná hodnota na konci cyklu uťahovania, nameraná od referenčného bodu |
požadovaný moment |  | želaná skutočná hodnota nameraného momentu na konci cyklu uťahovania |
trojstupňová stratégia |  | stratégia uťahovania | Stratégia uťahovania na redukovanie predpínacieho rozptylu a relaxačného efektu s počiatočným stupňom s danou rýchlosťou a momentom a nasledujúcim stupňom krátkeho uvoľnenia pred záverečným uťahovaním rpi zníženej rýchlosti.
stupeň uťahovania |  | stupeň, keď hlavica skrutky prišla do kontaktu s povrchom, kým uťahovanie nedosiahne požadovaný uťahovací moment alebo uhol |
stratégia uťahovania |  | algoritmus, ktorý priebežne riadi a sleduje proces uťahovania | Používateľ si môže vybrať stratégiu optimalizovanú pre spoločné a programové parametre.
TurboTight |  | stratégia uťahovania | Stratégia uťahovania založená na maximálnej rýchlosti nástroja na vykonanie rýchleho a ergonomického uťahovania. Stratégia si vyžaduje nastavenie iba hodnoty požadovaného momentu.
dvojstupňová stratégia |  | stratégia uťahovania | Stratégia uťahovania na redukovanie predpínacieho rozptylu a relaxačného efektu s počiatočným stupňom s danou rýchlosťou a momentom a nasledujúcim stupňom krátkodobého zastavenia pred záverečným uťahovaním pri zníženej rýchlosti.
internetové GUI |  | používateľské rozhranie ovládača cez okno internetového prehliadača z diaľkového počítača |
virtuálna stanica | virtuálny ovládač | abstrakcia softvéru fyzického ovládača, aby sa správal ako viacstupňový ovládač | Ovládač môže mať k nemu pripojený len jeden káblový nástroj, ale niekoľko bezdrôtových nástrojov. Každý nástroj je pripojený k svojej vlastnej virtuálnej stanici.
Typ virtuálnej stanice |  | Licencia obsahujúca zväzok funkcií ovládača. | Na spustenie virtuálnej stanice sa vyžaduje táto licencia.
Funkcia virtuálnej stanice |  | Licencia pre jednotlivé funkcie. | Môže sa použiť na doplnenie licencií typu virtuálnej stanice.
Funkcia ovládača |  | Licencia na funkcie pre širokopásmové ovládače, ako napríklad Soft PLC a synchronizované uťahovanie. | Sú priradené celému ovládaču a môžu ich použiť všetky virtuálne stanice.

# Vstupné signály

Prevodník
Typ signálu
Typ hodnoty
Veľkosť min. [bit]
Veľkosť max. [bit]
Zariadenia
Hľadanie

# Prerušiť sekvenciu - 10012

Keď je prijatá požiadavka na prerušenie sekvencie dávky, funkcia Sekvencia dávkovania preruší sekvenciu dávky len vtedy, ak dostane prebiehajúci výsledok uťahovania,

Názov v SoftPLC: ABORT_BATCH_SEQUENCE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Prerušiť sekvenciu a vymazať výsledky - 10127

Keď je nastavený signál „Prerušiť sekvenciu a vymazať výsledky“, prebiehajúca sekvencia sa preruší a signály súvisiace s „Vymazať výsledky“ sa vymažú.

Názov v SoftPLC:ABORT_SEQ_AND_CLEAR_RES

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Potvrdiť udalosti - 10004

Potvrdenie udalosti.

Názov v SoftPLC: ACKNOWLEDGE_EVENT

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Aktivovať skener nástroja - 10075

Aktivuje skener nástroja prostredníctvom externého zdroja.

Názov v SoftPLC: ACTIVATE_TOOL_SCANNER

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Zníženie dávky - 10002

Postupne znižuje počítadlo dávok o hodnotu jedna.

Názov v SoftPLC: BATCH_DECREMENT

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Zvýšenie dávky - 10001

Postupne zvyšuje počítadlo dávok o hodnotu jedna.

Názov v SoftPLC: BATCH_INCREMENT

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vynechať identifikátor - 10123

Reťazec v dávke zdroja, ktorý sa používa na vynechanie reťazca identifikátora v sekvencii prijímania reťazcov.

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vynechanie programu uťahovania - 10008

Vynechá nasledujúci program uťahovania v prebiehajúcej sekvencii dávky.

Názov v SoftPLC: BYPASS_PSET

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Deaktivovať prevádzkovú zbernicu - 10049

Deaktivuje prevádzkovú zbernicu.

Názov v SoftPLC: DISABLE_FIELDBUS

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Deaktivovať nástroj - 30000

Ak je signál nastavený na TRUE, nástroj sa okamžite zastaví a uzamkne.

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Deaktivovať skener nástroja - 10119

Deaktivuje skener nástroj pri skenovaní pomocou spúšťača nástroja, keď je nastavený signál. Stále je možné skenovať pomocou tlačidla skenovania, ale reťazec skenovania sa ignoruje.

Názov v SoftPLC: DISABLE_TOOL_SCANNER

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Veľkosť dynamickej dávky - 10074

Názov v SoftPLC: DYNAMIC_BATCH_SIZE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Externé OK - 10063

Názov v SoftPLC: EXTERNAL_OK

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Uzamknúť pri uvoľňovaní prevádzkovej zbernice - 20021

Virtuálna stanica sa uzamkne pri uvoľňovaní, ak je signál nastavený z pripojeného a podporovaného príslušenstva.
Prebiehajúce uvoľňovanie sa okamžite preruší, keď Uzamknúť pri uvoľňovaní prevádzkovej zbernice je nastavené na TRUE v dôsledku nastavenia Zastaviť pohon.

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Uzamknúť pri uťahovaní prevádzkovej zbernice - 20020

Virtuálna stanica sa uzamkne pri uťahovaní , ak je signál nastavený z pripojeného a podporovaného príslušenstva.
Prebiehajúce uťahovanie sa okamžite preruší, keď Uzamknúť pri uťahovaní prevádzkovej zbernice je nastavené na TRUE v dôsledku nastavenia Zastaviť pohon.

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Vyprázdniť front čítania výsledku - 30005

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# ID pre veľkosť dynamickej dávky - 10073

Názov v SoftPLC: DYNAMIC_BATCH_SIZE_TPID

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16
TreatZeroAsOne | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Uzamknúť pri uvoľňovaní - 20003

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Uzamknúť pri uťahovaní - 20002

Nástroj bol uzamknutý digitálnym vstupom na uťahovanie.

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vysoko aktívny zámok nástroja - 20004

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Nízko aktívny zámok nástroja - 20061

Uzamkne nástroj, keď je signál nízky.

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Manuálny režim - 10061

Používa sa na nastavenie virtuálnej stanice v manuálnom režime.

Ak je signál True (vysoký), signál 101 - Manuálny režim je vysoký.
Ak je signál False (nízky), signál 101 - Manuálny režim je nízky.

Názov v SoftPLC: SET_MANUAL_MODE

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

Relevantné informácie

- Manuálny režim - 101

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Master odomknutie - 10005

Master odomknutie je vstupný signál, ktorý odomkne nasledujúce funkcie a signály

FUNKCIE:

- Deaktivujte uvoľňovanie pri uťahovanie OK.

- Deaktivujte uvoľňovanie pri uťahovanie NOK.

- Deaktivovať uťahovanie

- Max počet po sebe idúcich NOK

- Zámok nástroja na sekvencii dokončený

SIGNÁLY:

- 20001 - Zámok potvrdenia čakajúcich udalostí

- 20002 - Uzamknúť pri uvoľňovaní

- 20003 - Uzamknúť pri uvoľňovaní

- 20004 - Vysoko aktívny zámok nástroja

- 20013 - Uzamknúť pri uťahovaní pracovnej úlohy

- 20014 - Uzamknúť pri uvoľňovaní pracovnej úlohy

- 20015 - Uzamknúť dokončenie dávky

- 20018 - Zámok otvoreného protokolu

- 20020 - Uzamknúť pri uťahovaní prevádzkovej zbernice

- 20021 - Uzamknúť pri uvoľňovaní prevádzkovej zbernice

- 20022- Deaktivovať uvoľňovanie pri uťahovanie OK

- 20023 - Zámok príliš veľa NOK uťahovaní

- 20033 - Zámok riadenia linky

- 20034 - Uzamknuté alternatívnym identifikátorom

Názov v SoftPLC: MASTER_UNLOCK

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Zastavenie impulzu - 10030

Ak je generovaný tento signál, každé prebiehajúce uťahovanie alebo uvoľňovanie sa zastaví. Použité v kombinácii s 10024 alebo 10072.

Názov v SoftPLC: TIGHTENING_STOP_PULSE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Potvrdiť čítanie výsledku Handshake - 30004

V prevádzkovej zbernici aktivujte funkciu Čítať výsledok Handshake, aby bol ovládač k dispozícii na signál Potvrdiť čítanie výsledku Handshake.

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Vynulovať všetky identifikátory - 10115

Reťazec v dávke zdroja, ktorý sa používa na vynulovanie všetkých prijatých identifikátorov reťazca z reťazca prijímajúceho sekvenciu naraz. V iných pracovných úlohách vymaže číslo VIN.

Názov v SoftPLC: RESET_ALL_IDENTIFIERS

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vynulovať dávku - 10003

Vynuluje počítadlo dávky na 0. Žiadna dávka OK (nxOK). Ak je dávka OK aktivovaná, bude deaktivovaná.

Názov v SoftPLC: RESET_BATCH

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vynulovať sekvenciu dávky - 10053

Vynuluje sekvenciu dávky. Odomkne nástroj, ktorý je uzamknutý Zámok nástroja na dokončenie.

Názov v SoftPLC: RESET_BATCH_SEQUENCE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vynulovať bistabilný prenos - 10022

Vynuluje výstup bistabilného prenosu.

Názov v SoftPLC: RESET_BISTABLE_RELAY

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vynulovať posledný identifikátor - 10114

Reťazec v dávke zdroja, ktorý sa používa na vynulovanie posledného prijatého reťazca zo sekvencie prijímania reťazcov. V iných pracovných úlohách vymaže číslo VIN.

Názov v SoftPLC: RESET_LATEST_IDENTIFIER

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vynulovať prenosy - 10120

Vynuluje všetky signály.

Názov v SoftPLC: RESET_RELAYS

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vynulovať stav sekvencie - 10118

Vynuluje signály Sekvencia dávkovania vykonaná/OK/NOK a Sekvencia prerušená.

Názov v SoftPLC: RESET_SEQUENCE_STATUS

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vynulovať príliš veľa NOK - 10013

Vynuluje dávku po prijatí zámku Príliš veľa NOK.

Názov v SoftPLC: RESET_TOO_MANY_NOK

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať vstup - 10020

Vyberie program uťahovania v rámci Uťahovanie zdroja/Dávka v rámci sekvencie.

Názov v SoftPLC: SELECT_INPUT_VALUE

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16
TreatZeroAsOne | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Vybrať vstup a veľkosť dynamickej dávky - 30007

Používa sa na nastavenie veľkosti dávky pre konkrétne „identifikačné číslo“ v zdrojovej úlohe uťahovania, pričom spustí „Externé ovládanie dávky“.

Veľkosť dávky je možné nastaviť na 1 – 250.

Ak je veľkosť dávky nastavená na 0, pokladá sa za nekonečnú dávku. Keď už bola nastavená, používateľ nie je schopný zrušiť nastavenie dávky späť do stavu, kde nemá žiadnu veľkosť.

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 16 | 16
TreatZeroAsOne | Stav | Celočíselný údaj | 16 | 16

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Vybrať vstupný bit 0 - 10016

Názov v SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_0

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať vstupný bit 1 - 10017

Názov v SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_1

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať vstupný bit 2 - 10018

Názov v SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_2

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať vstupný bit 3 - 10019

Názov v SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_3

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať vstupný bit 4 - 10066

Názov v SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_4

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať vstupný bit 5 - 10067

Názov v SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_5

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať vstupný bit 6 - 10068

Názov v SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_6

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať vstupný bit 7 - 10069

Názov v SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_7

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať vstupný bit 8 - 10070

Názov v SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_8

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať vstupný bit 9 - 10071

Názov v SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_9

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať uvoľnenie - 10029

Vyberie uvoľnenie ako predvolený prevádzkový režim a použije sa v kombinácii so signálom Spustiť nástroje - 10028.

Názov v SoftPLC: SELECT_LOOSENING

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

Relevantné informácie

- Spustiť nástroje - 10028

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať nasledujúce identifikačné číslo - 10116

Signál Vybrať nasledujúce identifikačné číslo je možné použiť, keď je úloha vo virtuálnej stanici nakonfigurovaná ako:

- Sekvencia dávkovania

- Uťahovanie zdroja

- Dávka zdroja

  - Metóda Identifikátor čísla

  - Metóda Identifikátor reťazca

Konfigurovateľné funkcie ST Selector Vziať nasledujúci a Vziať predchádzajúci aktivujú vstupné signály Vybrať nasledujúce identifikačné číslo a Vybrať predchádzajúce identifikačné číslo.

## Sekvencia dávkovania zvolená ako úloha virtuálnej stanice

Ak bol aktivovaný prepínač Voľné poradie, signál Vybrať nasledujúce identifikačné číslo môže vybrať rôzne dávky v rámci zvolenej sekvencie.

Pred výberom dávok je povinné, aby mali priradené identifikačné číslo. Ak dávka nemá priradené identifikačné číslo, signál Vybrať nasledujúce identifikačné číslo ho nemôže vybrať, ani ak je aktivovaný prepínač Voľné poradie.

Aktivuje cyklické opakovanie dávok, ktoré majú nakonfigurované identifikačné číslo.
Ak je identifikačné číslo „Žiadne“, je ho možné vybrať, len ak boli dokončené všetky dávky s nakonfigurovaným identifikačným číslom.

Cyklické opakovanie je možné, ale 0 sa vynechá. Po dokončení dávky sa už dávka nedá vybrať.

Napríklad, v prípade dávok s priradenými identifikačnými číslami 1,2,4,5, beží signál v slučke: 1,2,4,5,1,2,4... pokiaľ dávky nie sú dokončené.

## Uťahovanie zdroja zvolené ako úloha virtuálnej stanice

Signál vyberie nasledujúce identifikačné číslo zo zoznamu uťahovacích programov špecifikovaných v úlohe Uťahovanie zdroja.
Výber prebieha od aktuálne zvoleného identifikačného čísla k nasledujúcemu väčšiemu.

Keď sa vyberie najväčšie identifikačné číslo, signál vyberie 0: po 0 signál vyberie nasledujúce väčšie identifikačné číslo.

Ak je ako identifikačné číslo vybratá 0, nástroj je zamknutý.

Ak bolo identifikačné číslo pridané do zoznamu Uťahovanie zdroja, ale nikdy mu nebol priradený žiadny program uťahovania, pri cyklickom opakovaní zoznamom Uťahovanie zdroja sa vynechá.

Ak je program uťahovania priradený identifikačnému číslu a potom sa odstráni zo zoznamu uťahovacích programov, stále je možné vybrať toto identifikačné číslo. V tomto prípade je nástroj zamknutý, pretože neexistuje konkrétny program uťahovania.

Keď je prepínač Režim voliča nastavený na Potvrdiť, volič nástrčky je potrebné priradiť a nakonfigurovať. Vybrať možno všetky programy uťahovania, ale pred ich spustením sa z voliča nástrčky musí zdvihnúť vhodná nástrčka.

## Dávka zdroja zvolená ako úloha virtuálnej stanice

V Zdroje > Sekvencia dávkovania > Dávka zdroja, keď je metóda identifikátora nastavená na Číslo, signál Vybrať nasledujúce identifikačné číslo vyberie sekvencie zo zoznamu sekvencií, ktorý je zobrazený v úlohe Dávka zdroja.

Cyklické opakovanie je možné prostredníctvom 0. Signál Vybrať nasledujúce identifikačné číslo vyberie iba identifikačné čísla priradené sekvenciám.

Napríklad, ak sú 4 sekvencie k dispozícii s identifikačnými číslami 1,2,4, a 8, signál Vybrať nasledujúce identifikačné číslo iteruje a vyberie 1,2,4,8,0,1,2...

Nedefinované identifikačné čísla sa nevyberú.

V Zdroje > Sekvencia dávkovania> Dávka zdroja, keď je metóda identifikátora nastavená na Reťazec je nutné vybrať sekvenciu prostredníctvom externých zdrojov (ako skener alebo otvorený protokol). Signál Vybrať nasledujúce identifikačné číslo dokáže vybrať dávky v rámci zvolenej sekvencie.

Názov v SoftPLC: SELECT_NEXT_ID_NUMBER

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybrať predchádzajúce identifikačné číslo - 10117

Signál Vybrať predchádzajúce identifikačné číslo je možné použiť, keď je úloha vo virtuálnej stanici nakonfigurovaná ako:

- Sekvencia dávkovania

- Uťahovanie zdroja

- Dávka zdroja

  - Metóda Identifikátor čísla

  - Metóda Identifikátor reťazca

Konfigurovateľné funkcie ST Selector Vziať nasledujúci a Vziať predchádzajúci aktivujú vstupné signály Vybrať nasledujúce identifikačné číslo a Vybrať predchádzajúce identifikačné číslo.

## Sekvencia dávkovania zvolená ako úloha virtuálnej stanice

Ak bol aktivovaný prepínač Voľné poradie, signál Vybrať predchádzajúce identifikačné číslo môže vybrať rôzne dávky v rámci zvolenej sekvencie.

Pred výberom dávok je povinné, aby mali priradené identifikačné číslo. Ak dávka nemá priradené identifikačné číslo, signál Vybrať predchádzajúce identifikačné číslo ho nemôže vybrať, ani ak je aktivovaný prepínač Voľné poradie.

Aktivuje cyklické opakovanie dávok, ktoré majú nakonfigurované identifikačné číslo.
Ak je identifikačné číslo „Žiadne“, je ho možné vybrať, len ak boli dokončené všetky dávky s nakonfigurovaným identifikačným číslom.

Cyklické opakovanie je možné, ale 0 sa vynechá. Po dokončení dávky sa už dávka nedá vybrať.

Napríklad, v prípade dávok s priradenými identifikačnými číslami 1,2,4,5, beží signál v slučke: 5,4,2,1,5,4,2... pokiaľ dávky nie sú dokončené.

## Uťahovanie zdroja zvolené ako úloha virtuálnej stanice

Signál vyberie predchádzajúce identifikačné číslo zo zoznamu uťahovacích programov špecifikovaných v úlohe Uťahovanie zdroja.
Výber prebieha od aktuálne zvoleného identifikačného čísla k predchádzajúcemu menšiemu.

Keď sa vyberie najmenšie identifikačné číslo, signál vyberie 0: po 0 signál vyberie nasledujúce menšie identifikačné číslo.

Ak je ako identifikačné číslo vybratá 0, nástroj je zamknutý.

Ak je program uťahovania priradený identifikačnému číslu a potom sa odstráni zo zoznamu uťahovacích programov, stále je možné vybrať toto identifikačné číslo. V tomto prípade je nástroj zamknutý, pretože neexistuje konkrétny program uťahovania.

Keď je prepínač Režim voliča nastavený na Potvrdiť, volič nástrčky je potrebné priradiť a nakonfigurovať. Vybrať možno všetky programy uťahovania, ale pred ich spustením sa z voliča nástrčky musí zdvihnúť vhodná nástrčka.

## Dávka zdroja zvolená ako úloha virtuálnej stanice

V Zdroje > Sekvencia dávkovania > Dávka zdroja, keď je metóda identifikátora nastavená na Číslo, signál Vybrať predchádzajúce identifikačné číslo vyberie sekvencie zo zoznamu sekvencií, ktorý je zobrazený v úlohe Dávka zdroja.

Cyklické opakovanie je možné prostredníctvom 0. Signál Vybrať predchádzajúce identifikačné číslo vyberie iba identifikačné čísla priradené sekvenciám.

Napríklad, ak sú 4 sekvencie k dispozícii s identifikačnými číslami 1,2,4, a 8, signál Vybrať predchádzajúce identifikačné číslo iteruje a vyberie 8,4,2,1,0,8,4...

Nedefinované identifikačné čísla sa nevyberú.

V Zdroje > Sekvencia dávkovania> Dávka zdroja, keď je metóda identifikátora nastavená na Reťazec je nutné vybrať sekvenciu prostredníctvom externých zdrojov (ako skener alebo otvorený protokol). Signál Vybrať predchádzajúce identifikačné číslo dokáže vybrať dávky v rámci zvolenej sekvencie.

Názov v SoftPLC: SELECT_PREVIOUS_ID_NUMBER

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Nastaviť bistabilný prenos - 10021

Nastaví výstup bistabilného prenosu.

Názov v SoftPLC: SET_BISTABLE_RELAY

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Nastaviť smer CCW - 10132

Nastaviť smer CCW je vstupný signál, ktorý núti nástroj SR21/SL do smeru proti smeru hodinových ručičiek

Nástroj SR21/SL je nútený do smeru proti smeru hodinových ručičiek, len ak po pripojení k ovládaču sa signál nastaví na „vysoký“.
Táto operácia je základná, aj keď bol signál nastavený na „vysoký“ pred pripojením nástroja SR21/SL k ovládaču.

Ak nástroj beží v smere hodinových ručičiek, signál prepne smer na proti smeru hodinových ručičiek.
Ak nástroj beží proti smeru hodinových ručičiek, smer sa nezmení.

Nastaviť smer CCW vyradí vstupný signál Prepnúť CW/CCW pre nasledujúci chod.

Ak je nástroj nastavený na „nízky“, nástroj prepne smer v smere hodinových ručičiek.

Keď je nástroj nastavený na proti smeru hodinových ručičiek, na nástroji sa rozsvieti oranžový LED indikátor smeru.

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Nastaviť nulovú polohu – 10135

V prípade ručných nástrojov udržiava vstupný signál Nastaviť nulovú polohu aktuálnu polohu nástroov vo východiskovej polohe. Ak sa signál odošle počas prebiehajúceho uťahovania, ticho sa ignoruje.

V prípade upínacích nástrojov udržiava vstupný signál Nastaviť nulovú polohu aktuálnu polohu nástrojov vo východiskovej polohe. Signál ovplyvní všetky nástroje v systéme bez ohľadu na virtuálnu stanicu. Upínacie nástroje, ktoré sú súčasťou prebiehajúceho uahovania, signál ticho ignorujú.

Názov v SoftPLC: IN_EXTERNAL_SET_ZERO_POSITION

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Externé zelené svetlo voliča objímky - 10046

Riadi zelené svetlá, keď je volič nástrčky v externom režime (ako sa viacero fyzických zariadení priraďuje logickým nástrčkám je definované konfiguráciou zdroja voliča nástrčky).

- Bajt0 - logické nástrčky 1-4

- Bajt1 - logické nástrčky 5-8

- Bajt2 - logické nástrčky 9-12

- Bajt3 - logické nástrčky 13-16

- Bajt4 - logické nástrčky 17-20

- Bajt5 - logické nástrčky 21-24

- Bajt6 - logické nástrčky 25-28

- Bajt7 - logické nástrčky 29-32

2 bity na nástrčku, 00=vyp, 01=bliká, 10=neprerušovane

Názov v SoftPLC: SOCKET_SEL_EXT_GREEN_LIGHT

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | uint64 | 1 | 64
SocketLedControlTwoDevices | Stav | uint64 | 1 | 64

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Externé červené svetlo voliča objímky - 10047

Riadi červená svetlá, keď je volič nástrčky v externom režime (ako sa viacero fyzických zariadení priraďuje logickým nástrčkám je definované konfiguráciou zdroja voliča nástrčky).

- Bajt0 - logické nástrčky 1-4

- Bajt1 - logické nástrčky 5-8

- Bajt2 - logické nástrčky 9-12

- Bajt3 - logické nástrčky 13-16

- Bajt4 - logické nástrčky 17-20

- Bajt5 - logické nástrčky 21-24

- Bajt6 - logické nástrčky 25-28

- Bajt7 - logické nástrčky 29-32

2 bity na nástrčku, 00=vyp, 01=bliká, 10=neprerušovane

Názov v SoftPLC: SOCKET_SEL_EXT_RED_LIGHT

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | uint64 | 1 | 64
SocketLedControlTwoDevices | Stav | uint64 | 1 | 64

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Spustiť uvoľnenie - 10011

Aktívny signál spustí uvoľnenie. Hneď ako je vstup neaktívny, uvoľnenie sa musí zastaviť.

Názov v SoftPLC: START_LOOSENING

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Spustiť uťahovanie - 10010

Aktívny signál spustí uťahovanie. Hneď ako je vstup neaktívny, uťahovanie sa musí zastaviť.

Názov v SoftPLC: START_TIGHTENING

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Spustiť impulz uťahovania - 10024

Uťahovanie sa spustí pri signáli. Beží až do ukončenia uťahovania, alebo kým neuplynie 30 sekúnd v programe uťahovania.

Názov v SoftPLC: TIGHTENING_START_PULSE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Spustiť nástroje - 10028

Aktívny signál, ktorý spustí nástroj (predvolený prevádzkový režim je uťahovanie). Hneď ako je signál neaktívny, nástroj sa musí zastaviť. Používa sa v kombinácii so signálom Vybrať uvoľnenie - 10029.

Názov v SoftPLC: START_DRIVE_CONTINIOUS

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Stop (impulz) - 10129

Ak je generovaný tento signál, každé prebiehajúce uťahovanie alebo uvoľňovanie sa zastaví. Použité v kombinácii s 10024 alebo 10072.

Názov v SoftPLC: EXTERNAL_STOP_PULSE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Do SoftPLC - 10065

Názov v SoftPLC: TO_PLC

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | uint8 array | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Prepnúť CW/CCW - 10130

Prepnúť CW/CCW je vstupný signál, ktorý prepína smer nástroja SR21/SL.
Ak nástroj beží v smere hodinových ručičiek, signál prepne smer na proti smeru hodinových ručičiek.
Ak nástroj beží proti smeru hodinových ručičiek, signál prepne smer na v smere hodinových ručičiek.

Prepnúť CW/CCW vyradí vstupný signál Prepnúť CW/CCW pre nasledujúci chod.

Keď je nástroj prepnutý na proti smeru hodinových ručičiek, na nástroji sa rozsvieti oranžový LED indikátor smeru.

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Prepnúť CW/CCW pre nasledujúci chod - 10131

Prepnúť CW/CCW pre nasledujúci chod je vstupný signál, ktorý prepína smer nástroja SR21/SL pre nasledujúce uťahovanie/uvoľnenie.
Ak nástroj beží v smere hodinových ručičiek, signál prepne smer na proti smeru hodinových ručičiek.
Ak nástroj beží proti smeru hodinových ručičiek, signál prepne smer na v smere hodinových ručičiek.

Po dokončení nasledujúceho uťahovania/uvoľnenia nástroj prepne späť do smeru, v ktorom bol pred odoslaním signálu.

Keď je nástroj prepnutý na proti smeru hodinových ručičiek pre nasledujúce uťahovanie/uvoľnenie, na nástroji bliká oranžový LED indikátor smeru.

Signál Prepnúť CW/CCW pre nasledujúci chod je možné spustiť len raz.

Keď signál prepne smer nástroja, akákoľvek ďalšia aktualizácia tohto signálu sa opomenie.

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Prepína režim kapacity stroja - 10152

Prepína režim testovania kapacity stroja.

Názov v SoftPLC: MACHINE_CAPABILITY_TEST_MODE_TOGGLE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Interný I/O: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Displej používateľa: FALSE

- Jemný volič: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

- LED nástroj: FALSE

- Bzučiak nástroja: FALSE

- Krúžok nástroja: TRUE

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Manuálny režim: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Vibrátor nástroja: FALSE

- Pravidlá automatizácie: FALSE

# Odomknúť nástroj na dokončenie - 10051

Odomkne nástroj, ktorý je uzamknutý pomocou „Zámok nástroja na dokončenie“.

Názov v SoftPLC: UNLOCK_TOOL_ON_COMPLETE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Odomknúť nástroj na deaktivovať - 10059

Názov v SoftPLC: UNLOCK_TOOL_ON_DISABLE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Výstupné signály

Prevodník
Typ signálu
Typ hodnoty
Veľkosť min. [bit]
Veľkosť max. [bit]
Zariadenia
Hľadanie

# Aktívny reťazec identifikátora - 186

Nastavený, keď reťazec identifikátora bol prijatý a akceptovaný pracovnou úlohou; je nutný, keď prebieha buď sekvencia lebo program uťahovania.
Ak prebieha reťazec Dávka zdroja, je nastavený, keď boli prijaté všetky skenovania a bola vybratá sekvencia. V takom prípade zahŕňa zreťazený reťazec skladajúci sa z uložených pozícií.
Pri iných pracovných úlohách obsahuje číslo „VIN“.

Názov v SoftPLC: ACTIVE_IDENTIFIER_STRING

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Aktívny reťazec identifikátora 1- 188

Signál zodpovedajúci prvému nakonfigurovanému reťazcu v reťazci Dávka zdroja.
Signál Aktívny reťazec identifikátora 1 sa odošle hneď, ako sa vykoná sekvencia skenovania a vyberie sekvencia, čiže sú aktívne časti identifikátora.
Reťazce sa filtrujú s uloženou pozíciou.
Odošle sa, len ak prebieha reťazec Dávka zdroja.

Názov v SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_1

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Aktívny reťazec identifikátora 2- 189

Signál zodpovedajúci druhému nakonfigurovanému reťazcu v reťazci Dávka zdroja.
Signál Aktívny reťazec identifikátora 2 sa odošle hneď, ako sa vykoná sekvencia skenovania a vyberie sekvencia, čiže sú aktívne časti identifikátora.
Reťazce sa filtrujú s uloženou pozíciou.
Odošle sa, len ak prebieha reťazec Dávka zdroja.

Názov v SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_2

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Aktívny reťazec identifikátora 3- 190

Signál zodpovedajúci tretiemu nakonfigurovanému reťazcu v reťazci Dávka zdroja.
Signál Aktívny reťazec identifikátora 3 sa odošle hneď, ako sa vykoná sekvencia skenovania a vyberie sekvencia, čiže sú aktívne časti identifikátora.
Reťazce sa filtrujú s uloženou pozíciou.
Odošle sa, len ak prebieha reťazec Dávka zdroja.

Názov v SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_3

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Aktívny reťazec identifikátora 4- 191

Signál zodpovedajúci štvrtému nakonfigurovanému reťazcu v reťazci Dávka zdroja.
Signál Aktívny reťazec identifikátora 4 sa odošle hneď, ako sa vykoná sekvencia skenovania a vyberie sekvencia, čiže sú aktívne časti identifikátora.
Reťazce sa filtrujú s uloženou pozíciou.
Odošle sa, len ak prebieha reťazec Dávka zdroja.

Názov v SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_4

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Dávkovanie dokončené - 30

Dávka dokončená je výstupný signál, ktorý sa spustí po dokončení dávky.
Stav výsledkov dávky (OK alebo NOK) nemá účinok na signál Dávka dokončená.

Názov v SoftPLC: BATCH_COMPLETED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Dávkovanie dokončené NOK - 37

Dávkovanie sa skončilo v stave NOK.

Názov v SoftPLC: BATCH_COMPLETED_NOK

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Dávkovanie dokončené OK - 36

Dávkovanie sa skončilo v stave OK.

Názov v SoftPLC: BATCH_COMPLETED_OK

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Počet dávok - 31

Počítanie dávok: je výstupný signál, ktorý zobrazuje aktuálny počet uťahovaní v dávke.

Názov v SoftPLC: BATCH_COUNT

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Spustenie dávkovania - 32

Indikuje, že sa spustila dávka v sekvencii dávkovania.

Názov v SoftPLC: BATCH_RUNNING

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Sekvencia dávkovania dokončená NOK - 46

Sekvencia dávkovania skončila v stave OK.

Názov v SoftPLC: BATCH_SEQUENCE_NOK

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Sekvencia dávkovania dokončená OK - 45

Sekvencia dávkovania sa skončila v stave OK.

Názov v SoftPLC: BATCH_SEQUENCE_OK

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Sekvencia dávkovania vykonaná - 48

Indikuje, keď je sekvencia dokončená, ale v prípade Sekvencia dávkovania dokončená OK a Sekvencia dávkovania dokončená NOK.

Názov v SoftPLC: BATCH_SEQUENCE_COMPLETED

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Udalosť | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Udalosť | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Sekvencia dávkovania spustená - 47

Indikuje, či sekvencia dávkovania prebieha alebo nie.

Názov v SoftPLC: BATCHSEQUENCE_RUNNING

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Bistabilný prenos - 40

Bistabilný prenos je signál riadený vstupmi „Nastaviť bistabilný prenos“ a „Vynulovať bistabilný prenos“.
Po prijatí vstupu „Nastaviť bistabilný prenos“ sa signál Bistabilný prenos nastaví na TRUE.
Po prijatí vstupu „Vynulovať bistabilný prenos“ sa signál Bistabilný prenos nastaví na FALSE.

Ak sa vstup „Nastaviť bistabilný prenos“ alebo „Vynulovať bistabilný prenos“, zníži, bistabilný prenos si udrží svoj stav.
Stav bistabilného prenosu sa zmení, keď vstup sa „Nastaviť bistabilný prenos“ alebo „Vynulovať bistabilný prenos“ zvýši.

Po reštartovaní ovládača sa bistabilný prenos predvolene nastaví na FALSE.

Názov v SoftPLC: BISTABLE_RELAY

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Kalibračný alarm - 138

Kalibračný alarm pre konfiguráciu Údržba nástroja. Poskytuje pripomenutie, kedy je čas na kalibráciu nástroja.

Názov v SoftPLC: CALIBRATION_ALARM

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Verzia konfigurácie - 88

Názov v SoftPLC: CONFIGURATION_VERSION

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 32

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Potvrdiť uvoľnenie - 206

Označuje, či je zvolené uvoľnenie a dá sa spustiť. T. j. režim synchronizácie uvoľnenia alebo program uvoľnenia existujú a sú zvolené.

Názov v SoftPLC: CONFIRM_LOOSENING

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Ovládač zapnutý - 42

Nastavený na hodnotu TRUE pri spustení Výmena IO.

Názov v SoftPLC: IO_ON

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Aktuálne prebiehajúca dávka - 180

Aktuálne prebiehajúca dávka je výstupný signál, ktorý zobrazuje index aktuálne prebiehajúcej dávky v sekvencii.
Ak používateľ použije volič nástrčky, objaví sa „Nula“, ak nie je zvolená žiadna, viac ako jedna alebo nesprávna nástrčka.
Ak používateľ použije režim dávky a dávka prebieha, objaví sa „1“ pre konfigurácie Uťahovanie zdroja.

Názov v SoftPLC: CURRENT_RUNNING_BATCH_IX

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Prepínač smeru CCW - 13

Prepínač smeru na nástroji sa otáča proti smeru hodinových ručičiek.

Názov v SoftPLC: DIRECTION_SWITCH_CCW

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Prepínač smeru CW - 12

Prepínač smeru na nástroji sa otáča v smere hodinových ručičiek.

Názov v SoftPLC: DIRECTION_SWITCH_CW

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Núdzové zastavenie - 20036

Názov v SoftPLC: EMERGENCY_STOP

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Kód udalosti - 30001

Spustenie udalosti po spustení. Momentálne, na dva cykly.

Názov v SoftPLC: EVENT_CODE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Kód závažnosti udalosti - 30003

Kód závažnosti udalosti je výstupný signál, ktorý sa aktivuje, keď má spustená udalosť závažnosť chyby alebo výstrahy.

Názov v SoftPLC: EVENT_CODE_SEVERITY

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Udalosť prítomná - 161

Indikuje, ak je udalosť spustená. Spustí sa len na príslušenstve, ak si udalosť vyžaduje potvrdenie ACK.

Názov v SoftPLC: EVENT_PRESENT

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Prevádzková zbernica odpojená - 96

Názov v SoftPLC: FIELDBUS_DISCONNECTED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Záverečný uhol - 8

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Float | 0 | 0

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Záverečný uhol - 31003

Skutočná hodnota nameraného uhla na konci cyklu uťahovania.

Názov v SoftPLC: FINAL_ANGLE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 16 | 16

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Stav záverečného uhla - 31006

Tento signál zobrazuje stav záverečného uhla, ktorý môže byť:

- OK -ak je nameraný uhol v rámci limitov nakonfigurovaných v programe uťahovania.

- VYSOKÝ -ak je nameraný uhol vyšší ako vysoký limit nakonfigurovaný v programe uťahovania.

- NÍZKY -ak je nameraný uhol nižší ako nízky limit nakonfigurovaný v programe uťahovania.

Hodnota signálu Stav záverečného uhla sa zobrazuje odlišne v závislosti od konfigurácie signálu prevádzkovej zbernice.
Ak používateľ vyberie prevodník signálu, signál zobrazí jednu z nasledujúcich hodnôt:

- O - Stav záverečného uhla OK.

- H - Stav záverečného uhla Vysoký.

- L - Stav záverečného uhla Nízky.

Ak nie je použitý žiadny filter, signál zobrazí jednu z nasledujúcich hodnôt:

- 1 - Stav záverečného uhla OK.

- 2 - Stav záverečného uhla Vysoký.

- 3 - Stav záverečného uhla Nízky.

Názov v SoftPLC: FINAL_ANGLE_STATUS

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 2 | 8
StatusAsChar | Stav | Celočíselný údaj | 2 | 8

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Záverečný nameraný prúd - 31017

Prúd v stupni merania záverečného uhla a záverečného momentu. Odošle sa, keď je výsledok k dispozícii.

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Udalosť | Celočíselný údaj | 32 | 32
FixedPointToDecimal | Udalosť | Celočíselný údaj | 32 | 32

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Záverečná požadovaná rýchlosť - 31020

Požadovaná rýchlosť posledného stupňa programu uťahovania.

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Celočíselný údaj | 16 | 16

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Záverečný požadovaný moment - 31015

Získa požadovaný moment program uťahovania pre vykonávané uťahovanie. Hodnota sa skopíruje z programu výsledku uťahovania a po uťahovaní sa publikuje.

Viacstupňové programy načítajú požadovaný moment z posledného stupňa uťahovania v programe uťahovania definovanom ako kategória stupňa „Záverečný“.

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Udalosť | Celočíselný údaj | 32 | 32
FixedPointToDecimal | Udalosť | Celočíselný údaj | 32 | 32

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Záverečný moment - 5

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Float | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Záverečný moment - 31002

Skutočná hodnota nameraného momentu na konci cyklu uťahovania.

Názov v SoftPLC: FINAL_TORQUE

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 32 | 32
FixedPointToDecimal | Stav | Celočíselný údaj | 32 | 32

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Stav záverečného momentu - 31009

Tento signál zobrazuje stav záverečného momentu, ktorý môže byť.

- OK - ak je nameraný moment v rámci limitov nakonfigurovaných v programe uťahovania.

- VYSOKÝ -ak je nameraný moment vyšší ako vysoký limit nakonfigurovaný v programe uťahovania.

- NÍZKY -ak je nameraný moment nižší ako nízky limit nakonfigurovaný v programe uťahovania.

Hodnota signálu Stav záverečného momentu sa zobrazuje odlišne v závislosti od konfigurácie signálu prevádzkovej zbernice.
Ak používateľ vyberie prevodník signálu, signál zobrazí jednu z nasledujúcich hodnôt:

- O - Stav záverečného momentu OK.

- H - Stav záverečného momentu Vysoký.

- L - Stav záverečného momentu Nízky.

Ak nie je použitý žiadny filter, signál zobrazí jednu z nasledujúcich hodnôt:

- 1 - Stav záverečného momentu OK.

- 2 - Stav záverečného momentu Vysoký.

- 3 - Stav záverečného momentu Nízky.

Názov v SoftPLC: FINAL_TORQUE_STATUS

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 2 | 8
StatusAsChar | Stav | Celočíselný údaj | 2 | 8

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Prvý požadovaný moment - 31019

Načíta prvý požadovaný moment po dokončení uťahovania.

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Udalosť | Celočíselný údaj | 32 | 32
FixedPointToDecimal | Udalosť | Celočíselný údaj | 32 | 32

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Z SoftPLC - 10064

Priradené bajty na prenos údajov z PLC do príslušenstva.

Názov v SoftPLC: FROM_PLC

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | uint8 array | 8 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Vysoký uhol - 10

Výsledok uhla je príliš vysoký.

Názov v SoftPLC: HIGH_ANGLE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Vysoký uťahovací moment - 7

Výsledok uťahovacieho momentu je vyšší ako limit maximálneho uťahovacieho momentu.

Názov v SoftPLC: HIGH_TORQUE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Prijatý identifikátor - 100

Názov v SoftPLC: IDENTIFIER_RECEIVED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Posledný prijatý reťazec identifikátora - 187

Nastavený priamo, keď bol identifikátor prijatý v pracovnej úlohe.
Pre reťazec Dávka zdroja sa nastaví pri každom skenovaní v procese skenovania, čiže sa zmení pre každé skenovanie odošlem aj keď sa nezhoduje v dĺžke.
Množina reťazcov v nespracovanom formáte a nielen „uložené pozície“ v reťazci.
Pre ostatné pracovné úlohy sa tento signál rovná signálu Aktívny reťazec identifikátora.

Názov v SoftPLC: LAST_RECEIVED_ID_STRING

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

Relevantné informácie

- Aktívny reťazec identifikátora - 186

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Spojenie s licenčným serverom sa stratilo - 134

Indikuje, že sa stratilo spojenie s licenčným serverom Atlas Copco alebo zlyhala synchronizácia. Signál sa vymaže, keď sa úspešne vykoná synchronizácia so správcom licencií

Názov v SoftPLC: LICENSE_SERVER_CONN_LOST

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Uvoľnenie deaktivované - 184

Uvoľnenie deaktivované je výstupný signál, ktorý sa aktivuje, keď je uvoľnenie externe blokuje jeden z nasledujúcich signálov:

- 20003 - Uzamknúť pri uvoľňovaní

- 20004 - Vysoko aktívny zámok nástroja

- 20033 - Zámok riadenia linky

- 20018 - Zámok otvoreného protokolu

- 20021 - Uzamknúť pri uvoľňovaní prevádzkovej zbernice

- 20041 - Uzamknúť pri uvoľňovaní SoftPLC

- 20061 - Nízko aktívny zámok nástroja

Názov v SoftPLC: LOOSENING_DISABLED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Uvoľnenie aktivované - 185

Uvoľnenie aktivované je výstupný signál, ktorý sa aktivuje, keď je uvoľnenie externe neblokuje jeden z nasledujúcich signálov:

- 20003 - Uzamknúť pri uvoľňovaní

- 20004 - Vysoko aktívny zámok nástroja

- 20033 - Zámok riadenia linky

- 20018 - Zámok otvoreného protokolu

- 20021 - Uzamknúť pri uvoľňovaní prevádzkovej zbernice

- 20041 - Uzamknúť pri uvoľňovaní SoftPLC

- 20061 - Nízko aktívny zámok nástroja

Názov v SoftPLC: LOOSENING_ENABLED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Uvoľňovanie je zamknuté - 28

Uvoľňovanie je deaktivované.

Názov v SoftPLC: LOOSENING_IS_LOCKED

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Uvoľnenie NOK - 74

Prebehlo uvoľnenie NOK.

Názov v SoftPLC: LOOSENING_NOK

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Uvoľnenie OK - 70

Prebehlo uvoľnenie OK.

Názov v SoftPLC: LOOSENING_OK

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Nízke uhol - 9

Výsledok uhla je nižší ako limit minimálneho uhla.

Názov v SoftPLC: LOW_ANGLE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Nízky uťahovací moment - 6

Výsledok uťahovacieho momentu je nižší ako limit minimálneho uťahovacieho momentu.

Názov v SoftPLC: LOW_TORQUE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Manuálny režim - 101

Indikuje akékoľvek podporované a nakonfigurované príslušenstvo stavu virtuálnej stanice pre manuálny režim

Názov v SoftPLC: MANUAL_MODE

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Maximálne dosiahnuté za sebou idúce NOK - 35

Indikuje, že bolo dosiahnuté Max. súvislé počítadlo uťahovaní NOK.

Názov v SoftPLC: MAX_COHERENT_NOK_REACHED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Koncový v otvorenej pozícii - 89

Koncový nástroj v otvorenej pozícii.

Názov v SoftPLC: OPEN_END_IN_OPEN_POSITION

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Otvorený protokol odpojený - 95

Ak je otvorený protokol vo virtuálnej stanici vypnutý, signál „Otvorený protokol odpojený“ je nastavený na FALSE.
Ak je otvorený protokol vo virtuálnej stanici zapnutý, signál „Otvorený protokol odpojený“ je nastavený na TRUE.
Keď je aspoň jeden klient (niekoľko klientov Otvorený protokol sa môže pripojiť k rovnakej virtuálnej stanici) pripojený k signálu „Otvorený protokol odpojený“, signál je nastavený na FALSE.

Názov v SoftPLC: OPEN_PROTOCOL_DISCONNECTED

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Identifikátor prechodu - 104

Výstupný signál na odoslanie naskenovaného reťazca z skenera do externého zariadenia.

Názov v SoftPLC: BARCODE_ID_PASSTHROUGH

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Reťazec | 8 | 800

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Koniec programu - 168

Signál indikuje úroveň momentu po dokončení cyklu uťahovania. Časovač - časový limit konca programu - sa spustí, keď moment klesne pod túto úroveň. Uťahovanie je dokončené, keď moment klesne pod úroveň pre koncový moment programu a zostane na tejto úrovni, kým sa nedosiahne časový limit konca programu.

Názov v SoftPLC: PROGRAM_END

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Spustenie programu - 132

Definuje úroveň spustenia pre cyklus uťahovania.

Názov v SoftPLC: PROGRAM_START

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Alarm impulzného nástroja pre prázdnu hladinu oleja - 167

Sledovanie hladiny oleja v údržbe nástroja poskytuje mechanizmus na pripomenutie používateľovi, keď nadíde čas na naplnenie oleja do impulzného nástroja. Signál neinformuje používateľa, keď sa stlačí spúšťač.
Signál sa vymaže, keď sa nástroj odpojí; potom sa odošle späť z nástroja, ak stav pretrváva pri ďalšom pripojení nástroja.

Názov v SoftPLC: TOOL_OIL_LEVEL_EMPTY

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Hodnota kompenzácie PVT - 31029

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Udalosť | Celočíselný údaj | 32 | 32
FixedPointToDecimal | Udalosť | Celočíselný údaj | 32 | 32

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Front čítania výsledku vyprázdnený - 30006

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# pripravený na spustenie - 29

Ak je nástroj pripojený k virtuálnej stanici, neexistujú žiadne aktívne zámky uťahovania, núdzové zastavenie nie je aktivované a je vybratý platný program uťahovania, tento signál indikuje, že je možné spustiť uťahovanie.

Názov v SoftPLC: READY_TO_START

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Prijatý identifikátor 1 - 192

Signál zodpovedajúci prvému nakonfigurovanému reťazcu v reťazci Dávka zdroja.
Signál Aktívny reťazec identifikátora 1 sa odošle, aby systém prijal reťazce/identifikátory hneď, ako bude prijatý reťazec. Ak prebieha v skenovaní s vynúteným poradím, je v nakonfigurovanom poradí, ale ak prebieha v skenovaní s voľným poradím, 1 nemusí zodpovedať prvému nakonfigurovanému reťazcu, ale prvému prijatému reťazcu.
Reťazec je nespracovaný prijatý reťazec a nemá aplikovanú „uloženú pozíciu“.
Odošle sa, len ak prebieha reťazec Dávka zdroja.

Názov v SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_1

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Prijatý identifikátor 2 - 193

Signál zodpovedajúci druhému nakonfigurovanému reťazcu v reťazci Dávka zdroja.
Signál Aktívny reťazec identifikátora 2 sa odošle, aby systém prijal reťazce/identifikátory hneď, ako bude prijatý reťazec. Ak prebieha v skenovaní s vynúteným poradím, je v nakonfigurovanom poradí, ale ak prebieha v skenovaní s voľným poradím, 2 nemusí zodpovedať druhému nakonfigurovanému reťazcu, ale druhému prijatému reťazcu.
Reťazec je nespracovaný prijatý reťazec a nemá aplikovanú „uloženú pozíciu“.
Odošle sa, len ak prebieha reťazec Dávka zdroja.

Názov v SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_2

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Prijatý identifikátor 3 - 194

Signál zodpovedajúci tretiemu nakonfigurovanému reťazcu v reťazci Dávka zdroja.
Signál Aktívny reťazec identifikátora 3 sa odošle, aby systém prijal reťazce/identifikátory hneď, ako bude prijatý reťazec. Ak prebieha v skenovaní s vynúteným poradím, je v nakonfigurovanom poradí, ale ak prebieha v skenovaní s voľným poradím, 3 nemusí zodpovedať tretiemu nakonfigurovanému reťazcu, ale tretiemu prijatému reťazcu.
Reťazec je nespracovaný prijatý reťazec a nemá aplikovanú „uloženú pozíciu“.
Odošle sa, len ak prebieha reťazec Dávka zdroja.

Názov v SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_3

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Prijatý identifikátor 4 - 195

Signál zodpovedajúci štvrtému nakonfigurovanému reťazcu v reťazci Dávka zdroja.
Signál Aktívny reťazec identifikátora 4 sa odošle, aby systém prijal reťazce/identifikátory hneď, ako bude prijatý reťazec. Ak prebieha v skenovaní s vynúteným poradím, je v nakonfigurovanom poradí, ale ak prebieha v skenovaní s voľným poradím, 4 nemusí zodpovedať štvrtému nakonfigurovanému reťazcu, alebo štvrtému prijatému reťazcu.
Reťazec je nespracovaný prijatý reťazec a nemá aplikovanú „uloženú pozíciu“.
Odošle sa, len ak prebieha reťazec Dávka zdroja.

Názov v SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_4

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Rehit - 31014

Názov v SoftPLC: FIELDBUS_TIGHTENING_REHIT

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Zostávajúca dávka - 33

Zostávajúce uťahovania v dávkovaní. Zobrazenie je možné len na displeji.

Názov v SoftPLC: REMAINING_BATCH

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Uhol zaskrutkovania - 31038

Hodnota uhla zaskrutkovania.

Názov v SoftPLC: RUNDOWN_ANGLE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Celočíselný údaj | 16 | 16

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Vysoký uhol zaskrutkovania - 165

Signál je aktívny, ak uhol zaskrutkovania na úrovni programu je vyšší ako nastavený.

Názov v SoftPLC: RUNDOWN_ANGLE_HIGH

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Nízky uhol zaskrutkovania - 166

Signál je aktívny, ak uhol zaskrutkovania na úrovni programu je nižší ako nastavený.

Názov v SoftPLC: RUNDOWN_ANGLE_LOW

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Vybraté identifikačné číslo - 213

Identifikačné číslo zvoleného programu uťahovania; 0, ak nebolo zvolené žiadne identifikačné číslo.

Názov v SoftPLC: SELECTED_IDENTIFIER_NUMBER

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16
TreatZeroAsOne | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt. Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Bit 0 zvolenej sekvencie - 139

Bitový vzor zobrazujúci zvolenú sekvenciu.

Názov v SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_0

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 1 zvolenej sekvencie - 140

Bitový vzor zobrazujúci zvolenú sekvenciu.

Názov v SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_1

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 2 zvolenej sekvencie - 141

Bitový vzor zobrazujúci zvolenú sekvenciu.

Názov v SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_2

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 3 zvolenej sekvencie - 142

Bitový vzor zobrazujúci zvolenú sekvenciu.

Názov v SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_3

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 4 zvolenej sekvencie - 143

Bitový vzor zobrazujúci zvolenú sekvenciu.

Názov v SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_4

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 5 zvolenej sekvencie - 144

Bitový vzor zobrazujúci zvolenú sekvenciu.

Názov v SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_5

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 6 zvolenej sekvencie - 145

Bitový vzor zobrazujúci zvolenú sekvenciu.

Názov v SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_6

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 7 zvolenej sekvencie - 146

Bitový vzor zobrazujúci zvolenú sekvenciu.

Názov v SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_7

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 8 zvolenej sekvencie - 147

Bitový vzor zobrazujúci zvolenú sekvenciu.

Názov v SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_8

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 9 zvolenej sekvencie - 163

Bitový vzor zobrazujúci zvolenú sekvenciu.

Názov v SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_9

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# ID zvolenej sekvencie - 84

Zobrazuje index zvolenej sekvencia dávkovania.

Názov v SoftPLC: SELECTED_BATCH_SEQUENCE_ID

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16
TreatZeroAsOne | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Zvolený program uťahovania - 69

Skutočné ID zvoleného programu uťahovania; 0, ak nebol zvolený žiadny program uťahovania.

Názov v SoftPLC: SELECTED_PSET_ID

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16
TreatZeroAsOne | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Bit 0 zvoleného programu uťahovania - 148

Bitový vzor zobrazujúci zvolený program uťahovania.

Názov v SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_0

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 1 zvoleného programu uťahovania - 149

Bitový vzor zobrazujúci zvolený program uťahovania.

Názov v SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_1

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 2 zvoleného programu uťahovania - 150

Bitový vzor zobrazujúci zvolený program uťahovania.

Názov v SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_2

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 3 zvoleného programu uťahovania - 151

Bitový vzor zobrazujúci zvolený program uťahovania.

Názov v SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_3

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 4 zvoleného programu uťahovania - 152

Bitový vzor zobrazujúci zvolený program uťahovania.

Názov v SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_4

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 5 zvoleného programu uťahovania - 153

Bitový vzor zobrazujúci zvolený program uťahovania.

Názov v SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_5

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 6 zvoleného programu uťahovania - 154

Bitový vzor zobrazujúci zvolený program uťahovania.

Názov v SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_6

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 7 zvoleného programu uťahovania - 155

Bitový vzor zobrazujúci zvolený program uťahovania.

Názov v SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_7

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 8 zvoleného programu uťahovania - 156

Bitový vzor zobrazujúci zvolený program uťahovania.

Názov v SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_8

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Bit 9 zvoleného programu uťahovania - 157

Bitový vzor zobrazujúci zvolený program uťahovania.

Názov v SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_9

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Sekvencia prerušená - 160

Výstupný signál indikujúci, či bola sekvencia prerušená.

Názov v SoftPLC: SEQUENCE_ABORTED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Alarm servisného upozornenia - 137

Servisný alarm nakonfigurovaný v údržbe nástroja poskytuje mechanizmus na pripomenutie používateľovi, keď nadíde čas na servis nástroja.

Názov v SoftPLC: SERVICE_INDICATOR_ALARM

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Veľkosť sekvencie - 181

Zobrazuje veľkosť aktuálne prebiehajúcej sekvencie. Nastavená, len ak je sekvencia načítaná a nevynulovaná po dokončení sekvencie.

Názov v SoftPLC: SIZE_OF_RUNNING_SEQUENCE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Zámok odpojenia voliča objímky - 20039

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Hlavná verzia softvéru - 86

Názov v SoftPLC: SOFTWARE_MAJOR_VERSION

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 32

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Vedľajšia verzia softvéru - 87

Názov v SoftPLC: SOFTWARE_MINOR_VERSION

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 32

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Verzia vydania softvéru - 85

Verzia prebiehajúceho softvéru.

Názov v SoftPLC: SOFTWARE_RELEASE_VERSION

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 32

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Začať záverečný uhol - 31016

Zobrazí sa hodnota momentu Začať záverečný uhol, ak je k dispozícii. Odošle sa, keď je výsledok k dispozícii.

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 32 | 32
FixedPointToDecimal | Stav | Celočíselný údaj | 32 | 32

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Stanica pripravená - 71

Indikuje, keď je virtuálna stanica pripravená.

Názov v SoftPLC: STATION_READY

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Cieľový moment - 30100

Signál zobrazujúci cieľový moment vykonaného uťahovania.

Nastavte kategóriu stupňa posledného stupňa po Záverečný. Volič ST zobrazuje Požadovaný moment, len ak má posledný stupeň požadovaný moment.

Názov v SoftPLC: STSELECTOR_TARGET_TORQUE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Celočíselný údaj | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Cieľový/Záverečný moment - 30101

Signál zobrazujúci cieľový, prípadne záverečný moment.

Cieľový/Záverečný program je medzi cieľovým momentom a záverečným momentom, ak sa aktualizuje zvolený program uťahovania alebo sa vyberie nový program uťahovania.

Nastavte kategóriu stupňa posledného stupňa po Záverečný. Volič ST zobrazuje Požadovaný moment, len ak má posledný stupeň požadovaný moment.

Názov v SoftPLC: STSELECTOR_TARGET_FINAL_TORQUE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Celočíselný údaj | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Smer závitu CCW - 26

Zvolený program uťahovania má ako smer závitu vybraté otáčanie proti smeru hodinových ručičiek.

Názov v SoftPLC: THREAD_DIRECTION_CCW

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Dátum uťahovania - 31030

Dátum uťahovania vo formáte YYYY:MM:DD.

Názov v SoftPLC: TIGHTENING_DATE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Reťazec | 80 | 80

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Deň dátumu uťahovania - 31032

Deň mesiaca , kedy bolo vykonané uťahovanie.

Názov v SoftPLC: TIGHTENING_DATE_DAY

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Celočíselný údaj | 8 | 16

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Mesiac dátumu uťahovania - 31033

Mesiac, kedy bolo vykonané uťahovanie.

Názov v SoftPLC: TIGHTENING_DATE_MONTH

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Celočíselný údaj | 8 | 16

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Rok dátumu uťahovania - 31034

Rok, kedy bolo vykonané uťahovanie.

Názov v SoftPLC: TIGHTENING_DATE_YEAR

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Celočíselný údaj | 16 | 16

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Uťahovanie deaktivované - 182

Uťahovanie deaktivované je výstupný signál, ktorý sa aktivuje, keď uťahovanie externe deaktivuje ktorýkoľvek z nasledujúcich signálov:

- 20002 - Uzamknúť pri uvoľňovaní

- 20004 - Vysoko aktívny zámok nástroja

- 20033 - Zámok riadenia linky

- 20018 - Zámok otvoreného protokolu

- 20020 - Uzamknúť pri uťahovaní prevádzkovej zbernice

- 20040 - Uzamknúť pri uťahovaní SoftPLC

- 20061 - Nízko aktívny zámok nástroja

Názov v SoftPLC: TIGHTENING_DISABLED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Uťahovanie hotovo - 31010

Názov v SoftPLC: TIGHTENING_DONE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Uťahovanie aktivované - 183

Uťahovanie aktivované je výstupný signál, ktorý sa aktivuje, keď uťahovanie externe deaktivuje ktorýkoľvek z nasledujúcich signálov:

- 20002 - Uzamknúť pri uvoľňovaní

- 20004 - Vysoko aktívny zámok nástroja

- 20033 - Zámok riadenia linky

- 20018 - Zámok otvoreného protokolu

- 20020 - Uzamknúť pri uťahovaní prevádzkovej zbernice

- 20040 - Uzamknúť pri uťahovaní SoftPLC

- 20061 - Nízko aktívny zámok nástroja

Názov v SoftPLC: TIGHTENING_ENABLED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Uťahovanie je uzamknuté - 27

Uťahovanie je deaktivované; nie je možné vykonať žiadne uťahovanie.

Názov v SoftPLC: TIGHTENING_IS_LOCKED

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Uťahovanie NOK - 4

Najmenej jeden výsledok uťahovania je mimo stanovených limitov.

Názov v SoftPLC: TIGHTENING_NOK

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Uťahovanie OK - 3

Výsledok uťahovania je rámci stanovených limitov.

Názov v SoftPLC: TIGHTENING_OK

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Max. uhol programu uťahovania - 31004

Názov v SoftPLC: MAX_ANGLE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 16 | 16

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Max. moment programu uťahovania - 31007

Názov v SoftPLC: MAX_TORQUE

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 32 | 32
FixedPointToDecimal | Stav | Celočíselný údaj | 32 | 32

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Min. uhol programu uťahovania - 31005

Názov v SoftPLC: MIN_ANGLE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 16 | 16

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Min. moment programu uťahovania - 31008

Názov v SoftPLC: MIN_TORQUE

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 32 | 32
FixedPointToDecimal | Stav | Celočíselný údaj | 32 | 32

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Čas uťahovania - 31031

Čas uťahovania vo formáte hh:mm:ss.

Názov v SoftPLC: TIGHTENING_TIME

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Reťazec | 64 | 64

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Vysoký čas uťahovania - 135

Indikuje, či sa uťahovania NOK vyskytli v dôsledku prekročenia maximálneho povoleného času vykonania.

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Hodina času uťahovania - 31035

Hodina, kedy bolo vykonané uťahovanie.

Názov v SoftPLC: TIGHTENING_TIME_HOUR

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Celočíselný údaj | 8 | 16

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Nízky čas uťahovania - 136

Indikuje, či sa uťahovania NOK vyskytli v dôsledku zníženia minimálneho povoleného času vykonania.

Signál Nízky čas uťahovania funguje len pre programy uťahovania.

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Minúta času uťahovania - 31037

Minúta, kedy bolo vykonané uťahovanie.

Názov v SoftPLC: TIGHTENING_TIME_MINUTES

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Celočíselný údaj | 8 | 16

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Sekunda času uťahovania - 31036

Sekunda, kedy bolo vykonané uťahovanie.

Názov v SoftPLC: TIGHTENING_TIME_SEC

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Celočíselný údaj | 8 | 16

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Slabá batéria nástroja - 90

Názov v SoftPLC: TOOL_BATTERY_LOW

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Nástroj pripojený - 73

Indikuje, ak je nástroj pripojený alebo nepripojený k virtuálnej stanici.

Názov v SoftPLC: TOOL_CONNECTED

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Nástroj deaktivovaný - 158

Nástroj deaktivované je výstupný signál, ktorý sa aktivuje, keď nástroj externe deaktivuje jeden z nasledujúcich signálov:

- 20002 - Uzamknúť pri uvoľňovaní

- 20003 - Uzamknúť pri uvoľňovaní

- 20004 - Vysoko aktívny zámok nástroja

- 20033 - Zámok riadenia linky

- 20018 - Zámok otvoreného protokolu

- 20020 - Uzamknúť pri uťahovaní prevádzkovej zbernice

- 20021 - Uzamknúť pri uvoľňovaní prevádzkovej zbernice

- 20040 - Uzamknúť pri uťahovaní SoftPLC

- 20041 - Uzamknúť pri uvoľňovaní SoftPLC

- 20061 - Nízko aktívny zámok nástroja

Názov v SoftPLC: TOOL_DISABLED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Nástroj aktivovaný - 159

Nástroj aktivovaný je výstupný signál, ktorý sa aktivuje, keď nástroj externe deaktivuje jeden z nasledujúcich signálov:

- 20002 - Uzamknúť pri uvoľňovaní

- 20003 - Uzamknúť pri uvoľňovaní

- 20004 - Vysoko aktívny zámok nástroja

- 20033 - Zámok riadenia linky

- 20018 - Zámok otvoreného protokolu

- 20020 - Uzamknúť pri uťahovaní prevádzkovej zbernice

- 20021 - Uzamknúť pri uvoľňovaní prevádzkovej zbernice

- 20040 - Uzamknúť pri uťahovaní SoftPLC

- 20041 - Uzamknúť pri uvoľňovaní SoftPLC

- 20061 - Nízko aktívny zámok nástroja

Názov v SoftPLC: TOOL_ENABLED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Stlačené tlačidlo funkcie nástroja - 179

Výstupný signál sledujúci stav tlačidla funkcie. Signál je nastavený, keď sa tlačidlo funkcie stlačí a vymazaný, keď sa pustí. Nie pre kritické použitie v prípade akumulátorových nástrojov.

Názov v SoftPLC: FUNCTION_BUTTON_PRESSED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Zdravie nástroja OK - 103

Zdravie nástroja OK je vysoké, keď nie je prítomná žiadna chyba nástroja, zatiaľ čo zdravie nástroja OK je nízke, keď došlo ku ktorejkoľvek z nasledujúcich chýb nástroja:

- Prehriaty nástroj

- Nástroj vyžaduje ladenie motora

- Otvorený nástroj nevyladený

- Súbor parametrov nástroja nie je podporovaný

- Slabá batéria nástroja

- Zlyhanie kontroly spúšťača nástroja

- Kábel nástroja nie je podporovaný

- Zlyhanie pamäte nástroja

- Pamäť nástroja je poškodená

- Interval servisu nástroja vypršal

- Nesúlad v softvérovej verzii nástroja

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# LED zrkadlo nástroja zelené - 98

Signál zobrazujúci stav zelenej LED nástroja na príslušenstve.

Signál LED zrkadlo nástroja zelené je nastavený na True, ak zelená LED nástroja svieti/bliká.
Signál LED zrkadlo nástroja zelené je nastavený na False, ak zelená LED nástroja nesvieti.

Názov v SoftPLC: TOOL_RESULT_LED_GREEN

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# LED zrkadlo nástroja červené - 97

Signál zobrazujúci stav červenej LED nástroja na príslušenstve.

Signál LED zrkadlo nástroja červené je nastavený na True, ak zelená LED nástroja svieti/bliká.
Signál LED zrkadlo nástroja červené je nastavený na False, ak zelená LED nástroja nesvieti.

Názov v SoftPLC: TOOL_RESULT_LED_RED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# LED zrkadlo nástroja žlté - 99

Signál zobrazujúci stav žltej LED nástroja na príslušenstve.

Signál LED zrkadlo nástroja žlté je nastavený na True, ak zelená LED nástroja svieti/bliká.
Signál LED zrkadlo nástroja žlté je nastavený na False, ak zelená LED nástroja nesvieti.

Názov v SoftPLC: TOOL_RESULT_LED_YELLOW

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Uvoľnenie nástroja - 22

Indikuje, že nástroj sa uvoľňuje.

Názov v SoftPLC: TOOL_LOOSENING

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Rotácia nástroja CCW - 25

Smer rotácie nástroja je proti smeru hodinových ručičiek pre ľavotočivé závitové skrutky.

Názov v SoftPLC: TOOL_ROTATION_CCW

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Rotácia nástroja CW - 24

Smer rotácie nástroja je v smere hodinových ručičiek pre pravotočivé závitové skrutky.

Názov v SoftPLC: TOOL_ROTATION_CW

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Nástroj beží - 23

Indikuje, že nástroj rotuje (v pravotočivom (CW) alebo v ľavotočivom (CCW) smere).

Názov v SoftPLC: TOOL_RUNNING

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Číslice výrobného čísla nástroja - 31021

Celočíselná časť výrobného čísla.

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 32 | 32

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Identifikátor značky nástroja - 94

Názov v SoftPLC: TOOLTAG_IDENTIFIER

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Reťazec | 8 | 800

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Uťahovanie nástroja - 21

Indikuje, že nástroj sa uťahuje.

Názov v SoftPLC: TOOL_TIGHTENING

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Nástroje v nulovej polohe – 210

Výstupný signál Nástroje v nulovej polohe je k dispozcii len pre ručné nástroje.

Výstupný signál Nástroje v nulovej polohe definuje, či je nástroj vo východiskovej polohe – napríklad na konci stupňa polohy dopredu alebo dozadu
Signál sa neaktualizuje v reálnom čase, takže ak sa nástroj z nejakého dôvodu presunie z polohy, signál nebude fungovať.

Názov v SoftPLC: TOOLS_IN_ZERO_POSITION

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Spojenie s ToolsNet sa stratilo - 133

Ak je aktivované, indikuje, že spojenie medzi ToolsNet a ovládačom sa prerušilo alebo pracuje podľa očakávaní.

Názov v SoftPLC: TOOLSNET_CONNECTION_LOST

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Spojenie s ToolsTalk sa stratilo - 208

Ak je aktivované, indikuje, že spojenie medzi ToolsTalk a ovládačom sa prerušilo alebo pracuje podľa očakávaní.

Názov v SoftPLC: TOOLSTALK_CONNECTION_LOST

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Celkový počet utiahnutí - 31018

Celkový počet utiahnutí vykonaných nástrojom počas celej jeho životnosti.

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Celočíselný údaj | 8 | 32

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Počítadlo celkovej zostávajúcej sekvencie - 205

Počet zostávajúcich uťahovaní, ktoré sa majú dokončiť v sekvencii dávky.

Názov v SoftPLC: TOTAL_REMAINING_SEQ_COUNT

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Počítadlo celkovej sekvencie - 204

Počet dokončených uťahovaní v sekvencii dávky.

Názov v SoftPLC: TOTAL_SEQ_COUNTER

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Veľkosť celkovej sekvencie - 203

Celkový počet uťahovaní, ktoré sa majú dokončiť v sekvencii dávky.

Názov v SoftPLC: TOTAL_SEQ_SIZE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Značka TLS: FALSE

# Spúšťač stlačený - 11

Indikuje, že bol stlačený spúšťač nástroja.

Názov v SoftPLC: TRIGGER_PRESSED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Názov virtuálnej stanice - 105

Uvedie názov virtuálnej stanice.

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Reťazec | 8 | 800

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Vstupné/Výstupné signály

Prevodník
Typ signálu
Typ hodnoty
Veľkosť min. [bit]
Veľkosť max. [bit]
Zariadenia
Hľadanie

# Vymazať výsledky - 39

Vymaže stav iných signálov na nastavenie na ďalšie uťahovanie.

Názov v SoftPLC: CLEAR_RESULTS

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Deaktivovať príkazy otvoreného protokolu - 10060

Deaktivuje možnosť odoslať príkazy cez otvorený protokol do virtuálnej stanice.

Názov v SoftPLC: DISABLE_OPEN_PRTCOL_CMDS

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Externý identifikátor - 10045

Reťazec odoslaný v externom identifikátore za zahrnie do výsledku ako číslo VIN. Je možné uviesť až 2 identifikátory, ktoré majú prejsť z prevádzkovej zbernice na výber úlohy.

Názov v SoftPLC: EXTERNAL_IDENTIFIER

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Externe monitorované 1 - 10035

Externe monitorované 1 je vstupný/výstupný signál, ktorý nie je pripojený k žiadnej konkrétnej funkcii v ovládači a môže sa používať pre špecifické potreby zákazníka.

Názov v SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_1

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Externe monitorované 2 - 10036

Externe monitorované 2 je vstupný/výstupný signál, ktorý nie je pripojený k žiadnej konkrétnej funkcii v ovládači a môže sa používať pre špecifické potreby zákazníka.

Názov v SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_2

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Externe monitorované 3 - 10037

Externe monitorované 3 je vstupný/výstupný signál, ktorý nie je pripojený k žiadnej konkrétnej funkcii v ovládači a môže sa používať pre špecifické potreby zákazníka.

Názov v SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_3

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Externe monitorované 4 - 10038

Externe monitorované 4 je vstupný/výstupný signál, ktorý nie je pripojený k žiadnej konkrétnej funkcii v ovládači a môže sa používať pre špecifické potreby zákazníka.

Názov v SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_4

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Externe monitorované 5 - 10039

Externe monitorované 5 je vstupný/výstupný signál, ktorý nie je pripojený k žiadnej konkrétnej funkcii v ovládači a môže sa používať pre špecifické potreby zákazníka.

Názov v SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_5

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Externe monitorované 6 - 10040

Externe monitorované 6 je vstupný/výstupný signál, ktorý nie je pripojený k žiadnej konkrétnej funkcii v ovládači a môže sa používať pre špecifické potreby zákazníka.

Názov v SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_6

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Externe monitorované 7 - 10041

Externe monitorované 7 je vstupný/výstupný signál, ktorý nie je pripojený k žiadnej konkrétnej funkcii v ovládači a môže sa používať pre špecifické potreby zákazníka.

Názov v SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_7

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Externe monitorované 8 - 10042

Externe monitorované 8 je vstupný/výstupný signál, ktorý nie je pripojený k žiadnej konkrétnej funkcii v ovládači a môže sa používať pre špecifické potreby zákazníka.

Názov v SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_8

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Udržiavať prevádzkovú zbernicu živú - 30002

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Bliká zelená LED nástroja (externý protokol) - 10058

Názov v SoftPLC: FLASH_TOOL_GREEN_LED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné I/O 1 - 50

Vstup/Výstup 1 používaný pre otvorený protokol.

Názov v SoftPLC: GENERIC_IO_1

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné I/O 2 - 51

Vstup/Výstup 2 používaný pre otvorený protokol.

Názov v SoftPLC: GENERIC_IO_2

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné I/O 3 - 52

Vstup/Výstup 3 používaný pre otvorený protokol.

Názov v SoftPLC: GENERIC_IO_3

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné I/O 4 - 53

Vstup/Výstup 4 používaný pre otvorený protokol.

Názov v SoftPLC: GENERIC_IO_4

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné I/O 5 - 54

Vstup/Výstup 5 používaný pre otvorený protokol.

Názov v SoftPLC: GENERIC_IO_5

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné I/O 6 - 55

Vstup/Výstup 6 používaný pre otvorený protokol.

Názov v SoftPLC: GENERIC_IO_6

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné I/O 7 - 56

Vstup/Výstup 7 používaný pre otvorený protokol.

Názov v SoftPLC: GENERIC_IO_7

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné I/O 8 - 57

Vstup/Výstup 8 používaný pre otvorený protokol.

Názov v SoftPLC: GENERIC_IO_8

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné I/O 9 - 58

Vstup/Výstup 9 používaný pre otvorený protokol.

Názov v SoftPLC: GENERIC_IO_9

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné I/O 10 - 59

Vstup/Výstup 10 používaný pre otvorený protokol.

Názov v SoftPLC: GENERIC_IO_10

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné stúpajúca hrana 1 - 169

Všeobecný vstupný/výstupný signál.

Názov v SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_1

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné stúpajúca hrana 2 - 170

Všeobecný vstupný/výstupný signál.

Názov v SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_2

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné stúpajúca hrana 3 - 171

Všeobecný vstupný/výstupný signál.

Názov v SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_3

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné stúpajúca hrana 4 - 172

Všeobecný vstupný/výstupný signál.

Názov v SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_4

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné stúpajúca hrana 5 - 173

Všeobecný vstupný/výstupný signál.

Názov v SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_5

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné stúpajúca hrana 6 - 174

Všeobecný vstupný/výstupný signál.

Názov v SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_6

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné stúpajúca hrana 7 - 175

Všeobecný vstupný/výstupný signál.

Názov v SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_7

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné stúpajúca hrana 8 - 176

Všeobecný vstupný/výstupný signál.

Názov v SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_8

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné stúpajúca hrana 9 - 177

Všeobecný vstupný/výstupný signál.

Názov v SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_9

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Všeobecné stúpajúca hrana 10 - 178

Všeobecný vstupný/výstupný signál.

Názov v SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_10

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

# Režim testovania kapacity stroja aktívny - 10148

Režim testovania kapacity stroja aktívny.

Názov v SoftPLC: MACHINE_CAPABILITY_TEST_MODE_ACTIVE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Interný I/O: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Displej používateľa: FALSE

- Jemný volič: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

- LED nástroj: TRUE

- Bzučiak nástroja: TRUE

- Krúžok nástroja: FALSE

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Manuálny režim: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Vibrátor nástroja: FALSE

- Pravidlá automatizácie: TRUE

# Objímka zdvihnutá - 10014

Generuje sa pri zdvihnutí jedinečnej nástrčky na prepínač nástrčky (Celočíselný údaj = ID nástrčky), nie je zdvihnutá žiadna nástrčka (Celočíselný údaj = 0) alebo ak je zdvihnutá viac ako jedna (Celočíselný údaj = 0).

Názov v SoftPLC: SOCKET_LIFTED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 32

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Objímka zdvihnutá nespracované - 10043

Pridaná na podporu spätnej kompatibility s PF4000 v určitých protokoloch pre upozornenia na zdvihnuté nástrčky (na rozdiel od Zdvihnutej nástrčky 10013). Celočíselný údaj je vzor bitu pre všetky zdvihnuté nástrčky ( nezávisle od blikania alebo koľko ich zdvihnutých).

Názov v SoftPLC: SOCKET_LIFTED_RAW

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | uint64 | 1 | 32
SocketSelectorTwoDevices | Stav | uint64 | 1 | 32

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Nástroj v pracovnom priestore - 93

Názov v SoftPLC: TOOL_IN_PRODUCT_SPACE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# Nástroj v pracovnom priestore - 92

Názov v SoftPLC: TOOL_IN_WORK_SPACE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE

# ID používateľa ID - 10050

Názov v SoftPLC: USER_ID

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Reťazec | 8 | 800

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE

# Licencie tretích strán

# Zoznam licencií tretích strán

Ovládače POWER FOCUS 8 obsahujú softvérové súčasti tretích strán, ktorých licencie si vyžadujú, aby sme publikovali kópie jazyka licencií a/alebo autorské práva. Zoznam zahrnutých komponentov tretích strán a príslušné licenčné texty sú k dispozícii v dodanom softvérovom balíku.