# TrR – Lossa till avtryckaren släpps

Verktyg
ES STR SL ST SR STB IXB

Steget stöds inte för verktyg konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment) med öppen ände.

Detta steg körs i baklänges riktning tills verktygets tryckreglage släpps (lossning). Den kan bara användas som sista steg i ett program.

För STB-verktyg kan detta steg endast användas för lossningsprogram.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Varvtal | Numeriskt värde för rotationshastighet – i varv/min.
Typ av varvtalsramp | Lista över alternativ där en varvtalsramp kan väljas [Hård, Mjuk, Manuell]