1. Power Focus 8
2. Konfigurácia
3. Práca s kartou Ovládač
4. Synchronizované uťahovanie
5. Signály synchronizovaného uťahovania
6. Výstupné signály: podsignály
7. Stav uťahovania kanála - 80 podsignály
8. Uhol posledného cyklu nízky

# Uhol posledného cyklu nízky

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_ANGLE_LOW

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1