# Vybrať vstup - 10020

Vyberie program uťahovania v rámci Uťahovanie zdroja/Dávka v rámci sekvencie.

Názov v SoftPLC: SELECT_INPUT_VALUE

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 16
TreatZeroAsOne | Stav | Celočíselný údaj | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE