# ライブ結果の表示設定を構成する

[ライブ結果の表示設定] ウィンドウでは、PrT 補正値を含めずに最終トルクを表示し、ライブ結果に PrT 補正値を表示することができます。

## ライブ結果表示設定の構成ウィンドウ

1. ホームビューで、[構成] タブに移動し、左側のペインで[一般仮想ステーション]を選択します。

2. 使用する [構成] ウィンドウで、[編集] を選択します。
   [構成の編集]画面が表示されます。

3. [ライブ結果の表示設定] ウィンドウで、目的の結果に応じて、関連するスイッチをオンまたはオフに設定します。

   [PrT 補正値を表示] スイッチが [オン] に設定されている場合、[ライブ結果] ウィンドウに PrT 補正値が表示されます 。

   [PrT補正で最終トルクを表示]スイッチがオンに設定されている場合、[ライブ結果]ウィンドウに、 PrT補正を含む最終トルクが表示されます。

   [ライブ結果の表示設定] ウィンドウでスイッチを [オン] または [オフ] に設定しても、マルチステッププログラムに補正スイッチが オンに設定されているプリベリングトルクステップモニタを含んだ締め付けステップがない限り、影響しません。

## ライブ結果の表示設定

[ライブ結果の表示設定]ウィンドウには、さまざまな構成オプションがあります。

PrT 補正値を表示: オン PrT補正で最終トルクを表示：オン | PrT 補正値を表示: オン PrT補正で最終トルクを表示：オフ | PrT 補正値を表示: オフ PrT補正で最終トルクを表示：オン | PrT 補正値を表示: オフ PrT補正で最終トルクを表示：オフ
--- | --- | --- | ---
詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。 | 詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。 | 詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。 | 詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。

本セクション内

- PrT補正で最終トルクを表示：オン / PrT 補正値を表示: オン
- PrT補正で最終トルクを表示：OFF / PrT 補正値を表示: オン
- PrT補正で最終トルクを表示：OFF / PrT 補正値を表示: オフ
- PrT補正で最終トルクを表示：オン / PrT 補正値を表示: オフ