# In attesa di continuare

In una fase di serraggio Attendi con la condizione Segnale configurata come Tipo di attesa, attraverso il sottosegnale Attesa di proseguire ciascun bullone visualizza se il relativo stato è in attesa di un ingresso per continuare.

Per ulteriori informazioni, vedere il segnale di uscita In attesa di continuare: 201.

Nome in SoftPLC: CYCLE_STATUS_WAITING_FOR_CONTINUE

Tipo di valore | Bit iniziale | Lunghezza | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Booleano | 7 | 1 | 1 | 1