# TLS Tag (Etiqueta do TLS)

A etiqueta do Sistema de Localização de Ferramentas (TLS) , é um acessório da ferramenta. A etiqueta TSL é instalada na ferramenta e conectada ao barramento de acessório da ferramenta. A etiqueta TLS faz parte do sistema de posicionamento Ubisense e é gerida independentemente do controlador. Além do posicionamento, a etiqueta TLS pode ser utilizada para fornecer informações ao operador. Sinais de saída selecionados podem gerar diferentes combinações de luz de LED.

Até 10 diferentes sinais de saída podem ser mapeados de acordo com a prioridade de luz.

Parâmetros de configuração da etiqueta TLS
Parâmetro | Descrição
--- | ---
Sinal | Selecione um sinal para acionar a luz do LED a partir de um menu de atalho. Para um sinal do tipo Evento, selecione a duração do sinal.
Cor | Seleciona uma cor para o LED.
Prioridade | Dez níveis de prioridade estão disponíveis para sons, em que 1 (um) é o nível de prioridade mais alto. O nível de prioridade padrão é 5 (cinco).

Se houver dois sinais simultâneos, o sinal de prioridade mais alta tem a preferência. Quando dois sinais com a mesma prioridade acionam o LED, o primeiro sinal recebido tem a preferência.

Um sinal de saída pode ser do tipo Event (Evento) ou do tipo State (Estado).

Um sinal de estado fica ativo, desde que o estado esteja ativo.

Um sinal de evento fica ativo durante um tempo que pode ser configurado.