# Atualizando o Software do Controlador por meio da GUI da Web

1. Acesse a GUI da Web conectando um PC com um cabo de rede (RJ45) a uma porta Ethernet de serviço. Acesse o controlador com o endereço IP de um navegador da Web.

2. Na exibição inicial da GUI da Web, vá para a aba Controller (Controlador), selecione Software no painel esquerdo e depois vá para a janela Software update (Atualização do software)e selecione Browse (Navegar).

3. Navegue e escolha o arquivo compactado com o software e siga as instruções para finalizar a instalação.

Para um aperto sincronizado, reinicialize todos os controladores Sync Member após a atualização para uma nova versão do software ou downgrade de uma nova versão do software.

Se o aplicativo do controlador falhar repetidamente ao iniciar, o controlador será inicializado em modo de recuperação. No modo de recuperação, um novo firmware pode ser instalado. A imagem de recuperação é distribuída com a atualização do software e pode ser atualizada se houver uma imagem de recuperação mais recente.

Não desligue a energia do sistema durante a atualização da imagem de recuperação. O sistema irá reinicializar ao iniciar a atualização.