# 컨트롤러를 무선 액세스 포인트로 구성하기

이전에 무선 클라이언트 모드에서 여러 채널이 구성된 경우, 무선 AP 모드를 활성화하면 무선 AP 모드의 현재/기본 채널만 포함되도록, 채널 목록이 업데이트됩니다.

최대 32개의 공구를 하나의 액세스 포인트에 연결할 수 있습니다.

1. 홈 보기에서, 설정 탭으로 이동하고 왼쪽 창에서 네트워크를 선택합니다.

2. Wireless AP 창에서, 편집을 선택하세요.

3. 활성화를 켜짐으로 설정하세요.

4. 로컬 시스템 관리자가 제공한 다음 필수 정보를 입력하세요:

   - IP address (IP 주소)

   - 서브넷 마스크

   - 게이트웨이

5. IP 주소를 배포하려면, DHCP 서버를 켜짐으로 설정하거나 IP 범위 시작 및 IP 범위 중지를 입력해 주세요.

6. 네트워크 이름(SSID)을 입력하세요.

7. 보안 창에서, 모드를 선택하고 목록에서 보안 모드를 선택하세요. WPA2 퍼스널을 선택한 경우 길이가 최소 10자리 이상이어야 하는 보안 키를 입력합니다.

8. 적용을 선택합니다.