# TensorPulse 緩みパラメーター

緩めパラメータ
パラメーター名 | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
緩めが有効 | オフ: 緩めが無効になります。 オン: 緩めが有効になり、追加パラメータが構成できます。 | オン
検出トルク | 自動：値はツールタイプとツール容量に応じて設定されます。 手動: 値は手動で設定されます。 | 自動
検出トルク | 緩め操作を開始して緩めの結果をもたらすために必要な最小トルク。 | 3.5 Nm
ランアップトルク | 自動：値はツールタイプとツール容量に応じて設定されます。 手動: 値は手動で設定されます。 | 自動
ランアップトルク | トルクがランアップトルクを下回ると、緩みは[OK]とみなされます。 ネジ長の変化に応じて、システムは、ネジがいつ完全にランアップされたかは判断できません。オペレータがこれを決定しなければなりません。 | 1.75 Nm
Loosening speed（緩め速度） | 緩め速度は、ランアップトルクに達すれば得られる。 最大: 値は最大に設定されます。 手動: 値は手動で設定されます。 | 最大値
Loosening speed（緩め速度） | 緩め速度が [ 手動] に設定されている場合に表示されます | 1 rpm