# 統計結果の表示

1. ホームビューで、[レポート]タブに移動し、左側のペインで[統計]を選択します。

2. [SPC構成]ウィンドウで、次のパラメーターを入力します：サブグループの数、サブグループサイズ、および頻度。

3. 画面の右上隅にあるプラスアイコンを選択します。
   SPC変数ウィンドウに新しい変数が表示されます。
   新しいSPC変数を構成します。

4. [SPC変数]ウィンドウで、[計算]を選択します。

5. 統計結果を表示するには、[SPC変数]ウィンドウで[表示]ボックスを選択します。
   [表示]ボックスには、統計結果が実行された日付と時刻が表示されます。
   統計結果は、ヒストグラム、XBar-Rグラフ、および XBar-Sグラフを使用して表示されます。

   フィルタ処理された結果に対するすべての計算が完了すると、Web HMI と ToolsTalk 2に送信されます。
   統計情報の結果は、ローカルでインターネット一時ファイル フォルダに保存されます (コントローラーには保存されません)。

   統計結果は、Web HMIでのみ表示できます。

## ヒストグラム

ヒストグラムは一連の長方形であり、それぞれの幅はクラス内の値の範囲に比例し、高さはクラスに含まれるサンプルの数に比例します。ガウス曲線は、長方形の傾向に従います。ヒストグラムは、プロセスがその中に持つ変数の数を明らかにします。
ヒストグラムは、表では容易に識別できない傾向を強調し、明確にするため、便利です。

## XBar-Rグラフ

XBar-R管理図には、サブグループの平均値（XBar）と範囲（R）の両方が表示されます。これは、離散値または連続値を使用する最も一般的なタイプの管理図です。グラフのXBar部分はプロセスの平均値の変化を示し、R部分はプロセスの分散の変化を示します。
このチャートは、プロセスの平均値の変化と分散を同時に示し、プロセス内の異常をチェックするための非常に効果的な方法となるため、特に有用です。

## XBar-Sグラフ

XBar-S管理図には、各サブグループの平均値（XBar）グラフと標準偏差（S）の両方が表示されます。
XBar-S管理図は、R(範囲)がS(標準偏差)に置き換えられる点を除いて、XBar-Rグラフと同じです。

## 計算統計値

Web HMIでは、計算された統計値がヒストグラム、XBar-Rグラフ、および XBar-Sグラフの下の情報ボックスに表示されます。

計算値は、読み取られるグラフによって異なります。

計算された統計値は次のとおりです：

- 最小 = 収集されたすべてのサンプル値の最小値

- 最大 = 収集されたすべてのサンプル値の最大値

- 平均 =

- 平均 + 3シグマ = + 3 * 標準偏差

- 平均 - 3シグマ = - 3 * 標準偏差

- Cp（XBar-R管理図では 、値は範囲に基づいており、 XBar-S管理図では値はシグマに基づきます）

- Cpk（XBar-R管理図では 、値は範囲に基づいており、 XBar-S管理図では値はシグマに基づきます）

- 中心線 = 範囲内部分 、およびシグマ部分

- 目標（利用可能な場合はモニターの目標値）

- 標準偏差 = 全体の標準偏差 = 標準偏差