# Exécuter la Stratégie de serrage Résultat externe sans outil connecté

1. Sur l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Serrage. Créer ensuite un programme de serrage avec la stratégie Résultat externe.

2. Retourner à l’écran d’accueil et sélectionner l’onglet Paramètres. Sélectionner ensuite Outil externe.

3. Sélectionner l'icône plus dans le coin supérieur droit de l’écran pour créer un outil externe.

   Il est possible de créer jusqu'à dix configurations d'outils externes.

4. Dans la fenêtre Outil externe, saisir le modèle, le numéro de série et la description de l’outil externe.

   Le champ du numéro de série est obligatoire.
   Le numéro de série peut être utilisé pour permettre d’identifier l’outil nécessaire, par exemple le numéro de série du fabricant. Le nombre maximum de caractères pour le champ du numéro de série est de 32.

   Une fois que le commutateur dans le coin supérieur de la fenêtre Outil externe est positionné sur Marche, retourner à l’écran d’accueil et sélectionner l’onglet Outil. L’outil externe ajouté apparaît dans la liste des outils disponibles.

5. Retourner à l’écran d’accueil et sélectionner l'onglet Poste de travail virtuel.

   Dans la fenêtre Licences, la fonctionnalité Stratégie de serrage Résultat externe sans outil connecté requiert qu’une licence soit affectée et utilisée par un poste de travail virtuel.

6. Dans la fenêtre Outil, sélectionner l'outil externe nécessaire. Sélectionner ensuite la configuration de l’outil.

7. Dans la fenêtre Tâche, sélectionner le programme de serrage avec une stratégie Résultat externe.

8. Envoyer le signal EXTERNAL_OK au Poste de travail virtuel.

9. Sélectionner le bouton Accès au résultat pour afficher les résultats (numéros de série).
   Les numéros de série sont envoyés depuis la configuration de l'outil externe pour l’outil connecté vers le Poste de travail virtuel.

Informations pertinentes

- Affecter des licences à un Poste de travail virtuel