# Prístup k ovládaču na sieti LAN

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Sieť.

2. Ak chcete zmeniť nastavenia Ethernet, v okne Továrenský port Ethernet vyberte Upraviť a potom nastavte Povolené na Zap

Zapojte sieťový kábel k továrenskému portu Ethernet a potom buď manuálne špecifikujte požadované informácie alebo, ak sú dostupné, použite informácie, ktoré poskytne server DHCP. Požadované informácie sú:

- IP adresa

- Maska podsiete

- Brána

Tieto informácie vám poskytne miestny administrátor systému.

Keď použijete manuálnu možnosť, máte k dispozícii nastavenia pre použitie servera DNS.